|  |
| --- |
|  |
|  | 宿羊山镇中心小学食堂（新建） | **工程** |  |
|  |  |
|  |  |  |
| **工程量清单** |
|  |
|  |
|  | 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位公章） |  |
|  |
|  |
|  | 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |  |
|  |
|  | 专业咨询员： |  |  | 项目负责人： |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |
|  |
|  | 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： |  |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第1页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土2、弃土、取土：就近 | m2 | 401.32 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑2、挖土深度：2m内3、弃土运距：就近堆放 | m3 | 262.58 |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合考虑2、挖土深度：2m内3、弃土运距：就近堆放 | m3 | 121.47 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：0.94以上2、填方材料品种：根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求3、填方来源、运距：就近取土 | m3 | 266.49 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土石方、废料、垃圾2、运距：5km内 | m3 | 117.56 |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结普通砖MU152、基础类型：条形3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 24.82 |  |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：有水3、砂浆强度等级：M5.0(混合砂浆) | m3 | 40.31 |  |  |  |
| 8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：无水3、砂浆强度等级：M5.0(混合砂浆) | m3 | 43.82 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送混凝土垫层2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 22.6 |  |  |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 | m3 | 46.37 |  |  |  |
| 11 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 | m3 | 13.51 |  |  |  |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 | m3 | 23.18 |  |  |  |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 | m3 | 7.92 |  |  |  |
| 14 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 12.34 |  |  |  |
| 15 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 | m3 | 13.17 |  |  |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 17.79 |  |  |  |
| 17 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 0.62 |  |  |  |
| 18 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 0.7 |  |  |  |
| 19 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 | m3 | 69.6 |  |  |  |
| 20 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土，正投影面积18.9m2 | m3 | 2.65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第2页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 21 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类：非泵送C30混凝土 | m3 | 0.31 |  |  |  |
| 22 | 010507001001 | 散水 | 1、详12J003-A1-1 | m2 | 41.97 |  |  |  |
| 23 | 010507001002 | 坡道 | 1、详12J003-A7-1B | m2 | 13.16 |  |  |  |
| 24 | 010507004001 | 台阶 | 1、详12J003-B1-1B | m2 | 6.44 |  |  |  |
| 25 | 010507002001 | 室外地坪 | 1、详12J003-A7-1B | m2 | 20.79 |  |  |  |
| 26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12内 | t | 11.373 |  |  |  |
| 27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径14-25 | t | 10.516 |  |  |  |
| 28 | 010515001004 | 砌体通长筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径 6 | t | 0.645 |  |  |  |
| 29 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 电渣压力焊1、钢筋类型、规格：HRB400 直径12及以上 | 个 | 96 |  |  |  |
| 30 | 010516003001 | 机械连接 | 1、直螺纹 | 个 | 172 |  |  |  |
| 31 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、材料品种、规格：0.6@15X15镀锌钢丝网 | m2 | 440.37 |  |  |  |
| 32 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、不锈钢盖板篦子，间隙不大于10mm2、L30X50X5角钢，C8@300L=150 | m | 30.13 |  |  |  |
| 33 | 010802001001 | 金属门 | 1、铝合金门2、符合图纸及相关要求 | m2 | 59.34 |  |  |  |
| 34 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢制乙级防火门2、符合图纸及相关要求 | m2 | 25.72 |  |  |  |
| 35 | 011501003001 | 衣柜 | 1、衣柜2、符合相关要求 | m | 2.8 |  |  |  |
| 36 | 010807001001 | 金属窗 | 1、70系列断桥铝合金，中空玻璃窗6中透光low-E+12空气+6透明2、符合图纸及相关要求 | m2 | 125.04 |  |  |  |
| 38 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、40厚C25细石混凝土刚性保护层，内配C4@100X100钢筋网,焊接单层双向钢筋网片4mX4m分缝（四周墙保温材料根处亦设伸缩缝），钢筋在缝内断开，缝宽12，缝内嵌沥青油膏， 在分隔缝上口粘贴300mm宽的卷材保护层）2、 防水层（另计）4、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5、LC5.0轻骨料混凝土找坡3%,最薄处30mm;随随抹平,阴角成圆弧状，圆直径50mm。(按规范设置排气措施)6、防水层（另计） | m2 | 389.1 |  |  |  |
|
|
| 40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0厚+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 410.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第3页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 41 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不应小于1.5kg/m²。 | m2 | 389.1 |  |  |  |
| 42 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 排气道屋面1、20厚1：2防水砂浆 | m2 | 4.67 |  |  |  |
| 43 | 011102003001 | 地面1块料 | 1、10厚防滑地砖装修面层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层。 | m2 | 365.78 |  |  |  |
| 44 | 011101001002 | 地面1硬化 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平层保护层。 2、防水（另计）5、100厚C25细石砼随打随抹平6、防水（另计）7、20厚1:2水泥砂浆找平层。 9、120厚碎石垫层 | m2 | 362.92 |  |  |  |
|
| 45 | 010904001001 | 地面1防水 | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） | m2 | 451.72 |  |  |  |
| 46 | 010904002001 | 地面1防水2 | 2、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料 | m2 | 451.72 |  |  |  |
| 48 | 010515003001 | 地面钢筋 | 1、直径4@200冷拔钢筋 | t | 0.395 |  |  |  |
| 49 | 010903003001 | 砖基础抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 206.83 |  |  |  |
| 50 | 010507003001 | 地沟 | 1、C20非泵送现浇地沟2、1.5mm厚水泥基防水涂料3、20厚M20水泥砂浆 | m | 30.13 |  |  |  |
| 51 | 011201001001 | 内墙面1抹灰 | 1、墙体拉毛2、20厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆找平层（二遍成活）3、加气混凝土砌块墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 | m2 | 618.96 |  |  |  |
| 52 | 011406001001 | 内墙面1油漆 | 1、批内墙白色腻子二道。2、无机内墙涂料(燃烧性能等级A级)。 | m2 | 618.96 |  |  |  |
| 53 | 011201001002 | 内墙面2抹灰 | 1、墙体拉毛2、15厚1：3防水水泥砂浆找平层（二遍成活）3、加气混凝土砌块墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 | m2 | 420.76 |  |  |  |
| 54 | 010903002002 | 内墙面2防水 | 1、1.5厚JS-II聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 420.76 |  |  |  |
| 55 | 011204003001 | 内墙面2块料 | 1、专用粘结剂结合层（瓷砖背胶处理根据瓷砖材质决定）2、墙砖面层，专用胶擦缝 | m2 | 430.61 |  |  |  |
| 56 | 011201001003 | 外墙面 1抹灰 | 1、基层墙体（为混凝土墙体时，刷界面剂一道）2、15mm厚1：3聚合物水泥防水砂浆找平层，两遍成活 3、轻质墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 | m2 | 438.34 |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 58 | 010903002001 | 外墙面 1防水 | 1、1.2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不应小于1.5kg/m² | m2 | 359.57 |  |  |  |
| 59 | 011407001001 | 外墙面 涂料 | 1、外墙腻子两遍刮平2、真石漆外墙一底两面涂 | m2 | 438.34 |  |  |  |
| 60 | 011407002001 | 顶棚 1涂料 | 1、批内墙白色腻子二道2、无机内墙涂料(燃烧性能等级A级)。 | m2 | 160.7 |  |  |  |
| 61 | 011406001002 | 顶棚 2防水 | 1、刷1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料 ,管道边下反300 | m2 | 247.06 |  |  |  |
| 62 | 011101001001 | 外挑板地面 | 1、6厚专用抗裂砂浆二遍成活（压入耐碱玻纤网格布两道）2、最薄处25无机保温砂浆5%坡向地漏 | m2 | 18.9 |  |  |  |
| 63 | 011301001001 | 外挑板天棚抹灰 | 1、25无机保温砂浆 2、6厚专用抗裂砂浆二遍成活（压入耐碱玻纤网格布两道） | m2 | 18.9 |  |  |  |
| 64 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1、坡道栏杆2、符合相关要求 | m | 8.55 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |   |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：挖掘机 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式：框架2、檐口高度：5.1m | m2 | 401.32 |  |  |  |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架2、建筑物檐口高度、层数：5.1m、一层 | m2 | 401.32 |  |  |  |
| 4 | 011702001001 | 基础 | 1、基础类型：垫层 | m2 | 46.2 |  |  |  |
| 5 | 011702001002 | 基础 | 1、基础类型：独立基础 | m2 | 50.59 |  |  |  |
| 6 | 011702001003 | 基础 | 1、基础类型：无梁带形基础 | m2 | 38.68 |  |  |  |
| 7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱 | m2 | 184.75 |  |  |  |
| 8 | 011702011001 | 直形墙 | 1、直形墙 | m2 | 131.26 |  |  |  |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 | m2 | 174.76 |  |  |  |
| 10 | 011702005001 | 基础梁 | 1、梁截面形状：矩形 | m2 | 105.67 |  |  |  |
| 11 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 | m2 | 169.36 |  |  |  |
| 12 | 011702028001 | 扶手 | 1、压顶 | m2 | 12.96 |  |  |  |
| 13 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁 | m2 | 11.71 |  |  |  |
| 14 | 011702014001 | 有梁板 | 1、模板材质：复合木模板2、板厚：100-200mm3、支撑高度：5m内 | m2 | 572.82 |  |  |  |
| 15 | 011702014002 | 有梁板 | 1、模板材质：复合木模板2、板厚：100mm内3、支撑高度：5m内 | m2 | 5.12 |  |  |  |
| 16 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、构件类型：雨棚2、板厚度：200cm内 | m2 | 24.11 |  |  |  |
| 17 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、构件类型：其他小型构件 | m2 | 6.54 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第5页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 18 | 011702026001 | 地沟 | 1、沟类型：地沟2、沟截面：U形 | m2 | 36.16 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |   |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
|  注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)土建 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.200 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.530 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |   |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第1页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(给水系统) |  |   |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管 DN504、连接形式：螺纹丝扣连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 7.3 |  |  |  |
|
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN154、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 102.8 |  |  |  |
|
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN204、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 10.8 |  |  |  |
|
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN254、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 32.5 |  |  |  |
|
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN324、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 6.6 |  |  |  |
|
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN504、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 13.2 |  |  |  |
|
| 8 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：型钢2、管架形式：U、T、L型管道支架 | Kg | 2.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第2页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 2.6 |  |  |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：止回阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 DN25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 DN15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 031003013002 | 水表 | 1、名称：水表 公称直径50mm以内 | 组(个) | 1 |  |  |  |
| 17 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：阀门井2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
|
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(热给水系统) |  |   |  |  |  |
| 18 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：给水3、材质、规格：PP-R塑料管 DN154、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 59.4 |  |  |  |
|
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(排水系统) |  |   |  |  |  |
| 19 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：排水3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN2004、连接形式：承插连接 | m | 48.3 |  |  |  |
| 20 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：排水3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN1504、连接形式：承插连接 | m | 3.4 |  |  |  |
| 21 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：排水3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN1004、连接形式：承插连接 | m | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第3页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 22 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内2、介质：排水3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN504、连接形式：承插连接 | m | 72.4 |  |  |  |
| 25 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏安装 50 | 个(组) | 3 |  |  |  |
| 26 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏安装 150 | 个(组) | 5 |  |  |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台式洗脸盆安装 台下盆2、五金：脸盆、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 | 组 | 7 |  |  |  |
| 28 | 031004004005 | 洗涤盆 | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1550\*8002、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 29 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1700\*8002、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 30 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1750\*8002、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 031004004004 | 洗涤盆 | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1950\*8002、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 | 组 | 4 |  |  |  |
| 32 | 030901013001 | 灭火器 | 1、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC2\*5kg放置式 | 具(组) | 6 |  |  |  |
| 33 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：屋面雨水口 | 个(组) | 10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |   |  |  |  |
| 34 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：桥架2、型号、规格：钢制槽式桥架 300\*100 | m | 10.1 |  |  |  |
| 35 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：桥架2、型号、规格：钢制槽式桥架 200\*100 | m | 56.2 |  |  |  |
| 36 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架 | kg | 41.02 |  |  |  |
| 37 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 41.02 |  |  |  |
| 38 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：焊接钢管 3、规格：SC1504、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 7.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第4页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 39 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：焊接钢管 3、规格：SC204、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 475.6 |  |  |  |
| 40 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：紧定式镀锌电线管3、规格：JDG324、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 27.7 |  |  |  |
| 41 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：紧定式镀锌电线管3、规格：JDG254、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 26.3 |  |  |  |
| 42 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：紧定式镀锌电线管3、规格：JDG204、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 352.8 |  |  |  |
| 43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-4\*150+1\*95 | m | 28.9 |  |  |  |
| 44 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5\*16 | m | 15.4 |  |  |  |
| 45 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5\*6 | m | 58.1 |  |  |  |
| 46 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-5\*4 | m | 46.1 |  |  |  |
| 47 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 BTLY-3\*2.5 | m | 16.1 |  |  |  |
| 48 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线2、配线形式：管内穿线3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZD-BV4mm24、配线线制：单线 | m | 1397.1 |  |  |  |
| 49 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：电气配线2、配线形式：管内穿线3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZD-BV2.5mm24、配线线制：单线 | m | 1053.1 |  |  |  |
| 50 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：电气配线2、配线形式：管内穿线3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZDN-BV2.5mm24、配线线制：单线 | m | 497.3 |  |  |  |
| 51 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：4\*150+1\*95电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称：压铜接线端子 导线截面16mm2以内 | 个(套、台) | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第5页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 53 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称：无端子外部接线 6 | 个(套、台) | 10 |  |  |  |
| 54 | 030404031004 | 小电器 | 1、名称：无端子外部接线 4 | 个(套、台) | 116 |  |  |  |
| 55 | 030404031005 | 小电器 | 1、名称：无端子外部接线 2.5 | 个(套、台) | 65 |  |  |  |
| 56 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：1APZ1配电箱2、安装方式：嵌入式或壁式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：1APCF1厨房配电箱2、安装方式：嵌入式或壁式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：1APKT1空调配电箱2、安装方式：嵌入式或壁式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：1PD1 A型应急照明配电箱2、安装方式：嵌入式或壁式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：紫外线消毒灯小控制箱2、安装方式：嵌入式或壁式安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：高效节能灯具220V15W LED光源 | 套 | 11 |  |  |  |
| 63 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：高效节能防水防尘灯具220V15W LED光源 | 套 | 25 |  |  |  |
| 64 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：双管LED直管灯220V 2X14W | 套 | 18 |  |  |  |
| 65 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、名称：紫外线杀菌灯220V60W | 套 | 15 |  |  |  |
| 66 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池壁式应急照明灯A型 LED光源DC36V 6W | 套 | 15 |  |  |  |
| 67 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池安全出口指示灯A型 LED光源DC36V 1W小型 | 套 | 8 |  |  |  |
| 68 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池疏散指示灯A型 LED光源DC36V 1W小型 | 套 | 11 |  |  |  |
| 69 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：自带蓄电池多信息复合灯A型 LED光源DC36V 1W小型 | 套 | 4 |  |  |  |
| 70 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 8 |  |  |  |
| 71 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 9 |  |  |  |
| 72 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 3 |  |  |  |
| 73 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二、三极带安全门插座220V 10A | 个 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第6页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 74 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相二、三极带安全门插座顶板220V 10A | 个 | 12 |  |  |  |
| 75 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：单相二、三极带安全门插座高位220V 16A | 个 | 4 |  |  |  |
| 76 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：单相带防溅盒二、三极带安全门插座卫生间220V 10A 防护等级IP54 | 个 | 7 |  |  |  |
| 77 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：单相带防溅盒二、三极带安全门插座厨房操作台220V 10A防护等级IP54 | 个 | 17 |  |  |  |
| 78 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：单相带防溅盒带开关二、三极带安全门插座灭蝇灯220V 16A 防护等级IP54 | 个 | 12 |  |  |  |
| 79 | 030404035007 | 插座 | 1、名称：单相三极带安全门插座柜式空调220V 20A | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 030404035008 | 插座 | 1、名称：单相带单控开关三极带安全门插座电热水器220V 16A防护等级IP54 | 个 | 2 |  |  |  |
| 81 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：三相四极带安全门插座380V 32A | 个 | 2 |  |  |  |
| 82 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇220V25W | 台 | 2 |  |  |  |
| 83 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒暗装 接线盒 | 个 | 107 |  |  |  |
| 84 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒暗装 开关盒 | 个 | 93 |  |  |  |
| 85 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网安装10镀锌圆钢 | m | 131.4 |  |  |  |
| 86 | 030409005002 | 避雷网 | 1、名称：避雷网安装-24\*4镀锌扁钢 | m | 74.8 |  |  |  |
| 87 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 63.5 |  |  |  |
| 88 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装 | 台(块) | 4 |  |  |  |
| 89 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：户外接地母线敷设-40\*4镀锌扁钢 | m | 12 |  |  |  |
| 90 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：综合接地敷设 利用圈梁钢筋 | m | 178.8 |  |  |  |
| 91 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱 | 台(块) | 1 |  |  |  |
| 92 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱 | 台(块) | 2 |  |  |  |
| 93 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线敷设-40\*4镀锌扁钢 | m | 5 |  |  |  |
| 94 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线敷设-25\*4镀锌扁钢 | m | 1 |  |  |  |
| 95 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  |  |  |
| 96 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 97 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：风幕机 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0305 建筑智能化工程 |  |   |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第7页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 98 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：桥架2、型号、规格：钢制槽式桥架 200\*100 | m | 52.2 |  |  |  |
| 99 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架 | kg | 31.3 |  |  |  |
| 100 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 31.3 |  |  |  |
| 101 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：焊接钢管 3、规格：SC504、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 21.6 |  |  |  |
| 102 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：塑料管3、规格：PC204、配置形式：砖、砼结构配管 | m | 217.5 |  |  |  |
| 103 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 | m | 446.5 |  |  |  |
| 104 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：电话线 | m | 85.8 |  |  |  |
| 105 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名称：电视线 | m | 222.4 |  |  |  |
| 106 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：电源线 | m | 369.8 |  |  |  |
| 107 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：电话网络交接箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 108 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：电视单元设备箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 109 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：监控单元设备箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 110 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 | 个(块) | 3 |  |  |  |
| 111 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称：电话插座 | 个 | 4 |  |  |  |
| 112 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1、名称：电视插座 | 个 | 12 |  |  |  |
| 113 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像头 | 台 | 15 |  |  |  |
| 114 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒暗装 开关盒 | 个 | 34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |   |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |   |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
|  注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |   |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)室外电气给排水 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |   |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管2、材质：CPVC塑料管3、规格：1504、敷设方式：埋地敷设 | m | 170 |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4\*240 | m | 178 |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：4\*240电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 010401011003 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：电缆井2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 | 座 | 6 |  |  |  |
|
| 5 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） | m3 | 102 |  |  |  |
| 6 | 010103001003 | 回填方 | 1、名称：砂垫层100厚 | m3 | 5.1 |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 | 1、名称：土方回填 夯实 | m3 | 102 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0304 变压器 |  |   |  |  |  |
| 8 | 030410004001 | 杆上设备 | 1、名称：杆上变配电设备安装 变压器 容量500kV·A以下2、满足使用要求，具体配置依据现场使用容量 | 台(组) | 1 |  |  |  |
| 9 | 030410004002 | 杆上设备 | 1、名称：杆上变配电设备安装 配电箱2、满足使用要求，具体配置依据现场使用容量 | 台(组) | 1 |  |  |  |
| 10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-8.7/15-3\*1202、满足使用要求，具体配置依据现场使用容量 | m | 20 |  |  |  |
| 11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：3\*120电缆头.冷缩，铜，户内2、满足使用要求，具体配置依据现场使用容量 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：横担、槽钢、悬瓷、避雷器、绝缘架空线等附件(其他附件不再列举,包含在内)2、满足使用要求，具体配置依据现场使用容量 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(给水) |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)室外电气给排水 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外2、介质：给水3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN50(含管件)4、连接形式：热熔连接5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 150 |  |  |  |
|
| 14 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：管网开口搭接 | 处 | 1 |  |  |  |
| 15 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：阀门井2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
|
| 16 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） | m3 | 90 |  |  |  |
| 17 | 010103001005 | 回填方 | 1、名称：砂垫层100厚 | m3 | 3 |  |  |  |
| 18 | 010103001004 | 回填方 | 1、名称：土方回填 夯实 | m3 | 90 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(排水) |  |   |  |  |  |
| 19 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300(环刚度8KN/m2以上)2、连接形式：承插式橡胶圈连接3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 120 |  |  |  |
| 20 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：污水井2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 | 座 | 5 |  |  |  |
|
| 21 | 010401011004 | 砖检查井 | 1、井截面、深度：隔油池2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
|
| 22 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） | m3 | 120 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)室外电气给排水 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 23 | 010103001006 | 回填方 | 1、名称：砂垫层100厚 | m3 | 10.8 |  |  |  |
| 24 | 010103001007 | 回填方 | 1、名称：土方回填 夯实 | m3 | 120 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |   |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |   |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)室外电气给排水 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |   |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |
|  注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：宿羊山中心小学食堂(新建)室外电气给排水 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |   |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
|  |
|  | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** |