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第一部分.投标邀请
北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市惠山区人民政府办公室委托，就其区政务网安全升级设备租赁项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：
	序号
	内容

	1
	项目名称：区政务网安全升级设备租赁项目
采购编号：JSZC-320206-BJJZ-G2025-0023
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市惠山区人民政府办公室
采购人地址：无锡市惠山区堰桥街道文惠路8号
采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司
采购代理机构地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼

	3
	采购项目概况、要求：
（1）区政务网安全升级设备租赁项目，具体内容详见采购需求；
（2）完工期：合同签订30天内完成服务部署、调试工作。服务期：一年服务期，自合同签订生效之日起计算。
（3）服务质量要求：合格，符合采购人需求。
（4）本项目采购预算价：57.4614万元。
（5）本项目最高限价（人民币）：57.4614万元；超过最高限价的按无效投标文件处理。
（6）本项目是否专门面向中小企业：否
（7）本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》；
②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；
③投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；
④中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
3.本项目的特定资格要求：投标供应商具备基础电信业务经营许可证扫描件；
4.投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形；
5.本项目不接受联合体投标。

	5
	获取采购文件相关事宜：
（1）获取采购文件时间：2025年5月21日至2025年5月29日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（2）售价：0元
（3）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年5月30日10:00前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对采购文件澄清、修改时间：2025年5月30日17:00前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。

	7
	投标有效期：投标截止时间起90天。

	8
	[bookmark: OLE_LINK39]本项目无需缴纳投标保证金和履约保证金。

	9
	投标文件接收截止时间：2025年6月12日9:30时止。
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
注：
1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。
2、请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。

	10
	网上解密时间：2025年6月12日9:30
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
注：
1、本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2、投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。

	11
	确定中标单位时间：2025年6月12日评审结束后
确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。

	12
	投标文件份数：
1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子投标文件。
2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
3、本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。
4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5、本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	13
	采购人：无锡市惠山区人民政府办公室
采购人地址：无锡市惠山区堰桥街道文惠路8号
联系人：陆帅 
联系电话：0510-83891140
采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司
联系人：黎晓明、杨亚丁、袁沂
联系电话：0510-85013684
联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼
电子邮件地址：bjjzdwx@163.com
有关本次采购活动方面的问题，可来信、来函（传真）或电话联系。

	14
	供应商主体信息库注册：
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。



第二部分.投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2．投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。
（三）采购文件的解释：
1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至北京建智达工程管理股份有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。
2．采购人、北京建智达工程管理股份有限公司将按照“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1．采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（电子邮件）采购代理机构，邮箱：bjjzdwx@163.com，逾期不回视同收到此书面通知。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标文件不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。
一）商务文件部分包括：
1、投标函（格式见附件）
2、证明文件：
（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）
1． 关于资格的声明函；（格式见附件）
2． 投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照、事业单位法人证书等）；投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；
3． 投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
4． 法定代表人身份证明书；（格式见附件）
5． 投标供应商具备基础电信业务经营许可证原件扫描件；
6． 投标供应商近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月份的财务状况报表（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度审计报告和所附已审财务报告扫描件；
7． 投标供应商近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；
8． 投标供应商近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；
9． 授权代表人提供法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
10． 承诺书；（格式见附件）
注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章上传至投标系统中。
银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加投标。本项目如为分支机构参与投标，其营业执照上“负责人”等同于投标时“法定代表人”，其总公司具备基础电信业务经营许可证等同于分支机构具备基础电信业务经营许可证。
上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
3、 补充证明文件（投标供应商可按情况自行提供）
4、 需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；
5、投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。
6、投标偏离表（格式见附件）。
7、报价部分
（1）开标一览表
二）技术文件部分
技术方案：（投标供应商应按评分标准中的顺序编制完整的技术方案，以便评审）
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。
6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
（七）网上投标
1、潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2、招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
4、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
5、投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
注：①在开标解密阶段，因投标供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由投标供应商自行承担后果，视为放弃其投标。②如所有投标文件均无法正常解密视为系统问题，如任一投标文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的投标文件视为放弃投标。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为0后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【唱标】。
6、投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
7、投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9、投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；
2. 电子投标文件未按规定的期限投标的；
3. [bookmark: _Hlk95937726]电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；
4. 供应商未按采购文件要求解密投标文件的；
5. 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
11. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
12. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
13. 不同投标供应商投标文件相互混装的；
14. 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
15. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；
17. 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；
18. 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19. 超过招标文件规定的最高限价的；
20. 评审小组认为投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；
21. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的；
23. 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
24. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的，或者投标报价呈规律性差异；
25. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
26. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
27. 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址、标书制作工具客户端标识码或IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
28. 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
29. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（九）开标、评标：
1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。
解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审。投标供应商按开评标流程参与本次投标，开评标流程如下：开标等待----〉开标主持----〉供应商解密----〉唱标----〉评审----〉评审结束。说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行CA解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播报，供应商观看开标即可。
3.资格性审查：
[bookmark: OLE_LINK22]3.1.1投标文件资格性审查由采购人及代理机构负责。
3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
3.1.3信用信息查询
采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
4.评标工作程序：
4.1采购人依法组建评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。
具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
4.3投标文件符合性检查。
4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
4.3.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。
4.4比较与评价
4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
5.评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标供应商。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
（一）投标报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：
A.对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体投标协议约定小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构可以在招标文件中给予联合体3%的价格扣除。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
B.参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）投标供应商按属于小、微型企业产品明细报价表（格式见附件）认真填写。
C.参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。
D.参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱和戒毒企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。
（二）商务资信分（30分）
1.企业业绩（2分）：投标供应商自2022年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，每个得1分，最高得2分（投标文件中提供合同扫描件，不提供或提供不全均不得分）。
2.体系认证（2分）：投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高2分。投标时提供证书扫描件及在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公告服务平台（http://cx.cnca.cn/）中查询到的证书信息截图。
3.项目人员配备（9分）：
1）拟派项目负责人（4分）：具备信息系统项目管理师、系统规划与管理师、网络工程师、IT服务项目经理证书，每提供一个证书得1分，最高得4分；（投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分）。投标时须同时提供①相关证书扫描件；②由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明原件扫描上传系统，或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全不得分。项目负责人、技术负责人和项目安全负责人之间不得兼任。
2）拟派技术负责人（2分）：具备高级及以上工程师（通信工程专业）、网络工程师证书，每提供一个证书得1分，最高得2分；（投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分）。投标时须同时提供①相关证书扫描件；②由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明原件扫描上传系统，或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全不得分。技术负责人、项目负责人和项目安全负责人之间不得兼任。
3）拟派项目安全负责人（3分）：具备注册信息安全工程师（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、网络安全管理员，每提供一个证书得1分，最高得3分；（投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分）。投标时须同时提供①相关证书扫描件；②由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年3月-2025年5月）中任意一个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明原件扫描上传系统，或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全不得分。项目安全负责人、技术负责人和项目负责人之间不得兼任。
4.产品技术指标（17分）
（1）互联网出口防火墙（4分）
①互联网出口防火墙采用厂商自主研发的国产化CPU芯片，推动自主可控，提供第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章，得2分。
②具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，提供证书复印件证明并加盖投标人公章，得2分。
（2）互联网入侵防御产品（4分）
①互联网入侵防御产品应能够支持DGA域名检测，支持DGA本地、远程升级方式，通过启动 DGA 域名检测，可将DGA 检测到的DNS安全事件进行告警，须提供界面截图和具有CMA标志国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章，得2分。
②互联网入侵防御产品具有国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+，提供证书复印件并加盖投标人公章，得2分。
（3）上网行为管理（4分）
①上网行为管理支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量，提供功能截图，加盖投标人公章，得2分。
②上网行为管理支持QQ白名单功能，并可配置用户、终端类型、位置信息，仅允许使用白名单列表中的QQ号，提供第三方检测机构出具的功能测试报告，加盖投标人公章，得2分。
（4）认证网关（1分）
认证网关采用厂商自主研发的国产化CPU芯片，推动自主可控，提供第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章，加1分。
（5）广域/城域路由器（4分）
①广域/城域路由器采用厂商自主研发的国产化CPU、NP转发芯片，推动自主可控，提供第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章，加2分。
②广域/城域路由器支持1G粒度的网络硬切片能力，支持硬切片在线带宽弹性扩容且业务不丢包，提供第三方测试报告截图证明并加盖投标人公章，加2分。
（三）技术方案（40分）
投标人对业务熟悉度，充分调研情况，集成方案完整，质量管理方案完善，功能与需求契合度高，满足应用需求性好；综合比较后酌情给分。
（1）项目整体分析（10分）。根据投标人针对本项目提供的项目整体分析内容，由评委根据投标人响应情况酌情打分，评审内容包含但不限于项目的现状分析、需求分析、项目建设意义、项目建设目标、系统总体架构、功能模块、系统建设技术路线等要点。
以上内容不存在瑕疵：10分；
以上内容存在1处瑕疵：7分；
以上内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。
（2） 项目实施方案及保障措施（12分）。根据投标人针对本项目提供的项目实施方案及保障措施的完整性、合理性，由评委根据投标人响应情况酌情打分。
项目实施方案：评审内容包含但不限于项目实施方案中的施工方案、实施计划、实施组织架构等要点。
保障措施：评审内容包含但不限于保障措施中的质量保障措施、进度保障措施、安全保障措施等要点。
以上内容不存在瑕疵：12分；
以上内容存在1处瑕疵：8分；
以上内容存在2处瑕疵：4分；
未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。
（3）项目培训方案（9分）。根据投标人针对本项目提供的培训方案的完整性、合理性，由评委根据投标人响应情况酌情打分：
培训方案：评审内容包含但不限于培训方案中的培训课程设置、培训人员配置、培训计划等要点。
以上内容不存在瑕疵：9分；
以上内容存在1处瑕疵：6分；
以上内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。
（4）项目售后服务（9分）。根据投标人针对本项目提供的售后维护方案的完整性、合理性，由评委根据投标人响应情况酌情打分：评审内容包含但不限于项目售后服务中的售后服务保障体系、故障修复、维护应急方案、售后维护人员考核管理、备品备件、服务质量监控等要点。
以上内容不存在瑕疵：9分；
以上内容存在1处瑕疵：6分；
以上内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。
加分（本项目为服务类，不适用本条）：所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。
（十）确定中标投标供应商：
1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。评标结束后，投标供应商可进入江苏省政府采购（苏采云）平台，进行评审结果查询。
2．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标供应商候选单位中按顺序确定中标供应商。采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内发出中标通知书，并在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告。
3．投标供应商如有质疑，应在中标结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，并抄送采购代理机构，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。
4．提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件期限届满之日起7个工作日内提出。
5．供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6．采购人将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。
7．采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交结果公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
8．在发布中标公告的同时，采购人及代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件做实质响应的投标供应商不足三家的；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经北京建智达工程管理股份有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
北京建智达工程管理股份有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）代理服务费：
[bookmark: OLE_LINK31]1.本项目招标代理费由中标供应商支付，代理服务费按中标金额*1.5%*0.8计取。中标供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。
（十五）政府采购信用担保
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
（十六）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
政府采购合同融资政策告知：
中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏
（十七）其他：
1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。
2.有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实提高防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。


第3部分． [bookmark: 五．合同条款]
采购需求
[bookmark: _Toc7672][bookmark: _Toc61444674]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
一、需求
随着无锡数字经济的不断发展，惠山区面临的网络安全风险和挑战也不断增大，网络攻击、网络窃密、网络诈骗、网络黑产、个人信息泄露等现象频发，关键信息基础设施面临较大的安全风险，日益复杂的网络安全形势和不断发展的无锡数字经济之间的矛盾对惠山区网络安全综合治理和监管技术手段提出了更高的要求和挑战，对运维技术能力要求越来越高，设备租赁可有效缓解以上问题。
本项目旨在提升惠山区网络安全、系统安全能力，根据《江苏省电子政务外网建设规范》要求租赁交换机、路由器、网络安全设备等设备，并根据实际情况调整惠山区政务网络架构。
二、服务内容
	序号
	服务名称
	设备名称
	数量
	单位

	1
	网络安全服务
	互联网出口防火墙
	2
	台

	2
	
	互联网入侵防御
	2
	台

	3
	
	上网行为管理
	2
	台

	4
	系统安全服务
	漏洞扫描
	1
	套

	5
	网络通信设备服务
	认证网关
	1
	台

	6
	
	SDN控制器
	1
	套

	7
	
	广域/城域路由器
	1
	台

	8
	
	万兆单模10KM光模块
	250
	个

	9
	
	万兆单模40KM光模块
	4
	个

	10
	
	千兆单模10KM光模块
	80
	个


租赁服务内容包含上述清单设备租赁、质保续保、设备运维、特征库升级、人工巡检等运维。
3、 设备参数指标要求
（1） 互联网出口防火墙
	指标项
	指标要求

	硬件架构
	标准机架式1U设备，支持交流双电源，支持风扇3+1备份，支持热插拔，支持科学的前后风道。

	接口要求
	千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；支持USB3.0接口。

	性能要求
	防火墙吞吐量≥25Gbps，IPS吞吐≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，IPSec VPN吞吐量≥25Gbps

	策略管控
	支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置

	路由功能
	支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

	IPV6
	支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术和IPV6路由协议

	协议识别
	可识别应用层协议数量≥6000种。

	URL过滤
	支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿

	DDoS防护
	支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略

	NAT
	支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等

	入侵防御
	系统预定义IPS签名数量≥20000，CVE或CNNVD编号的签名条目数不得少于11000。 

	病毒防护
	可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。

	APT攻击防御
	防火墙支持与沙箱联动，根据沙箱检测结果联动防火墙阻断未知APT攻击，且相同文件不用重复检测，防火墙可根据沙箱检测结果更新缓存中恶意文件和恶意URL列表

	多出口智能选路
	可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。

	可靠性
	支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。

	配置要求
	千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；SSL VPN并发数≥99；配置一块SSD硬盘，硬盘容量≥960G；配置双电源，5年防病毒特征库升级服务。


（2） 互联网入侵防御
	指标项
	规格要求

	性能规格
	2U标准机架式硬件,配置冗余电源。性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥1G。4T硬盘,接口配置：千兆电口≥6,千兆光口≥4,扩展槽位≥2；硬盘配置≥4T。

	入侵检测防护
	系统攻击特征库数量≥1.4万条； 

	
	系统需提供入侵规则分类，帮助更便捷地制定防护策略。如代码执行、溢出攻击、目录遍历、上传漏洞、文件包含、文件删除、文件下载、SQL注入、跨站脚本注入、XML注入、webshell、跨站请求伪造、内存破坏、重定向漏洞、拒绝服务、木马、僵尸网络、蠕虫病毒、后门、勒索软件、攻击工具、权限提升、未授权访问、释放后重用、绕过漏洞、逻辑漏洞、暴力猜测、规避攻击、弱加密、弱密码、flood攻击、中间人攻击、欺骗攻击、劫持攻击、双重释放、DNS污染、钓鱼、系统服务扫描、端口扫描、配置不当、事件监控、挖矿病毒、读写越界、空指针引用、类型混淆、反序列化、信息泄露等； 

	
	系统需提供至少10种以上内置规则模板，帮助用户快速上线。如DMZ区服务器、内网客户端、Web服务器、Windows服务器、UNIX服务器防护、工控系统、国产化、攻防演练高频高危等规则模板。

	
	系统应提供丰富的响应方式，包括：告警、阻断、IP隔离、抓包等，满足用户各种响应需求。

	挖矿防护
	支持对挖矿行为进行防护，并可将产生的挖矿行为生成日志，可通过源地址和目的地地址和信誉等级进行查询，可展示挖矿日志的威胁类型、挖矿值及协议等。

	威胁情报检测
	系统应提供基于威胁情报的检测能力，能够离线导入情报库做本地检测，也可联动云端做在线检测。

	
	支持僵尸网络C&C检测，并且可导入或手工配置C&C黑白名单。

	
	支持Web信誉检测（DNS黑名单库），且可导入或手工配置URL黑白名单。

	
	支持多种威胁情报场景包，可针对不同场景的威胁攻击进行检测，包括APT检测、挖矿检测、勒索检测、反诈检测、失陷检测、暗网节点检测。

	安全策略
	支持对源安全区、目的安全区、IP地址、用户、时间段、动作维度等进行安全检测策略的配置；

	
	通过X-Forwarded-For、X-Real-IP、Cdn-Src-IP来识别通过HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务的客户端最原始的IP地址，并可自定义X-Forwarded-For、X-Real-IP、Cdn-Src-IP三个字段的识别优先级顺序。

	
	支持不少于1000条访问控制策略，可基于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）进行访问策略配置，并可支持是否生成访问控制策略的会话日志生成。

	
	支持访问控制策略的导入导出

	管理
	系统应支持WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。

	
	支持设备云端托管服务，将设备上确认威胁告警事件风险上报到云端平台，通过APP即时查看告警，实现APP运维管理。


（3） 上网行为管理
	指标项
	具体指标要求

	性能
	网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥1.5G，带宽性能≥1G，支持用户数≥6000，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥60万。
规格：1U，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥6个、万兆光口≥2个；

	实时监控
	支持首页可视化展示，可显示接入用户人数、终端类型、流量分析、应用流量排名、泄密风险、共享接入、违规访问等信息

	
	支持对用户的web访问质量进行检测，可对整体网络质量评级、可通过列表形式展示访问质量差的用户名单、支持对单用户进行定向web访问质量检测，方便管理员及时进行处理修复，保障用户访问体验

	认证方式
	支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、单点登录、第三方认证等方式；

	终端资产管理
	支持对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息（厂商，系统，开放端口等），支持查看终端类型

	
	支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别；

	网页访问管理
	内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时支持细分行为并分别做权限控制；

	
	支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装

	应用管理
	内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用

	
	支持根据文件类型限制http、FTP方式上传、下载行为；支持基于关键字过滤SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为；

	
	支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略

	邮件管理
	支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为；

	
	支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能

	流量管理
	支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量

	
	为保障主要业务带宽资源，防止员工使用无关应用抢占带宽导致主要业务卡顿的情况，要求设备支持对用户基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入指定的流控黑名单通道中以限制该用户的带宽资源

	行为审计
	支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/等维度的多种上网行为统计排行报表；

	
	支持查询基于指定时间段/用户/用户组/业务系统类型等维度的业务访问行为日志，包括请求内容、返回内容、文件内容；

	
	支持针对单用户的整体行为分析，至少包括应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行等；


（4） 漏洞扫描
	指标项
	规格要求

	性能规格
	1U机架式设备，接口配置：千兆电口≥4，千兆光口≥4，接口扩展槽位≥1。最大并发主机数≥60,最大并发任务数≥10。授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名，配置Web漏洞扫描模块。

	漏洞管理和分析功能
	支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等，要求能够扫描大于70000条相关漏洞。

	
	支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描。

	
	支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多重维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件、是否支持漏洞验证，漏洞发布日期、漏洞分类信息。

	
	提供高级漏洞检索模板，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入模板中。

	
	内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术。

	
	支持扫描大数据组件框架的漏洞，需覆盖Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Spark、Storm、Yarn、Zookeeper，要求能够扫描大于900条相关漏洞。

	
	支持扫描主流云主机管理系统、云计算组件的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于9000条相关漏洞。

	
	支持识别多种物联网设备，覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，能够扫描大于100条相关漏洞。

	
	支持识别的物联网设备资产种类大于50条。

	
	支持扩展扫描容器镜像功能，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像。

	
	支持扩展漏洞验证功能，支持对扫描出的漏洞提供取证性质的验证并输出报告，直观展示漏洞利用过程和危害性。支持漏洞验证扫描任务，包括系统漏洞验证扫描、Web漏洞验证扫描。

	
	支持通过在目标资产部署终端代理agent方式，实时精准获取资产信息，进一步完成漏洞分析扫描。

	
	支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测。

	
	支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞

	
	支持数据库扫描模板，支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase、MongoDB数据库漏洞检查。

	
	支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务。


（5） 认证网关
	指标项
	指标要求

	硬件要求
	支持双主控，整机业务扩展插槽≥4，电源和风扇框采用冗余设计；
主控板、接口板和业务板分离，电源、风扇、主控板、接口板、业务板均支持热插拔

	
	采用前进后出的风道形式，提高设备散热效率

	性能要求
	防火墙吞吐量≥240Gbps，每秒新建连接数≥480万，最大并发连接数≥1.6亿

	接入性能要求
	提供≥12000个终端接入能力，安全代理每秒新建连接数 ≥24000，安全代理并发连接数≥24万

	路由功能
	支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

	
	策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，入接口。 

	IPV6
	支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议

	
	支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道

	NAT
	支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能 

	VPN
	支持IPSec、GRE VPN，能够对相应VPN隧道报文进行监控统计

	
	支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断

	URL过滤
	支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿

	可信入网
	提供针对终端的应用级访问控制，实现应用级的认证鉴权能力，根据检查结果阻断或放行，以实现终端可信入网及业务访问

	
	针对可信资产下发前的流量支持例外白名单，如SPA、SDP的认证报文，基于目的IP、目的端口

	
	VSYS（虚拟防火墙）系统下支持应用代理、应用准入控制、网络准入控制，以实现不同委办局或政务外网业务之间的流量隔离及代理能力，增量业务安全性；

	策略管理
	支持策略的模糊查询，方便策略的管理及运维。

	
	支持基于应用的安全策略。

	入侵防御及病毒防护
	为了确保开启IPS，防病毒功能后不影响防火墙的性能，需要使用独立的安全业务板（非防火墙业务板）处理IPS、防病毒

	
	基于特征检测，支持超过20000种特征的攻击检测和防御

	
	支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能

	
	支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断

	DDoS防护
	支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略

	APT攻击防御
	支持与本地沙箱联动，对未知恶意文件渗透的APT攻击进行防御

	可靠性
	支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换

	兼容性要求
	为保证兼容性，本产品需要与SDN控制器同一品牌。

	配置要求
	配置双主控，双电源，万兆光接口≥24。


（6） SDN控制器
	指标项
	指标要求

	配置要求
	本次配置≥90个网络设备管理授权，≥200个终端即插即用授权，含硬件服务器，服务器要求：2*32Core@2.6GHz CPU,4*32GB内存,4*1920GB SSD,Raid卡(4G cache,带超级电容),2*4 GE电口,3*2 10GE/25GE光口,2*900W AC，支持对政务网络实现SRv6业务编排、网络切片下发。

	平台架构
	系统利用云计算、SDN网络、大数据分析等技术，支持SDN协议（NetConf/YANG协议）实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry协议实现设备性能/告警数据/用户数据统计分析。

	高可靠
	支持单机、最小集群、分布式集群等部署形态，满足不同场景按需部署，所有形态支持主备容灾方案

	分权分域
	支持系统管理员及多租户分层管理。系统支持分权分域，可在租户管理员内自定义区域管理员，对网络的部署和运维分区域管理，减轻运维工作量

	虚拟网络业务自动化发放
	支持业务可视化配置，基于GUI的规划、配置和发放功能；提供基于拓扑的虚拟网络配置和监控，实时查看业务下发状态；支持基于BGP-EVPN协议，自动建立 VXLAN 隧道；支持集中式/分布式VXLAN网关方案，弹性扩展，灵活高效

	用户管理
	支持本地账号密码认证，支持AD/LDAP服务器、CA服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证

	
	支持基于用户组和角色管理，单个账号支持绑定多个角色。管理员可基于用户角色进行网络准入授权管理

	准入认证
	系统支持多种认证方式混合认证，如802.1x、MAC、Portal认证、VPN认证等多种认证方式；也支持Passcode认证、短信认证、双因子认证、匿名认证、微信认证、社交媒体认证（Facebook、Twitter、QQ、新浪微博）；

	
	系统支持双因子认证，包括AD+RSA，账号密码+SMS，账号密码+RSA，SSL VPN的双因子认证、TACACS的双因子认证。

	业务随行
	支持用户业务随行，将用户和IP解耦，账号即用户，根据用户登录条件（5W1H）授权安全组，基于UCL的策略矩阵，实现用户权限互访限制，满足随时随地接入网络业务权限一致。

	VIP用户体验保障
	支持通过空口调度，保障VIP用户优先接入网络。并可以通过保留带宽的方式，实现网络接入高优先级保障。

	终端识别
	支持终端识别，对终端信息：操作系统、生产厂商、终端型号、终端类型进行识别

	
	支持根据终端类型分组，设定不同终端的接入权限。当终端接入网络后自动认证通过，自动绑定设备类型

	智能运维
	支持多种用户侧统计监控，进行终端行为分析，包括路人/访客/接入用户的时间分布趋势图


（7） 广域/城域路由器
	指标项
	指标要求

	设备架构
	支持交换容量≥230Tbps，支持包转发率≥54000Mpps。

	
	采用双主控架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡热插拔；

	
	整机线卡槽位数≥6个

	
	单槽位最大支持200Gbps线速转发不丢包

	接口要求
	设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型

	基本功能
	支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFV3、IS-IS、IS-ISV6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4组播、IPv6组播、组播静态等路由协议

	IPV6功能
	支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景
支持动态下发EVPN VPWS over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L2VPN业务场景

	
	支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能，且分担路数不低于8。

	组播
	支持组播BIER、BIER6技术

	可靠性
	支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms

	
	支持全面的快速重路由FRR功能：IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR，倒换时间均≤50ms

	
	支持VRRP、Eth-Trunk、E-Trunk等可靠性技术

	可维护性
	支持Telemetry，可实现从设备高速采集数据

	
	支持对随流检测获取到的性能数据进行可视化的运维管理

	业务保障
	支持5级H-QoS调度

	
	持续根据不同的网络服务要求如时延、带宽、安全性和可靠性等来划分切片网络，以灵活地应对不同的网络应用场景

	系统管理
	支持Console、Telnet、SSH、SNMP等管理方式

	
	支持Netconf，可以提供配置API

	配置要求
	配置双主控，双电源，万兆接口≥12，实配L3VPN、VxLAN, HQoS、网络切片等功能。

	兼容性要求
	为保证兼容性，本产品需要与SDN控制器同一品牌。


（8） 万兆单模10KM光模块
	指标项
	指标要求

	性能参数
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)

	兼容性要求
	为保证兼容性，本产品需要与广域/城域路由器同一品牌。


（9） 万兆单模40KM光模块
	指标项
	指标要求

	性能参数
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC)

	兼容性要求
	为保证兼容性，本产品需要与广域/城域路由器同一品牌。


（10） 千兆单模10KM光模块
	指标项
	指标要求

	性能参数
	光模块SFP-GE-LX-SM1310单模模块(1310nm,10km,LC)

	兼容性要求
	为保证兼容性，本产品需要与广域/城域路由器同一品牌。


四、有关说明
1）付款方式：按季度支付，每季度服务期满后一个月内进行付款，付款金额=合同金额×25%。
2）完工期：合同签订30天内完成服务部署、调试工作。服务期：一年服务期，自合同签订生效之日起计算。履约地点：本项目合同履行地点为无锡市惠山区，具体地点以合同书约定为准。
3）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
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第四部分．合同（格式）
合同书（服务）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）总金额：                 （大写）；             （小写）
四、项目服务期限：
五、项目整体免费服务期：
六、货款支付步骤和办法：
七、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
八、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。
九、合同备案：
本合同一式陆份，甲方执贰份、乙方执贰份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。





[bookmark: _Toc86134314]合同条款
（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为            元。
0. 付款方式：按季度支付，每季度服务期满后一个月内进行付款，付款金额=合同金额×25%。
0. 履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。
履约保证金缴纳金额：                            元。
履约保证金的缴纳时间：        ，缴纳形式：        。
履约保证金的退付时间：        ，退付办法：        。
履约保证金不予退还的情形：                        。
逾期退还履约保证金的违约责任：                    。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
6.履约验收按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）相关规定执行。
（七）履约验收：
4.1验收组织方式：自行组织
4.2验收主体：无锡市惠山区人民政府办公室
4.3履约验收时间：2025年  月
4.4履约验收方式：一次性验收
4.5履约验收程序：依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）相关规定执行。
4.6履约验收内容：依照采购文件执行
4.7履约验收标准：合格，符合采购人需求。
（八）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（九）合同生效及其他：
1.合同经供需双方代表签字、盖章并见证单位完成盖章后生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。



需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
                                     供方户名：
                                         供方开户银行：
                                     供方账号：



见证方：北京建智达工程管理股份有限公司（签章）







第五部分．附件（投标文件部分格式）
（一）投标函（格式）
投标函

致：北京建智达工程管理股份有限公司
一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。
二、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在采购文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。
四、我方同意按照采购文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我方认为贵单位有权决定中标者。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。
八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
开户账号：

（二） 关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：


北京建智达工程管理股份有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                  投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日




注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。


（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：
    日期：
北京建智达工程管理股份有限公司：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
                                投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日

	

法定代表人身份证复印件正反面
	
	

授权代表身份证复印件正反面


（四）法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地址：									
  
成立时间：    年  月    日

经营期限：		

姓名：        性别：        年龄：         职务：		

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）
日期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）



（五）承诺书（格式）

[bookmark: OLE_LINK42]承诺书（廉政承诺书格式）
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：             
法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）
       年    月     日


（六）（投标供应商）中小企业声明函（格式）
一、常规说明：
1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。
2、中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入投标文件。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受价格扣除。
5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
6、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的
中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标供应商（公章）：
日　　　　　　期：



注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（七）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：










（八）投标偏离表（格式）
投标偏离表
投标供应商名称（盖章）                           政府采购编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：
（1）本表不得删除；
（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何技术偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；




（九）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：
	项目名称
	区政务网安全升级设备租赁项目

	项目总报价

	小写金额：         元

大写金额：         元

	服务期限
	完工期：
服务期：

	服务质量标准
	合格，符合采购人需求




法定代表人或授权代表签字或盖章：                    日期：   年   月   日

填写说明：
1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章且法定代表人或授权代表签字或盖章。

