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前附表
	项号
	名称
	内容规定

	1
	招标内容
	阳澄湖枢纽绿化养护

	2
	招标编号
	JSZC-320500-SZJX-G2024-0032

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	现场考察
	不组织，自行考察。

	5
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	6
	疑问
	投标单位对采购文件如有疑问，请将疑问按网上报名相关流程提出。

	7
	投标文件
	本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	8
	网上报名截止时间
	时间：2024 年6月28日

	9
	开标时间及地点
	时间：2024年7月12日9：30整
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 

	10
	中标服务费
	收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。服务费：27650.00元。
账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司
账号：543058195260
开户银行：中国银行苏州南园支行

	11
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	12
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
	项目概况：
阳澄湖枢纽绿化养护采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台系统获取招标文件，并于2024年7月12日9点30分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZJX-G2024-0032
2、项目名称：阳澄湖枢纽绿化养护
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：贰佰壹拾伍万元整（¥：2150000.00）
5、采购需求：七浦塘阳澄湖枢纽绿化日常养护、绿化提升改造。
服务范围：苏州市水利工程管理处阳澄湖枢纽管理红线范围内，东至北斗门泾闸西侧，南至枢纽南大门，西至张家港航道，北至常昆线入口。
其中绿化面积211248平方米。投标单位应自行先踏勘现场，了解绿化养护责任范围和绿化现状，管辖绿化区域内的各类植物浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治、除草、园内补植（含养护不周、人为踩踏等原因补植补缺）等工作，且养护区域内所有草坪、乔木、灌木、藤本、水池、庭院设施均纳入养护范围。
验收标准：按照招标文件要求及相关国家标准执行。
6、合同履行期限：服务期2年（24个月），中标单位通过采购单位进场审查合格后开始合同生效。合同起始时间以采购单位通知时间为准（中标后2周完成进场准备，1个月内仍未满足进场条件，每超过1个月扣除10000元）。3个月仍不符合进场条件，视为中标单位放弃合作，采购人有权解除合同。
7、本项目不接受联合体投标、不允许分包、不允许转包。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以下规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：无。
注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件：
1、获取时间：至2024年 6月28日
2、获取方式：供应商在苏州市政府采购网自行下载招标文件。
（1）申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）登录报名
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
（4）制作、提交电子投标文件：
本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、售价：无。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 
1、投标文件提交时间：2024年7月12日9：30（北京时间） 
2、开标有关信息： 
开标时间：2024年 7月12日9：30（北京时间） 
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1.本投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质投标文件。
2.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网及苏州市政府采购网。
6、苏州市财政局政府采购监督电话：0512-68616651。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名  称：苏州市水利工程管理处 
地  址：苏州市姑苏区凌波路水政大楼
联系人：金军
联系电话：0512-68850089
2、采购代理机构信息
名    称：苏州捷信招投标咨询有限公司
地    址：苏州南园北路天和商务大厦6-206室 
电    话：0512-65200361
联 系 人：汪业超、张瑾、丁亚萍
3.项目联系方式
项目联系人：汪业超、张瑾、丁亚萍
电话：0512-65200361
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一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取公开招标(以下简称招标)方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标单位应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标单位、苏州捷信招投标咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标中标服务费由中标单位支付。按差额定率累进法计算收取，中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。
中标服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司，账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行
5、招标文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一章  投标邀请函
第二章  投标单位须知
第三章  投标文件格式
第四章  招标书
第五章  合同文本
第六章  评分办法及评分标准
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标单位自行承担。
7、招标文件的澄清和修改
7.1 在投标文件提交截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人, 更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，招标代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。
7.2招标单位可以视采购项目的具体情况，组织投标单位进行现场考察或召开招标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标单位参加的现场考察和答疑会。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标单位提交的投标文件以及投标单位与招标代理机构就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1封面
9.2开标一览表
9.3公开分项报价
9.4资格审查文件
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；还有单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权）；单位授权代理人身份证复印件（如有授权）等。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）。
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（6）其它有关资格证明文件：
9.5符合性审查文件
（1）关于资格文件的声明函；
（2）投标函（格式见第三章）；
（3）投标人基本情况表（格式见第三章）；
（4）技术服务、商务偏离表（格式见第三章）；
（5）作业人员配备一览表；
（6）其他有关符合性证明的文件；
（7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
9.6综合评审文件
所需材料详见第六章评分标准。与本次采购相关的其他证明材料；
9.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
9.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上9.4（1）-（6）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上9.5（1）-（7）为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“9.1、9.4-9.8”中不得出现投标总报价（优惠率）。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
9.13 如标书制作工具中格式和内容与“苏州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标单位应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标报价明细表
11.1投标单位应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
11.2响应货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。本项目采用优惠率报价。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标单位需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标单位可在招标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13、服务承诺、项目计划、人员安排及其他
13.1投标单位需根据招标文件要求提供有关服务的服务承诺、项目计划、人员安排及其他等方案。
14、投标函
14.1投标单位应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
15、投标有效期
15.1投标有效期为招标代理机构规定的提交投标文件截止之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标单位可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标单位既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18、提交投标文件截止时间
18.1投标单位上传电子投标（响应）文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标（响应）文件截止时间。
投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功的做无效投标处理。
18.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的提交投标（响应）文件截止时间后上传的任何电子投标（响应）文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标单位可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
20.1.2投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标单位可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
20.3 在提交投标文件截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标文件。
五、投标文件的解密与评审
21、投标文件解密
21.1投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由招标单位或招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标单位在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
22.1招标代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。评委会由招标单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.2评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评审过程的保密与公正
23.1评委会、招标单位和招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评审过程中，投标单位不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24、评标过程中的的澄清
24.1项目评标期间，评委会有权要求投标单位对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标单位都作澄清要求。
24.2需要投标单位进行澄清、说明和更正的，评委会将通过苏采云系统向投标单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和更正要求的投标单位如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标单位自行承担。
25、对投标文件的审查
25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备响应资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标单位，评委会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评委会将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3未实质性响应投标文件的情形
25.3.1投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.3.2投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.3.3同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标文件或者最后报价的。
25.3.4投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。
25.3.5投标单位的报价超过了采购预算或综合单价预算的。
25.3.6不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
25.3.7投标单位被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.3.8 投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的。
25.3.9 项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标单位所响应产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.3.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.3.11出现机器码一致的情况。
25.4未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理。
25.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标单位不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
25.6不同投标单位的投标文件‘机器码一致’的为无效投标。
25.7投标单位在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。
26、废标
26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标单位的报价均超过了采购预算，招标单位不能支付的；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.1.5在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标单位不足3家的。
26.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标单位。
26.2 中标原则
26.2.1本次招标采用综合评分法，即在招标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商。招标书面授权评标委员会直接确定中标单位。
26.2.2评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标供应商的得分（所有评分四舍五入，保留二位小数），加上价格得分即为每个投标供应商的综合得分。如出现评审总得分最高的投标供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同的，则由公证处组织以抽签方式确定中标人。
26.2.3采购人确定中标单位后，采购中心将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
26.3小、微企业
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，所属行业为其他未列名行业。
（2）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（3）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
27、价格修正
27.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.2评委会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评委会将其作为无效投标处理。
28、中标单位被取消中标资格情形
若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.1提供虚假材料谋取成交的。
28.2与评审专家、采购人、其他投标单位或者招标代理机构工作人员恶意串通的。
28.3向评审专家、采购人或招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.5不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评委会发现的。
28.6中标后无正当理由拒不与招标单位签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.7将政府采购合同转包的。
29、联合体投标、分包、转包
29.1本项目不接受联合体投标、不接受分包、不接受转包。
30、质疑处理
30.1 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定。
30.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑函后七个工作日内作出答复。
30.3 提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对招标文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目的《交易文件下载确认单》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
30.4 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.5 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。
质疑联系部门：苏州捷信招投标咨询有限公司
联系电话：0512-65200361   联系人：王慧
通讯地址：苏州南园北路天和商务大厦6-206室
31、中标通知书
31.1招标代理机构在发布中标公告的同时向中标单位发出中标通知书。中标通知书发出后，中标单位放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
六、授予合同
33、 签订合同
33.1招标单位应当原则上应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订政府采购合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清承诺文件为依据。
33.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
34、标的物的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
35、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
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第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


附件1：（投标单位）法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州捷信招投标咨询有限公司组织实施的编号为         号的招标活动。委托代理人在制作投标文件、开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起生效至合同履行完毕止。
委托代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（签章）：
法定代表人：（签字或签章）
委托代理人：（签字或签章）
日期：     年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 



附件2：投标函
投标函
 苏州捷信招投标咨询有限公司 ：
我们收到贵公司       号的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，包括完成本合同规定的工作所承担的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、如果我们中标，我们愿意按前附表规定支付中标服务费。
9、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。
10、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
11、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
	供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	


供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。
12、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
13、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                联系人：         联系电话：     
传真：                地址：           邮政编码：

投标单位（签章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：   年     月    日












































附件3：关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函


                             ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（签章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：   年   月    日


                       

附件4：开标一览表

开标一览表
	序号
	项目名称
	优惠率
	服务期限
	备注

	1
	阳澄湖枢纽绿化养护服务
	
	
	

	优惠率（%）：



供应商签章：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日 

1.该项目按优惠率报价，例：9折即填写优惠率10%；
2.投报优惠率范围：0-100%，必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效投标。











附件5：分项明细表
分项明细表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	综合单价（元）
	期/月
	小计（元）

	绿化养护

	1 
	人员
	绿化
队长
	种类：常驻绿化队长兼技术工
工作内容：技术指导、分派工作、管理等；具体详见人员要求。
	人
	1
	7000
	24
	168000

	2 
	
	绿化
技术工
	种类：常驻绿化技术工
工作内容：修剪、塑形、施肥、播种等。具体详见人员要求。
	人
	4
	5000
	24
	480000

	3 
	
	绿化
养护工
	种类：常驻绿化养护工
工作内容：除草、翻土、移植、打药、洒水等。具体详见人员要求。
	人
	5
	4200
	24
	504000

	4 
	清运
	垃圾
清运
	1、 种类：绿化垃圾合规清运
2、 频次：每天
	项
	1
	1178
	24
	28272

	5 
	池塘
	冷水多彩锦鲤
	1、 品种：冷水多彩锦鲤
2、 规格：15-25cm
3、颜色搭配：红白、三色、火鲤、金松平均。
	条
	250
	10
	/
	2500

	6 
	
	水生
植物
	1、鸢尾，高40cm，36棵/m2
2、香蒲，20-25株/m2
3、花叶芦竹，4-5芽/丛，12-16丛/m2
4、水生美人蕉，高60cm，16墩/m2，3芽/墩
5、花叶水葱20-30芽/丛，10-12丛/m2
6、千屈菜，16-25株/m2
7、常绿水生鸢尾，高40cm，36棵/m2
以上水生植物每种50m2
	m2
	350
	50
	/
	17500

	7 
	摆放
	室内绿植摆放
	1、种类：三辫发财树、3层幸福树、绿萝、大叶天堂鸟
2、规格：大盆（1.7米-1.9米高）
3、养护频次：每周至少一次
	盆
	6
	20
	24
	2880

	8 
	
	
	1、种类：金钱树、造型盆景、矮种兰花、鸿运当头、孔雀竹芋、米粉掌
2、规格：中盆（0.7米-0.8米高金钱树、15cm×15cm造型盆景等）
3、养护频次：每周至少一次
	盆
	14
	40
	24
	13440

	9 
	移植
	晚樱
	1、种类：晚樱
2、胸径：12-18cm
3、冠高：H350-450cm
4、蓬径：P350-400cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	40
	592.45
	/
	23698

	10 
	
	早樱
	1、种类：早樱
2、胸径：12-18cm
3、冠高：H350-450cm
4、蓬径：P300-350cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	35
	592.45
	/
	20735.75

	11 
	
	碧桃
	1、种类：碧桃
2、胸径：12-15cm
3、冠高：H300-350cm
4、蓬径：P350-450cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	35
	592.45
	/
	20735.75

	12 
	
	海桐球
	1、种类：海桐球
2、冠高：H130-150cm
3、蓬径：P150-170cm
4、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	15
	165.45
	/
	2481.75

	13 
	
	红叶石楠球
	1、种类：红叶石楠球
2、冠高：H130-150cm
3、蓬径：P150-200cm
4、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	15
	165.45
	/
	2481.75

	14 
	专项
	应急
人工
	1、高温季节性专项等
2、每工日为8小时
	工日
	200
	200
	/
	40000

	15 
	
	肥水管理
	1、复合肥，npk总养分≥50%；缓释肥
2、因地制宜、每季度追肥不少于1次
	吨
	2
	5000
	8
	80000

	16 
	
	银杏复壮专项
	1、本项目范围内所有银杏复壮处理
2、清除树穴内杂草，松土定向灌根、硝钠萘乙酸+矿源腐殖酸水溶肥+氨基酸水溶肥等
3、吊注及插瓶
4、进场记录现状长势，每年甲方邀请绿化专家评估一次复壮长势
	项
	1
	90000
	/
	90000

	17 
	
	乔灌木深度修剪
	本项目范围内，全部乔灌木深度修剪
经验收合格后，一次性支付
	项
	1
	70000
	/
	70000

	18 
	零星单项
	整理绿化用地
	整理绿化用地，含清表、粗平、清运等内容
	m2
	1591
	2.28
	/
	3627.48

	19 
	
	清除地被植物
	场地内植梳理，含杂草清理、草坪修剪、色带修剪、清运等内容
	m2
	5000
	4.49
	/
	22450

	20 
	
	种植土回（换）填
	缺方外运，满足种植要求，运距综合考虑，含土源费
	m3
	2500
	20.71
	/
	51775

	21 
	
	树木
支撑架
	杉木井字撑，直径6cm去皮杉木，长2米，满足支撑要求
	株
	116
	76.33
	/
	8854.28

	22 
	
	树木
支撑架 
	杉木扁担撑，直径6cm去皮杉木，长1米，满足支撑要求
	株
	110
	29.43
	/
	3237.3

	23 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干10cm以内
	株
	16
	10.26
	/
	164.16

	24 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干15cm以内
	株
	135
	16.64
	/
	2246.4

	25 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干20cm以内
	株
	75
	27.35
	/
	2051.25

	26 
	
	机械
设备
	机械设备进出场及安装拆除
	项
	1
	6256.45
	/
	6256.45

	27 
	
	设施设备等零星维修
	经采购单位安排，双方认可维修事项规格标准后实施
	项
	1
	40000
	/
	40000

	28 
	
	无瑕疵移交
	合同期满经验收并整改完成后一次性支付
整改不到位扣除
	项
	1
	50000
	/
	50000

	                                   绿化提升                               总价392612.68元

	29 
	裁植

	完美
冬青
	1、种类：完美冬青
2、冠高：H80-100cm
3、蓬径：P80-100cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	119.31
	
	

	30 
	
	亮金
女贞球
	1、种类：亮金女贞球
2、冠高：H100-120cm
3、蓬径：P100-120cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	162.77
	
	

	31 
	
	棒棒糖女贞
	1、种类：棒棒糖女贞
2、冠高：H120-150cm
3、蓬径：P60-80cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	542.13
	
	

	32 
	
	爬山虎
	1、植物种类：爬山虎
2、株高或蓬径：H≥70cm，P≥40cm
3、土球大于25,5-6分支,要求盆栽苗,
密度5株/平方米
	m2
	
	47.63
	
	

	33 
	
	八角金盘
	1、苗木、花卉种类：八角金盘
2、株高或蓬径：H80cm，P30cm
3、单位面积株数：25株/m2
4、高度为修剪后标准
	m2
	
	125.45
	
	

	34 
	
	多年生草花籽
	1、草皮种类：多年生草花籽
2、备注：5g/平方米，散播草花籽（二月兰、玉簪、银莲花等）
	m2
	
	5.91
	
	

	35 
	
	多年生 草花
	1、花卉种类：多年生时令草花
2、根据当时季节选择合适的草花
	m2
	
	225.36
	
	

	36 
	
	麦冬
	1、草皮种类：麦冬
2、铺种方式：满铺
3、主干道两侧露土部分
	m2
	
	34.05
	
	

	37 
	
	迎春花
	1、花卉种类：迎春花
2、株高或蓬径：L80cm
3、单位面积株数：16丛/m2
4、5-6芽/丛，闸两侧及桥头种植
	m2
	
	88.4
	
	

	38 
	
	银杏
	1、种类：银杏
2、胸径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-400cm,P250-300cm
4、主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠
	株
	
	713.33
	
	

	39 
	
	乌桕
	1、种类：乌桕
2、胸径：8-10cm
3、株高、冠径：H350-400cm,P300-350cm
4、主枝以上,自然全冠,树形优美
	株
	
	391.53
	
	

	40 
	
	榉树
	1、种类：榉树
2、胸径：8-10cm
3、株高、冠径：H300-350cm,P250-300cm
4、主枝以上,自然全冠,树形优美
	株
	
	547.02
	
	

	41 
	
	腊梅
	1、种类：腊梅
2、冠高：H200-250cm
3、蓬径：P250-300cm
4、树形整齐,分枝均匀,单支D>2,黄色,种植在路口
	株
	
	817.89
	
	

	42 
	
	矮生百慕大
	1、 清理杂物，整理翻耕绿化用地
2、 草皮种类：矮生百慕草籽
3、 铺种方式：满铺
	m2
	
	4
	
	

	43 
	
	山桃草
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	44 
	
	柳叶马鞭草
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	45 
	
	翠芦莉
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	46 
	
	腊梅
	1、规格10-12cm
2、高2米
3、冠幅2米，冠形优美
	株
	
	600
	
	

	47 
	
	紫薇
	1、规格10-12cm
2、高2米
3、冠形优美
	株
	
	400
	
	

	48 
	
	凌霄
	1、地径6cm
2、高1.5米
3、树形优美
	株
	
	400
	
	

	49 
	
	藤本月季
	1、容器苗
2、高1.8-2.2米
3、配套提供木质花箱，类市政道路悬挂固定耐用性100米
	株
	
	170
	
	

	50 
	木栈道修缮等
	楼地面龙骨及饰面拆除
	拆除并外运原木栈道地面防腐木及龙骨、塑木地板及龙骨、地砖，运距综合考虑
	m2
	
	23.14
	
	

	51 
	
	栏杆栏板拆除
	原栏杆拆除外运，运距综合考虑
	m
	
	25.91
	
	

	52 
	
	人行道块料铺设
	600*150*18厚PC砖,仿木纹
30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	
	157.53
	
	

	53 
	
	零星钢构件
	100*100*8mm厚角钢，2根M8膨胀螺栓固定，间距500mm
	t
	
	13570.38
	
	

	54 
	
	金属栏杆
	60*60*3mm厚热镀锌方管立柱。60*30*3mm厚热镀锌方管横杆，40*30*2mm厚热镀锌矩形管@100mm，外喷浅灰色氟碳漆
	m
	
	553.71
	
	

	55 
	绿化仓库围护结构
	彩钢板
	仓库主体采用彩钢板+热镀锌方管立柱,墙体内外设置防火材料,彩钢板颜色为仿木色
	m2
	
	342.97
	
	

	56 
	
	碎石
	100mm厚碎石垫层
	m2
	
	36.97
	
	

	57 
	木结构零星维修
	
	木结构零星维修，包含刷漆、更换零星木结构等内容
	项
	
	20247.89
	
	

	58 
	风景石
	
	河滩石，L*W*H=（0.6~0.8）*（0.5~0.8）*（0.3~0.6）cm，灵活搭配
	块
	
	551.58
	
	

	59 
	
	
	黑山石，L*W*H=（1.5~1.8）*（0.6~1.0）*（0.3~0.5）cm，灵活搭配
	块
	
	1921.15
	
	

	60 
	
	
	黑山石，L*W*H=（0.6~1.0）*（0.3~0.5）*（0.3~0.6）cm，灵活搭配
	块
	
	640.4
	
	

	61 
	塑竹梁、柱
	
	竹篱笆，宽度200cm，高度180cm，厂家成品采购，立面菱形网格状，含安装
	m
	
	40.7
	
	

	62 
	救生设施
	
	红色救生设施，满足业主使用要求
	套
	
	1278.72
	
	

	63 
	水泵安装
	配管
	1、名称：塑料管
2、规格：PC40
3、配置形式：埋地，含土方挖填，满足规范要求
	m
	
	31.78
	
	

	64 
	
	潜水泵
	引水泵，流量：70m³/h,扬程：7m，额定功率：3kw.出水口径：100mm，控制箱尺寸400*500*300mm,带防水电缆安装。
	台
	
	14000
	
	

	65 
	圆木桩
	
	施打圆木桩，长度2.5m，φ10cm
	根
	
	42.28
	
	

	66 
	园路
	锯缝
	路面锯缝，满足要求
	m
	
	13.11
	
	

	67 
	
	拆除
路面
	拆除沥青及砼基础，装车外运，运距综合考虑
	m2
	
	30.54
	
	

	68 
	
	整形
	路床（槽）整形：素土夯实，压实度≥93%
	m2
	
	2.43
	
	

	69 
	
	垫层
	10cm碎石垫层，满足规范要求
	m2
	
	36.97
	
	

	70 
	
	路面
修复
	不低于园路的国标要求
	m2
	
	280.30
	
	

	71 
	合计
	
	
	
	
	
	2150000

	优惠率
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或签章）:
日期：


注：1、投标单位可参照上述格式自制《投标报价明细表》投标，但项目内容不得少于上表中内容，且须逐项列清（现已列明内容不得调整，若发现调整，中标后仍按照本清单内容计算）。优惠率与“开标一览表”（优惠率）应一致。否则视为无效投标。





































附件6：项目组人员配备一览表
项目组人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务
与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位：（单位盖章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月     日



附件7：技术服务要求偏离表
技术服务要求偏离表
单位名称（盖章）：
	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求，所提供的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与采购要求的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月     日

附件8：商务条款偏离表

 商务条款偏离表

单位名称（盖章）：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：   年    月     日



附件9：类似业绩一览表

类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	采购方单位名称
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标单位（签章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：   年  月   日

附件10：投标单位情况表

投标单位情况表
单位盖章：                                       
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	现有职工人数
	
	中高级以上职称的人数
	

	技术负责人
	1、姓名        2、职称、        3、联系电话

	财务负责人
	1、姓名        2、职称、        3、联系电话

	营业收入
	年         万元；   

	营业面积
	      平方米
	其中：
	自有面积   平方米
承租面积   平方米

	企业简历
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、
结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	









[bookmark: _Toc156314241]附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
苏州捷信招投标咨询有限公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。] 

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          供应商名称：（公章） 
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc156314242]
附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206]苏州捷信招投标咨询有限公司：
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



附件13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。


投标（响应）人：（盖公章）
地址：
电话：                    传真：
电子邮件：                 邮编：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：


[bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc30446][bookmark: _Toc1799][bookmark: _Toc19302][bookmark: _Toc12115][bookmark: _Toc9105][bookmark: _Toc12631][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc27358][bookmark: _Toc889]
第四章  招标书
受苏州市水利工程管理处的委托，苏州捷信招投标咨询有限公司就其所需阳澄湖枢纽绿化养护进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、招标编号：JSZC-320500-SZJX-G2024-0032号
二、招标内容：阳澄湖枢纽绿化养护
三、预算金额：贰佰壹拾伍万元整（¥：2150000.00）
四、采购内容及要求
[bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc230]（一）服务内容：
七浦塘阳澄湖枢纽绿化日常养护、绿化提升改造。
（二）服务范围：
服务范围：苏州市水利工程管理处阳澄湖枢纽管理红线范围内，东至北斗门泾闸西侧，南至枢纽南大门，西至张家港航道，北至常昆线入口（见图1）。

图1  绿化养护区域示意图
注：此为阳澄湖枢纽管理区示意图（供参考），其中绿化面积211248平方米。投标单位应自行先踏勘现场，了解绿化养护责任范围和绿化现状，管辖绿化区域内的各类植物浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治、除草、园内补植（含养护不周、人为踩踏等原因补植补缺）等工作，且养护区域内所有草坪、乔木、灌木、藤本、水池、庭院设施均纳入养护范围。



（3） 清单内容：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	综合单价（元）
	期/月
	小计（元）

	绿化养护

	1 
	人员
	绿化
队长
	种类：常驻绿化队长兼技术工
工作内容：技术指导、分派工作、管理等；具体详见人员要求。
	人
	1
	7000
	24
	168000

	2 
	
	绿化
技术工
	种类：常驻绿化技术工
工作内容：修剪、塑形、施肥、播种等。具体详见人员要求。
	人
	4
	5000
	24
	480000

	3 
	
	绿化
养护工
	种类：常驻绿化养护工
工作内容：除草、翻土、移植、打药、洒水等。具体详见人员要求。
	人
	5
	4200
	24
	504000

	4 
	清运
	垃圾
清运
	1、 种类：绿化垃圾合规清运
2、 频次：每天
	项
	1
	1178
	24
	28272

	5 
	池塘
	冷水多彩锦鲤
	1、 品种：冷水多彩锦鲤
2、 规格：15-25cm
3、颜色搭配：红白、三色、火鲤、金松平均。
	条
	250
	10
	/
	2500

	6 
	
	水生
植物
	1、鸢尾，高40cm，36棵/m2
2、香蒲，20-25株/m2
3、花叶芦竹，4-5芽/丛，12-16丛/m2
4、水生美人蕉，高60cm，16墩/m2，3芽/墩
5、花叶水葱20-30芽/丛，10-12丛/m2
6、千屈菜，16-25株/m2
7、常绿水生鸢尾，高40cm，36棵/m2
以上水生植物每种50m2
	m2
	350
	50
	/
	17500

	7 
	摆放
	室内绿植摆放
	1、种类：三辫发财树、3层幸福树、绿萝、大叶天堂鸟
2、规格：大盆（1.7米-1.9米高）
3、养护频次：每周至少一次
	盆
	6
	20
	24
	2880

	8 
	
	
	1、种类：金钱树、造型盆景、矮种兰花、鸿运当头、孔雀竹芋、米粉掌
2、规格：中盆（0.7米-0.8米高金钱树、15cm×15cm造型盆景等）
3、养护频次：每周至少一次
	盆
	14
	40
	24
	13440

	9 
	移植
	晚樱
	1、种类：晚樱
2、胸径：12-18cm
3、冠高：H350-450cm
4、蓬径：P350-400cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	40
	592.45
	/
	23698

	10 
	
	早樱
	1、种类：早樱
2、胸径：12-18cm
3、冠高：H350-450cm
4、蓬径：P300-350cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	35
	592.45
	/
	20735.75

	11 
	
	碧桃
	1、种类：碧桃
2、胸径：12-15cm
3、冠高：H300-350cm
4、蓬径：P350-450cm
5、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	35
	592.45
	/
	20735.75

	12 
	
	海桐球
	1、种类：海桐球
2、冠高：H130-150cm
3、蓬径：P150-170cm
4、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	15
	165.45
	/
	2481.75

	13 
	
	红叶石楠球
	1、种类：红叶石楠球
2、冠高：H130-150cm
3、蓬径：P150-200cm
4、全冠移植，移植到场地其它地方
	株
	15
	165.45
	/
	2481.75

	14 
	专项
	应急
人工
	1、高温季节性专项等
2、每工日为8小时
	工日
	200
	200
	/
	40000

	15 
	
	肥水管理
	1、复合肥，npk总养分≥50%；缓释肥
2、因地制宜、每季度追肥不少于1次
	吨
	2
	5000
	8
	80000

	16 
	
	银杏复壮专项
	1、本项目范围内所有银杏复壮处理
2、清除树穴内杂草，松土定向灌根、硝钠萘乙酸+矿源腐殖酸水溶肥+氨基酸水溶肥等
3、吊注及插瓶
4、进场记录现状长势，每年甲方邀请绿化专家评估一次复壮长势
	项
	1
	90000
	/
	90000

	17 
	
	乔灌木深度修剪
	本项目范围内，全部乔灌木深度修剪
经验收合格后，一次性支付
	项
	1
	70000
	/
	70000

	18 
	零星单项
	整理绿化用地
	整理绿化用地，含清表、粗平、清运等内容
	m2
	1591
	2.28
	/
	3627.48

	19 
	
	清除地被植物
	场地内植梳理，含杂草清理、草坪修剪、色带修剪、清运等内容
	m2
	5000
	4.49
	/
	22450

	20 
	
	种植土回（换）填
	缺方外运，满足种植要求，运距综合考虑，含土源费
	m3
	2500
	20.71
	/
	51775

	21 
	
	树木
支撑架
	杉木井字撑，直径6cm去皮杉木，长2米，满足支撑要求
	株
	116
	76.33
	/
	8854.28

	22 
	
	树木
支撑架 
	杉木扁担撑，直径6cm去皮杉木，长1米，满足支撑要求
	株
	110
	29.43
	/
	3237.3

	23 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干10cm以内
	株
	16
	10.26
	/
	164.16

	24 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干15cm以内
	株
	135
	16.64
	/
	2246.4

	25 
	
	草绳
绕干
	草绳绕干20cm以内
	株
	75
	27.35
	/
	2051.25

	26 
	
	机械
设备
	机械设备进出场及安装拆除
	项
	1
	6256.45
	/
	6256.45

	27 
	
	设施设备等零星维修
	经采购单位安排，双方认可维修事项规格标准后实施
	项
	1
	40000
	/
	40000

	28 
	
	无瑕疵移交
	合同期满经验收并整改完成后一次性支付
整改不到位扣除
	项
	1
	50000
	/
	50000

	                                   绿化提升                               总价392612.68元

	29 
	裁植

	完美
冬青
	1、种类：完美冬青
2、冠高：H80-100cm
3、蓬径：P80-100cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	119.31
	
	

	30 
	
	亮金
女贞球
	1、种类：亮金女贞球
2、冠高：H100-120cm
3、蓬径：P100-120cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	162.77
	
	

	31 
	
	棒棒糖女贞
	1、种类：棒棒糖女贞
2、冠高：H120-150cm
3、蓬径：P60-80cm
4、光球,不脱脚,规格为修剪后标准
	株
	
	542.13
	
	

	32 
	
	爬山虎
	1、植物种类：爬山虎
2、株高或蓬径：H≥70cm，P≥40cm
3、土球大于25,5-6分支,要求盆栽苗,
密度5株/平方米
	m2
	
	47.63
	
	

	33 
	
	八角金盘
	1、苗木、花卉种类：八角金盘
2、株高或蓬径：H80cm，P30cm
3、单位面积株数：25株/m2
4、高度为修剪后标准
	m2
	
	125.45
	
	

	34 
	
	多年生草花籽
	1、草皮种类：多年生草花籽
2、备注：5g/平方米，散播草花籽（二月兰、玉簪、银莲花等）
	m2
	
	5.91
	
	

	35 
	
	多年生 草花
	1、花卉种类：多年生时令草花
2、根据当时季节选择合适的草花
	m2
	
	225.36
	
	

	36 
	
	麦冬
	1、草皮种类：麦冬
2、铺种方式：满铺
3、主干道两侧露土部分
	m2
	
	34.05
	
	

	37 
	
	迎春花
	1、花卉种类：迎春花
2、株高或蓬径：L80cm
3、单位面积株数：16丛/m2
4、5-6芽/丛，闸两侧及桥头种植
	m2
	
	88.4
	
	

	38 
	
	银杏
	1、种类：银杏
2、胸径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-400cm,P250-300cm
4、主干通直,树形端正,层次分明,自然全冠
	株
	
	713.33
	
	

	39 
	
	乌桕
	1、种类：乌桕
2、胸径：8-10cm
3、株高、冠径：H350-400cm,P300-350cm
4、主枝以上,自然全冠,树形优美
	株
	
	391.53
	
	

	40 
	
	榉树
	1、种类：榉树
2、胸径：8-10cm
3、株高、冠径：H300-350cm,P250-300cm
4、主枝以上,自然全冠,树形优美
	株
	
	547.02
	
	

	41 
	
	腊梅
	1、种类：腊梅
2、冠高：H200-250cm
3、蓬径：P250-300cm
4、树形整齐,分枝均匀,单支D>2,黄色,种植在路口
	株
	
	817.89
	
	

	42 
	
	矮生百慕大
	1、 清理杂物，整理翻耕绿化用地
2、 草皮种类：矮生百慕草籽
3、 铺种方式：满铺
	m2
	
	4
	
	

	43 
	
	山桃草
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	44 
	
	柳叶马鞭草
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	45 
	
	翠芦莉
	1、盆器杯，8杯/平
2、w35-40cm
3、h35-40cm
	m2
	
	50
	
	

	46 
	
	腊梅
	1、规格10-12cm
2、高2米
3、冠幅2米，冠形优美
	株
	
	600
	
	

	47 
	
	紫薇
	1、规格10-12cm
2、高2米
3、冠形优美
	株
	
	400
	
	

	48 
	
	凌霄
	1、地径6cm
2、高1.5米
3、树形优美
	株
	
	400
	
	

	49 
	
	藤本月季
	1、容器苗
2、高1.8-2.2米
3、配套提供木质花箱，类市政道路悬挂固定耐用性100米
	株
	
	170
	
	

	50 
	木栈道修缮等
	楼地面龙骨及饰面拆除
	拆除并外运原木栈道地面防腐木及龙骨、塑木地板及龙骨、地砖，运距综合考虑
	m2
	
	23.14
	
	

	51 
	
	栏杆栏板拆除
	原栏杆拆除外运，运距综合考虑
	m
	
	25.91
	
	

	52 
	
	人行道块料铺设
	600*150*18厚PC砖,仿木纹
30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	
	157.53
	
	

	53 
	
	零星钢构件
	100*100*8mm厚角钢，2根M8膨胀螺栓固定，间距500mm
	t
	
	13570.38
	
	

	54 
	
	金属栏杆
	60*60*3mm厚热镀锌方管立柱。60*30*3mm厚热镀锌方管横杆，40*30*2mm厚热镀锌矩形管@100mm，外喷浅灰色氟碳漆
	m
	
	553.71
	
	

	55 
	绿化仓库围护结构
	彩钢板
	仓库主体采用彩钢板+热镀锌方管立柱,墙体内外设置防火材料,彩钢板颜色为仿木色
	m2
	
	342.97
	
	

	56 
	
	碎石
	100mm厚碎石垫层
	m2
	
	36.97
	
	

	57 
	木结构零星维修
	
	木结构零星维修，包含刷漆、更换零星木结构等内容
	项
	
	20247.89
	
	

	58 
	风景石
	
	河滩石，L*W*H=（0.6~0.8）*（0.5~0.8）*（0.3~0.6）cm，灵活搭配
	块
	
	551.58
	
	

	59 
	
	
	黑山石，L*W*H=（1.5~1.8）*（0.6~1.0）*（0.3~0.5）cm，灵活搭配
	块
	
	1921.15
	
	

	60 
	
	
	黑山石，L*W*H=（0.6~1.0）*（0.3~0.5）*（0.3~0.6）cm，灵活搭配
	块
	
	640.4
	
	

	61 
	塑竹梁、柱
	
	竹篱笆，宽度200cm，高度180cm，厂家成品采购，立面菱形网格状，含安装
	m
	
	40.7
	
	

	62 
	救生设施
	
	红色救生设施，满足业主使用要求
	套
	
	1278.72
	
	

	63 
	水泵安装
	配管
	1、名称：塑料管
2、规格：PC40
3、配置形式：埋地，含土方挖填，满足规范要求
	m
	
	31.78
	
	

	64 
	
	潜水泵
	引水泵，流量：70m³/h,扬程：7m，额定功率：3kw.出水口径：100mm，控制箱尺寸400*500*300mm,带防水电缆安装。
	台
	
	14000
	
	

	65 
	圆木桩
	
	施打圆木桩，长度2.5m，φ10cm
	根
	
	42.28
	
	

	66 
	园路
	锯缝
	路面锯缝，满足要求
	m
	
	13.11
	
	

	67 
	
	拆除
路面
	拆除沥青及砼基础，装车外运，运距综合考虑
	m2
	
	30.54
	
	

	68 
	
	整形
	路床（槽）整形：素土夯实，压实度≥93%
	m2
	
	2.43
	
	

	69 
	
	垫层
	10cm碎石垫层，满足规范要求
	m2
	
	36.97
	
	

	70 
	
	路面
修复
	不低于园路的国标要求
	m2
	
	280.30
	
	

	71 
	合计
	
	
	
	
	
	2150000



注：
（1）以上清单内容应结合支付说明，其中支付说明“按实计量”对应部分均为预估数量。服务实施中根据实际情况结算。
（1）进场后，采购单位组织开展交底，中标单位提交服务方案，具体位置、造型和种植要求按采购人要求，采购人同意后方可实施。
（2）苗木、材料进场必须提交报验手续，由现场管理人员审核。
（3）每年高温季节7-9月，增加1-2名季节性工人，提升现场浇灌、修剪能力，从应急人工中列支。
（4）进场后提交银杏复壮专项方案，经采购方同意后开展工作，每年组织专业人员评估一次。
（5）进场后绿化养护和绿化提升同时开展，绿化提升服务人员不得套打使用日常绿化养护人工。
（4） 原区域苗木清单（见附件）
（五）养护要求：
1.绿化植物覆盖率100%，绿化辅助设施完好率100%.
2.七浦塘阳澄湖枢纽作为能满足一定区域居民休闲游憩需求的公园，以二级管护绿地标准为准绳。符合《园林绿化养护标准》（中华人民共和国行业标准CJJ/T 287-2018，以下简称：《园林绿化养护标准》）园林绿化养护管理分级质量二级标准；按照《苏州市居住区绿化养护技术规程》养护要求进行绿化养护。
乔木：生长正常，树冠完整，树形较优美。分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
行道树：树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在 12cm 以下。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
花灌木：花灌木株形丰满，开花适时，花后修 剪及时合理。基本无可视的病虫危害症状，被害株 率≤5%。
绿篱：绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。边条整齐，密度均匀，无秃斑。
水生植物：水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
攀援植物：根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。
竹类：竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5头/m2。地被花卉：
多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98%以上。无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15%。基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。
草坪：草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超 过3块；草坪内杂草率≤10%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。
木构件：外观完整；构件、陈设较清洁、较完好；墙面、屋面、地面基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。
花坛：花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本无松动。补缝颜色与石材基本接近。
雕塑：雕塑结构、基础安全完整。表面基本 清洁无垢，无刻写痕迹。
水景设施：设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行。喷嘴基本无堵塞，喷涌效果较好，基本保证景观质量；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。
栏杆：完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹。竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。
桌凳：桌凳表面清洁。竹木类基本无腐朽，其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。
树穴：侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。
园路：路面平整，无坑洼破损，无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸缩缝嵌缝基本完好。路面基本清洁，基本无垃圾、无痰迹。无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。
停车场：场地较平整、清洁，排水基本通畅，车位标志清晰。乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。
土底水体：水质符合地表水环境质量标准的要求；水面清洁，基本无漂浮物。安全警示标志设置齐全。水体排灌等设施完好，运行正常。驳岸安全稳固、整齐美观，无明显缺损。
非土底水体：水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，基本无漂浮物。安全警示标志设置齐全。池底、池岸安全稳固，各类面层基本无缺损。
垃圾箱：外观清洁、完整，内壁无明显污垢陈 渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。
给排水：管道基本畅通；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳，与井框吻合，无倾覆。
游乐设施：所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程。设施按照规定检查维护，安全运转；管理档案清晰完整。
环境整洁。整体面貌：绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100m2≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无异味。
人员着装：在岗工作人员能统一着装，衣帽整齐。
技术档案：建立养护管理技术档案，记录清晰。
3.枢纽内樱花养护要求
3.1病虫防治：樱花树主要会有流胶和根腐病这两种病症，一旦发现病症，都要及时治疗，更换土壤，需要加强水肥管理。
3.2合理灌溉：保证土壤湿润但是底部又无积水。可以在土壤表层覆盖一层草来减少水分蒸发。
3.3适时施肥：樱花树需要每年施肥两次左右，一次为落花后，一次为冬肥。在落花后可以施用硫酸铵等速效肥料。在冬季时可以施用鸡粪和腐熟肥料等有机肥。
3.4合理修剪：修剪主要是剪去枯萎枝、徒长枝、重叠枝及病虫枝，一般大樱花树干上长出许多枝条时应保留若干长势健壮的枝条，其余全部从基部剪掉，以利通风透光。修剪后的枝条要及时用药物消毒伤口，防止雨淋后病菌侵入，导致腐烂。樱花经太阳长时期的暴晒，树皮易老化损伤，造成腐烂，应及时将其除掉并进行消毒处理。
4.枢纽内银杏养护要求
4.1 施肥时间
宜在早春银杏萌芽前施氮肥或氮磷钾复合肥，适当施用菌肥；在9月下旬～10月上旬施腐熟有机肥。
叶面喷肥应选在晴朗、无风的上午10点前或下午4点后喷施，不应在雨前进行。
4.2 施肥方式
硬质铺装的人行道和广场上种植的植株，宜在种植池外沿穴施，施肥深度20cm～30cm，每次施肥宜在不同方向交替进行。
铺装绿地或林地的植株，施肥应按下列方法进行：
a) 规则式种植片林采取行间条状沟施肥。条状沟长度为株距的1/2，宽度为50cm，深度为30cm～50cm，施腐熟有机肥；
b) 自然式种植片林采取放射状施肥或穴施。放射状施肥沿树冠垂直投影边缘向内挖 2～3条放射状沟，沟宽度、深度各为30cm～50cm，沟长度为树冠半径的1/3，施入肥料，施后覆土；穴施在树冠投影外围均匀布点，挖深度30cm～50cm、直径40cm～50cm的穴，施入肥料，施后覆土，每次施肥宜选择不同位置交替进行；
c) 孤植树采取放射状施肥或打孔施肥。放射状施肥按照 4.3.2 b）方法进行；打孔施肥可在树冠垂直投影边缘两侧各50cm 范围内，打孔深度为30cm～50cm、直径为5cm～10cm，孔间距100cm～150cm，将有机肥、氮磷钾复合肥放入后覆土，胸径小于10cm 的植株施肥量为100g～200g，胸径大于等于10cm 的植株每增加5cm 则增加100g的施肥量。
不便于土壤施肥的植株，应在夏季进行叶面喷施0.2%～0.3%尿素和磷酸二氢钾。 
有地被植物覆盖地面的植株，应结合地被植物需肥特性进行土壤施肥。
新栽植株或根系严重损伤的植株，宜采取叶面施肥、树干注射等根外施肥方式。
叶面喷肥应均匀、全面，尤其是吸收量大的叶背面。
施肥时宜结合草炭土及蛭石等可提高土壤通气性的材料进行回填，草炭土、蛭石与有机肥体积 比为 1:1:3。
4.3 施肥量 
特级养护银杏，1年施肥1次；一级、二级养护的银杏，采取隔年施肥。
依据土壤监测结果和银杏生长状况合理确定施肥量。
4.4 水分管理
一般规定：5.1.1宜监测土壤水分的含量，对节水灌溉的设施应进行灌水时间和灌水量的控制，提高水分管理的科学性和智能化。
应根据不同季节、气象特点、土壤墒情、银杏的生长发育特点、栽植年限、管理措施等情况， 适时适量进行灌水。
当土壤含水量低于60%田间最大持水量时应及时灌水。
应根据道路、绿地状况选择适宜的灌水方式，浇足浇透。
暴雨后积水24h内无法自动排出时，应及时检查种植地下部是否具有不透水层，并打破不透水 层或埋设透水管向外抽水。
使用再生水进行灌溉时，水质应符合GB/T18921 的规定，不应使用含融雪剂的积雪补充土壤水分。
4.5 灌水管理
3月上中旬～4月上旬土壤昼化夜冻时浇返青水，至6月份土壤干旱时应及时充分灌水；11月中下旬 入冬前浇封冻水。
灌水方式
穴灌：行道树、广场绿地、林地等有树穴栽植的植株，宜采取穴灌方式。穴内一次灌水量宜在0.3m3。在早春3～5月干旱时期，宜10d～15d浇1次水；在夏秋干旱时期，栽后5年的植株宜每15d～20d浇1次水，新栽树宜15d浇1次水，并结合叶面喷水；7～8月依据天气及土壤墒情适时进行灌水或排水。
排水：在雨季，可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时排水，绿地、林地和树池内积水不应超过24 h。
4.6土壤管理
覆盖：银杏树下地表覆盖物和覆盖方式应与整体环境相协调，不应影响树木生长、行人通行和游览；覆盖后应保持良好的透水、透气性能，且覆盖物对环境无害。
树穴宜采用经过高温杀菌后的有机质覆盖，覆盖厚度5cm～10cm。
银杏树冠下利用地被植物覆盖土壤时宜留出直径不小于150cm的树穴。
人流量大的道路两侧行道树树穴，宜采用耐踩踏且透气的树篦子或格栅进行覆盖。
风力大、且不适合有机质和植物覆盖的绿地，宜采用瓦砾、陶粒等无机质进行覆盖。
松土除草：树木栽植成活期，灌水后应松土，松土深度3cm～5cm；树盘附近的杂草，特别是蔓藤植物，应结 合松土进行除草，宜每隔20d～30d进行1次。
培土：11月份林地中根系裸露的植株应及时培土，培土厚度宜在15cm以上。
4.7修剪
4.7.1一般规定
应根据栽培地的环境条件、银杏的用途、环境要求、不同品种的生物学特性，进行合理修剪。同一道路的行道树树形和分枝点高度应基本一致，行道树的分枝点高度应大于 2.8 m。规则式种植树阵的树形和分枝点高度宜基本一致。
作业人员应选择适当的工具、器械，并定期检查、消毒和保养。
高空作业的修剪应封闭工作区域，设置明显的安全警示标志；树上作业时应采取必要的安全保 护措施。
应及时清运修剪下来的枝条，集中销毁带病虫害的枝条。
直径大于等于2cm 的修剪伤口应涂伤口愈合剂。
4.7.2修剪时间
休眠季修剪宜在秋季落叶后至次年春季萌芽前进行。生长季修剪宜在6月份进行。
4.7.3修剪方法
具有特殊造型的园景树，应随树造型、因枝修剪。
除平衡树势外，对主枝和侧枝不宜釆取中截和重截；银杏修剪以疏为主，不宜短截，对空间较 大，需要抽枝弥补空间时，宜轻截；如无空间则不进行短截；在主枝和侧枝短截后，应对基部抽生的隐 芽进行抹芽修剪。
宜选择留下健壮且生长方向、角度和位置较好的萌生隐芽，其余的及时抹除。
大树骨干枝出现老化现象时，应通过回缩修剪更新复壮。回缩剪口应在枝条的弯头最高点之前， 且剪口下方应有一个强健的向上枝条作新的枝头，应将剪口之下的所有细弱枝疏除。
在土层深厚、根系生长空间充足的地方，枝条分枝角度开张的植株宜整形修剪成圆锥形、塔型 等有中干的树形，分枝角度小的植株宜整形修剪成圆柱形、分层形等有中干的树形；当土层薄、根系生 长空间不足时，宜整形修剪成开心形或桩景式无中干的树形。
培养有中干的树形，应通过及时回缩或疏除竞争枝的方式培养中干，疏掉过密枝、交叉枝、逆 向枝、衰弱枝、萌蘖枝、枯死枝、病虫枝等。
培养开心形银杏树形，不剪主枝、侧枝的顶芽，使其按原来的方向、角度生长，保持树体的结构不变，疏掉竞争枝、逆向枝、徒长枝、病虫枝、结果衰弱枝和枯枝，其余枝条长放。
对于中干枯死的树，应回缩到最上方一个长势强的分枝处，并用铁丝或支撑杆辅助使其直立生 长，同时疏除同一层的其他主枝。
新栽植株出现竞争枝时，应根据竞争枝与中干上枝条分布情况，选取方向和姿态较好的一个直 立枝培养中干，回缩另一竞争枝，逐步控制竞争枝的长势。
4.8密度管理
一般规定
在树冠郁闭后依据设计密度，适时进行间移。
缺株银杏应及时补植。
间移、补植时间以深秋停止生长后至早春萌芽前为宜。
树洞管理、支撑、病虫害等管理按园林二级管理标准开展。
4.9档案管理
档案资料应由专人负责收集，分类整理，装订成册，归档管理。
资料及动态数据应要用信息化管理。宜实行动态管理和信息共享。
档案内容：基础资料，包括树木编号、绿地类型和绿地名称、规格、来源、栽植年份、死亡日期、死亡原因、土质、架空线性质、地下管线、周边建筑等。
单项技术资料，包含新技术、新材料、新工艺等应用的资料。
与银杏养护管理相关的各种文件，包括养护工作计划、技术方案、日常养护作业台帐、巡查结果等文字和图片资料。
5.现场验收合格标准参考图：

图  现场验收合格标准参考图
6.投标单位可根据实际情况实现绿化养护智能化管理的现代化要求。

（六）人机作业等要求
1.人员要求
	绿化养护人员要求

	序号
	人员
	要求
	性别
	年龄

	1
	项目经理
	负责整个项目的日常协调作业，能熟练使用电脑、手机GPS、钉钉考勤等软件设备。
	/
	年龄≤55岁

	2
	绿化养护队长兼现场管理员
	需要带队作业，负责日常作业分工和安全管理、植保巡视、养护技术培训等。进场前上报绿化年度养护计划，每月上报工作计划（体现乔木修剪及垃圾清运）及每周细化到天的工作任务清单等。须提供投标单位为其缴纳近一个月的社保证明，具备中专及以上园林绿化专业学历，熟练使用office、手机gps、钉钉考勤等操作。
担任过绿化养护项目的队长或项目经理，并从事相关工作8年及以上，身体健康，能够长期驻守，适应本项目工作。
基本要求：
1.了解生态学和植物生理学的知识及其在园林绿化中的应用。
2.掌握绿地布局和施工理论，熟悉有关的技术规程、规范。掌握绿化种植、地形地貌改造知识。
3.掌握各类绿地的养护管理技术，熟悉有关的技术规程、规范。
4.了解国内外先进的绿化技术。
操作要求：
1.组织完成各类复杂地形的绿地和植物配置的施工。
2.熟练掌握常用观赏植物的整形、修剪和艺术造型。
3.具有一门以上的绿化技术特长，并能进行总结。
4.对初、中级绿化工进行示范操作，传授技能，解决操作中的疑难问题。
	男
	30≤年龄≤50

	3
	绿化
技术工
	具有修剪、绿化养护及相应机械操作经验，从事相关工作3年及以上，身体健康，适应本项目服务工作。
基本要求：
1. 掌握绿地施工及养护管理规程。了解规划设计和植物群落配置的一般知识，能看懂绿化施工图纸，掌握估算土方和植物材料的方法。
2.掌握园林植物的生长习性和生长规律及其养护管理要求。掌握大树移植的操作规程和质量标准。
3.掌握常见园林植物病虫害发生规律及常用药剂的使用。了解新药剂（包括生物药剂）的应用。
4.掌握土壤改良方法和肥料的性能及使用方法。
5.掌握常用园林机具性能及操作规程。了解一般原理及排除故障办法。
操作要求：
1.识别园林植物80种以上。
2.按图纸放样，估算工料，并按规定的质量标准，进行各类园林植物的栽植。
3.按技术操作规程正确、安全完成大树移植，并采取必要的养护管理措施。
4.根据不同类型植物的生长习性和生长情况提出肥水管理的方案，进行合理的整形修剪。
5.正确选择和使用农药，控制常见病虫害。
6.正确使用常用的园林机具及设备，并判断和排除一般故障。
	男
	≤58

	4
	绿化
养护工
	具有绿化养护工作经验，身体健康，适应本项目服务工作。
技术要求：
1.了解从事园林绿化工作的意义和工作内容。
2.了解园林绿地施工及养护管理的操作规程和规范。
3.认识常见的园林植物，区分形态特征。并了解环境因子对园林植物的影响。
4.了解常见的园林植物病虫害和相应的防治方法，以及安全使用和保管药剂的知识。
5.了解园林土壤的基本性状和常用肥料的使用和保管方法。
操作要求
1.识别常见园林植物（至少50种）和园林植物病虫害（至少10种）
2.按操作规程初步掌握园林植物移栽、运输等主要环节。
3.在中、高级技工指导下完成修剪、病虫防治和肥水管理等项工作。
4.正确操作和保养常用的园林工具。
	男
	≤60

	5
	季节性应急工
	具有绿化养护工作经验，身体健康，无基础疾病，能适应户外高强度工作，适应本项目服务工作。
	不限
	/

	6
	人员及出勤
	绿化队长、技术工和绿化养护工，每周单休，每天在岗不少于8小时，以钉钉考勤为准，凡未有效记录考勤的一律按缺勤处理。
绿化临工根据植物生长情况合理增派，增派方案应获得采购单位同意；名单需要预先录入钉钉，每天在岗不少于8小时，考勤以钉钉汇总出勤天数为准。
可根据天气情况、季节变化等因素合理安排轮休、作业时间调整，但技术工不得以绿化养护工(临工)替代出勤，必须保证每天出勤5人。
所有因人员轮休、作业时间调整和请假，须提前向采购单位书面报备或钉钉申请。
作业时间为：
A/春、秋、冬季：每天 7:30-11:30/12:30-16:30 （午休1小时）
B/夏 季：6、7、8月份，每天工作时段5：00-9:00,15:00-19:00（上午提前，下午延后，总时长保持不变）

	备注
	1、以上是所需人员的基本要求。投标单位所提供的人员不得低于以上要求。
2、配备人员一经确认不得随意更换，如需更换需向甲方沟通。需统一着装上岗，其着装费用由中标单位承担。
3、必须依法用工，并为投入本项目人员购买 “意外伤害险”，保额不低于150万元/人。






2.机械要求
	机械设备清单

	1
	机械
	
	1、种类：洒水车
2、罐体容积：5m3
3、水炮扬程：28m
4、部位：大部分辖区绿化
	辆
	1

	2
	
	
	1、 种类：碎枝机
2、功率：8.3kw
3、削切直径：1-15cm
	台
	1

	3
	
	
	1、种类：骑乘式草坪车
2、割草宽度：76cm-84cm
3、割草高度：8cm
	台
	1

	4
	
	
	1、种类：割灌机
2、部位：零星或边角草坪
	台
	5

	5
	
	
	1、种类：绿篱机
2、部位：绿篱、色块、灌木球等修剪
	台
	5

	6
	
	
	1、种类：背负式汽油打药机
2、规格：20升
3、工作参数：工作压3.0mpa，射程10m
	台
	5

	7
	
	
	1、种类：汽油动力高枝锯
2、长度：2.8m
	把
	5

	8
	
	
	1、种类：水泵380v
2、管口口径：50mm
3、扬程：25m
	台
	6

	9
	
	
	1、种类：油锯
2、用途：伐木
	把
	5

	10
	
	
	种类：
1、屈臂升降机
2、平台高度：12m
3、载重：200KG
4、用途：行道树必须使用升降机，其他乔木根据园路情况酌情使用，以提升作业效率为标准，具备使用机械的必须使用。
5、高于2.5m的乔木禁止爬梯作业。
	台
	1

	1、以上是所需设备的最低要求。投标单位所提供的设备不得低于以上要求。
2、本项目所需的机械设备及耗材配件、油料、工具等均进场2周内由中标单位提供，并承担相应费用。各设备在显眼处用易辨识、不易脱落的的铭牌标明合同编号、养护项目，备采购单位检查考核。
3、保证以上机械设备固定用于本项目的日常养护工作，保证机械设备的正常运行，养护任务繁忙季节配备备用设备保证养护工作的正常进行。




3.支付方式说明
	支付说明

	序号
	项目名称
	实施节点
	支付说明
	备注

	1
	人工
	绿化队长
	合同周期
	双月支付
	

	2
	
	绿化技术工
	合同周期
	双月支付
	

	3
	
	绿化养护工
	合同周期
	双月支付
	

	4
	清运
	垃圾清运
	合同周期
	双月支付
	

	5
	池塘
	冷水多彩锦鲤
	进场6个月内
	按实计量
	按时未完成，扣罚该项合同金额两倍

	6
	
	水生植物
	进场6个月内
	按实计量
	

	7
	摆放
	室内绿植摆放
	合同周期
	双月支付
	效果不理想，通知后2日内不更换，延迟一天扣罚500元/盆

	8
	
	
	合同周期
	双月支付
	

	9
	移植
	晚樱
	进场6个月内
	按实计量
	

	10
	
	早樱
	进场6个月内
	按实计量
	

	11
	
	碧桃
	进场6个月内
	按实计量
	

	12
	
	海桐球
	进场6个月内
	按实计量
	

	13
	
	红叶石楠球
	进场6个月内
	按实计量
	

	14
	专项
	应急人工
	合同周期
	按实计量
	

	15
	
	肥水管理
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	16
	
	银杏复壮专项
	合同周期
	满一年经评估复壮显著支付50%，余款期满支付。经专业评估，效果不理想，不支付。

	17
	
	乔灌木深度修剪
	进场次年春节前
	验收合格后支付
	

	18
	零星单项
	整理绿化用地
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	19
	
	清除地被植物
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	20
	
	种植土回（换）填
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	21
	
	树木支撑架
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	22
	
	树木支撑架 
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	23
	
	草绳绕干
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	24
	
	草绳绕干
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	25
	
	草绳绕干
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	26
	
	机械设备
	合同周期
	按实计量
	未实施或偷工减料，扣罚该项合同金额两倍

	27
	
	设施设备等零星维修
	甲方通知
	按实计量
	

	28
	
	无瑕疵移交
	合同期满
	期满无瑕疵支付
	

	29
	绿化提升
	进场6个月内完成
	完成验收后支付30%，审计后支付70%，余款并入后期日常养护费



注：
(1)服务费支付：
①服务费费双月支付，数字货币支付。
②评分结果与月度服务费挂钩。
(2)项目养护费中包括所有病虫害防治、修剪、肥水、工具等费用。中标单位在应开展修剪、应开展病虫害防治期间，未主动开展，经采购单位通知后，仍未积极补救的，每延后一日，扣罚1000元/项·天。
（七）履约要求及扣罚标准：
1.投标单位项目成员须专门服务于本项目，不得用于其他项目中。投标单位如须更换项目人员的（采购方要求更换的除外），须提出书面申请并经招标人审核通过后方可更换。
2.服务期间内如人员请假，投标单位须提前安排替班人员替岗。项目人员如连续请假超过14天或三个月内累计请假超过20天的，投标单位应于次月更换该项目人员。
3.进场前均须提交人员资料（包括但不限于派驻登记表、身份证、学历证书、资格证书、保险材料、无违法犯罪记录承诺书等）。投标单位用工必须符合国家和地方用工的相关规定，按照国家及苏州市的最新有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。作业人员需每年提供体检报告。
4.合同期内，涉及投标单位项目人员安全事故，以及因投标单位安全责任、措施落实不到位等因素造成的第三方伤害所产生的一切费用和责任均由投标单位负责，采购方不承担任何责任。采购方在日常检查中发现作业人员违反安全作业规定的，视情节轻重，每次扣罚50-200元。
5.凡养护期间内出现下列情况，视为严重违规。采购方将予以严肃处理，直至解除养护合同：
5.1在病虫害多发时期，应根据苏州市植保检疫站发布的《病虫害情报》规定的防治时间和防治方法及时喷洒农药及采取其它相应措施进行防治，如因中标单位失职，没有在最佳防治时间内进行防治，扣除中标单位当月养护费5000—10000元；造成大面积病虫害的，中标单位需按合同要求及时清理、补种，采购方有权扣除当月养护费5000—20000元。
5.2要求按照上述具体施肥要求对所有绿化树木施足够数量的化肥，对叶色发黄瘦弱的树木还要加施硫酸亚铁等溶剂，事后必须经采购方抽查验收，如验收不合格，中标单位需及时整改到位。整改不到位的，采购方有权扣除当月养护费20000元。
5.3如未按照采购方要求进行浇水，经采购方抽查验收，如验收不合格，中标单位需及时整改到位。整改不到位的，采购方有权扣除当月养护费20000元。
5.4如未按照采购方要求进行修剪，经采购方抽查验收，如验收不合格，中标单位需及时整改到位。整改不到位的，采购方有权扣除当月养护费10000元。
5.5垃圾处置中标单位进场前需提出无害化处置方案，并与环卫部门签订垃圾清运服务协议（包括清运公园日常保洁垃圾）；进场3个月内无处置方案和清运协议的，采购方有权中止采购合同。
日常收集的绿化垃圾（树叶、树枝、杂草、竹类等）装袋后放入绿化垃圾堆放点，由中标单位负责每天清运，承担相应垃圾清运处理费用，中标单位报价时应充分考虑绿化废弃物清运和无害化环保统一处理的费用。每株树木修剪结束，产生的垃圾须立即清扫干净，做到垃圾随产随清，费用由中标单位承担，若发现绿化带垃圾，按照50元/次扣罚。
不及时处理或抛入池塘、河道、滩地中，以及在枢纽管理区内焚烧绿化垃圾的，每发现一处（次），扣罚500-1000元；当月发现三次及以上的，扣除当月养护费5000元。
5.6池水清理：对于池塘水质的清洁，对过度污染的水质马上更换，且用生石灰对池塘进行消毒，确保水质清澈。池塘杂物清理：池塘周边种有落叶乔木。每年秋冬季节，乔木落叶、落果，水面上落叶及时打捞；水面下落果换水时打捞干净，防止水质污染。
池内动植物：养护期间，池内观赏鱼及莲花等观赏物如有死亡、损坏、枯萎等症状，需及时更换。观赏鱼喂养：中标单位提供鱼食并安排专员喂养（定时、定量、定质投喂，过量投喂会增多粪便，污染水质，减少溶解氧，产生有毒的氨，导致鱼死亡）。
景观水体及时疏除繁殖过快的菖蒲等水生植物，拔除岸边杂草，清理悬浮的动物残体和漂浮物。水生植物占据水面面积不超过总面积的一半，超过部分及时清理。
每天对水塘进行补水，水位控制符合设计要求。
5.7本项目所需肥料、农药、机械、配件耗材、劳保用品等均由中标单位提供。
5.8中标单位未对乔木、花卉、地被植物等日常修剪或修剪出现技术问题，采购方发限期整改通知，到期未整改或整改仍然不合适的，扣除当月养护费30%。
5.9严禁中标单位人员与其他单位人员互相辱骂，发生纠纷甚至斗殴，否则，由此产生的一切后果由中标单位自行承担。凡违反本条规定的，扣除当月养护费1000—20000元/次，直至解除合同。
5.10养护人员不服从采购方现场管理，经警告无效的，扣除当月养护费500元/次；辱骂采购方工作人员的，扣除当月养护费1000元/次；殴打采购方工作人员的，扣除当月养护费20000元/次，直至解除合同。
5.11中标单位应视季节和植物生长情况，增加机械设备和人员力量进行养护，确保绿化养护工作符合采购方绿化养护考核细则的养护要求；如遇上级单位领导视察、检查考核等特殊情况，中标单位应按照采购方要求，及时做好养护范围内的突击清理和养护工作。此项服务经费包含在中标单位承包该项目的招投标经费内，中标单位须无条件服从并不得以任何理由要求增加经费。凡中标单位推诿、拖拉，未按采购方要求完成相关任务的，扣除当月养护费2000-10000元/次。
5.12对于养护效果差，采购方将发整改通知函，责令限期整改。在规定的期限内未响应或未整改到位的，除考核扣分扣款以外，采购方将扣除当月养护费5000元-20000元；有二个月考评成绩不合格的，采购方除了按本考核办法扣罚以外，有权立即解除合同。
5.13因不可抗拒因素（如树木因台风等自然因素突然倒伏、碰电线、碰房屋等非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标单位在接到采购方或其他有关单位通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场并妥善处理。未及时到场的，扣除当月养护费10000元/次；未妥善处理的，扣除当月养护费5000-20000元/次。
5.14严禁使用国家命令禁止的农药、除草剂（以人工除草为主），如发现，每次扣罚5000元。
6.文明安全保护
6.1中标单位针对不同作业及时开展安全教育和培训，服务过程中无违章操作现象，无安全事故，中标单位负责养护人员安全，尤其是进入坡地及水边养护人员注意安全。临河作业，作业人员必须穿着救生衣，以防坠落。项目经理须每月做好现场安全培训并形成台账，通过钉钉上报采购方备案。
6.2合理处理好各类电线、电缆与树木修剪之间的矛盾，不得出现剪断、拉扯、挂擦电缆等情况。如涉及触碰电线需要停电，中标单位需及时与供电部门联系，沟通好停电时间合理安排服务时间。中标单位在服务过程中如出现损坏电力、通讯等管线需立即通知相关部门修复，并承担修复费用及相应责任。
6.3沿路作业修剪时须落实专人负责做好现场疏导工作及警示标记竖设，减少对正常管理秩序的影响。
6.4本项目所需肥料、草皮、农药、除草剂、园艺机械、工具、配件耗材、汽油、劳保用品等均由中标单位提供，采购方核准。严禁使用国家明令禁止的农药、除草剂（以人工除草为主）。
6.5中标单位作业人员须遵守规范用电、用油，并签订安全生产协议，采购方原则上不提供充电，如确有需要，中标单位在遵守采购方用电规定。汽油、柴油等不得储存在采购方养护区域，须在采购方养护区域外存放，并履行安全管理职责。
6.6若养护期间，中标单位警示隔离设施、现场警戒人员未安排到位，发生安全事故，所有责任由中标单位承担。
6.7如未按安全文明服务要求操作，交警、城管、环保等部门按规定进行行政执法的，由中标单位自行处理，相关责任和费用由中标单位承担。
7.人员更换、考勤和工作内容考核条例
7.1迟到、早退扣50元/次，一天作业时长低于一半按旷工处理，旷工180元/次；未按要求及时上报安全隐患等问题的，经采购方发现，扣200元/次；考勤记录已钉钉为准，中标单位需提供钉钉考勤机及配套网络路由器等设备，中标单位需自行保管设备，如损坏无条件购买新设备；中标单位提供gps工作牌相关设备，可接入采购单位gps管理平台并自行管理gps设备，如无轨迹记录，导致月度考核扣分扣款，中标单位自行负责。
7.2项目经理更换需采购方同意，并且第一次按8000元/人次扣罚，第二次及以上按12000元/人次扣罚；未提出书面申请但事实已更换的，一经查实按15000元/人次扣罚，并按要求完备更换手续。
7.3绿化队长更换需采购方同意，并且第一次换扣5000元，第二次及以上按8000元/人次扣罚；未提出书面申请但事实已更换的，一经查实按10000元/人次扣罚，并按要求完备更换手续。
7.4中标单位进场后，养护人员、机械设备不到位，每缺1人（台）扣300元/天;项目经理、现场管理员和绿化主管缺岗，加倍扣罚，持续1个月不能全部到位的，视同中标单位没有履约能力，采购方有权解除双方合同。
8.其他罚则
8.1被市级及以上媒体曝光或被市级及以上行政部门通报批评的，根据情节按1000-5000元/次扣罚。
8.2被12345等信访平台或抖音、快手等网络平台群众反映的，根据情节按200-2000元/次扣罚。
8.3发生拖欠工人工资的，按5000元/人次扣除当月管理费用。在中标单位建立农民工（工人）工资专户后，采购方将对应费用打入专户退还。
8.4因中标单位管理不当，致使发生重大安全事故、严重群体性事件的，采购方有权直接解除合同，并保留诉讼权利。
（八）其他
1.文明安全保护：
作业人员所需防护、配套设施均由中标单位负责装配和提供，包括制服、养护服务所需设施设备和用品。所提供设施设备必须保障能正常使用并符合安全规程。中标单位在养护期内除按要求做好巡视管护工作外，应做好安全防范措施，在第一时间内发现安全隐患，采取有效措施。对毁绿、占绿（包括审批移植超范围操作）或违章垦殖等行为，未在第一时间（当日16:00之前发生的需当日处置，当日16:00以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现、制止、自行处置的将进行考核扣分。
1.1中标单位针对不同作业及时开展安全教育和培训，服务过程中无违章操作现象，无安全事故，中标单位负责养护人员安全，尤其是进入坡地及水边养护人员注意安全。临河作业，作业人员必须穿着救生衣，以防坠落。项目经理须每月做好现场安全培训并形成台账报采购单位备案。
1.2高空作业：高处作业人员的身体条件、个人着装要符合安全要求，做好相关防护措施。在高空作业时，必须至少有一名监护人，监护人要监守现场，切实履行职责，密切注意作业状况，发现危险时即时发出警示，监护人在地面警戒，防止其他人员进入危险区域。
1.3合理处理好各类电线、电缆与树木修剪之间的矛盾，不得出现剪断、拉扯、挂擦电缆等情况。如涉及触碰电线需要要停电，中标单位需及时与供电部门联系，沟通好停电时间合理安排服务时间。中标单位在服务过程中如出现损坏电力、通讯等管线需立即通知相关部门修复，并承担修复费用及相应责任。
1.4七浦塘防汛通道车流量高，沿路作业修剪时须落实专人负责做好现场疏导工作及警示标记竖设，减少对正常管理秩序的影响。
1.5本项目所需肥料、草皮、农药、除草剂、园艺机械、工具、配件耗材、汽油、劳保用品等均由中标单位提供，管理处核准。造型树须使用腐熟生物有机肥，花灌木、草坪、地被优先使用腐熟生物有机肥。严禁使用国家明令禁止的农药、除草剂（以人工除草为主）。
1.6中标单位作业人员须遵守采购方用电、用油规定（汽油、柴油等不得储存在采购单位养护区域，须在采购单位养护区域外存放，并履行安全管理职责）。
1.7若养护期间，中标单位警示隔离设施、现场警戒人员未安排到位，发生安全事故，所有责任由中标单位承担。
1.8如未按安全文明服务要求操作，交警、城管、环保等部门按规定进行行政执法的，由中标单位自行处理，相关责任和费用由中标单位承担，与采购单位无涉。
2.应急响应：
2.1中标单位应建立急抢险预案，组织一支稳定的应急抢险队伍，配备必备的抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，做到接到抢险任务于一小时内到达现场解除险情。  
2.2如出现大雪、台风、强对流、高温等天气，中标单位必须根据养护标准要求对植物采取除雪、应急修剪处置、支撑等措施，消除安全隐患。临时用工用于树木扶正、修剪、道路清障、抗旱浇水、人工除草等工作，发生费用（人工、材料）由中标单位承担，投标时应充分考虑此项费用。
2.3出现强对流等恶劣天气时，中标单位应提前1—2天做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上路巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。在做好分包范围绿地内的应急抢险任务外，服从采购人的统一调度，确保完成采购人另行安排的其它应急抢险任务。
2.4因政府重大活动或突发性事件而必须实施的应急整治任务，由中标单位按相关规定落实实施，保质保量完成。
2.5突击工作应服从采购人安排，增派人员和设备。中标单位须在24小时内响应采购方提出的养护（修剪、抗旱浇水、排除险情等）、补植通知。超过24小时仍未响应，且48小时内仍未完成相关工作。采购方有权自行安排工作任务，发生费用从合同金额中扣除，并进行扣罚（按每次1000元标准执行）。类似情况发生2次，采购单位有权单方面解除合同。
3.本项目拟配备的专业设备和机具维护应当有保障，实行定期专人维护。不得使用老、破、旧设备，不得使用破损漏水的水管。养护期内不得把上述设备调离本项目养护范围。
4.采购单位在养护区域内为绿化养护人员提供1处场所，仅限于养护人员休息使用，不得存放工具、物料及其他生活设施，不得开火做饭。
5.日常养护管理注意要点
5.1养护范围包括阳澄湖枢纽所有绿地范围，日常养护作业时应注意清理绿化带上的各类垃圾，尤其是白色垃圾，及时进行清理和外运，并承担相应费用。发现养护范围内有违章种菜，及时铲除，并籽播草籽或种植绿苗。
5.2绿化养护过程，应及时巡查养护范围内有无存在白蚁。管理区迎水坡乔灌木等绿植，严禁使用除草剂，以防对七浦塘清水通道造成污染。
5.3中标单位应按采购方要求建立日常管理工作台帐，在每月底按统一格式向采购人提供相关台账资料，并确保资料信息的真实性和规范性。台账资料包括养护方案、病虫害防治计划、月度计划、养护工作日志、养护人员花名册、身份证复印件、考勤表等，上报的月计划需符合季节和现场实际情况，合理安排病虫害防治、浇水、苗木补种、施肥等工作，资料简明、准确、及时，并做好半年度、年度总结。
6.中标单位养护人员须遵守管理处出入枢纽、用电、用油等安全管理规章制度。特殊养护措施实施前须向采购方汇报工作计划和工作方法，得到批准后方可进行。
7.养护期间如有必要应进行安全隔离，设置警戒线和相应警示标志，并安排专人现场指挥协调。
8.中标单位需按管理处要求进行修剪，修剪质量符合规范标准，确保观赏效果。如发现不按规定和管理处要求修剪的情况，造成植被破坏，中标单位需及时进行补救和维护，由此产生的费用由中标单位自行承担。
9.因服务期间操作不当造成管理区内建筑、假山、铺地、路灯等设施设备损坏，由中标单位负责赔偿经济损失，并在规定时间内进行修复。
（九）服务期限：服务期2年（24个月），中标单位通过采购单位进场审查合格后开始合同生效。合同起始时间以采购单位通知时间为准（中标后2周完成进场准备，1个月内仍未满足进场条件，每超过1个月扣除10000元）。3个月仍不符合进场条件，视为中标单位放弃合作，采购人有权解除合同。
（十）验收与考核
1.考核办法
为提高绿化养护管理水平，建立正确评估苏州市水利工程管理处（以下简称“管理处”）绿化养护管理工作质量体系和优胜劣汰的绿化养护竞争机制，规范绿化养护管理考核行为，管理处根据工程管理实际情况，制定本办法。
1.1考核制度
养护标准符合《园林绿化养护标准》（中华人民共和国行业标准CJJ/T 287-2018）管理分级二级标准。考核得分：满分为100分。100-95分（含）为合格，94—80分（含）为基本合格，80分以下为不合格；凭月度考核结果作为实际费用支付依据，满分为100分，考核得分96-100（含）的为优秀；考核得分90-95分（含）的为合格，每少1分扣当月保洁费用1%，考核得分80-89分（含）的为基本合格，每少1分扣当月保洁费用2%；考核得分75-79分的每少1分扣当月保洁费用3%；考核得分为75分以下不合格的，甲方全额扣除当月保洁费用。
1.2考核办法
1.2.1每月定期抽查考核由管理处考核小组于每月下旬按《苏州市水利工程管理处绿化养护考核细则》的规定进行打分，采取重点区域必查与一般区域抽查相结合的办法，并结合当月平时日常督查掌握的情况，对各养护区域进行月度考核评分汇总。具体考核时间由考核小组决定并提前12小时通知中标单位，中标单位应无条件服从并配合。
1.2.2因承包养护区域管理养护不到位，受到上级领导点名批评、便民服务中心工单或群众投诉，经查实的第一次扣减当月考核分10分；当月发生两次的，扣除考核分20分；情况严重的，一次扣减当月考核分30分。
1.2.3中标单位若不能及时或不能按标准完成养护范围内的工作，经管理处业务科室人员督促指正两次以上但仍未完成的，管理处有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从中标单位的养护费中扣除。
1.2.4养护期间因养护不当而使苗木花草死亡，中标单位必须按同规格的苗木及时补植，确保绿地内无空缺。未及时补种的，管理处有权安排第三方进行补种，所发生的费用，从中标单位的养护费中扣除。
1.2.5为确保养护质量，中标单位要落实专人专车巡查，养护人员开展动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时向管理处业务科室汇报并采取相应措施。
附件1：苏州市水利工程管理处绿化养护考核评分细则
	序号
	项目
	分值
	考核管护要求
	扣分细则

	1
	园艺修剪
	30
	草坪要适时进行修剪，保持一定高度，生长季节修剪高度5-10cm,休眠期修剪高度不超过5cm，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。每年3-10月，全标段草坪修剪不少于2次。其余月份视植物生长情况，由管理处另行指定，中标单位必须配合。
	行道树、片林乔木、花灌木不适时修剪；
不按要求乱修剪；
树木未及时剥芽；
草坪不及时修剪；
修剪面不平，边角有遗留；
模纹色块修剪无落差；
造型植物修剪不当；
松类植物造型云片受损；
伤口处理不及时；
球类修剪面有缺损；
下脚修建高度不一致；
未按要求在规定期限内完成修剪；
扣1-10分/处。

	
	
	
	列植式球类及柱状小乔木修剪圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，根据最佳景观效果下脚修剪相对高度在30-80cm左右，生长季每月修剪不少于2次。
	

	
	
	
	乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。
	

	
	
	
	模纹色块修剪层次分明，各品种保持20-30cm修剪落差，单品种色块、绿篱修剪高度统一，生长季每月修剪不少于2次。
	

	
	
	
	造型植物适时修剪，常绿品种单片修剪为半馒头型，边缘清晰，休眠季节及时疏枝；松类造型植物每年冬季必须全面造型一次，造型工具及材料选择合理，不破坏树体，伤口处理及时、科学，造型叶片无重大失误。
	

	2
	绿化长势
	15
	绿地及道路内树木无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺。
	绿化因养护不当造成乔灌木草坪成片死亡的；
绿地内发现有死树枯枝未及时清除的；
绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的；
正常情况下发现绿地内有树木倒伏的；
大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的；
对管理处布置的临时突击性工作完成不力的；
扣1-10分/处。

	
	
	
	绿地内乔灌木无缺株，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。
	

	
	
	
	树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成环境整治、抢险等临时性突击工作。
	

	
	
	
	草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。
	

	3
	病虫害
	15
	发现病虫害应主动及时汇报，积极防治。
	出现蚧壳虫、蛾类、天牛、白蚁等重点害虫危害症状；
有检疫性害虫未及时或发现不报告的；
防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的；使用违禁农药的；
冬季不按规定要求对树木进行涂白的，
扣1-10分/次。

	
	
	
	按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。（日常用药须按政府规定定向采购）
	

	
	
	
	结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。
	

	4
	施肥
	10
	乔灌木、草坪、地被植物按要求施肥及时，每年休眠期（11--1月）施基肥，生长期（4-5月、8-9月）施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。庭院及沿线绿地大乔木及开花花灌木必须开环形沟进行肥料深施。
	不按规定及时施肥；
偷工减料的；不及时覆盖；
发生肥害，
扣1-10分/次；
致使植物死亡，加倍扣分。

	5
	松土灌排
	10
	绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。
	绿地内杂草不及时清除；
树穴、地被土壤板结；
长期不疏松，树穴、绿篱等不及时切边；
草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟；
未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，致植物枯死的加倍扣分；
雨后绿地、草坪有积水；
扣1-10分/处。

	
	
	
	根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生。
	

	
	
	
	雨季绿地内无积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。
	

	6
	管理
	20
	绿化养护工均不少于10人（除冬季），作业时间：7:00-11:00,13:00-16:00（中标单位可视季节情况适当调整，但每天作业总时间不得减少）
	每少1人或迟到早退；
未提供钉钉考勤统计表；
管护台账记录不全、不及时；
无养护计划、现场管理乱、安全操作不规范、未按要求着装上岗；扣1分/次。
发现毁绿未及时制止上报、恢复，扣5分/次；
受到上级领导点名批评、便民服务中心工单或群众投诉，经查实的扣减当月考核分10分。当月发生两次的，扣除考核分20分；情况严重的，一次扣减当月考核分30分（大项中补足）。

	
	
	
	养护组织制度健全，工作有台帐，记录完整，内容详实并及时上报。按管理处业务科室要求准时参加会议、活动及各类安全教育、业务培训活动。
	

	
	
	
	按要求着装上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范。
	

	
	
	
	发现绿化毁坏现象要及时制止马上汇报，并及时将绿地恢复原貌。
	

	
	
	
	上级领导及其他相关部门、市民反映养护存在问题。
	


注：
1.上述各单项考核扣分如超过该项总分值，从其大项中补足。上级领导检查、河长巡河期间，未及时完成采购方安排的合理作业内容，加倍扣分。
2.如上月考核小组提出养护整改项，当月考核时仍未整改到位，应加倍扣分。
3.如出现违约情况并有明确扣款事项记载的，月度考核表中不再重复扣分。
4.本考核细则由苏州市水利工程管理处负责解释，管理处保留作相应修改的权利，中标单位须无条件服从。
五、综合说明
1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。总报价包括绿化、人工、工资、通讯费、交通费、耗材费、保险、劳保、利润、税金、代理服务费、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、供应商对服务内容缺陷应及时更正，若不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。
5、其他要求：
5.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。
5.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。
5.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。
5.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。
六、政府采购相关政策：
1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。（招标时如有新政策，按新政策执行）
（1）查询截止时点：投标文件递交截止时间。
（2）查询渠道：中国政府采购网、信用中国、信用江苏。
（3）信用记录使用规则：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
2.采购政策
2.1.强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
2.2.提供的产品属于政府强制采购节能产品（计算机、液晶显示器、制冷压缩机、空调、镇流器、热水器、荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴为强制采购节能产品，如有最新规定的以最新规定为准）的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
2.3.提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
2.4价格分的折扣：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。投标单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2.7.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
2.8.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
2.9监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；符合中小企业划分标准的专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体视同中小企业。
七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的内容为准。
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第五章  合同文本
甲方（采购人）：
地址：
联系人：
联系方式：

乙方（中标人）：
地址：
联系人：
联系方式：

依据甲方委托苏州捷信招投标咨询有限公司进行本项目政府采购的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同内容
1、乙方负责甲方的“                       ”项目的实施。在合同有效期内一方不得擅自变更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项的一方要负违约责任。
二、下列文件为本合同不可分割的组成部分：
（一）本合同；
（二）中标通知书；
（三）招标文件； 
（四）乙方中标的投标文件；
（五）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
以上与本合同具有同等法律效力。
三、合同内容
（一）服务内容：乙方负责完成甲方的阳澄湖枢纽绿化养护，详见招标要求。
（二）服务期限：
（三）服务地点：苏州市水利工程管理处阳澄湖枢纽管理范围内的绿化养护。
三、价格与支付：
1、签订合同后，支付合同价30%为预付款。
2、支付方式为数字人民币。
3、按照甲方考核结果，每两月支付一次。
4、考核办法：
养护标准符合《园林绿化养护标准》（中华人民共和国行业标准CJJ/T 287-2018）管理分级二级标准。考核得分：满分为100分。100-95分（含）为合格，94—80分（含）为基本合格，80分以下为不合格；凭月度考核结果作为实际费用支付依据，满分为100分，考核得分96-100（含）的为优秀；考核得分90-95分（含）的为合格，每少1分扣当月保洁费用1%，考核得分80-89分（含）的为基本合格，每少1分扣当月保洁费用2%；考核得分75-79分的每少1分扣当月保洁费用3%；考核得分为75分以下不合格的，甲方全额扣除当月保洁费用。
具体详见招标文件要求。
四、甲乙双方权利义务
（一）甲方责任：
1.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。因甲方人员使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
2.定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，并将结果及时通报乙方。
3.协助做好与新旧管理公司的业务交接事宜。
4.为乙方有效开展工作提供其他必要的便利。
（二）乙方责任：
1.乙方在提供服务前，应提前向甲方提供乙方服务工作人员的基本信息、资质证明，以及甲方要求提供的其他资料，甲方审核通过后正式进驻本项目；如甲方审核未通过但乙方已具备进场初步条件的，乙方在入场后一个月内未能向甲方补充相关资料，或提供的材料不完整、不真实的，甲方有权对乙方作出加倍惩罚或直接中止本合同。
2.乙方经甲方审核通过后，安排在项目内工作人员，以及被甲方确定为关键性岗位的工作人员，未经甲方同意不得擅自调动或调整岗位。如确需作出调整的，乙方应提前两周向甲方提出书面申请，并提出合适的替代人选，经甲方批准后方可作出调动。上述范围以外工作人员作出调整的，应在调整当月向甲方进行备案。
3.在合同履行过程中乙方无法达到采购文件及合同相关约定或甲方各项要求的，项目内乙方工作人员的工作未达到甲方工作要求的，甲方有权要求乙方在规定的时间内调换或增配服务人员，乙方应在5个工作日内将人员安排到位，甲方不承担除合同约定以外的其他任何费用。
4.配置本项目的工作人员仅为本项目提供服务，不得在其他项目兼职。配置给甲方的工作人员，如需在本项目内临时调配的，需书面申报并征得甲方同意。
5.如乙方在规定的时间内未按甲方要求，调换或增配服务人员的；未经甲方批准擅自调动、调整工作人员及甲方确定为关键性岗位工作人员的；擅自调动服务人员未经甲方批准的；甲方有权对乙方作出相应惩罚。
6.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生消防、设备损坏等安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。
7.乙方应认真做好项目内及周边秩序的维护及安全保卫工作，及时准确处理好各类突发事件，配合做好来访人员接待工作，保证整个服务区域的秩序良好稳定。如因乙方工作失误、反应不及时、处理失当造成服务区域工作秩序混乱的、造成损失的、产生严重后果和影响的，乙方应承担相关责任，并负责赔偿由此造成损失。
8.确保有关工作人员按国家规定具备相关工种的上岗证。
9.认真执行国家有关职工工资、福利、假期等方面的规定，严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。如乙方拒不支付的，甲方有权直接在向乙方支付的服务费中扣除后支付。
10.乙方应认真管理和使用项目内各项设备，建立各类设备的管理档案资料，并每月向甲方上报备案。
11.乙方需接受并积极配合甲方组织的定期考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。
12.本合同自然终止或因乙方责任导致甲方无条件解除合同情况出现时，双方按本合同交接管理的相关约定执行。
13.乙方应在长假之前，应做好长假期间的管理值班方案，报甲方批准。需提前做好计划。
14.乙方项目经理参加培训或有事请假离开项目现场必须经过甲方相关科室负责人同意并安排人员临时接替。乙方应确保管理、服务人员到位，甲方将对人员到位情况进行抽查，人员应到岗但未到岗的或应到位未到位的，甲方有权对乙方作出相应惩罚。
15.确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击性工作。
16.乙方在投标文件中提出的其他服务承诺。
17.甲方对乙方在服务工作中产生的各种过错，应采用书面形式通知乙方限期整改。该书面文件以送达至乙方企业法人注册登记中的住所地为准。
五、违约责任
1、甲方无正当理由拒绝乙方提供服务或无正当理由擅自终止合同的，甲方应向乙方支付合同总价 款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方应予以补足。
2、甲方逾期向乙方支付服务费用的，应当承担逾期付款金额万分之四/日的违约金，但此项违约金数额不超过逾期付款金额的5%。
3、乙方不能提供主要服务的，包括不能上报整体养护方案、不能现场实际投入清单机械设备、不能按要求聘用和使用工作人员、垃圾不能无害化处置并与环卫部门签订清运协议、拒绝完成清单分项任务等，视为根本违约，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同总价款5%的违约金；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方直接损失。
4、乙方提供服务不符合要求的，甲方有权书面要求乙方予以改正，如乙方拒不改正（收到甲方书面要求后的2个工作日内未采取改正措施的视为拒不改正），视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，同时乙方应支付合同总价款5%的违约金；如给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方直接损失。
5、乙方如有其它违反合同约定的行为的，甲方有权视违约严重程度及损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款5%的违约金，同时乙方应赔偿甲方直接损失。
6、乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿甲方的损失以及其它依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付的款项中予以扣除，不足部分，甲方有权要求乙方补足。
六、合同的生效
本合同甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
七、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。
八、合同的解除与转让
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的，一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后15日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让合同的部分或全部内容。
九、争议的解决
甲乙双方如因履行本合同或与本合同有关的一切事项产生争议的，双方应友好协商解决，如协商不能达成一致的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。若由于乙方违反本合同约定或追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。若由于甲方违反本合同约定或追究乙方违约但不成立产生纠纷的，乙方为处理此纠纷产生的费用由甲方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十、附则
1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构执壹份，政府采购监督管理部门执壹份，肆份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决，并另行达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。补充协议之间如存在冲突的，应当以最新签订的为准。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	日期：
	日期：
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第六章  评分办法及评分标准
一、评标办法：
1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
4、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
二、评分标准：
（一）价格基准分（15分）
[bookmark: _Toc31528]第一步：投标优惠率范围：0-100%，为固定数值的为有效投标优惠率。超范围的投标优惠率或为区间报价的为无效投标优惠率。无效投标优惠率的投标文件不得标。
第二步：在所有有效投标优惠率中满足招标文件要求，且投标优惠率最高的投标优惠率为评标基准，其价格分为15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分=（（1-评标基准）/（1-投标优惠率））×15%×100
评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）养护管理技术方案（62分）：
1、投标单位内部管理制度（8分）
包括组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、养护档案管理制度、绿化养护考核细制度、对绿化养护工作的承诺及服务标准等。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
2、投标单位绿化养护技术方案（8分）
根据采购方招标管养区域，制定养护方案，包括各种植物的养护措施、不良苗木及景观造型苗木的特殊管理、养护计划、环保生态及病虫害防治工作等内容等。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
3、投标单位针对项目人员管理方案（8分）
包括专业工种人员的配备以及劳动力安排、各工种的日常工作、项目经理管理措施、人员技术培训方案及安全教育、组织管理体系等内容。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
4、投标单位设备设施作业管理维护方案（8分）
包含设备配置、设备作业管理方案及设备后期维护保养方案等内容。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
5、安全管理及文明作业方案（8分）
包括安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、养护作业现场落实安全文明操作的保障措施、安全管理及文明服务措施。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
6、绿化养护应急方案（8分）
包括：110抢险应急预案、抗台防汛等恶劣天气的应急措施及各类迎检保障工作等。内容具体全面，可行性强的得8分，内容比较详细、可行性比较强的得6分；内容一般的，可行性一般的得4分；内容简单的可得2分；未提供不得分。
7、投标人进退场交接方案措施（4分）
方案内容完整，针对性适用性强的，得4分；方案内容比较完整，针对性适用性比较强的，得2分；方案内容比较完整，针对性实用性欠妥得1分；未提供不得分。
8、对绿化养护承包区内保洁管理、对绿化养护内设施的看管及维护措施（6分）
内容具体全面，可行性强的得6分，内容比较详细、可行性比较强的得4分；内容一般的，可行性一般的得2分；内容简单的可得1分；未提供不得分。
9、绿化养护智能化管理方案（4分）
针对养护区域内综合管理，使用类似智能管理平台具有：（1）工作区域定位、（2）作业管理监测、（3）动态轨迹记录、（4）数据分析采集功能的得 4 分，以上管理能力每少一项扣1分。不提供不得分。
（三）投入本项目人员要求（4分）
1、绿化队长要求：具有相关专业（如园林绿化类等）中级及以上工程师职称证得2分，最高2分。
[bookmark: _Hlk151416320]2、项目团队（除绿化队长外）：具有五级及以上绿化工证书的，每提供1张得1分，最高2分。
（以上1-2项人员需提供证书及投标单位为其缴纳的近一个月社保证明扫描件，不提供相关证明不得分）
（四）投标单位养护设备情况：（4分）
1、在满足机械设备清单的基础上，投标单位提供的养护设备情况方案：
养护设备齐全，数量多，参数高于项目要求得4分，养护设备较为齐全，数量较多，参数满足项目要求得2分，养护设备配备情况一般得1分。其中设备须列明相关参数或参数说明并加盖投标单位公章，否则不得分。
（五）投标人履约能力：（15分）
1、投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证（证书覆盖类别需与本项目关联），有一个得2分，最高6分。提供证书彩色扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。
2、投标单位类似业绩（9分）：每提供一份合同得3分,最高为9分。
注：<1>类似业绩是指2020年1月（以合同签订时间为准）至今履约的绿化专业养护项目。
<2>投标文件中提供有效合同扫描件、任意一期对应项目的发票扫描件；未提供以上有效资料的该项不得分。
<3>若该业绩非单纯的公共绿地绿化专业养护项目，但其中包含公共绿地绿化专业养护内容，且甲方加盖鲜章的合同中或甲方加盖鲜章的工作量清单中能体现公共绿地绿化专业养护内容的，则该业绩可以作为评分依据，否则该业绩不予认可。
[bookmark: _Toc3448]
注：
1、投标单位针对评分内容提供对应材料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。
2、报价超过采购预算的不得中标。
3、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。








	附件：

	七浦塘阳澄湖枢纽绿化项目原有项目移交清单（绿化+庭院设施）

	序号
	项目特征描述
	单位
	移交数量
	备注

	1
	1、乔木种类：染井吉野樱
2、乔木胸径不小于12cm
	株
	30.00 
	

	2
	1、乔木种类：银杏
	株
	30.00 
	

	1
	1、乔木种类:早樱A1
2、乔木地径:14.1-15.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	75.00 
	

	2
	1、乔木种类:早樱A2
2、乔木地径:10.1-11.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	119.00 
	

	3
	1、乔木种类:早樱A4
2、乔木地径:3.1-4.0cm，蓬径180-200cm,高度221-230cm，全蓬种植，树形优美
	株
	53.00 
	

	4
	1、乔木种类:早樱B1
2、乔木地径:12.1-13.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	50.00 
	

	5
	1、乔木种类:早樱B2
2、乔木地径:9.1-10.0cm，蓬径281-300cm,高度311-320cm，全蓬种植，树形优美
	株
	296.00 
	

	6
	1、乔木种类:早樱C1
2、乔木地径:10.1-11.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	119.00 
	

	7
	1、乔木种类:早樱C2
2、乔木地径:6.1-7.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	157.00 
	

	8
	1、乔木种类:早樱C3
2、乔木地径:4.1-5.0cm，蓬径201-220cm,高度231-240cm，全蓬种植，树形优美
	株
	54.00 
	

	9
	1、乔木种类:早樱D
2、乔木地径:7.1-8.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	149.00 
	

	10
	1、乔木种类:早樱E
2、乔木地径:8.1-9.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	136.00 
	

	11
	1、乔木种类:早樱F
2、乔木地径:6.1-7.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	127.00 
	

	12
	1、乔木种类:早樱G
2、乔木地径:10.1-11.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	95.00 
	

	13
	1、乔木种类:早樱H
2、乔木地径:6.1-7.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	5.00 
	

	14
	1、乔木种类:晚樱A1
2、乔木地径:12.1-13.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	108.00 
	

	15
	1、乔木种类:晚樱B1
2、乔木地径:12.1-13.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	88.00 
	

	16
	1、乔木种类:晚樱B2
2、乔木地径:9.1-10.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	195.00 
	

	17
	1、乔木种类:晚樱C
2、乔木地径:9.1-10.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	3.00 
	

	18
	1、乔木种类:晚樱D
2、乔木地径:6.1-7.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	38.00 
	

	19
	1、乔木种类:晚樱F
2、乔木地径:4.1-5.0cm，蓬径181-200cm,高度201-220cm，全蓬种植，树形优美
	株
	2.00 
	

	20
	1、乔木种类:香樟B
2、乔木胸径:18.1-20.0cm，蓬径350-400cm,高度500-550cm,全冠，树形整齐，开展,主枝数>6
	株
	87.00 
	湿地科普区及东部密林区

	21
	1、乔木种类:广玉兰A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径331-350cm,高度600cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	9.00 
	湿地科普区及东部密林区

	22
	1、乔木种类:广玉兰B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径271-280cm,高度500cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	7.00 
	湿地科普区及东部密林区

	23
	1、灌木种类:雪松B
2、冠丛高:蓬径351-400cm,高度500cm以上,全蓬种植，树形优美
	株
	70.00 
	湿地科普区及东部密林区

	24
	1、乔木种类:香泡A
2、乔木胸径:24.1-25.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	2.00 
	湿地科普区及东部密林区

	25
	1、乔木种类:香泡B
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径251-260cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	6.00 
	湿地科普区及东部密林区

	26
	1、乔木种类:女贞B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径381-400cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	13.00 
	湿地科普区及东部密林区

	27
	1、乔木种类:杜英A
2、乔木胸径:16.1-18.0cm，蓬径321-350cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	20.00 
	湿地科普区及东部密林区

	28
	1、乔木种类:杜英B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	89.00 
	湿地科普区及东部密林区

	29
	1、乔木种类:银杏
2、乔木胸径:16.1-18.0cm，蓬径321-350cm,高度600cm以上，实生苗，主干通直，树形端正,主枝数>5
	株
	334.00 
	湿地科普区及东部密林区

	30
	1、乔木种类:早樱A3
2、乔木胸径:7.1-8.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	96.00 
	湿地科普区及东部密林区

	31
	1、乔木种类:晚樱A2
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	260.00 
	湿地科普区及东部密林区

	32
	1、乔木种类:黄山栾B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	181.00 
	湿地科普区及东部密林区

	33
	1、乔木种类:水杉
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径181-200cm,高度600cm，全蓬种植，树形优美
	株
	340.00 
	湿地科普区及东部密林区

	34
	1、乔木种类:垂柳B
2、乔木胸径:12.1-15.0cm，蓬径301-350cm,高度400cm以上,全冠，树形完整
	株
	177.00 
	湿地科普区及东部密林区

	35
	1、乔木种类:乌桕A
2、乔木胸径:18.1-20.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	6.00 
	湿地科普区及东部密林区

	36
	1、乔木种类:乌桕B
2、乔木胸径:13.1-15.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	13.00 
	湿地科普区及东部密林区

	37
	1、乔木种类:枫香A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	14.00 
	湿地科普区及东部密林区

	38
	1、乔木种类:枫香B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	68.00 
	湿地科普区及东部密林区

	39
	1、乔木种类:榉树B
2、乔木胸径:20.1-21.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	1.00 
	湿地科普区及东部密林区

	40
	1、乔木种类:枫杨A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	14.00 
	湿地科普区及东部密林区

	41
	1、乔木种类:重阳木
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	31.00 
	湿地科普区及东部密林区

	42
	1、灌木种类:金桂B
2、冠丛高:蓬径281-300cm,高度381-400cm,丛生桂花，树形饱满，呈伞形为佳
	株
	51.00 
	湿地科普区及东部密林区

	43
	1、灌木种类:鸡爪槭
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径231-250cm,高度231-260cm,姿态，造型优美
	株
	175.00 
	湿地科普区及东部密林区

	44
	1、灌木种类:红枫
2、冠丛高:地径7.1-8.0cm，蓬径231-250cm,高度321-350cm,姿态，造型优美
	株
	67.00 
	湿地科普区及东部密林区

	45
	1、灌木种类:腊梅
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	45.00 
	湿地科普区及东部密林区

	46
	1、乔木种类:白玉兰
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径271-280cm,高度400cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	15.00 
	湿地科普区及东部密林区

	47
	1、乔木种类:红运玉兰
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径201-230cm,高度301-320cm，全蓬种植，树形优美
	株
	22.00 
	湿地科普区及东部密林区

	48
	1、乔木种类:紫薇
2、乔木胸径:5.1-6.0cm，蓬径181-200cm,高度201-220cm，姿态，造型优美
	株
	107.00 
	湿地科普区及东部密林区

	49
	1、灌木种类:紫叶桃
2、冠丛高:蓬径171-180cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	9.00 
	湿地科普区及东部密林区

	50
	1、灌木种类:垂丝海棠
2、冠丛高:地径4.1-5.0cm，蓬径151-160cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	109.00 
	湿地科普区及东部密林区

	51
	1、灌木种类:碧桃
2、冠丛高:蓬径321-350cm,高度251-280cm,姿态，造型优美
	株
	99.00 
	湿地科普区及东部密林区

	52
	1、灌木种类:红叶李
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	151.00 
	湿地科普区及东部密林区

	53
	1、灌木种类:红梅
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度151-160cm,姿态，造型优美
	株
	127.00 
	湿地科普区及东部密林区

	54
	1、灌木种类:花桃
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度151-160cm,姿态，造型优美
	株
	17.00 
	湿地科普区及东部密林区

	55
	1、灌木种类:蚊母
2、冠丛高:蓬径221-250cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	238.00 
	湿地科普区及东部密林区

	56
	1、灌木种类:花石榴
2、冠丛高:蓬径181-200cm,高度181-200cm
	株
	65.00 
	湿地科普区及东部密林区

	57
	1、乔木种类:杏树
2、乔木胸径:7-8cm，蓬径160-180cm,高度250-280cm，姿态，造型优美
	株
	14.00 
	湿地科普区及东部密林区

	58
	1、灌木种类:西府海棠
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	4.00 
	湿地科普区及东部密林区

	59
	1、灌木种类:含笑
2、冠丛高:蓬径131-150cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	6.00 
	湿地科普区及东部密林区

	60
	1、灌木种类:山茶
2、冠丛高:蓬径101-120cm,高度141-150cm,姿态，造型优美
	株
	117.00 
	湿地科普区及东部密林区

	61
	1、灌木种类:罗汉松
2、冠丛高:蓬径131-140cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	1.00 
	湿地科普区及东部密林区

	62
	1、灌木种类:枇杷
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	6.00 
	湿地科普区及东部密林区

	63
	1、灌木种类:木槿
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度171-180cm,姿态，造型优美
	株
	5.00 
	湿地科普区及东部密林区

	64
	1、灌木种类：红叶石楠球B
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	82.00 
	湿地科普区及东部密林区

	65
	1、灌木种类:海桐球B
2、冠丛高:蓬径121-150cm,高度101-120cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	3.00 
	湿地科普区及东部密林区

	66
	1、苗木种类:金边黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度31-35cm，49株/m2
	m2
	666.00 
	湿地科普区及东部密林区

	67
	1、苗木种类:小叶黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径15-20cm，高度31-35cm，64株/m2
	m2
	1609.00 
	湿地科普区及东部密林区

	68
	1、苗木种类:海桐
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度35-40cm，25株/m2
	m2
	4069.00 
	湿地科普区及东部密林区

	69
	1、绿篱种类:法国冬青
2、篱高:141-160cm
3、行数、株距:每米十丛，每丛5-6枝，两排种植
4、养护期:二年
	m2
	410.00 
	湿地科普区及东部密林区

	70
	1、苗木种类:毛鹃
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度41-45cm，36株/m2
	m2
	798.00 
	湿地科普区及东部密林区

	71
	1、苗木种类:金森女贞
2、苗木株高、株距:蓬径25-30cm，高度41-45cm，49株/m2
	m2
	4200.00 
	湿地科普区及东部密林区

	72
	1、苗木种类:金丝桃
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度30-35cm，49株/m2
	m2
	219.00 
	湿地科普区及东部密林区

	73
	1、苗木种类:红叶石楠
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度41-50cm，36株/m2
	m2
	9521.00 
	湿地科普区及东部密林区

	74
	1、苗木种类:八角金盘
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度65-70cm，二年生以上12株/m2
	m2
	1951.00 
	湿地科普区及东部密林区

	75
	1、苗木种类:丰花月季
2、苗木株高、株距:分叉枝6枝以下，高度51-60cm，36株/m2
	m2
	750.00 
	湿地科普区及东部密林区

	76
	1、苗木种类:黄金菊
2、苗木株高、株距:蓬径10-20cm，高度31-40cm，36株/m2
	m2
	7036.00 
	湿地科普区及东部密林区

	77
	1、苗木种类:大花美人蕉
2、苗木株高、株距:高度71-80cm，25盆/m2
	m2
	1216.00 
	湿地科普区及东部密林区

	78
	1、苗木种类:麦冬
2、苗木株高、株距:蓬径10-15cm，高度21-25cm，100株/m2
	m2
	2167.00 
	湿地科普区及东部密林区

	79
	1、苗木种类:木芙蓉
2、苗木株高、株距:高度161-180cm，4株/m2
	m2
	2187.00 
	湿地科普区及东部密林区

	80
	1、竹种类:凤尾竹
2、竹胸径:高度181-200cm，36枝/m2
	m2
	150.00 
	湿地科普区及东部密林区

	81
	1、草坪类型：矮生百慕大
2、矮生百慕大，每年秋季追播黑麦草
	m2
	13348.00 
	湿地科普区及东部密林区

	82
	1、植物种类:水生美人蕉，高度80cm，10-16株/平方米
2、养护期:二年
	m2
	875.00 
	湿地科普区及东部密林区

	83
	1、植物种类:再力花，高度30cm，10芽/丛、1－2丛/平方米
2、养护期:二年
	m2
	772.00 
	湿地科普区及东部密林区

	84
	1、植物种类:常绿水生鸢尾，高度30cm，20－25株/平方米
2、养护期:二年
	m2
	810.00 
	湿地科普区及东部密林区

	85
	1、植物种类:黄菖蒲，高度20cm，2－3芽/丛、20－25丛/平方米
2、养护期:二年
	m2
	358.00 
	湿地科普区及东部密林区

	86
	1、填方材料品种:东北泥炭土
2、厚度按照采购人要求
	m3
	4267.90 
	湿地科普区及东部密林区

	87
	1、乔木种类:特大香樟
2、乔木胸径:35.0cm，蓬径400cm以上,高度800cm以上,全蓬种植，四级分叉，分叉点350cm以上
	株
	7.00 
	生活区及预留发展区

	88
	1、灌木种类:特大金桂
2、冠丛高:蓬径600cm,高度800c，丛生桂花，树形饱满，呈伞形为
	株
	7.00 
	生活区及预留发展区

	89
	1、乔木种类:香樟A
2、乔木胸径:25.1-26.0cm，蓬径>550cm,高度>700cm,全冠，树形整齐，开展,主枝数>6
	株
	32.00 
	生活区及预留发展区

	90
	1、乔木种类:香樟B
2、乔木胸径:18.1-20.0cm，蓬径350-400cm,高度500-550cm,全冠，树形整齐，开展,主枝数>6
	株
	95.00 
	生活区及预留发展区

	91
	1、乔木种类:广玉兰A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径331-350cm,高度600cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	3.00 
	生活区及预留发展区

	92
	1、乔木种类:广玉兰B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径271-280cm,高度500cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	35.00 
	生活区及预留发展区

	93
	1、乔木种类:女贞A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	3.00 
	生活区及预留发展区

	94
	1、乔木种类:女贞B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径381-400cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	87.00 
	生活区及预留发展区

	95
	1、乔木种类:香泡A
2、乔木胸径:24.1-25.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	13
	生活区及预留发展区

	96
	1、乔木种类:香泡B
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径251-260cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	16
	生活区及预留发展区

	97
	1、灌木种类:金桂A
2、冠丛高:蓬径381-400cm,高度431-450cm,丛生桂花，树形饱满，呈伞形为佳
	株
	55.00 
	生活区及预留发展区

	98
	1、灌木种类:金桂B
2、冠丛高:蓬径281-300cm,高度381-400cm,丛生桂花，树形饱满，呈伞形为佳
	株
	92.00 
	生活区及预留发展区

	99
	1、灌木种类:雪松B
2、冠丛高:蓬径351-400cm,高度500cm以上,全蓬种植，树形优美
	株
	71.00 
	生活区及预留发展区

	100
	1、乔木种类:朴树B
2、乔木胸径:20.1-21.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	3.00 
	生活区及预留发展区

	101
	1、乔木种类:榔榆A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径331-350cm,高度600cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	1.00 
	生活区及预留发展区

	102
	1、乔木种类:榔榆B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径271-280cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	2.00 
	生活区及预留发展区

	103
	1、乔木种类:黄山栾A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径381-400cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	16.00 
	生活区及预留发展区

	104
	1、乔木种类:黄山栾B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	97.00 
	生活区及预留发展区

	105
	1、乔木种类:无患子B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	61.00 
	生活区及预留发展区

	106
	1、乔木种类:枫香B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	21.00 
	生活区及预留发展区

	107
	1、乔木种类:乌桕B
2、乔木胸径:13.1-15.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	28.00 
	生活区及预留发展区

	108
	1、乔木种类:榉树A
2、乔木胸径:24.1-25.0cm，蓬径341-350cm,高度650cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	1.00 
	生活区及预留发展区

	109
	1、乔木种类:榉树B
2、乔木胸径:20.1-21.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	6.00 
	生活区及预留发展区

	110
	1、乔木种类:杜英B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	52.00 
	生活区及预留发展区

	111
	1、乔木种类:银杏
2、乔木胸径:16.1-18.0cm，蓬径321-350cm,高度600cm以上，实生苗，主干通直，树形端正,主枝数>5
	株
	441.00 
	生活区及预留发展区

	112
	1、乔木种类:重阳木
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	7.00 
	生活区及预留发展区

	113
	1、灌木种类:碧桃
2、冠丛高:蓬径321-350cm,高度251-280cm,姿态，造型优美
	株
	170.00 
	生活区及预留发展区

	114
	1、乔木种类:水杉
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径181-200cm,高度600cm，全蓬种植，树形优美
	株
	177.00 
	生活区及预留发展区

	115
	1、乔木种类:白玉兰
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径271-280cm,高度400cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	57.00 
	生活区及预留发展区

	116
	1、乔木种类:二乔玉兰
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径271-280cm,高度400cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	45.00 
	生活区及预留发展区

	117
	1、乔木种类:红运玉兰
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径201-230cm,高度301-320cm，全蓬种植，树形优美
	株
	86.00 
	生活区及预留发展区

	118
	1、乔木种类:早樱A3
2、乔木胸径:7.1-8.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	63.00 
	生活区及预留发展区

	119
	1、乔木种类:晚樱A2
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	155.00 
	生活区及预留发展区

	120
	1、灌木种类:红叶李
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	153.00 
	生活区及预留发展区

	121
	1、灌木种类:紫叶桃
2、冠丛高:蓬径171-180cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	38.00 
	生活区及预留发展区

	122
	1、灌木种类:石榴
2、冠丛高:蓬径181-200cm,高度261-280cm,姿态，造型优美
	株
	44.00 
	生活区及预留发展区

	123
	1、灌木种类:腊梅
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	65.00 
	生活区及预留发展区

	124
	1、灌木种类:红枫
2、冠丛高:地径7.1-8.0cm，蓬径231-250cm,高度321-350cm,姿态，造型优美
	株
	115.00 
	生活区及预留发展区

	125
	1、乔木种类:金枝槐
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径231-250cm,高度321-350cm，姿态，造型优美
	株
	54.00 
	生活区及预留发展区

	126
	1、灌木种类:鸡爪槭
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径231-250cm,高度231-260cm,姿态，造型优美
	株
	234.00 
	生活区及预留发展区

	127
	1、灌木种类:西府海棠
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	52.00 
	生活区及预留发展区

	128
	1、灌木种类:丁香
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径171-180cm,高度261-280cm,姿态，造型优美
	株
	30.00 
	生活区及预留发展区

	129
	1、灌木种类:垂丝海棠
2、冠丛高:地径4.1-5.0cm，蓬径151-160cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	218.00 
	生活区及预留发展区

	130
	1、灌木种类:木本绣球
2、冠丛高:地径7.1-8.0cm，蓬径251-280cm,高度321-350cm,姿态，造型优美
	株
	16.00 
	生活区及预留发展区

	131
	1、灌木种类:桔树
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	42.00 
	生活区及预留发展区

	132
	1、灌木种类:山茶
2、冠丛高:蓬径101-120cm,高度141-150cm,姿态，造型优美
	株
	123.00 
	生活区及预留发展区

	133
	1、灌木种类:罗汉松
2、冠丛高:蓬径131-140cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	2.00 
	生活区及预留发展区

	134
	1、灌木种类:含笑
2、冠丛高:蓬径131-150cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	23.00 
	生活区及预留发展区

	135
	1、灌木种类:枇杷
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	50.00 
	生活区及预留发展区

	136
	1、乔木种类:石楠(红叶独本)
2、乔木胸径:7-8cm，蓬径201-220cm,高度201-220cm，姿态，造型优美
	株
	43.00 
	生活区及预留发展区

	137
	1、灌木种类:蚊母
2、冠丛高:蓬径221-250cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	114.00 
	生活区及预留发展区

	138
	1、灌木种类:苏铁
2、冠丛高:蓬径111-120cm,高度111-120cm,姿态，造型优美
	株
	4.00 
	生活区及预留发展区

	139
	1、乔木种类:紫薇
2、乔木胸径:5.1-6.0cm，蓬径181-200cm,高度201-220cm，姿态，造型优美
	株
	48.00 
	生活区及预留发展区

	140
	1、乔木种类:枫杨A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	11.00 
	生活区及预留发展区

	141
	1、乔木种类:枫杨B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径381-400cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	25.00 
	生活区及预留发展区

	142
	1、灌木种类:棕榈A
2、冠丛高:蓬径321-350cm,高度600cm以上,姿态，造型优美
	株
	26.00 
	生活区及预留发展区

	143
	1、灌木种类:棕榈B
2、冠丛高:蓬径281-300cm,高度500cm以上,姿态，造型优美
	株
	24.00 
	生活区及预留发展区

	144
	1、乔木种类:杨梅
2、乔木胸径:8.1-10.0cm，蓬径241-250cm,高度251-260cm，姿态，造型优美
	株
	7.00 
	生活区及预留发展区

	145
	1、乔木种类:金丝柳
2、乔木胸径:15.1-16cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点180以上
	株
	20.00 
	生活区及预留发展区

	146
	1、乔木种类:垂柳A
2、乔木胸径:20.1-21.0cm，蓬径361-400cm,高度600cm以上,全冠，全蓬种植，三级分叉，分叉点180以上
	株
	21.00 
	生活区及预留发展区

	147
	1、灌木种类:红梅
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度151-160cm,姿态，造型优美
	株
	280.00 
	生活区及预留发展区

	148
	1、灌木种类:木槿
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度171-180cm,姿态，造型优美
	株
	47.00 
	生活区及预留发展区

	149
	1、灌木种类:瓜子黄杨球B
2、冠丛高:蓬径121-130cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	36.00 
	生活区及预留发展区

	150
	1、灌木种类：红叶石楠球A
2、冠丛高:蓬径181-200cm,高度121-130cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	1.00 
	生活区及预留发展区

	151
	1、灌木种类：红叶石楠球B
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	146.00 
	生活区及预留发展区

	152
	1、灌木种类:红花继木球B
2、冠丛高:蓬径140-150cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	4.00 
	生活区及预留发展区

	153
	1、灌木种类:海桐球B
2、冠丛高:蓬径121-150cm,高度101-120cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	54.00 
	生活区及预留发展区

	154
	1、灌木种类:大叶黄杨球B
2、冠丛高:蓬径121-130cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	89.00 
	生活区及预留发展区

	155
	1、苗木种类:小叶黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径15-20cm，高度31-35cm，64株/m2
	m2
	2447.00 
	生活区及预留发展区

	156
	1、苗木种类:金边黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度31-35cm，49株/m2
	m2
	2243.00 
	生活区及预留发展区

	157
	1、苗木种类:海桐
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度35-40cm，25株/m2
	m2
	5181.00 
	生活区及预留发展区

	158
	1、苗木种类:毛鹃
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度41-45cm，36株/m2
	m2
	1263.00 
	生活区及预留发展区

	159
	1、苗木种类:金森女贞
2、苗木株高、株距:蓬径25-30cm，高度41-45cm，49株/m2
	m2
	5946.00 
	生活区及预留发展区

	160
	1、苗木种类:金丝桃
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度30-35cm，49株/m2
	m2
	1878.00 
	生活区及预留发展区

	161
	1、苗木种类:红叶石楠
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度41-50cm，36株/m2
	m2
	8315.00 
	生活区及预留发展区

	162
	1、苗木种类:灌木型石楠
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度51-55cm，25株/m2
	m2
	170.00 
	生活区及预留发展区

	163
	1、苗木种类:八角金盘
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度65-70cm，二年生以上12株/m2
	m2
	3301.00 
	生活区及预留发展区

	164
	1、苗木种类:丰花月季
2、苗木株高、株距:分叉枝6枝以下，高度51-60cm，36株/m2
	m2
	1602.00 
	生活区及预留发展区

	165
	1、苗木种类:黄金菊
2、苗木株高、株距:蓬径10-20cm，高度31-40cm，36株/m2
	m2
	1332.00 
	生活区及预留发展区

	166
	1、苗木种类:麦冬
2、苗木株高、株距:蓬径10-15cm，高度21-25cm，100株/m2
	m2
	404.00 
	生活区及预留发展区

	167
	1、苗木种类:夹竹桃
2、苗木株高、株距:蓬径131-150cm，高度181-200cm，4株/m2
	m2
	209.00 
	生活区及预留发展区

	168
	1、植物种类:紫藤，地径4.1-5.0cm，四年生（设置于花架、假山处）
2、养护期:二年
	株
	4.00 
	生活区及预留发展区

	169
	1、竹种类:凤尾竹
2、竹胸径:高度181-200cm，36枝/m2
	m2
	361.00 
	生活区及预留发展区

	170
	1、草坪类型：矮生百慕大
2、矮生百慕大，每年秋季追播黑麦草
	m2
	24021.00 
	生活区及预留发展区

	171
	1、填方材料品种:东北泥炭土
2、厚度按照采购人要求
	m3
	4161.75 
	生活区及预留发展区

	172
	1、乔木种类:特大香樟
2、乔木胸径:35.0cm，蓬径400cm以上,高度800cm以上,全蓬种植，四级分叉，分叉点350cm以上
	株
	2.00 
	西部密林区及办公室

	173
	1、乔木种类:香樟A
2、乔木胸径:25.1-26.0cm，蓬径>550cm,高度>700cm,全冠，树形整齐，开展,主枝数>6
	株
	14.00 
	西部密林区及办公室

	174
	1、乔木种类:香樟B
2、乔木胸径:18.1-20.0cm，蓬径350-400cm,高度500-550cm,全冠，树形整齐，开展,主枝数>6
	株
	146.00 
	西部密林区及办公室

	175
	1、乔木种类:广玉兰A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径331-350cm,高度600cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	13.00 
	西部密林区及办公室

	176
	1、乔木种类:广玉兰B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径271-280cm,高度500cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	58.00 
	西部密林区及办公室

	177
	1、乔木种类:女贞A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	14.00 
	西部密林区及办公室

	178
	1、乔木种类:女贞B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径381-400cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	70.00 
	西部密林区及办公室

	179
	1、乔木种类:香泡A
2、乔木胸径:24.1-25.0cm，蓬径281-300cm,高度550cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	8.00 
	西部密林区及办公室

	180
	1、乔木种类:香泡B
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径251-260cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	4.00 
	西部密林区及办公室

	181
	1、灌木种类:金桂A
2、冠丛高:蓬径381-400cm,高度431-450cm,丛生桂花，树形饱满，呈伞形为佳
	株
	29.00 
	西部密林区及办公室

	182
	1、灌木种类:金桂B
2、冠丛高:蓬径281-300cm,高度381-400cm,丛生桂花，树形饱满，呈伞形为佳
	株
	162.00 
	西部密林区及办公室

	183
	1、灌木种类:雪松A
2、冠丛高:蓬径401-450cm,高度600cm以上,全蓬种植，树形优美
	株
	12.00 
	西部密林区及办公室

	184
	1、灌木种类:雪松B
2、冠丛高:蓬径351-400cm,高度500cm以上,全蓬种植，树形优美
	株
	24.00 
	西部密林区及办公室

	185
	1、乔木种类:榔榆A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径331-350cm,高度600cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	1.00 
	西部密林区及办公室

	186
	1、乔木种类:榔榆B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径271-280cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	3.00 
	西部密林区及办公室

	187
	1、乔木种类:黄山栾B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	116.00 
	西部密林区及办公室

	188
	1、乔木种类:无患子B
2、乔木胸径:15.1-16.0cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	56.00 
	西部密林区及办公室

	189
	1、乔木种类:枫香A
2、乔木胸径:17.1-18.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	5.00 
	西部密林区及办公室

	190
	1、乔木种类:枫香B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	11.00 
	西部密林区及办公室

	191
	1、乔木种类:乌桕A
2、乔木胸径:18.1-20.0cm，蓬径401-450cm,高度600cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	1.00 
	西部密林区及办公室

	192
	1、乔木种类:乌桕B
2、乔木胸径:13.1-15.0cm，蓬径351-380cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	37.00 
	西部密林区及办公室

	193
	1、乔木种类:榉树A
2、乔木胸径:24.1-25.0cm，蓬径341-350cm,高度650cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	4.00 
	西部密林区及办公室

	194
	1、乔木种类:合欢A
2、乔木胸径:19.1-20.0cm，蓬径351-360cm,高度600cm以上,全蓬种植，三级分叉，分叉点250以上
	株
	2.00 
	西部密林区及办公室

	195
	1、乔木种类:杜英A
2、乔木胸径:16.1-18.0cm，蓬径321-350cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点230以上
	株
	2.00 
	西部密林区及办公室

	196
	1、乔木种类:杜英B
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度450cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	39.00 
	西部密林区及办公室

	197
	1、乔木种类:银杏
2、乔木胸径:16.1-18.0cm，蓬径321-350cm,高度600cm以上，实生苗，主干通直，树形端正,主枝数>5
	株
	70.00 
	西部密林区及办公室

	198
	1、乔木种类:嫁接银杏
2、乔木胸径:蓬径361-400cm,高度450cm以上，树形圆满，嫁接苗,干通直,主枝数>6
	株
	83.00 
	西部密林区及办公室

	199
	1、乔木种类:重阳木
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径301-320cm,高度500cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	58.00 
	西部密林区及办公室

	200
	1、灌木种类:碧桃
2、冠丛高:蓬径321-350cm,高度251-280cm,姿态，造型优美
	株
	55.00 
	西部密林区及办公室

	201
	1、乔木种类:垂柳B
2、乔木胸径:12.1-15.0cm，蓬径301-350cm,高度400cm以上,全冠，树形完整
	株
	18.00 
	西部密林区及办公室

	202
	1、乔木种类:水杉
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径181-200cm,高度600cm，全蓬种植，树形优美
	株
	169.00 
	西部密林区及办公室

	203
	1、乔木种类:白玉兰
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径271-280cm,高度400cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	27.00 
	西部密林区及办公室

	204
	1、乔木种类:二乔玉兰
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径271-280cm,高度400cm以上，全蓬种植，三级分叉，分叉点200以上
	株
	40.00 
	西部密林区及办公室

	205
	1、乔木种类:红运玉兰
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径201-230cm,高度301-320cm，全蓬种植，树形优美
	株
	63.00 
	西部密林区及办公室

	206
	1、乔木种类:早樱A3
2、乔木胸径:7.1-8.0cm，蓬径201-220cm,高度241-250cm，全蓬种植，树形优美
	株
	153.00 
	西部密林区及办公室

	207
	1、乔木种类:晚樱A2
2、乔木胸径:9.1-10.0cm，蓬径231-240cm,高度300cm以上，全蓬种植，树形优美
	株
	26.00 
	西部密林区及办公室

	208
	1、灌木种类:红叶李
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	137.00 
	西部密林区及办公室

	209
	1、灌木种类:紫叶桃
2、冠丛高:蓬径171-180cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	5.00 
	西部密林区及办公室

	210
	1、灌木种类:石榴
2、冠丛高:蓬径181-200cm,高度261-280cm,姿态，造型优美
	株
	90.00 
	西部密林区及办公室

	211
	1、灌木种类:腊梅
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	54.00 
	西部密林区及办公室

	212
	1、灌木种类:红枫
2、冠丛高:地径7.1-8.0cm，蓬径231-250cm,高度321-350cm,姿态，造型优美
	株
	78.00 
	西部密林区及办公室

	213
	1、乔木种类:金枝槐
2、乔木胸径:12.1-13.0cm，蓬径231-250cm,高度321-350cm，姿态，造型优美
	株
	29.00 
	西部密林区及办公室

	214
	1、灌木种类:鸡爪槭
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径231-250cm,高度231-260cm,姿态，造型优美
	株
	26.00 
	西部密林区及办公室

	215
	1、灌木种类:西府海棠
2、冠丛高:地径5.1-6.0cm，蓬径151-160cm,高度201-220cm,姿态，造型优美
	株
	125.00 
	西部密林区及办公室

	216
	1、灌木种类:垂丝海棠
2、冠丛高:地径4.1-5.0cm，蓬径151-160cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	102.00 
	西部密林区及办公室

	217
	1、灌木种类:桔树
2、冠丛高:蓬径151-160cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	36.00 
	西部密林区及办公室

	218
	1、灌木种类:山茶
2、冠丛高:蓬径101-120cm,高度141-150cm,姿态，造型优美
	株
	30.00 
	西部密林区及办公室

	219
	1、灌木种类:罗汉松
2、冠丛高:蓬径131-140cm,高度181-200cm,姿态，造型优美
	株
	3.00 
	西部密林区及办公室

	220
	1、灌木种类:枇杷
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度201-230cm,姿态，造型优美
	株
	66.00 
	西部密林区及办公室

	221
	1、乔木种类:石楠(红叶独本)
2、乔木胸径:7-8cm，蓬径201-220cm,高度201-220cm，姿态，造型优美
	株
	59.00 
	西部密林区及办公室

	222
	1、灌木种类:蚊母
2、冠丛高:蓬径221-250cm,高度281-300cm,姿态，造型优美
	株
	26.00 
	西部密林区及办公室

	223
	1、乔木种类:紫薇
2、乔木胸径:5.1-6.0cm，蓬径181-200cm,高度201-220cm，姿态，造型优美
	株
	46.00 
	西部密林区及办公室

	224
	1、灌木种类:瓜子黄杨球A
2、冠丛高:蓬径141-150cm,高度121-130cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	21.00 
	西部密林区及办公室

	225
	1、灌木种类：红叶石楠球A
2、冠丛高:蓬径181-200cm,高度121-130cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	5.00 
	西部密林区及办公室

	226
	1、灌木种类：红叶石楠球B
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	171.00 
	西部密林区及办公室

	227
	1、灌木种类:小叶女贞球B
2、冠丛高:蓬径121-130cm,高度91-100cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	29.00 
	西部密林区及办公室

	228
	1、灌木种类：红花继木球A
2、冠丛高:蓬径161-180cm,高度121-130cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	39.00 
	西部密林区及办公室

	229
	1、灌木种类:海桐球B
2、冠丛高:蓬径121-150cm,高度101-120cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	57.00 
	西部密林区及办公室

	230
	1、灌木种类:大叶黄杨球A
2、冠丛高:蓬径141-150cm,高度121-130cm，不脱脚，球形丰满，浑圆
	株
	18.00 
	西部密林区及办公室

	231
	1、苗木种类:小叶黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径15-20cm，高度31-35cm，64株/m2
	m2
	3254.00 
	西部密林区及办公室

	232
	1、苗木种类:金边黄杨
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度31-35cm，49株/m2
	m2
	834.00 
	西部密林区及办公室

	233
	1、苗木种类:海桐
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度35-40cm，25株/m2
	m2
	4359.00 
	西部密林区及办公室

	234
	1、苗木种类:毛鹃
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度41-45cm，36株/m2
	m2
	342.00 
	西部密林区及办公室

	235
	1、苗木种类:金森女贞
2、苗木株高、株距:蓬径25-30cm，高度41-45cm，49株/m2
	m2
	5054.00 
	西部密林区及办公室

	236
	1、苗木种类:金丝桃
2、苗木株高、株距:蓬径21-25cm，高度30-35cm，49株/m2
	m2
	1466.00 
	西部密林区及办公室

	237
	1、苗木种类:红叶石楠
2、苗木株高、株距:蓬径31-35cm，高度41-50cm，36株/m2
	m2
	6479.00 
	西部密林区及办公室

	238
	1、苗木种类:八角金盘
2、苗木株高、株距:蓬径35-40cm，高度65-70cm，二年生以上12株/m2
	m2
	5029.00 
	西部密林区及办公室

	239
	1、苗木种类:丰花月季
2、苗木株高、株距:分叉枝6枝以下，高度51-60cm，36株/m2
	m2
	2981.00 
	西部密林区及办公室

	240
	1、苗木种类:黄金菊
2、苗木株高、株距:蓬径10-20cm，高度31-40cm，36株/m2
	m2
	525.00 
	西部密林区及办公室

	241
	1、苗木种类:麦冬
2、苗木株高、株距:蓬径10-15cm，高度21-25cm，100株/m2
	m2
	804.00 
	西部密林区及办公室

	242
	1、苗木种类:夹竹桃
2、苗木株高、株距:蓬径131-150cm，高度181-200cm，4株/m2
	m2
	620.00 
	西部密林区及办公室

	243
	1、竹种类:凤尾竹
2、竹胸径:高度181-200cm，36枝/m2
	m2
	673.00 
	西部密林区及办公室

	244
	1、草坪类型：矮生百慕大
2、矮生百慕大，每年秋季追播黑麦草
	m2
	16623.00 
	西部密林区及办公室

	245
	1、填方材料品种:东北泥炭土
2、厚度按照采购人要求
	m3
	3846.15 
	西部密林区及办公室

	序号
	项目特征描述
	单位
	移交数量
	备注

	1
	配电箱
1、AL1  GXL-II
2、2200*600*350
	台
	1.00 
	安装

	2
	配电箱
1、AL2  GXL-II
2、2200*600*800
	台
	1.00 
	安装

	3
	配电箱
1、AL3  GXL-II
2、2200*600*350
	台
	1.00 
	安装

	4
	配电箱
1、K1  GXL-II
2、1200*600*350
	台
	1.00 
	安装

	5
	配电箱
1、K2  GXL-II
2、1200*600*350
	台
	1.00 
	安装

	6
	庭院灯
1、灯杆的材质及高度:3.5M 铝合金
	套
	133.00 
	安装

	7
	景观灯柱
1、灯杆的材质及高度:3.5M 铝合金
	套
	10.00 
	安装

	8
	庭院灯双头高杆灯
1、灯杆的材质及高度:高压铸铝
2、灯头数量:2
	套
	8.00 
	安装

	9
	庭院灯圆盘式高杆灯
1、灯杆的材质及高度:高压铸铝
2、灯头数量:4
	套
	4.00 
	安装

	10
	装饰灯
1、名称:草坪灯
2、型号:18W
	套
	168.00 
	安装

	11
	装饰灯
1、名称:草坪投光灯
2、型号:70W
	套
	12.00 
	安装

	12
	路面手孔
1、规格:600*600*1000 
2、型号: 路面
	个
	19.00 
	安装

	13
	绿化地面手孔
1、规格:600*600*1000
2、型号:绿化地面
	个
	27.00 
	安装

	14
	控制箱手孔
1、规格:600*600*1000
2、型号:控制箱
	个
	3.00 
	安装

	15
	简易移动潜水泵
1、名称:潜水泵 带控制柜
2、型号: QSP-40-8-1.5
3、材质:不锈钢
	台
	1.00 
	安装

	16
	简易移动潜水泵
1、管道材料名称:U-PVC双壁波纹管
2、管材规格:De200，环刚度≥8kN/m2
	台
	2.00 
	安装

	17
	简易移动潜水泵
1、管道材料名称:HDPE管
2、管材规格:De400，环刚度≥8kN/m2
3、埋设深度:1-1.5m
	台
	4.00 
	安装

	18
	取水泵井
	座
	1.00 
	市政排水

	19
	塑料检查井
1、材质:浅灰色烧面花岗岩；
2、规格:600*1500*70；
	座
	46.00 
	市政排水

	20
	塑料检查井
1、材质:浅灰色烧面花岗岩；
2、规格:600*1200*70；
	座
	18.00 
	市政排水

	21
	雨水口
1、材质:浅灰色花岗岩；
2、规格:300*600*60mm；
	处
	146.00 
	市政排水

	22
	铺装、园路
	m2
	5064.56
	园林景观

	23
	坐凳
1、堆砌湖岸景石；
	座
	3.00 
	园林景观

	24
	驳岸工程及附属
	m
	162.20 
	园林景观

	25
	集水沟
	m
	739.00 
	园林景观

	26
	栈道工程及附属
	m2
	507.69
	园林景观

	27
	亭、廊
	座
	6.00 
	园林景观

	28
	入口标志石
1、30*40木方边框，15*20方木网，中心距80mm；
	块
	1.00 
	园林景观

	29
	整块造型标志石
	块
	1.00 
	园林景观

	30
	方木网墙
	m2
	8.51 
	园林景观




（全文完）
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