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二○二四年 四 月 二十九 日


第一部分 招标公告
项目概况
南通市海门生态环境监测站采购便携式傅里叶红外分析仪等仪器设备项目JSZC-320614-JSBY-G2024-0020招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2024年 05 月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320614-JSBY-G2024-0020
2、项目名称：南通市海门生态环境监测站采购便携式傅里叶红外分析仪等仪器设备项目 
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：166万元。
5、最高限价：本项目最高限价166万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
6、采购需求：详见项目需求
7、合同履行期限：详见项目需求
8、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
2.法定代表人身份证明书；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；
4.其它需要提交的资格审查证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2024年04月30日至2024年05月10日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：江苏政府采购网 
方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024年05月21日 9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2、项目类型： 货物
3、所属行业： 工业
4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
5.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806
13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南通市海门生态环境监测站
地    址：南通市海门区珠江路333号
联系方式：张先生   联系电话：0513-69956539
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏本源工程项目管理有限公司
联系地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室
联系方式：王女士  联系电话： 18795717900
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电话：18795717900
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第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]（二）招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.投标有效期
3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]2.评标委员会
2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
    6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。
6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]（七）授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
（八）其他说明：
1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。
2. 招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出，中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。

第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
其内容包含：
一、采购货物设备清单：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价限价（万元）

	1
	便携式颗粒物检测仪
	台
	1
	2.5

	2
	便携式GC-MS配套的固相微萃取装置
	台
	1
	20

	3
	细菌快速检测仪
	台
	1
	5.2

	4
	便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）（核心产品）
	台
	1
	75

	5
	冷原子荧光测汞仪（核心产品）
	台
	1
	30

	6
	便携式X荧光重金属检测仪
	台
	1
	30

	7
	电动土壤采样器
	台
	1
	1

	8
	离子色谱仪配套的碘化物测试柱
	套
	1
	2.3


二、技术参数要求：
（一）便携式颗粒物检测仪
1、用途：测量环境空气中PM10/PM2.5的浓度。
2、技术要求：
2.1测量原理：激光散射法；
2.2大尺寸显示屏，强光下可清晰显示测量数据；
★2.3实时测量环境空气中PM2.5、PM10（颗粒物浓度动态曲线显示）及温湿度参数；（提供实物图等证明文件）
2.4主机内置锂电池，连续工作时间≥24小时；
2.5 提供专门的数据处理软件；
★2.6 PM10（0～999）μg/m³，分辨率0.1μg/m³，示值误差±10%； 
PM2.5（0～999）μg/m³，分辨率0.1μg/m³，示值误差±10%；（提供市级及以上计量院出具的校准证书）
2.7温度测量范围（-20～50）℃，分辨率0.1℃，准确度优于±1℃；
2.8湿度测量范围（0～99）%RH，分辨率0.1%RH，准确度优于±3%RH；
2.9响应时间≤10s；
2.10主机重量≤1 kg；
3、配置要求：
3.1主机1台；
3.2防护箱1个；
3.3充电器1个；
3.4 USB数据线1根；
3.5定制U盘1个；
3.6校准证书1份；
（二）便携式GC-MS配套的固相微萃取装置
1、用途：与便携式气质联用仪配合使用，用于污染事故现场大气、水体和土壤中挥发性和半挥发性有机污染物的快速定性半定量分析。
2、技术要求：
★2.1固相微萃取仪可由便携式GC-MS（HAPSITE ER）主机面板控制，配合主机使用，可用于水中和土壤中挥发性及半挥发性有机物的前处理；（提供实物照片证明材料）
2.2能与原有的便携式GC-MS（HAPSITE ER）配套使用，无信号及能源传输障碍；
★2.3无需另外配备能源装置，由便携式GC-MS提供能源供给；
2.4萃取针解析温度：100～280℃；
2.5 SPME衬垫：去活性不锈钢带镀层的2微米以上微粒过滤器，可移除/可更换；
2.6 SPME纤维密封寿命不少于200次注入；
3、配置要求：
3.1固相微萃取进样装置1套；
3.2萃取头6支；
（三）细菌快速测定仪
1、用途：满足水中多种微生物的分析，用于实验室及采样现场。
2、技术要求：
2.1数控培养箱 
★2.1.1培养条件：可选37℃、44℃或6组自定义培养温度；（提供实物图片）
2.1.2温度范围：20-50℃；
2.1.3 培养时长：1-72小时；
2.1.4微生物复苏模式：1-4小时；
2.1.5控温稳定性：±0.5℃；
2.1.6控温方式：采用激光平衡热敏电阻对配合自动温度识别功能；
2.1.7用户交互：屏幕提示符或语音提示，支持中文；
2.1.8数据记录：可查阅最近5组培养条件记录；
2.1.9数据连接：可通过微型USB端口与电脑或移动设备连接，通过应用软件实现数据下载或语音提示上传；
★2.1.10供电方式：可通过充电电池、汽车点烟器或外接交流电源供电。配套电池充满后，可支持90小时培养；（提供电池供电的照片）
2.1.11培养箱容积：20个铝制皮氏培养皿或7个预制式培养盘；
2.2手动真空泵及过滤套件
2.2.1滤膜孔径：0.45μm；
2.2.2过滤模式：手动泵真空过滤；
2.2.3单次过滤体积：100mL；
3、配置要求：
3.1 数字控温培养箱2个。
3.2 多功能培养基支架1个。
3.3 手动真空泵及过滤套件1套。
3.4 200次大肠杆菌（粪大肠菌）检测用月桂基硫酸盐培养基1套。
3.5 便携箱1个。
（四）便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）
1、用途：用于空气应急的无机、有机气体半定量和定性监测，无需制样、直接采样，直接进行定性、定量分析，能在现场进行长时间的监测，无需值守。
2、技术要求：
2.1原理：傅里叶变换红外分析原理。
2.2符合标准：
《HJ 920-2017环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》
《HJ 919-2017环境空气挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》
《HJ 1011-2018环境空气和废气挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》
2.3供电方式：具备市电和内置电池供电两种方式，采用内置电池供电时，续航≥4小时；（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件）
★2.4便携式，仪器具有高集成度。主机内内置采样泵、氧气传感器。分析仪主机应≤15kg；（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件）
2.5全中文分析软件。仪器生产商原厂承诺提供软件终身升级服务，提供投标产品对应的软件著作权证书。（提供仪器原厂盖章的软件著作权证书证明材料复印件，且软著名称中需包含“便携式傅里叶” 或“FTIR”等关键词）
3、参数要求：
3.1分析仪主机
3.1.1采用角镜型干涉仪；
3.1.2光谱分辨率：优于8cm-1；
★3.1.3波数范围：至少满足600～4500cm-1；（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件）
3.1.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT，激光器的显示温度波动≤0.1℃。
3.1.5示值误差：≤±5%；
★3.1.6重复性：≤±2%；（需提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件（测试因子至少包括SO2、NO、NO2、CO、NH3、HCL、C6H6、C7H8计）。
3.1.7响应时间：≤90s；
★3.1.8稳定性≤±2%h；（需提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件测试因子至少包括SO2、NO、NO2、CO、NH3、HCL、C6H6、C7H8计）。
3.1.9零点漂移≤±2%FS/24；
3.1.10量程漂移≤±2%FS/24；
3.1.11仪器环境适应性，仪器通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%；（需提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件测试因子至少包括SO2、NO、NO2、CO、NH3、HCL、C6H6、C7H8计）
3.1.12仪器的主机采用不低于5英寸的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息；
3.1.13仪器集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力；
3.1.14通讯模式：蓝牙或WIFI；
3.1.15主机内置地理定位信息模块（包括但不限于北斗、GPS等），仪器检测出的每一条光谱中均嵌入地理经纬度信息，可以通过测试数据得知监测点位；（提供仪器原厂盖章的省级（含）及以上计量部门出具的CMA检测报告复印件）
3.2气体室
3.2.1工作温度：50℃；
3.2.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；
3.2.3光程长度：≥9 m；
3.2.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸更换；
3.3仪器工作站
3.3.1出厂标定光谱库 
	序号
	中文名称
	化学式
	检出限(mg/m3)
	量程(mg/m3)

	1
	一氧化碳
	CO
	1
	4～150

	2
	二氧化氮
	NO2
	1
	4～100

	3
	一氧化氮
	NO
	1
	4～130

	4
	二氧化硫
	SO2
	1
	4～480

	5
	二氧化碳
	CO2
	1
	4～3000

	6
	氯化氢
	HCl
	2
	8～240

	7
	氰化氢
	HCN
	1
	5～240

	8
	氟化氢
	HF
	1
	4～45

	9
	一氧化二氮
	N2O
	1
	4～200

	10
	氨气
	NH3
	1
	4～160

	11
	甲烷
	CH4
	0.25
	1～100

	12
	乙烷
	C2H6
	0.3
	1.2～50

	13
	丙烷
	C3H8
	0.3
	1.2～50

	14
	乙烯
	C2H4
	1
	4～50

	15
	丙烯
	C3H6
	0.8
	3.2～50

	16
	乙炔
	C2H2
	0.3
	1.2～50

	17
	苯
	C6H6
	2
	8～50

	18
	甲苯
	C7H8
	2
	8～50

	19
	乙苯
	C8H10
	2
	8～100

	20
	苯乙烯
	C8H8
	2
	8～100

	21
	水
	H2O
	0.03%
	0.03%～30%



3.3.2分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息；
3.3.3测量时间可选，可进行无人值守的连续测量；
3.3.4仪器工作站须具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能；
3.3.5能够进行未知气体的自动查找和判定；
3.3.6能进行ppm与mg/m3转换；
3.3.7用户可根据需要远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载制作报表；
4、配置要求：
4.1分析仪主机1台；
4.2空气采样系统1套；
4.3可拆卸电池2块；
4.4便携箱1个；
4.5内置滤芯1个；
4.6中文分析软件1套；
4.7移动分析工作站1台（配置不低于i7、内存16G、固态硬盘500G）；
（五）冷原子吸收测汞仪
1、设备用途：用于地表水、地下水、工业废水中含汞量的测定，也可用于废气和固体中含汞量的测定。
2、技术要求：
2.1工作原理：氯化亚锡预还原-冷原子吸收光谱法原理；
2.2符合标准：
《HJ 597-2011 水质、总汞的测定冷原子吸收分光光度法》；
《HJ 543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》；
《GB/T17136-1997 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》；
★2.3采用金汞齐富集系统，提高灵敏度，可在线多次富集功能，降低检出限；（提供证明文件）
2.4后排废涌泡模式的蒸气发生反应，使氧化还原彻底、信号值更稳定；
2.5采用连续吹扫气路设计，最大限度避免汞记忆效应对检测结果的影响；
2.6高效、金属热传导以及闭环温控模式集成设计，PID数字全温控设计，控温误差±1℃，避免汞蒸气记忆效应，提高分析稳定性；
2.7恒温长、短吸收池多光程技术，根据样品的浓度自动切换选择不同的校正曲线进行定量计算；
★2.8实时双光束系统，检测过程可对光源漂移和波动进行实时校正；（提供实物图等证明文件）
★2.9配备单个样品管50毫升，40位圆盘自动进样盘，实现无人值守，全自动测量；进样器具专用清洗位，杜绝样品交叉污染。（提供证明文件）
2.10高清晰、可调光亮摄像探头，实现核心部件齐化管的实时可视化监测。（提供证明文件）
2.11便携式模块化结构设计，内置载气源，无需额外引入载气，降低运行成本；可用于现场监测。（提供现场应急监测图片）
2.12定量环温控系统，避免毛细管路试剂接触引起的汞记忆效应；
2.13具备高汞保护，实现警报提示以及自动清除功能；
2.14状态指示灯功能，具备4种可视化状态指示灯颜色提示；
2.15配备高精度、数控微量气体流量模块，实时监测载气，提高检测分析的稳定性；
2.16防止汞元素废气对环境二次污染，配备高效率吸附活性炭净化系统，具有颜色指示功能便于判断即时更换；（提供证明文件）
2.17 无污染废液收集系统，并可实现废液液位实时报警功能；
2.18样品检出限：≤0.001mg/L；
2.19相对标准偏差（RSD）：≤1% ；
★2.20注射泵进样系统，最大进样量：5mL；注射泵精确定量，可自动稀释在线自动配置标准曲线。
2.21线性范围：0.005～2 mg/L（长吸收池）；2～100 mg/L（短吸收池）；
3、配置要求：
3.1主机1台；
3.2自动进样器1台；
3.3试剂托盘1套；
3.4尾气净化装置1套；
3.5废液收集系统1套；
3.6分析仪工作站1台（配置不低于i7、内存16G、固态硬盘500G）；
3.7打印机1台。
（六）便携式X荧光重金属检测仪
1、用途：对土壤中重金属及其他无机成分进行分析。
2、技术要求：
2.1激发源：陶瓷封装微焦点X射线管，银靶，最大电压不低于50kV，最大电流不低于150uA；
2.2探测器： 高灵敏度半导体硅探测器；
2.3滤光片：具备多位滤光片，可以实现自动切换功能；
2.4检测功能：可以实现对主要关注元素如Cd, Pb, As, Cr等的检测进行特异性增强；
2.5窗口片：Kapton窗口片（可选配碳纤维防扎窗口）；
2.6准直器：5mm；
★2.7电池：锂离子电池，电池容量不低于6800mAh，可显示剩余电量，整机续航不低于8小时；（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）
2.8显示屏：不低于5英寸电容触摸式彩色显示屏，分辨率不低于1280×720；
2.9显示屏功能：支持触屏和滑屏，具有背光功能，可实时显示测量元素含量并可手动切换含量单位（ppm和%）；
2.10 CPU：不低于四核 1.8GHz；
2.11处理器：不低于4096 像元多道分析器/80 MHz ADC数字信号处理器；
2.12数据存储：≥16G，可容纳至少十万条数据储存；
2.13数据传输：可选用WiFi、USB方式与电脑传输数据，输出格式包含XLS、TXT、PDF等；
2.14数据检索：可通过输入检测日期或者数据的名称关键字进行数据检索；
2.15结构设计：符合人体工程学原理；
2.16操作系统：安卓或其他开放操作系统，系统稳定、速度快、操作简单；
2.17 PC软件：可通过WiFi、USB连接方式进行远程操控仪器，实现同步显示功能；并支持数据查看、谱图分析、数据和报告打印等；
★2.18辐射与安全：X光管工作时，仪器的辐射警示灯具有闪烁报警功能；具有红外感应窗口用来自动检测窗口前是否存在样品，若无样品光管自动关闭；内置辐射感应装置，在关闭红外探测器时，测试区无样品时，光管自动关闭；（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）
★2.19具备放射性同位素与X射线装置获免备案资质；（提供《放射性同位素与X射线装置获免备案表》或型号一致的辐射豁免函等有效证明文件扫描件或影印件）
2.20分析范围：不少于Mo、Nb、Zr、Bi、Pb、Se、W、Zn、Cu、Ni、Co、Fe2O3、Mn、Cr、V、Ti、As、Rb、Sr、K2O、CaO、Ba、Cd、Hg、Br、Sb、Sn、Cs、Te、Ag、Y、U、Th、Sc、Pd、Re、Ta、Hf等38种元素；（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件和软件操作界面截图）
2.21快速检测：土壤样品无需进行前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定；
★2.22检出限：土壤主要管控元素要求：Cd≤0.2mg/kg,Hg≤3mg/kg,Pb≤5mg/kg,As≤6mg/kg；（提供相关报告复印件）
2.23运行环境：温度：-10°C～50°C，湿度：相对湿度 0%～80%（非冷凝）。
2.24标准片：316标准片，可用于仪器维护和故障检查；
2.25校正：使用前无需校正；特殊要求下可进行曲线校正以获得更强的针对性和更好精确的检测结果；
2.26故障诊断：机器自动诊断和故障报告功能；
2.27超标提示：当检测样品中有害元素高于正常值时，仪器有超标提示；
2.28一键测量：当测量土壤样品时，可选择“一键测量”模式，避免操作员长时间扣动扳机，最大限度保护操作员；
2.29具有土壤湿度校正功能：可以根据输入的土壤湿度自动校正检测结果；
2.30仪器另外具有元素置顶显示功能、指纹光谱匹配功能、大字功能；
2.31低功耗模式：在仪器无操作30s-10min之间可以选择选择进入低功耗休眠模式，并通过按压电源按钮唤醒屏幕；
2.32仪器重量：整机≤1.5kg；
3、配置要求
3.1便携式X荧光重金属检测仪主机1台；
3.2仪器箱1个；
3.3电池充电底座1个；
3.4电源适配器1个；
3.5电池2块；
3.6数据连接线1根；
3.7 U盘1枚；
3.8窗口薄膜2片；
3.9 腕带1根；
3.10标准样品块1套；
（七）电动土壤采样器
1、用途：在不同区域对不同土壤质地进行快速、简便的取样。
2、技术要求：
2.1采用冲击式采样原理，有效避免采样扰动对土壤样品的影响；
2.2能够在2米内任意深度内实现任意刨面的取样；
2.3高度便携性实现单人采样，主机重量＜6kg，操控性好；
2.4采样器可选择内置衬管一起使用，特别适合粘度较大的土壤样品；
2.5锂电池供电，无需电源和发电设备；
3、配置要求：
3.1电动冲击器1台；
3.2长1米直径42mm取样管2个，延长管2个；
3.3刮刀2把；
3.4扳手2个；
3.5钢卷尺1把；
3.6工具箱1个；
3.7 样品袋（箱）若干。
（八）离子色谱仪配套的碘化物测试柱
1、用途：测定地表水和地下水中碘化物浓度。
2、技术要求：符合《（HJ778-2015）水质 碘化物的测定 离子色谱法》；
2.1适配美国戴安离子色谱仪ICS-1100；
2.2阴离子分析柱，柱尺寸：4×250mm；外壳材质：PPEK，粒径：9um，流速：1.0～3.0 mL/min，pH范围：0-14，化学特性：氢氧化物。
2.3阴离子保护柱，柱尺寸：4×50mm；粒径：13um，pH范围：0-14。
3、配置要求：
3.1阴离子分析柱1支；
3.2阴离子保护柱1支；
三、商务要求
1、交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试及验收。
2、地点：采购单位指定地点。
3、付款方式：本项目无预付款，货物全部到场，安装、调试完成并验收合格后支付合同价款的95%；余款待项目质保期满二年后一个月内付清。以上付款均不计息。
成交供应商凭政府采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。
4、质量保证及售后服务：
本项目质量保证期为 2 年（自验收合格起计算），在质量保证期内，供方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。在保证期内，供方应提供免费的包退、包换、包修服务，使用方提出质量问题后，供方2个工作日内予以解决。若不能解决，免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，同时3个工作日内委派合格的技术人员到达现场提供服务。
四、履约保证金
中标供应商须在领取中标通知书前向采购单位提交中标金额5%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后退还。如未按时签订合同，则视为自动放弃成交资格，履约保证金不予退还。
五、拟签订合同：
采购单位（以下简称采购方）：                               
供 应 商（以下简称供应方）：                               
供、需双方根据                            （项目名称）的采购要求和招标结果，并经双方协商一致，达成本采购合同：
一、采购内容
	序号
	产品名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	便携式颗粒物检测仪
	
	台
	1
	
	

	2
	便携式GC-MS配套的固相微萃取装置
	
	台
	1
	
	

	3
	细菌快速检测仪
	
	台
	1
	
	

	4
	便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）（核心产品）
	
	台
	1
	
	

	5
	冷原子荧光测汞仪（核心产品）
	
	台
	1
	
	

	6
	便携式X荧光重金属检测仪
	
	台
	1
	
	

	7
	电动土壤采样器
	
	台
	1
	
	

	8
	离子色谱仪配套的碘化物测试柱
	
	套
	1
	
	

	
	合计（大写）
	


二、合同金额
本合同金额为人民币（大写）：______________元（￥__________元）。合同金额包括货物、包装、仓储、运输、安装等及验收合格之前及质保期内备品/备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。
三、 交货时间、地点
1、交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试及验收。
2、地点：采购单位指定地点。
四、质量标准：（供应方提供的产品必须是全新（包括零部件）的产品且符合采购文件要求。有关产品必须符合国家相关标准，国家没有统一标准的，执行厂家标准）。
五、质量保证及售后服务：
本项目质量保证期为 2 年（自验收合格起计算），在质量保证期内，供方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。在保证期内，供方应提供免费的包退、包换、包修服务，使用方提出质量问题后，供方2个工作日内予以解决。若不能解决，免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，同时3个工作日内委派合格的技术人员到达现场提供服务。
六、付款方式
本项目无预付款，货物全部到场，安装、调试完成并验收合格后支付合同价款的95%；余款待项目质保期满二年后一个月内付清。以上付款均不计息。
成交供应商凭政府采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。
七、履约保证金：
本项目履约保证金为人民币          元，合同履约完成验收合格后退还，如乙方违约甲方单方终止合同的，其履约保证金全部不予返还。
八、违约责任：
[bookmark: _Hlk164862971]1、乙方所供货物及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。
2、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，同时甲方有权决定解除合同或要求乙方继续履行合同。
3、乙方逾期交付货物的，每逾1日乙方照逾期部分货款总额的每日万分之五支付违约金，逾期交付超过10日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。
4、乙方交付的货物质量存在重大质量问题的,甲方有权视为不能交货,并由乙方承担不能交货的违约责任。
5、如乙方的设备在使用过程中发现不符合合同约定的质量技术参数，或者在一个月内不能完成设备安装调试使设备正常运行的，甲方有权要求解除合同，同时乙方应向甲方支付合同额20%的违约金并由乙方赔偿所有损失。
九、其它事项：
1、本项目在履约过程中，因产品质量问题发生争议，由国家或南通市海门区区政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。
2、本项目在履约过程中，供应方不得分包或转包。供应方擅自分包或转包的，采购方有权解除合同并由供应方承担合同额20%的违约责任。
3、本项目在履约过程中，供应方必须严格执行国家相关行政管理部门的要求，确保本项目无质量、安全或交通事故。
4、本项目在履约过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
（一）提交  南通  仲裁委员会仲裁；
（二）依法向采购方所在地人民法院起诉。
5、合同生效：本项目双方约定：本合同经双方签字、盖章后后生效。
合同订立时间：2024 年    月     日。
合同订立地点：                   。
6、本合同书一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，其余由甲方送有关单位。
采购单位（公章）：                     供应商（公章）：
地址：                                 地址：
法定代表人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：
委托代表人（签字）：                   委托代表人（签字）：
电  话：                               电  话：


















第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
	序号
	评分点名称
	分值
	评分标准

	1
	技术方案
	40分
			根据投标人提供产品详细技术指标及功能介绍，综合性能、技术参数、证明文件等，对照采购文件要求，完全满足或优于的得40分。
1、带★项为重要指标，每一项指标须提供相关证明材料，如未提供或提供错误的视同不满足，每有一项不满足扣4分，扣完为止；（★项参数或要求提供的相关证明材料，需在文件中醒目标注）
2、非★项每有一项不满足扣1分，扣完为止。
注：参数偏离表需逐项对照，并标明材料页码，缺失、错误或未标注导致的查询错漏由投标人承担。投标人应对产品参数、功能及要求正确表述，不得将实质不符表述为正偏离或符合，如发现投标人虚假响应的，本项不得分。







	2
	投标人承诺
	4分
	1、承诺核心产品投标型号非生产厂家临近停产或已停产的产品，且设备质保期2年的得2分；提供核心产品生产厂家加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟）
2、承诺质保期内免费提供工程师上门服务，进行设备巡检维护，2次/年，共4次；（1分）提供投标人出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟）
3、承诺质保期内提供设备培训服务3次及以上。（1分）提供投标人出具加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟）

	3
	核心产品性能
	5分
	所投产品的性能、操控性、可扩展性、后期维护成本等方面内容横向比较，性能优异、操控性好、可扩展性强、后期维护成本低的得5分；具备性能较好、操控性较好、可扩展性较好、后期维护成本较低的得3分；性能一般、操作性一般、不可扩展，后期维护成本高的得1分；未提供不得分。
注：提供核心产品的功能介绍、产品介绍或针对功能的说明性文件，以及后期维护（免费保修期后）的报价清单等。

	4
	业绩
	5分
	投标人自2019年1月1日以来具有核心产品（便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）、冷原子荧光测汞仪）供货业绩的，每样产品能各提供8份及以上的得5分；每样产品能各提供6份的得3分；每样产品能各提供4份的得1分；未提供或不足4份的不得分。
注：须提供有效合同复印件（须包含有合同首页、内容页、签章页、采购人联系方式等关键页）。

	5
	供货安装方案
	6分
	投标人针对本项目制定供货安装方案。提供的方案全面、详细、具体、可操作性强的得6分；供货安装服务方案内容不全面但有对供货安装实施步骤并有可操作性的得4分；供货安装服务方案不全面、不详细且不具体的得2分；未提供不得分。

	6
	售后服务方案
	10分
	1、完善的质保及售后培训服务方案（5分）。
方案详细具体、具有针对性、可操作性强得5分；方案相对具体、针对性一般、可操作性较强得3分；方案相对简单、可操作性一般得1分；未提供相应内容不得分。
2、故障响应及修复时间：承诺在接到报修信息后并在业主规定的时间内到现场提供维修服务的得3分，否则不得分。（注：应急响应时间：1、发生紧急故障4小时内赶赴现场处理故障；2、一般故障处理时间：8小时内处理完毕；3、重大故障：48小时内处理完毕；提供承诺书（格式自拟），承诺需有可靠性论述）
3、承诺质保期满后增加免费售后服务期的，每增加1年得1分，最高得2分。提供投标人出具加盖公章的增加售后服务承诺书（承诺书格式自拟）。


注： ①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 
（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（七）采购人代表宣布评标结果。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
中标供应商在中标后须将装订好的加盖红章的系统内打印的纸质投标文件肆份（一正三副）交给招标代理机构。

第五部分  投标文件组成
投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。
一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；
4.其它需要提交的资格审查证明材料。
（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
二、符合性审查证明材料
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）
三、商务技术标（不能出现价格标）
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
四、价格标
1.开标一览表（格式见附件6）；
2.分项报价明细表（格式见附件7）。
3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）
4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）
（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日



附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                          。                                               
联系方式：                            。   
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

     
























附件3
法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式：                    。      
授权单位名称（盖章）：            。
授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

      年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。














附件4
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

















附件5
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

















附件6
开标一览表
项目编号： 
 
投标人名称：                                            货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	 元

	总价（大写）：
	金额大写 


 
盖章（公章）：









附件7
南通市海门生态环境监测站采购便携式傅里叶红外分析仪等仪器设备项目 
分项报价明细表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价限价（万元）
	投标单价  （万元）
	合价  （万元）

	1
	便携式颗粒物检测仪
	台
	1
	2.5
	
	

	2
	便携式GC-MS配套的固相微萃取装置
	台
	1
	20
	
	

	3
	细菌快速检测仪
	台
	1
	5.2
	
	

	4
	便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）（核心产品）
	台
	1
	75
	
	

	5
	冷原子荧光测汞仪（核心产品）
	台
	1
	30
	
	

	6
	便携式X荧光重金属检测仪
	台
	1
	30
	
	

	7
	电动土壤采样器
	台
	1
	1
	
	

	8
	离子色谱仪配套的碘化物测试柱
	套
	1
	2.3
	
	

	合计（大写）
	




投标单位（盖章）：

            法定代表人（授权代表）签名：
                       2024年   月   日




附件8
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门生态环境监测站的南通市海门生态环境监测站采购便携式傅里叶红外分析仪等仪器设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.        （标的名称） ，属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员   	人，营业收入为     	万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.        （标的名称） ，属于工业行业；制造商为     （企业名称），从业人员 	  人，营业收入为    	万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。 
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：
          日期：



附件9
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




                        供应商全称（盖章）：
              日  期：




附件10
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
















附件11
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2

image1.wmf



