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[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc47453301]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331][bookmark: _Hlk28680448]江苏易采招标代理有限公司受南京工业职业技术大学的委托，就其所需的轨道交通设备远程诊断与运维仿真实验室项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
轨道交通设备远程诊断与运维仿真实验室招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层（江苏易采招标代理有限公司）获取招标文件，并于2024年11月15日14时整（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：YC2024-GK35417（委托编号：HW2024074D）
JSZC-320000-YCZB-G2024-0089
[bookmark: _Hlk88135353]1.2项目名称：轨道交通设备远程诊断与运维仿真实验室
1.3 预算金额：185万元； 
1.4本项目设定最高限价，最高限价为185万元； 
[bookmark: _Hlk88135376]1.5采购需求：轨道交通设备远程诊断与运维仿真实验室。详见招标文件“第四章 项目需求”； 
1.6合同履行期限：详见招标文件“第四章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk88135443]1.7本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2023年度审计报告，或2024年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlk106724798][bookmark: _Hlk106725740][bookmark: _Hlk106726432]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目不接受进口产品投标；本项目不接受联合体参与投标；
[bookmark: _Hlk28680991]2.4本项目的特定资格要求：无；
2.5拒绝以下投标人参加本次采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取招标文件
3.1获取时间：2024年10月26日9时整起至2024年11月1日16时整，（北京时间，法定节假日除外）； 
3.2方式：由潜在投标供应商代表按附件“采购文件授权获取表”的要求填报相关信息，附上本人身份证扫描件、单位开票资料及采购文件的汇款凭证，并将填报完整准确的“采购文件授权获取表”发送至邮箱jsyc08@qq.com （注：“采购文件获取表”发送成功后，如供应商在两个工作日内仍未在回复邮件中查收到本项目采购文件的，请及时与采购代理机构联系。） 
3.3售价：500元/套，售后不退； 
招标文件费用的收款账户信息如下：
账户名称：江苏易采招标代理有限公司
开户行：交通银行南京龙江支行 
账号：320899991010004072890
开户银行代码：301301000548
3.4其他相关事项：未按要求购买招标文件的供应商不得参与投标。
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件开始时间：2024年11月15日13时30分（北京时间）
4.2提交投标文件截止时间和开标时间：2024年11月15日14时整（北京时间）
4.3地点：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层
五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1投标文件制作份数要求：
正本份数：1份； 副本份数：5份； 电子文件（word格式，U盘）1份
[bookmark: _Hlk65067909]6.2本次招标不收取投标保证金；
七、本次招标联系方式
7.1采购人信息
名  称：南京工业职业技术大学
地  址：南京市仙林大学城羊山北路1号
联系人：纪老师
联系电话：025-85864066
7.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园1号楼13层
联系人：张娜 
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83606552

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc47453302][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc47453303]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标收取采购文件工本费、代理服务费及评审费用。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的60%收取。代理服务费及评审费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc47453304]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc47453305]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标产品配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、投标产品配置与分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
详见项目需求。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、项目评审费（本项目预算已包含评审费用，投标人在投标时应将评审费用计入报价）、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844]12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
15、投标保证金（如果收取）
15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
15.3 投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
15.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]17、投标文件份数和签署
17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc47453306]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
18.2 密封的投标文件应：
18.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
18.2.2按招标公告中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。
18.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]19、投标截止日期
19.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。
19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的提交
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。
20.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc8485116]21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。
21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。
21.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47429310][bookmark: _Hlk47432929]21.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。
[bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc47453307]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件及授权书的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
22.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。
22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
22.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
22.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
24.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。
采购人和和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。
27.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
27.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性检查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”和“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款：
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截 止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc47453308]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
29.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。
30.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
30.6 以下情形的质疑不予受理
30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
30.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
30.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
30.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc47453309]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: _Toc8485119][bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc12708978][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc47453310]八、其他
34、样品
34.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；
34.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
[bookmark: _Hlk45477292]34.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。
34.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。
[bookmark: _Toc8485120]
[bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc47453311]
第三章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Hlk45477324]政府采购合同（合同编号）

项目名称：
项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Hlk45477355]一、采购标的
1.1乙方负责向甲方提供以下产品：
	序号
	产品名称
	品牌/型号/规格
	数量
(单位)
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	


1.2补充条款：                                                  。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：______ _ （小写_____元）人民币或其他币种。
2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
三、合同款支付
3.1 付款方式：
                                                         。
3.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
四、组成本合同的有关文件
4.1本项目招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；
五、技术资料
5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。
5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、权利保证
6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
6.2乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包
7.1本合同范围内产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、交付期、交付方式及交付地点
8.1 交付期：                         。
8.2 交付方式：                       。
8.3 交付地点：                       。
九、质量保证及售后服务
9.1 整体质保期       年。（自所有产品验收合格交付之日起计）
9.2 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.3乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_8 小时内到达甲方现场。
9.5在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。
十、产品包装、发运及运输
10.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证所有产品安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的产品损失均由乙方承担。
10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。
10.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
10.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。
10.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
十一、调试和验收
[bookmark: _Hlk45475284]11.1乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。 
11.2甲方依据招标文件上的项目技术要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提交的产品进行初步验收。
11.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.4对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方如逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所交的产品不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
12.5 乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总值百分之五向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十三、补充条款
                                                                 
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
[bookmark: _Hlk47429795]15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。
16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。


甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：
地    址：                             地    址： 
联系电话：                             联系电话：
签订日期：                             签订日期：


[bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc47453312]
第四章 项目需求
[bookmark: _Hlk28691518][bookmark: _Toc12887271]一、采购清单
	序号
	标的名称
	模块
	数量

	1
	城轨机电实验平台
	实验台及连接附件
	10套

	2
	
	实训台支架
	10套

	3
	
	城轨机电设备自动化控制核心控制器组件（核心产品）
	10套

	4
	
	城轨机电传感测控技术模块
	10套

	5
	
	安全门系统控制模块
	10套

	6
	
	通风空调系统控制模块
	10套

	7
	
	给排水系统控制模块
	10套

	8
	
	电扶梯系统控制模块
	10套

	9
	
	照明系统控制模块
	10套

	10
	
	车站FAS火灾报警系统模块
	10套

	11
	
	城轨机电车站三维场景联动模块
	10套

	12
	
	车门机构仿真实验单元
	1套

	13
	
	车门调试诊断仿真系统
	40点

	14
	远程诊断与智能运维系统
	远程诊断与智能运维云平台
	1套

	15
	
	设备信号采集与控制系统
	1套


二、整体要求
轨道交通设备远程诊断与运维仿真实验室主要包含城轨机电设备自动化控制实训模块、安全门系统控制模块、通风空调系统控制模块、给排水系统控制模块、电扶梯系统控制模块、照明系统控制模块、车站FAS火灾报警系统模块、城轨机电车站三维场景联动模块、车门调试诊断仿真系统、远程诊断与智能运维系统等。针对轨道交通相关专业的学科建设、对于火灾自动报警系统检修技术、综合监控系统检修技术、环控系统检修技术、电梯与屏蔽门检修技术、电气设备与PLC控制技术等相关课程的教学、实验、资源的开发等都起到重要作用。学生实训实验过程中能够完成PLC自动化控制系统组态及编程、屏蔽门控制系统故障排除与检修、通风空调控制系统故障排除与检修、给排水控制系统故障排除与检修、照明控制系统故障排除与检修、FAS控制系统故障排除与检修等，能够增强学生实操水平，更加深入地实训学员对真实设备的搭建与调试，循序渐进，由浅入深，拉近教学现场与生产现场之间的距离，从而培养出更加贴近地铁公司岗位要求的人才。
三、具体技术及服务要求
	序号
	标的名称
	模块
	详细参数

	1
	城轨机电实验平台
	实验台及连接附件
	1.每个实训台满足同时两个学生的工位操作。实训台桌面应采用防火绝缘复合材料，桌腿为方钢材质，带有调节脚。参考尺寸长*宽*高：1800mm*800mm*1800mm。
2.连接导线采用国家低压电器安全保护的有关规定的器件，强弱电分开，导线具有防插错设计。强电器件（110V以上）和相关接插件没有任何带电接点外露。本装置还具备过流保护、漏电保护及短路保护等可靠的保护机制，以保证学生的人身安全和实验的设备安全。特殊工艺的积木式连接部件及接插件保证10万次工作寿命，确保各触点的接触电阻小于10-6Ω。连接导线为超软优质铜芯线。
▲为保证电路系统稳定性，供应商须提供电流检测系统及方法相关的产品证书或检测报告。
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	实训台支架
	1.实训支架采用铝合金结合方钢结构，可以实现自由安装和拆卸不同实训模块组件。整体实训支架高度小于1m，分为上中下三层，三层高度相同。支架上可以安装A4纸整数倍尺寸大小的实训模块，实训模块方便拆卸、移动，便于维修。模块面板采用防腐、阻燃的非金属材质。挂板上电气原理接线及系统对应的指示图要清晰地陈列在板面上，零线、地线标志清楚。
2.实训台配套工控主机架、显示屏架、键盘托架，用于安放工控主机、显示屏和键盘鼠标，不需要占用实训桌面面积。工控主机架与显示屏架包含在实训台一体化框架内。显示屏模块采用A4纸尺寸（或其整数倍）标准，嵌入式固定在实训台上。
▲为确保系统的安全性，供应商须提供城市轨道交通领域报警电位保护相关的产品证书或检测报告。
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	城轨机电设备自动化控制核心控制器组件（核心产品）
	1.电源：
（1）开关电源，直流固定电压24V输出，最大电流3A。带有急停开关。
（2）三相五线交流电源输入，电源母线及接地线清晰显示在实训模块板面上。具备过流、过载、短路保护及报警功能。 
（3）三相交流输出线电压：380V±10%，电流 1-2A。单相电压：220V±10%，电流 1-2A
2.PLC控制器：
（1）紧凑型CPU DC/DC/DC，2个Profinet通讯口
（2）集成输入/输出：14DI 24V直流输入，10DQ晶体管输出
（3）可编程数据存储区：125KB
（4）模块为A4纸整数倍大小，设备固定在模块表面，学生可观察到实物。CPU工作时，学生可以看到CPU上对应指示灯暗灭与闪烁。所有输入输出点预先引线到面板接线柱。
3.触摸屏模块：
（1）可调光7英寸宽屏TFT显示屏，64000种颜色；
（2）1个以太网接口(TCP/IP,PROFINET)或1个RS 485/422接口（MPI,PROFIBUS DP）；
（3）1个USB接口；
（4）触摸屏和8个触觉功能键。
4.远程IO模块
实现远程分布式IO通信功能，支持profinet通信；2个8点DI，2个8点DO扩展模块，用于分布式输入输出控制。
5.三相交流异步电动机： 
（1）额定电压：≥380V/220V 星/三角 
（2）额定功率：≤150W 
（3）额定转速：≤1450rpm。 
（4）各线圈绕组接线端引出，可自由连接三角形或星形连接。
6.工控机
搭载控制器编程系统以及相关软件系统进行实训。
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	城轨机电传感测控技术模块
	1.三相交流智能仪表模块
三相智能测量仪表，可同时测量三相交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位角（四象限角度）。 
2.单相交流智能仪表模块
单相交流智能测量仪表，可同时测量单相交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位角（四象限角度）以及电能计量等多种常用的电参量。 
3.城轨车站电源控制电路接线实训板
采用固定板形式，固定各种电气器件，包括电源断路器、三相熔断器、单相熔断器、交流接触器、时间继电器、热继电器、按钮开关、行程开关、布线线槽等分立电气元件。 
▲供应商在投标时须提供国家版权局颁发的继电保护作业智能化相关著作权证书复印件。
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	安全门系统控制模块
	1.具备与真实车站屏蔽门控制系统一致的控制逻辑关系。可实现SIG级、PSL级、IBP盘级和手动操作四级控制方式。控制信号通过与PLC控制器相连接，构成屏蔽门模拟系统，用于模拟演示屏蔽门运行工作流程。
2.可以模拟屏蔽门开启故障、屏蔽门关闭锁定异常的情况。包括系统级SIG控制模块、站台级PSL控制模块、PSC模块、紧急IBP盘控制模块、就地手动LCB控制模块。
▲为确保技术可行性、成熟性、先进性且满足要求，供应商应提供第三方法定机构颁发或出具的轨道实训系统及配套设备相关的科技查新报告并在投标文件中提供证明材料复印件。
3.配套机电设备虚拟拆装软件系统：
虚拟拆装仿真实训系统以三维虚拟仿真的形式，在三维场景中展示设备的结构组成和工作原理，拆装教学演示和拆装实训考核，提高学员实训动手的兴趣，减少对真实设备的磨损，降低学员实训事故风险，提高教学效率。实训方式分为自由练习模式、教师下发练习模式、教师下发考核模式，自由练习模式下，学员可以练习所有拆装任务；教师下发练习模式、教师下发考核模式只显示教师下发的拆装任务；另外教师下发试卷模式，不能查看结构展示和拆装演示。三种模式满足不同情境下教师的教学要求。
▲为保障产品的可扩展性，供应商须提供轨道交通领域专业全综合仿真关键技术应用相关的产品证书或检测报告
系统功能：
1)结构展示：显示设备合成图和爆炸图，并显示所有部件名，点击某个部件，右下角显示对应部件的文字介绍，同时有语音介绍；
2)拆装演示：动画演示设备组装或拆解的过程；
3)部件拆装：进行部件组装或部件拆解,练习模式下右下角有步骤提示，考核模式下没有步骤提示
4)工作原理：自动演示设备或部件的工作原理。
5)成绩查询：查看该学员的成绩。
包含以下拆装实训内容：
1)自动售票机部件拆装
2)自动检票机部件拆装
3)站台门部件拆装
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	通风空调系统控制模块
	1.实现风机、风阀的启动控制、停止控制、启动状态、停止状态的监视控制功能；具备小新风工况、全新风工况、全通风工况的切换功能；实现地铁车站各时间段通风系统运行模式的模拟控制。定制风道系统模型，包含大系统、小系统、新风井、排风井的风道系统模拟连接，以及分割各个子模块空间的风阀模型、风机模型以及各个子空间所需要的传感器。模块尺寸为 A4 纸整数倍大小。 
2.风机模型：工作电压：DC24V。 出风量：≥180m³/h。噪音：低于40dB 功率：小于 150W。温湿度传感器：量程：湿度 0-100%RH；温度：-40-60℃ 湿度：≤±3%RH；温度：≤±0.3℃；输出：三线制 4-20mA，精度≤1‰；负载 500Ω。
3.隧道消防风阀模型：工作电压：DC24伏。关闭开启方式：手动/自动。70℃自动关闭。
为保证产品稳定性与可靠性，供应商中标后需提供通风空调控制模块的电气设计图纸。
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	给排水系统控制模块
	1.实现监视污水泵的启、停、故障状态信号的功能；显示集水池的水位（高水位报警、开泵水位、停泵水位、低水位报警）。定制给排水系统模型：包含模拟给排水的蓄水系统、进出水道、控制阀门排水泵组及传感器。模块尺寸为 A4 纸整数倍大小。
2.水泵模型机组：3组。工作电压：DC12V；额定功率：≤80W；电流：≤3A；最大流量：≤10L/min。
3.流量计：工作电压：12-24VDC；测量范围：标准量程；精密等级：0.5 级/1.0 级；介质温度：-20~80℃。
4.液位传感器：工作电压：12~36VDC；输出信号：0~5VDC模拟量输出；测量精度：±0.5%FS；介质温度：-20~50℃。
为保证产品稳定性与可靠性，供应商中标后需提供给排水控制模块的电气设计图纸。
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	电扶梯系统控制模块
	对电梯、自动扶梯电梯上行、下行、轿厢门开/关状态、轿厢停靠位置、故障报警信号、轿厢报警、维修状态实现监控；模拟实现电梯平层停靠、超载报警、超速保护、限位保护、电梯门保护运行功能，模拟供电系统断相、错相保护，扶手带入口保护。模拟防盗开关、盖板开关、急停、钥匙启动/停止开关设备功能的运行原理。
为保证产品稳定性与可靠性，供应商中标后需提供电扶梯控制模块的电气设计图纸。
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	照明系统控制模块
	1.模拟城轨车站内不同空间照明控制的功能与控制逻辑。包括不同区域照明电源系统显示、应急电源控制等模拟模块组成。
2.包含城轨站台照明电路模块1个、城轨站厅照明电路模块1个、城轨车站设备房电路模块1个、城轨照明电路控制开关模块1个。
▲供应商在投标时须提供国家版权局颁发的低压电工作业相关著作权证书复印件。
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	车站FAS火灾报警系统模块
	1.火灾报警控制器（联动型）模块1个 
小型火灾自动报警装置主机。安放在实验台上方，与传感器模块相连，可实现火灾自动联动控制。
2.点型感温探测器及烟感探测器模块1个 
A4纸张模块大小，包含1个温感探测器与1个烟感探测器。接线端引出，可完成与消防主机接线。
3.手动报警器模块1个 
包含两个手动报警器。报警器可手动操作。
4.声光报警器、警铃模块1个
5.联动通信控制模块1个
联动通信接口，可传送信号至PLC，用于联动系统控制。
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	城轨机电车站三维场景联动模块
	1.虚拟仪器测量界面，可将测量信号在计算机软件界面呈现。含有16通道数字量输入，16通道数字量输出，4通道模拟量输入，2通道模拟量输出。可扩展多种不同子系统。系统实体在计算机软件端呈现，其动画可与硬件电信号同步执行操作。当输入信号接受对应变化时，动画执行相应变化；当动画过程到达特定状态时，对应输出信号模拟传感器与执行器发生状态改变。支持的子系统包括屏蔽门、通风系统、给排水系统、照明控制系统等。
▲供应商在投标时须提供国家版权局颁发的故障注入与排故处理相关著作权证书复印件。
2.配套机电虚拟沙盘软件系统：
典型三维车站系统应采用计算机建模技术和虚拟现实技术，根据真实地铁车站结构，构建出虚拟的三维数字化城轨车站，包括站台层、站厅层公共区相应设备以及各系统设备房和相应机电设备，如车站通风空调大系统设备、小系统设备、空调水系统设备、隧道通风设备、站台门设备、电扶梯设备、消防设备、照明设备等，可进行系统设备认知、工况模拟。
包含以下三维模型：站台设备、站厅、车控室设备、车站设备及管理用房设备构造三维模型。
▲为确保技术可行性、成熟性且满足教学要求，供应商需提供的三维数字化虚拟仿真编辑器相关技术通过第三方法定鉴定的证明文件复印件。
▲机电虚拟沙盘软件中的地铁车站三维场景需严格按照真实地铁车站为原型进行设计，要求供应商提供真实地铁车站CAD平面图纸和10个以上三维仿真系统截图（供应商应清晰标注场景截图与真实地铁车站CAD平面图纸的对应关系，对应关系错误或不全均视作不满足）
为了满足教学实训需求，供应商提供的城市轨道交通典型车站实训平台需实现以下功能：
（1）车站大系统、小系统、隧道通风系统、空调冷水系统、站台门系统、给排水系统、照明系统、电扶梯系统、自动售检票系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统认知和相关设备认知
（2）车站大系统、A端小系统、B端小系统、车站隧道通风、车站水系统工况模拟
3.配套多媒体教学资源，要求如下：
（1）城市轨道交通概论多媒体
包含以下章节：城市轨道交通概述、城市轨道交通设备系统介绍、城市轨道交通运营组织、城市轨道交通运营安全管理，提供系统对应名称截图证明材料不少于4张。
（2）行车组织多媒体
包含以下章节：行车组织概述、行车基础知识、列车运行图、运输计划、行车闭塞法、运行进路及行车凭证、正常情况下行车组织、非正常情况下行车组织、救援列车和工程车、行车事故处理及预防，提供系统对应名称截图证明材料不少于10张。
（3）客运组织多媒体
包含以下章节：城市轨道交通系统运营概述、城市轨道交通客流预测分析、车站客运作业组织、车站换乘作业组织、城市轨道交通大客流管理，提供系统对应名称截图证明材料不少于5张。
（4）票务管理多媒体
包含以下章节：城市轨道交通自动售检票系统认知、正常情况票务作业、特殊情况票务作业、终端设备常见故障处理，提供系统对应名称截图证明材料不少于4张。
（5）地铁车站系统工作原理教学多媒体
地铁车站系统工作原理展示地铁车站中6个系统的模块介绍。系统通过语音讲解的形式，辅以图片及原理流程图的形式能够使学员快速掌握各个系统的工作原理。主要内容包含：自动扶梯、直梯系统、消防系统、自动售检票系统、屏蔽门和环控系统的工作原理.
▲供应商在投标时须提供国家版权局颁发的轨道交通培训多媒体相关著作权证书复印件。
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	车门机构仿真实验单元
	一、单元基础台架
1.该专用训练台架主要用于模拟车辆车体的安装接口和使用环境，由门系统安装台架部分和底架支撑部分。为了便于组装，组件与组件之间采用模块化设计。台架主体采用工业级铝型材搭建。
2.尺寸参数
（1）外形尺寸：L2660×W750×H1655(mm)±3%；
（2）门框宽度尺寸：1697±4mm；
（3）门框高度尺寸：857±2mm。
二、车门机构
▲车门顶部机构必须为真实的地铁车门原厂零部件，与地铁运行的列车客室门须是一致的，且为电动双开塞拉门机构，投标文件内提供该机构的实物照片，作为其满足招标要求的依据。
车门机构包括长导柱、携门架、运动导向机构、丝杆机构、锁闭装置等。
1.长导柱
长导柱通过整个门机构的一个机架安装在车体结构上。该导柱承受门扇的所有重量并保证在开门和关门过程中，门扇与车体平行。
2.携门架部件
携门架通过滚珠直线轴承在长导柱上滑动。它将力从机构传送到门扇并且也把力从门扇传送到机构。携门架通过螺钉牢牢地安装在门扇上。所以携门架将门扇的所有重量和动力传送给长导柱。
在携门架与门板连接处，提供了一处偏心调节装置，该装置用于调节门扇的“V”形。在携门架内部，提供了一处偏心调节装置，该装置用来调节门扇与车体之间的平行度。
3.运动导向机构
通过滑道（呈一定的形状，实现门体的横向和纵向运动）使门扇沿设定的轨迹运动。上滑道安装在顶部机构上。携门架上有一滚轮在滑道里运动。
下滑道安装在门扇上，一个安装在车体结构上的滚轮摆臂装置与该滑道啮合，以提供所要求的导向运动。该导向部件仅承受横向力，不承受纵向或垂向力。
4.丝杆机构
门的运动由专用丝杆（对于双页门，丝杆一半是右旋的，一半是左旋的）的旋转配合丝杆螺母来实现。丝杆转动时，螺母随丝杆的转动左右运动，并带动与之相连接的门扇，实现门扇的开关运动。
5.锁闭装置 
门系统的锁闭原理是制动器允许电机双向自由旋转，而限制丝杆往开门方向旋转。电机安装在制动器的主动轴端，丝杆安装在制动器的从动轴端。门系统正常工作时，电机带动丝杆双向自由旋转，实现门系统的自动开关。制动器还设置了一个解锁支架，在无电或紧急情况下，操作该解锁支架可解除制动器对丝杆的单向限定作用，可手动开门。
三、紧急解锁操作装置
1.内部紧急解锁装置：
为了能够在紧急情况下解锁并打开门，在内侧上装有一把手柄。
操作该手柄，将会启动紧急解锁开关，并发出“紧急操作”信号；通过牵拉绳索，门锁被释放；如果此时车辆零速信号线有效，可以手动开门；在紧急手柄复位后，门的开关回到正常操作状态。
2.外部紧急解锁装置：
每套台架外侧设置1个紧急入口装置，用四方钥匙（7×7）操作。该装置被激活，其作用与内部紧急解锁装置所描述的功能相同。
四、门扇
门扇为铝蜂窝复合结构，具有铝框架，铝蒙板和铝蜂窝芯，采用热固化。为加强机械强度，蒙板的周边都包在铝框架上。
除了一些必要的、用于支撑门扇和实现门扇导向运动的部件外，门扇内表面为平面。门扇前沿装有一个特殊的中空胶条，以防夹住障碍物。
在每扇门扇的前沿，装有一个附加的挡销，通过挡销与门槛上的嵌块啮合能够保证关门时门板的挠度要求。
门扇尺寸：L832×W850×H32（mm）允许误差±5mm。
1.门的隔离（退出服务）
在车门的右侧（从内往外看）装有一隔离锁装置，以实现门的机械隔离。在门出现故障不能进行正常服务时，可以手动将门移至关闭且锁紧的位置并隔离门。
2.门的下滑道
在每扇门扇的底部安装有一个不锈钢滑道，并且该滑道与安装在车体结构上的滚轮摆臂装置啮合，以实现每扇门扇底部的导向运动。
3.平衡轮装置
在每扇门板上部的后沿，与一个安装在门柱上的平衡轮装置在关门位置上啮合，以防止由于任何可能的垂直向上力使门扇偏移。
五、电气控制系统
1.主控制器  
（1）供电电源：24VDc；
（2）数字量输入数量：≥12点；
（3）数字量输出数量：≥8点；
（4）输出类型：固态-MOSTET；
（5）模拟量输入数量：≥2路；
（6）模拟量输入范围：0~10V；
（7）最大本地I/O数量：≥260；
（8）高速计数器：≥6路；
（9）脉冲输出：≥4路100KHz；
（10）布尔运算执行速度：≤0.08us/指令；
（11）移动字执行速度：≤1.7us/指令；
（12）实数数学运算执行速度：≤2.3us/指令；
（13）端口数：≥以太网口*1；
（14）数据传输率：≥10/100Mb/s；
（15）通信：支持ProfiNET通信。
2.触摸屏
（1）液晶屏尺寸：≥7英寸；
（2）分辨率：≥1024*600；
（3）触摸屏：电阻式；
（4）额定电源：24Vdc；
（5）额定功率：6W；
（6）串口：RS232*1，RS485*1；
（7）以太网：10/100M自适应。
3.门机构电机：
（1）功率：≥400w+10%；
（2）编码器：绝对值编码器；
（3）配套电机驱动器。
4.其他电气元件：漏保、继电器、按钮、指示灯、线缆、端子等。
六、信号反馈要求
车门是城市轨道交通列车上非常重要的部件，不仅运动频繁，而且客室的内的乘客紧邻，有任何异常都可能影响列车和乘客的安全，所以车门机构仿真单元需要能够向远程诊断与智能运维云平台反馈以下车门状态参数：
1.运行模式
2.门允许反馈
3.零速信号反馈
4.开门信号反馈
5.关门信号反馈
6.门锁闭反馈
7.门完全打开
8.门紧急解锁
9.门切除
10.正在开门或关门
11.电机转速
12.电机转角
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	车门调试诊断仿真系统
	系统以塞拉门系统的安装、调试、日常检修和常见故障检修为业务方向，采用虚拟仿真技术，提供车门系统标准作业培训方案，包括但不限于以下功能：
1.塞拉门虚拟安装调试
（1）上密封框、门槛、侧密封框、承载驱动机构、下滚轮摆臂组件、门扇、平衡轮组件、档销、隔离锁、车内紧急解锁装置、车外解锁装置、电控系统等安装；
（2）门扇调整：门扇对中调整、上部摆出调整、下部摆出调整、平行度调整、V型调整、开度调整、平衡轮调整、下档销调整等；
2.塞拉门虚拟拆卸
门扇、平衡轮组件、隔离锁、内外操作装置、摆臂组件、密封框、门槛、电控系统等机构的拆卸；
3.虚拟例检养护
门系统润滑、开关尺寸检查、门功能检查、状态检查；
▲4.虚拟故障检修（供应商应在投标文件中提供该软件功能模块截图作为证明材料，同时作为验收依据）
门控器故障、门扇调节不到位、拖链断裂、电钥匙开关组件卡滞、关到位开关组件临界触发、下挡销组件干涉、摆臂滚轮异响、蜂鸣器不响、端部解锁组件异响、平衡轮组件干涉、直线滑筒卡滞、螺母组件滚动销异常磨损、解锁组件无法紧急解锁、玻璃破裂、下滑道变形；
▲5.课程设置模块（供应商应在投标文件中提供该软件功能模块截图作为证明材料，同时作为验收依据）
管理员（老师）可通过后台管理系统在软件后台端进行相关课程的设置（即根据岗位要求勾选培训的章节），从而形成课程；
▲6.考核模块（供应商应在投标文件中提供该软件功能模块截图作为证明材料，同时作为验收依据）
采用PC的方式在虚拟场景进行结业考核，软件系统自动对考员的每一步进行操作打分，避免人为漏判或者误判。管理员在后台管理端，将前期的培训课程发布试题，用户在客户端登录后，选择考核模式，用户在正式考试前可以进行模拟考核，最后正式考核，系统自动打分，并将考核结果上传数据库。
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	远程诊断与智能运维系统
	远程诊断与智能运维云平台
	远程诊断与智能运维云平台含有物联云、教学云、开发云等功能模块，是将城轨设备的远程监控、运维、在线教学资源库与云平台开发应用等功能集成于一体的云平台。
1.物联云功能：包括包含运营中心、设备中心、分析中心、组态中心、物联中心和预测维护等功能。
（1）运营中心含有运营驾驶舱，用于在云端展示城轨车辆相关设备的报表、组态、设备地图监控等信息，实现远程设备监控；
（2）设备中心能够进行设备管理，并对设备的数据信息、报警信息等进行监控；
（3）分析中心能够以图表的形式进行数据展示与分析，报表的类型有指标卡、表格、折线图、柱状图、饼图、全时曲线等；
（4）组态中心具有云端组态编辑功能，可以在云端通过拖拽和配置的方式进行组态开发，用户根据项目自行设计界面，可调用的控件包括开关、状态、按钮、指标卡、仪表、棒图、饼图、温度计等。
（5）物联中心可进行物联管理，能够进行数据模板管理、盒子管理和报警规则管理。
▲（6）预测性维护：将轨道车辆传统以人工为主的运维维护转变为自动化、信息化的智能监测维护方式，是集设备状态监测、故障诊断和预测、维修决策支持等于一体的一种主动维护方式。该预测维护包含：数据样本管理、模型管理、报警统计功能，其中样本管理支持手动采样和自动采样，可对样本进行创建、修改、查看、删除等操作，数据采样的条件、规则等都可配置，样本以列表形式展示；模型管理包含模型列表。模型编辑、模型查看等功能；报警统计可针对报警的数据点定期做故障统计，支持按日、月、季度、年、故障类型等维度统计不同故障点的发生频次，展示报警总数，并以折线图方式展示报警结果。（供应商应在投标文件中提供该软件功能模块截图作为证明材料，同时作为验收依据）
2.教学云功能：包含有视频管理、文档管理、分组管理、学习教程等模块，可在线学习轨道车辆相关教学资源；
（1）视频管理能够上传教学视频作为学习资源，可以对上传的教学视频进行分组定义；
（2）文档管理能够上传上传教学手册作为学习资源，可以对上传的教学手册进行分组定义；
（3）分组管理能够对平台上所有的教学资源进行统一分类管理
（4）学习教程作为学生学习在线教学资源的入口，能够对资料类型进行筛选、观看学习。
3.开发云功能：平台提供API接口，能够支持Python脚本编程、工业协议开发、物联网协议开发、边缘计算等实训内容。
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	设备信号采集与控制系统
	1、基础工作台
（1）工作台长度不小于1600mm，宽度不小于800mm，台面高度750mm；
（2）台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。
（3）材质：钢木结构。
2、物联网关
该网关提供多种上网方式，支持4G(全网通)方式上网，同时提供监控系统PC客户端。支持西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、和利时、OPC UA等同等市面上主流的工业协议，网络配置简单，无需用户了解复杂的网络环境和服务器配置就可以直接使用。
（1）联网方式：4G；
（2）2路RS485,1路RS232,2路以太网口；
（3）点数容量上限：≥1000点，支持定时上传或变化上传；
（4）关键特性：协议丰富，兼容市场主流工业设备，边缘计算，断点续传，远程透传，python脚本编程等；
（5）本地配置：支持管理工具本地配置；
（6）云端配置：支持云端图形化远程配置；
（7）数据库：支持sqlite3数据库，保存实时或历史数据，数据库对python脚本开放接口；
（8）CPU：≥800MHz主频，≥512MB内存，≥4GB储存空间。
3、工作主机
（1）调试处理器
①处理器CPU ：不低于intel i5；
②内存：≥16GB；
③硬盘：≥256GB SSD；
④具备无线网卡；
⑤预装配套数据采集与编程调试软件。
（2）显示器
①尺寸：≥23英寸；
②用于数据采集与编程显示；
四、工业交换机：
①RJ45端口：≥5口；
②导轨式安装；
③工作电压：DC 24V；
④工作方式为全双工和半双工自适应，支持10/100Mbps自适应。



[bookmark: _Toc12887272]五、商务要求
[bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk47437824][bookmark: _Hlk65069040]（一）质保(服务)期：3年（自本项目验收合格之日起计）；
[bookmark: _Hlk60664517]（二）交付要求：合同签订之日起3个月内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；
[bookmark: _Hlk14096470]（三）付款方式
1、货到现场后，支付合同总价的30%首付款；
2、供应商完成各项工作，经采购人验收合格后，支付合同总价的65%；
3、剩余5%尾款于验收合格后3年内，采购人确认无质量、安全和服务问题，一次性付清。
六、其他要求
（一）售后技术服务要求
[bookmark: _Hlk20379672][bookmark: _Hlk45478283][bookmark: _Hlk47438656]供应商应制订有关售后服务的管理制度，提供售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。
（二）制订项目实施方案
[bookmark: _Hlk47438545]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；
（三）制订项目的验收方案
[bookmark: _Hlk47438576]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管控，并成立验收小组，对包括产品进场、安装过程、系统调试等实施验收并进行全过程记录，以及收集整理包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保本项目达到投标人的各项响应承诺要求。
（四）培训要求
[bookmark: _Hlk47438731]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护；

[bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc47453313]
第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314]一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc47453315]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106726583]本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	（一）
	1、价格分
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30分

	（二）
	2、项目需求响应情况
投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的“具体技术及服务要求”的得24分；其中标注▲项有负偏离的每项减1分，其他有负偏离的每项减0.5分，扣完为止。（投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	24分

	（三）
	3、针对本项的实施方案
	21分

	
	供应商根据项目采购需求及特点提供组织实施整体方案（实施方案、实验室建设技术方案、生产实施方案、进度计划、质量保证、人员配置安排等服务内容）；
实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施，方案有效性、操作性强得7分；
实施方案基本覆盖项目需求，进度安排、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施不全面，方案有效性、操作性较强得5分；
实施方案不全面，进度安排、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施提供不全无法满足项目需求，方案有效性、操作性一般得3分；
其他或未提供的，得0分。 
	7分

	
	3.2安装调试及验收方案
根据供应商提供的针对本项目投标产品的安装调试及验收方案（包含但不限于设备的验收安装部署、联合调试、验收依据以及验收程序等）的合理性、可行性进行评分。
项目安安装调试及验收方案全面，针对性强，能完全满足本项目需求的，得7分；
项目安装调试及验收方案一般，针对性、可行性一般，勉强能满足本项目需求的，得5分；
项目安装调试及验收方案较差，针对性、可行性较差般，不能满足本项目需求的，得3分；
其他或未提供不得分。
	7分

	
	3.3售后技术服务方案
供应商根据项目采购要求及项目特点提供售后服务方案（包括响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等）。
售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得7分。
售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求，得5分。
售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺得3分；
未提供的不得分。
	7分

	(四)
	4、演示要求
供应商须按采购需求中提出的演示项细则要求对主要功能进行视频演示，拒绝采用PPT、demo、图片等方式演示，演示视频格式为MP4格式文件存在U盘中，随投标文件一起递交，在评审会上现场播放供专家评审打分，该项目一共有3条演示要求，每满足一项演示要求得4分（演示内容不全或演示不完全符合要求的不得分），演示全部满足要求的得12分，总演示时长不超过15分钟）。
（1）安全门系统控制模块：
为保证系统成熟稳定性，需提供视频演示以下功能：
1)要求系统构建全三维站台门的高精度模型，不同方位进行展示。
2)系统应包含拆装工序编辑与管理、虚拟拆装自动展示及虚拟拆装交互演练三大模块。
3)系统展示通过拆装操作台，选择工序和应使用的工具进行拆分或组装，系统提示拆装的零部件名称；
4）要求通过设备爆炸合成图，直观地显示设备的各个部件，点击部件有对应的文字和语音介绍。
5）要求展示练习模式有步骤提示，考核模式没有步骤提示的现象。
（2）城轨机电车站三维场景联动模块：
为保证系统成熟稳定性，需提供视频演示以下功能：
通风空调系统日检任务中，在三维场景中需要进行以下作业任务：作业前准备，拿取工器具，请点登记；冷水机组日检（包含环境清扫、查看运行参数、查看运行状态、查看综合监控状态）；组合式空调机组日检（包含环境清扫、查看运行参数、查看运行状态、查看综合监控状态）；空调水泵日检（包含查看运行参数、查看运行状态）；冷却塔日检（包含水盘水位、查看运行状态、查看运行参数、查看综合监控状态）；水处理仪日检（包含查看运行状态、检查药剂容量）；填写巡检记录表；作业后查看成绩的全过程。
（3）城轨机电车站三维场景联动模块：
为保证系统的成熟性及专业性，投标人需提供视频演示以下功能：
系统可以进行机电系统的认知，至少包含车站大系统、车站小系统、水系统、隧道通风系统、电扶梯系统、自动售检票系统、气体灭火系统、屏蔽门系统的语音和文字介绍。至少以车站大系统、车站小系统、水系统、隧道通风系统中的一个为例，展现相关系统硬件设备的认知，可通过二维原理图学习系统原理，三维软件了解系统的运行原理，同步显示文字和对应的语音讲解。其中三维软件既可以通过流动箭头学习系统运行原理，又能在三维软件内漫游了解车站机电设备布局。在三维界面中，可以看到对应系统的风或水在管路中动态的流动，还能看到正在工作中的风机，风叶的转动。
	12分

	（五）
	5、供应商履约能力
	6分

	
	5.1供应商拟投入本项目的项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书的，得2分。
	2分

	
	5.2供应商拟投入本项目团队成员（除项目负责人外）：具备轨道交通工程工程师证书、城市轨道运输工程师证书。每提供一类得2分，本项最高得4分。
	4分

	
	（需提供供应商为以上项目成员自2024年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明复印件和有效的证书复印件，同一人员不得重复计分。）。

	（六）
	6、经验业绩
供应商提供其（供应商为合同乙方）2021年1月1日以来已完成的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最高3分。（提供合同复印件加盖公章，合同内容需体现与本项目需求类似的信息，否则不得分）
	3分

	（七）
	7、售后服务
	4分

	
	7.1供应商提供具有400电话售后服务系统及取得五星售后服务认证体系的，得2分。
	2分

	
	7.2供应商提供培训计划和实训服务的方案的完整、合理，具有详细、可行的培训和实训服务内容的得2分，提供方案缺项漏项，不足以完全满足项目需求或内容合理性欠佳得1分，未提供不得分。
	2分


[bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Hlk106727412]注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 
[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc47453317]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk18338237]（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]
投  标  文  件
（正或副本）



[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
投标人全称 ：
日   期 ： 


投标主要文件目录

一、评分索引表………………………………………………………………………………
二、资格性审查响应对照表…………………………………………………………………
三、符合性审查响应对照表…………………………………………………………………
四、开标一览表………………………………………………………………………………
五、投标配置与分项报价表…………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk45478944]六、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………
七、附件………………………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc12887278][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc47453318]
一、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc12887279][bookmark: _Toc12887280]
[bookmark: _Toc47453319][bookmark: _Hlk47431668]
二、资格审查响应对照表
	[bookmark: _Hlk13225942]序号
	资格审查响应内容
	是否响应
	投标文件中的页码位置

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
	
	

	[bookmark: _Hlk87459814]2
	2023年度审计报告，或2024年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
	
	

	3
	在提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料复印件）；（复印件）；
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）；
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）；
	
	

	特定资格要求
（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.4本项目的特定资格要求”逐条提供）

	1
	******
	
	

	其他资格要求

	1
	法人授权书（盖章原件，格式见后）
	
	

	2
	投标函（盖章原件，格式见后）
	
	

	3
	中小企业声明函（如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函的盖章原件，格式见后）；
	
	

	4
	联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议盖章原件，格式见后）
	
	

	5
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
	
	

	6
	******
	
	


备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章；如果供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。 
[bookmark: _Toc47453320]
三、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	****** 
（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即“斜体加粗且有下划线”的内容；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	*****
	
	


[bookmark: _Hlk47433835][bookmark: _Toc120614284]备注：如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

[bookmark: _Hlk87459952]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 



供应商名称（盖章）：
日期：

                                     




参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（盖章）：
日期：


法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136][bookmark: _Hlk109904853]本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；

法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
被授权人联系电话（手机）：    
授权单位名称（公章）：
单位地址：                                   
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：   年   月   日

备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；
[bookmark: _Toc9363443][bookmark: _Toc12708989]
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司
[bookmark: _Hlk109904600][bookmark: _Hlk109904877][bookmark: _Hlk109904992]根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
[bookmark: _Hlk109904608]据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	[bookmark: _Hlk13223537]联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	投标人账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：



[bookmark: _Hlk13223570]投标人全称（公章）： 
日期：  年  月  日
备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章； 
[bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444][bookmark: _Toc12708990][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc47453321]
四、开标一览表

	投标人全称
（加盖公章）
	

	项目名称
	（如有分包，需注明分包号）

	项目编号
	

	主要产品品牌
	（如为非单一产品采购项目，只需注明“核心产品”品牌；如为纯服务项目无需填报本项）

	投标总报价
	大写（人民币）：

小写（人民币）：


                                                 日 期：    年  月  日 

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章。
2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交；
[bookmark: _Toc12887282][bookmark: _Toc47453322]
五、投标产品配置及分项报价表
分包号：
是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk28858771][bookmark: _Hlk13223830]产品、服务名称
	品牌/规格/
型号/产地
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	单价
	单项
合计价
	产品
制造商
	备注
(交付期等)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总 报 价
	


备注：
[bookmark: _Hlk45479321][bookmark: _Hlk47437351]1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
[bookmark: _Hlk87459647][bookmark: _Hlk87460113]3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”； 
4、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。
[bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc47453323][bookmark: _Hlk47437482]
六、项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk13224796]
备注：
[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667][bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc12708995][bookmark: _Toc12887286]
[bookmark: _Toc47453324][bookmark: _Toc8485138][bookmark: _Toc9363451][bookmark: _Toc12708996][bookmark: _Toc12887287]
附件
联合体协议（参考格式）
[bookmark: _Hlk27472787]（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）
 [联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk14868141]2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
[bookmark: _Hlk14868360]3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：联合体中各方均须加盖单位公章。

供应商单位1名称（盖章）：
供应商单位2名称（盖章）：
……
日    期：     年  月  日
[bookmark: _Hlk60665956]
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk88135527]1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     	万元，属于 *中型企业   *小型企业   *微型企业  ；
2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 

企业名称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk27472839]残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Hlk60666078][bookmark: _Hlk60666088][bookmark: _Hlk60666094][bookmark: _Hlk60666108]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk60666116]备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督； 


供应商全称（盖章）：
日  期：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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