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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2025-0407

	2
	项目名称
	苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼
联系人：严工、谷工
联系电话：0512-69820896、69820888

	4
	采购单位
	名称：苏州工业职业技术学院
地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道1号
联系人：吉绍山
联系电话：0512-66551285

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2025年10月22日13点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2025年10月22日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2025年10月22日13点30分（北京时间）
苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	合同金额的5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
项目概况：苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年10月22日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0407
2.项目名称：苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00元）
5.最高限价：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00元）
6.合同履行期限：合同签订后60日内完成基础内容的上线，并于2025年12月10日前完成所有项目内容交付。所有虚仿资源提供免费质保期两年，自验收合格之日起计算。
7.采购需求：苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）（具体详见招标文件第四章）。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2025年10月22日13点30分（北京时间）； 
2.开标时间：2025年10月22日13点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州工业职业技术学院
地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道1号
联系人：吉绍山
联系电话：0512-66551285
2.采购代理机构信息 
名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 
联系方式：0512-69820896、69820888
3.项目联系方式
项目联系人：严工、谷工
电话：0512-69820896、69820888


[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc105397777][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。
2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc5764]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc16745]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：金工
联系电话：0512-69820894
联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6其它有关资格证明文件；
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；
14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
14.1.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc18442]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc105397778][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc3821]附件1.投标函
投标函
致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781]附件3.公开分项报价

公开分项报价
单位：元（人民币） 
	序号
	费用项目
	单位/数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	人民币（小写）       元



投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日
注：
1.报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。
2.遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。
3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。 
 


[bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc71810483]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc105397783]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州工业职业技术学院）的（苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期： 年  月  日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]苏州市政府集中采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc105397785]
附件7.偏离表（技术、商务）
偏离表（技术、商务）
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc31973] 








[bookmark: _Toc105397786]附件8.项目服务人员配置表
项目服务人员配置表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业资格证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
2.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。
投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489]
附件9.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc105397788][bookmark: _Toc71810490]
附件10.针对本项目的实施方案
针对本项目的实施方案
	提示：
1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	

















 


                                                                                    投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


[bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc105397793][bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市政府集中采购中心受苏州工业职业技术学院的委托，就苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0407
二、项目名称：苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）
三、预算金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00元）
四、最高限价：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00元）
五、合同履行期限：合同签订后60日内完成基础内容的上线，并于2025年12月10日前完成所有项目内容交付。所有虚仿资源提供免费质保期两年，自验收合格之日起计算。
六、招标内容：
	序号
	设备名称
	参数及技术指标
	单位
	数量

	01
	《激光加工技术虚拟仿真》
	软件基于B/S结构设计，支持Win7 64位及以上版本Windows系统电脑端直接运行。
一、设备模型
软件通过三维建模技术，对真实设备进行1：1建模还原，基于Substance Painter进行PBR材质贴图制作并在数字孪生引擎中进行实时渲染，进行设备结构与视觉效果的展示还原。
1.模型制作要求
●虚拟环境及虚拟物体的三维模型制作要以真实设备为原型，进行高度仿真建模，对模型的比例、单位、坐标、面数、布线、法线、命名方式和格式转换都需要按照标准执行及制作。
建模单位采用毫米（mm），按实际规格及尺寸进行制作，模型坐标需和自身中心点重合（无特殊要求时），制作的模型既要保证模型整体相对比例正确，还需保证和实际尺寸大小一致，模型场景以软件原点为基准，即X,Y,Z坐标轴归零，方便各设计开发软件之间的转换。模型需要单独命名，格式可为“lingjianbuwei-01”，以数字序号排列。模型布线以四边形布线为主，避免出现不平滑的面。面数在符合要求的情况下要尽可能少，且不可出现重面、破面、乱面、乱点等情况。模型法线不能出现法线翻转的情况。模型导出格式为Babylon，需包含模型和贴图，摄像机灯光等其余物件不能有。
2.渲染效果要求：
●2.1材质贴图：采用基于物理属性的PBR写实贴图。PBR写实贴图包含有纹理贴图、金属光滑度贴图、法线贴图、AO贴图等。其中纹理贴图用于表现材质的外貌特征；金属光滑度贴图则用于表现其对光做出反应的物理特性，而法线贴图丰富纹理凹凸等细节， AO进一步表现物体的立体真实感。四大核心贴图将物体的特性表现逼真。
●2.2灯光烘焙：根据项目不同选择不同的灯光形式，保证效果真实以及软件的流畅度。一张光照贴图保证在1024分辨率左右。
3.场景模型
3.1虚拟场景：通过三维建模及渲染技术营造出真实的实验室场景，场景内可见门窗、讲台等基本设施设备。
3.2设备模型：激光纹理加工设备组件包含机床工具、手持操作盒、机床状态指示器方和玻璃、屏幕、激光和电机紧急按钮等外部结构以及机床五轴、激光头、数控单元、机床遥控器、信号灯、冷却系统、除尘系统等内部结构。
二、软件功能
虚拟仿真采用自主研发的虚拟现实引擎进行功能开发，包括激光纹理加工设备认知、激光纹理加工设备的检查与调试、激光纹理加工设备操作、激光纹理加工设备的维护保养认知与操作四部分内容。
1.激光纹理加工设备认知
1.1工艺原理认知：通过3-5分钟典型零件加工案例视频虚拟加工视频，了解从设备开机、打开激光器、启动数控软件、机床轴返回基准点、加工到加工完成设备关机的整个工作流。
1.2设备部件认知：标记每个部件的名称和作用，提供引出线、爆炸图、透明隐藏等功能，可对单体部件进行详细结构认知。
1.3设置单独观察模式，可自主对模型进行缩放、平移、旋转等操作。
1.4需要认知的内容需包括：机床五轴轴线运动、激光头、数控单元、机床遥控器、信号灯、冷却系统、除尘系统等。
1.4.1功能认知需提供虚拟三维模型动画，配合文字、语音进行学习。如：机床五轴的运动，提供虚拟设备的X、Y、Z、A、B轴运动动作。
1.4.2激光头需包含内部详细结构：吹喷嘴、控制摄像机高清、光学/激光税退出、可伸缩探头、吸气喷嘴等。
1.4.3数控单元、机床遥控器等内含界面按钮设备，需对每个功能按钮进行功能介绍。
1.4.4信号灯认知内容包括灯的状态与对应的机床状态以及可能原因的映照学习。
1.5提供答题闯关，设置5-10道单选、多选、判断等类型题目。
2.激光纹理加工设备的检查与调试
激光纹理加工设备的检查与调试包括三部分内容：安全防护准备、校准探头、光学校准。
●2.1安全防护准备
2.1.1防护用具选择
通过二维UI形式选择正确的防护用具，了解防护装配的重要性。
2.1.2警告符号学习
学习常见警告符号表达的安全指示信息。
2.1.3激光危险性学习
通过场景中文字面板阅读等形式，了解激光危险性相关知识。
2.1.4急停操作
通过文字、语音、高亮等提示，进行交互操作，学习遇到突发情况的急停操作。
2.2校准探头
点击模块后进入虚拟实验场景，用户根据软件提供的文字、高亮以及语音等提示进行操作，操作正确后显示操作内容动画，重复操作直至完成校准探头实训。 
校准探头流程包含以下内容：
（1）校准探针长度；
（2）接触式探针球的校准；
（3）设置探头与激光束之间的距离；
2.3光学校准
点击模块后进入虚拟实验场景，用户根据软件提供的文字、高亮以及语音等提示进行操作，操作正确后显示操作内容动画，重复操作直至完成光学校准实训。
光学校准流程包含以下内容：
（1）准备；
（2）机床预热；
（3）校准焦距；
（4）几何检查；
（5）焦点移位；
（6）设置雕刻参数；
（7）校准标记区域；
（8）校准Z标记区域；
（9）设置心轴中心；
（10）校准接触式探头；
（11）A轴线转动修正；
（12）校准摄像；
（13）机床验证工件。
3.激光纹理加工操作
激光纹理加工操作包括4个加工案例实训：2D加工、2.5D加工、3D加工、多轴纹理加工。  
3.1点击模块后进入虚拟实验场景，用户根据软件提供的文字、高亮以及语音等提示进行设备以及软件操作，操作正确后显示操作内容动画，重复操作直至完成加工案例实训。
3.2加工案例实训流程包括：常规安全防护准备、加工前的准备、加工和零件的处理、设备清洁等。
4.激光纹理加工设备的维护保养认知与操作
激光纹理加工设备的维护保养认知与操作模块内容包括日常检查与维护、年度检查与维护。
设置维护保养清单，用户根据操作提示，选择正确的工具，完成维护保养操作。
●4.1日常检查与维护
日常检查与维护项包括：常规设备保养、检查机床玻璃状况、清洁保护玻璃、清洁机床内部灰尘、ULT LAS 300清洁模式的控制、清空或更换排尘器集尘盒。
4.2年度检查与维护
年度检查与维护项包括：清洁机床控制台、清洁空气干燥器、清洁激光源、清洁开关盒的空调过滤器、清洁热交换器过滤器。
5.模块化案例教学：设置不同的仿真模块，可根据教学需求选择对应模块案例进行学习，也可直接用于仿真实训。
6.即学即练：可选择不同的实训项目，根据高亮、文字、语音等提示，一步步完成实验操作流程，同步伴随操作说明，帮助学生在学习的同时进行仿真操作练习。
7.练习模式：虚拟仿真软件提供人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息，如以高亮或手形图标结合说明文字提示下一步操作。
8.智能考核：考核形式包括题目考核与操作实训考核两部分内容。
其中题目考核形式包括单选题、多选题以及判断题；操作实训考核包括：安全防护准备、激光纹理加工操作以及激光纹理加工设备的维护保养认知与操作三大部分内容。
考试模式中屏蔽了操作提示，并对学生的每一步操作的正确性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。
三、辅助功能
●自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应可通过引擎驱动，包括软件功能参数也可通过引擎驱动。用户可在工程中对自定义开放参数进行修改，保存后重新发布，修改内容立即生效。
四、虚拟仿真开发平台功能
●1.网页在线开发：虚拟仿真开发平台需是基于HTML5和WebGL的虚拟仿真软件开发平台，无需安装任何第三方软件，直接使用浏览器打开网页即可进行虚拟仿真软件功能开发。
●2.跨平台运行：虚拟仿真开发平台需是基于浏览器的开发平台，通过情境化教学引擎开发的作品支持跨平台跨终端运行。
●3.网页版零起点开发：虚拟仿真开发平台需摒弃计算机语言的程序代码开发，在网页版虚拟仿真开发平台中选择使用网页版可视化逻辑图、网页版可编辑表格或网页版低代码等进行功能开发，同时还支持友好的界面操作。
五、相关软件功能
（一）三维激光扫描虚拟仿真实验
运行环境
可在windows系统电脑端浏览器直接运行，可支持的浏览器需包含：谷歌浏览器、火狐浏览器、Microsoft Edge 浏览器等。
虚拟场景
1.虚拟设备：三维激光扫描仪，设备模型外形尺寸以及显示屏幕与真实模型完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实设备一致。
●2.虚拟场景：进入教练模式后，即进入逼真的环境：如实验室环境、储油洞穴。其中实验室包含门窗、桌子、黑板等设施，储油洞穴有标靶、灯泡、石壁等，给人以身临其境之感。
交互方式
点击首页各个模块按钮进入相应的模块进行学习考核，各个模块操作过程中，根据语音、字幕以及高亮等提示，点击相应设备或者按钮完成相应操作。
功能按钮
1、考核模式：点击可进入考核模式。
2、视角切换：点击可以进行视角切换，视角切换有两种模式：
（1）焦点视角模式：在焦点视角模式下软件隐藏场景，用户可通过鼠标控制模型进行缩放、平移、旋转操作。
（2）漫游视角模式：在漫游视角模式下，用户可以通过键盘的W、S、A、D控制视角前后左右移动，通过鼠标左键拖动完成视角转动。
软件内容
1.结构展示：
根据语音、字幕、右侧功能栏完成设备结构认知。设备结构包含：
1)Lemo接口
2)电源连接端口
3)以太网端口
4)水平旋转装置
5)激光对点器
6)垂直旋转镜头
7)触摸笔
8)usb接口
9)彩色触控屏
10)双轴倾斜补偿器
11)手柄
12)电台天线
13)开关键
14)内置电池
2.操作演示：
根据语音、字幕、中心提示完成三维激光扫描实训操作，流程步骤参数包含：
1)按下开关键
2)点击正在扫描选项
3)点击整平选项调平扫描仪
4)调节扫描仪下方三个调节器，使指示球靠近中心位置
5)待调节至指示球变为绿色即可
6)随后点击校正选项
7)此时扫描仪进行自动校正
8)自动校正完成
9)点击退出选项回到主菜单界面
10)点击扫描选项 
11)设置扫描需要的分辨率与扫描质量等信息
12)设置完成后点击开始
13)扫描完成，此时可以看到二维成果预览
14)三维成果预览需连接电脑查看
3.原理认知：
通过图文语音相互结合的形式，对三维激光扫面原理进行讲解；原理讲解过程中可按住鼠标右键进行拖动来调整视角。原理认知内容如下：
1)三维激光扫描仪原理认知
2)三维激光扫描仪采用激光测距原理来进行工作
3)激光发射器发出脉冲信号
4)脉冲信号经被测物体后返回到激光发射器
5)通过测量每个激光脉冲从发射经被测物表面到接收所经过 的时间
6)计算目标点P与扫描仪之间的距离D
7)控制编码器同步测量每个激光脉冲横向扫描角度值a和纵向扫描角度值b
8)最后计算出激光点在被测物体上的三维坐标
9)三维激光扫描仪原理认知结束
4.洞穴案例
根据语音、字幕、中心提示完成三维激光扫描实训操作，流程参数包含：
1)带好装备进入储油洞穴，对储油洞穴进行现场勘察
2)根据勘察情况，本洞穴可分两阶段测量
3)勘察完毕
4)确认虚拟标靶放置点
5)放置标靶，并且扫描哪边，标靶十字朝向哪边,需要正对着设备
6)在测量位置摆放好三脚架
7)安装好三维激光扫描仪
8)上紧固定螺栓
9)安装电池
10)插入内存卡
11)开机
12)点击正在扫描选项
13)点击整平选项调平扫描仪
14)分别旋转底座的旋钮进行调平
15)调平完成
16)点击退出选项回到主菜单界面
17)点击扫描选项
18)设置扫描需要的分辨率与扫描质量等信息
19)设置完成后点击开始
20)开始扫描
21)第一阶段测量结束
22)开始第二阶段的测量
23)将扫描仪移动到第二测量点
24)摆放好标靶位置
25)开始扫描
26)开始扫描
27)测量完毕数据自动保存
28)大型储油洞穴案例实验结束
29)点云数据预处理和容积计算
30)插入U盘
31)开启电脑，打开cyclone软件
32)对标靶信息进行提取
33)进行点云去噪
34)导出经过处理的文件
35)打开容积计量软件
36)对储油洞穴进行点云数据分析
37)导入经处理过的储油洞穴文件
38)进行切片处理
39)选择横截面积表导出
40)打开横截面积表
41)选择分米表导出
42)打开分米表
43)经过计算得出储油洞穴的容积数量
44)点云数据预处理和容积计算结束
45)三维激光扫描仪操作考核
46)扫描仪操作考核结束
47)储油洞穴案例实验考核
48)点云数据预处理和容积计算
考核
点击右上角功能中的“考核”按钮，进入三维激光扫描考核模块。考试须知介绍考试的扣分规则。考核操作步骤与练习步骤一致，主要考查使用者对三维激光扫描原理及使用的掌握程度。交卷后可查看所得分数以及每一步的得分详情。
考核模块共计100分。每次考试点击提示扣除当前步骤一半的分数，提示次数无限制；跳过一次当前步骤不得分并且当前步骤跳过，跳过次数无限制。
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	《智能产线搭建与MES应用调试虚拟仿真》

	软件基于B/S架构设计，支持Win 7 64位及以上版本Windows系统电脑端直接运行。
一、设备模型
▲软件通过三维建模技术，对真实设备进行1：1建模还原，基于Substance Painter进行PBR材质贴图制作并在数字孪生引擎中进行实时渲染，进行设备结构与视觉效果的展示还原。
1.模型制作要求
●虚拟环境及虚拟物体的三维模型制作要以真实设备为原型，进行高度仿真建模，对模型的比例、单位、坐标、面数、布线、法线、命名方式和格式转换都需要按照标准执行及制作。
建模单位采用毫米（mm），按实际规格及尺寸进行制作，模型坐标需和自身中心点重合（无特殊要求时），制作的模型既要保证模型整体相对比例正确，还需保证和实际尺寸大小一致，模型场景以软件原点为基准，即X,Y,Z坐标轴归零，方便各设计开发软件之间的转换。模型需要单独命名，格式可为“lingjianbuwei-01”，以数字序号排列。模型布线以四边形布线为主，避免出现不平滑的面。面数在符合要求的情况下要尽可能少，且不可出现重面、破面、乱面、乱点等情况。模型法线不能出现法线翻转的情况。模型导出格式为Babylon，需包含模型和贴图，摄像机灯光等其余物件不能有。
2.渲染效果要求
●2.1材质贴图：采用基于物理属性的PBR写实贴图。PBR写实贴图包含有纹理贴图、金属光滑度贴图、法线贴图、AO贴图等。其中纹理贴图用于表现材质的外貌特征；金属光滑度贴图则用于表现其对光做出反应的物理特性，而法线贴图丰富纹理凹凸等细节，AO进一步表现物体的立体真实感。四大核心贴图将物体的特性表现逼真，贴图尺寸一般为2048*2048。
●2.2灯光烘焙：根据项目不同选择不同的灯光形式，保证效果真实以及软件的流畅度。一张光照贴图保证在1024分辨率左右。
3.产线设备清单
3.1产线一包括线性机器人，五轴加工中心，三轴加工中心，火花机、清洗机以及仓储单元。
3.2产线二包括数控铣床、AGV小车、六轴机器人、视觉检测系统、数控车床、立体仓库、工作站、激光打码等设备。
二、软件内容
▲虚拟仿真采用自主研发的虚拟现实引擎进行功能开发，包括产线认知、产线设计搭建、产线调试运行、产线优化以及设备维修和保养五部分内容。
1.产线认知
1.1智能产线整体认知：通过动画、文字、语音等形式，学习产线整体加工运行过程，包括原料出库（先进先出原则）、机械臂装夹、加工中心、五轴加工、激光打码操作、质量检测（三坐标）、成品入库（视觉检测软件）、AGV小车等环节。
1.2单元设备认知：标记每个部件的名称和作用，提供引出线、爆炸图、透明隐藏等功能，可对单体部件进行详细结构认知。
1.3设置单独观察模式，可自主对模型进行缩放、平移、旋转等操作。
1.4需要认知的设备至少包括下列内容：
（1）立体仓库单元：仓库物料管理，配合机械臂进行原材料的拿取以及成品料的放置；
（2）数控车床：对工业机器人配送过来的物料进行车加工；
（3）三轴联动加工中心：机床开关门以及物料加工模拟；
（4）五轴加工中心：机床开关门以及物料加工模拟；
（5）六自由度机器人：抓取工件，分别放到机床设备上进行加工；抓取加工好的设备运送至立体仓库单元进行存储；
（6）AGV智能小车：配合六自由度机器人进行物料的转移；
（7）激光打码机：激光打码操作；
（8）视觉检测系统：成品检测。
2.产线设计搭建
产线设计搭建模块包括生产工艺流程规划以及选型搭建两部分内容。
2.1生产工艺流程规划
生产工艺包括航空叶轮、三元流体叶轮、精密塑料件三种产品加工工艺。
用户根据生产任务需求进行工序分解，通过二维UI拖拽的方式，进行生产工艺流程规划。生产工艺流程规划正确后，方可进入下一步选型搭建。
2.2选型搭建
提供设备库，用户可在设备库中选择设备拖入场景指定位置，完成智能生产线搭建。当设备摆放至位置错误或不符合工艺逻辑的位置时，软件给出错误提示，提醒重新摆放，直至正确。
3.产线调试运行
3.1虚拟仿真软件与MES系统实时通讯，两条虚拟产线模型可根据真实MES信号运行，展现排产过程。
3.2 MES系统将订单信息下发至产线调试运行模块，用户可根据订单信息对产线中的设备进行节拍设计并提交至MES系统。
3.3 MES系统经过计算，得出对应排产信息，反馈至虚拟仿真软件，虚拟仿真软件根据排产信息进行生产动画展示与设备对应生产效率相关信息（OEE、MTTF等）展示。
4.产线优化
4.1设置MES数据看板，展示全局设备效率（OEE）、MTTF（平均无故障时间）、库存、多订单状态、单订单进程等信息。
4.2用户可在虚拟仿真场景中对生产节拍重置，再次进行节拍相关参数优化设计并提交至MES系统，进行参数优化结果验证。
5.设备维修和保养
软件内置3-5个典型故障案例，用户可根据自身需求进行学习。
5.1在故障案例学习的过程中，软件提供高亮、文字、语音等操作步骤引导，帮助用户正确进行故障分析维修操作。
5.2软件提供视角切换功能，包含漫游以及固定视角两种观察模式，其中漫游模式下，可通过键盘控制自身在场景中前进、后退、左移、右移，通过鼠标按键旋转视角；固定视角在进行下一步操作时自动为用户切换最佳的固定视角。
5.3设备维修保养流程包括：操作工发现设备故障、填写保修单；设备管理员查阅报修任务、维修派单；设备维修工维修开工、排查故障、数据库维护；设备管理员验收维修任务、查看维修记录。
▲6.考核模式
考核形式包括题目考核与操作实训考核两部分内容。其中操作实训考核包括：生产工艺流程规划、产线调试运行（MES通讯）、产线优化、设备维修。
考试模式中屏蔽了操作提示，并对学生的每一步操作的正确性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。
三、MES与虚拟仿真对接
1.基本功能参数
MES需要支持不少于51台PC同时运行。
2.系统集成要求
‌需实现MES系统与虚拟仿真平台的数据双向交互，包括生产工单下发、设备状态实时反馈、生产设备过程参数同步等功能。
3.虚拟生产
3.1生产工单下发：MES创建订单，分解为工序级任务后同步至虚拟仿真平台，工序级工单信息包含工单号、产品编码、产品名称、规格型号、产品数量、生产单位、开始时间、结束时间、所属订单号、加工工序、加工单元、理论加工时长（数量*单个加工时长）、工单状态（已下达、生产中、已结束），下达后MES调用同步生产信息至虚拟仿真系统。
3.2虚拟仿真系统接收到MES生产工单后进行虚拟生产，在生产过程中将设备过程数据同步至MES，包含工单号、运行时间、故障时间、待机时间、设备状态、实时完成数量；MES根据仿真系统返回节拍计算机台设备OEE等；
3.3在生产结束后虚拟仿真系统将工单号、加工工序、加工单元、加工完成数量、实际加工时长、合格数量、不合格数量、工单状态（已下达、生产中、已结束）同步至MES。
4.生产参数优化
用户在仿真系统中生产节拍优化后，通过仿真系统提供接口将机台小时产能进行反写给MES。
5.可视化展示
实时监控：集成MES生产数据与仿真可视化，看板包括如下信息（实际展示以机台具备参数为准）
5.1工单信息：工单号、加工工序、加工单元、理论加工时长（数量*单个加工时长）、累计加工时间（实际加工时长）、完成率、运行时间、故障时间、待机时间；
5.2机台设备参数信息（以机床为例）：设备状态、设备参数（机械坐标x、机械坐标Y、机械坐标Z、甘切削速度、主轴速度、X轴负载、Y轴负载、Z轴负载、x轴温度、Y轴温度、Z轴温度）参数值、程序号、刀具号，其他设备参数信息以实际虚拟仿真系统上报为准。
6.系统部署
6.1提供一套MES系统，独立部署服务，支持与虚仿设备连接。
7.MES系统功能
7.1基础配置：支持工厂建模、仓库建模、区域配置、设备建模、班组管理、班次管理、组织架构、权限管理等系统基础配置。
（1）系统应支持多车间的组织结构管理，系统对制造过程中所涉及的组织结构层次进行维护，并定义组织的职能，组织结构可以灵活调整。
（2）支持人员主数据管理，包含人员创建、Excel导入、人员信息维护、对人员的基本信息进行管理。
（3）系统提供设备主数据建模，对设备信息进行维护，包括设备编码、设备名称、设备规格、型号、状态等。
（4）系统提供用户及权限管理，系统提供用户信息管理，支持创建不同角色的用户，能够对角色进行授权，授权后每个角色及用户根据赋予的权限，可操作不同维度的业务。
7.2工程管理：物料管理，产品工艺路线。
（1）能够定义工艺路线、工序、工时，工序所用的工装夹具、检验等要素在内的信息。
（2）系统支持工序和工步管理，能灵活定义和调整，支持工序和工步关联信息和关系的定义、维护。
7.3计划管理：主要功能是生产计划编制及下达，实现从生产计划、生产订单自上而下的逐级下达，以及生产结束后汇报统计。
7.4生产管理：根据生产计划安排分配产线、安排每日生产订单，可以根据BOM信息内的工艺路线进行生产。
（1）系统可根据生产计划默认分配不同线别，支持产品在不同产线加工。
（2）能够根据生产订单生成产品单件号编码（条码/二维码）。
（3）支持产品按优先级进行生产订单排序，优先级可人工调整。
（4）支持根据设备产能、生产订单优先级进行排产。
7.5生产工单：支持工序级任务派工至仿真系统，支持对生产进度及执行情况查询。
（1）支持从仿真软件获取生产过程要素采集和生产过程监控数据。
7.6生产看板：按照车间级、产线级、工站级分为三级看板。
（1）根据放置地点展示不同的信息：车间级别生产进度、工单完成情况等信息，工作台看板可包含生产信息、工单执行情况等信息。
（2）建立实时的中心监视大屏，包括生产信息、质量信息、设备异常信息等。
（3）生产进度监控、生产订单状态、工序执行进度、计划完成率等。
四、辅助功能
自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应可通过引擎驱动，包括软件功能参数也可通过引擎驱动。用户可在工程中对自定义开放参数进行修改，保存后重新发布，修改内容立即生效。
五、虚拟仿真开发平台功能
▲1.网页在线开发：虚拟仿真开发平台需是基于HTML5和WebGL的虚拟仿真软件开发平台，无需安装任何第三方软件，直接使用浏览器打开网页即可进行虚拟仿真软件功能开发。
2.跨平台运行：虚拟仿真开发平台需是基于浏览器的开发平台，通过情境化教学引擎开发的作品支持跨平台跨终端运行。
▲3.网页版零起点开发：虚拟仿真开发平台需摒弃计算机语言的程序代码开发，在网页版虚拟仿真开发平台中选择使用网页版可视化逻辑图、网页版可编辑表格或网页版低代码等进行功能开发，同时还支持友好的界面操作。
六、相关软件功能
（一）自动化生产线虚拟仿真软件
运行环境
可在WINDOWS环境下直接运行，安装简单。
软件界面
整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。
IO配置
配置相关PLC硬件信息及相关DB数据地址。
硬件信息包含：CPU类型、IP地址、机架号、槽位号；
输入动作：启动、暂停、停止、导轨1正向输送到位、导轨1反正输送到位、导轨2正向输送到位、导轨2反正输送到位、导轨3正向输送到位、导轨3反正输送到位、导轨4正向输送到位、导轨4反正输送到位、KD开门到位、KD加工完成、KD关门到位、NVL开门到位、NVL加工完成、NVL关门到位、TK开门到位、TK加工完成、TK关门到位、地轨KD工位到位、地轨NVL工位到位、地轨TK工位到位、地轨导轨1工位到位、地轨导轨2工位到位、地轨导轨3工位到位、地轨导轨4工位到位、工件盘1取料完成、工件盘1放料完成、工件盘2取料完成、工件盘2放料完成、工件盘3取料完成、工件盘3放料完成、工件盘4取料完成、工件盘4放料完成、平台1放料完成、平台1取料完成、平台2放料完成、平台2取料完成、KD送料完成、KD取料完成、NVL送料完成、NVL取料完成、TK送料完成、TK取料完成。
输出动作：外部导轨1正转、外部导轨1反转、外部导轨2正转、外部导轨2反转、外部导轨3正转、外部导轨3反转、外部导轨4正转、外部导轨4反转、KD开门、KD加工、KD关门、NVL开门、NVL加工、NVL关门、TK开门、TK加工、TK关门、地轨KD工位、地轨NVL工位、地轨TK工位、地轨导轨1工位、地轨导轨2工位、地轨导轨3工位、地轨导轨4工位、工件盘1取料、工件盘1放料、工件盘2取料、工件盘2放料、工件盘3取料、工件盘3放料、工件盘4取料、工件盘4放料、平台1放料、平台1取料、平台2放料、平台2取料、KD送料、KD取料、NVL送料、NVL取料、TK送料、TK取料。
地址：为DB数据地址(也可使用M、IQ根据硬件情况定)，如：DB1.DBX1.0。
动作与DB地址可根据用户自由组合配置。
连接PLC
将虚拟仿真软件与硬件连接，保证通讯畅通。
获取PLC
获取填写DB数据地址的信号的状态。
启动、暂停、停止按钮
设置程序中启动开关、暂停开关、停止开关为闭合状态。
断开PLC
将仿真软件与PLC硬件断开连接。
初始化
对场景动作进行初始化复位。
辅助功能
1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。
2.自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。
（二）自动化生产线认知
运行环境
可在windows系统电脑端浏览器直接运行﹐可支持的浏览器包含∶谷歌浏览器、火狐浏览器、Microsoft Edge 浏览器。
虚拟场景
虚拟设备：外形尺寸与真实设备相同，并拥有高度逼真的外观。
虚拟场景：进入仿真软件后，即进入逼真的实验室环境，场景包含设备、木桌、讲台、实验器材等，给人以身临其境之感。
交互方式
点击首页按钮进入自动化生产线认知的学习，根据语音、文字等提示对自动化生产线不同的设备模块：触摸屏、供料单元、加工单元、装配单元、分拣单元以及输送单元进行结构认知学习。
软件内容
1.认知简介
阅读文字，了解该软件包含的学习内容。
2.视角切换
1）软件默认为漫游模式，WASD控制前后左右运动，鼠标控制方向。
2）选择左侧流程栏模块名称后，点击观察按钮进入焦点模式，使用鼠标可控制模型缩放、平移、旋转观察设备结构。
3.认知流程
1）触摸屏
2）供料单元
供料单元主要结构包括工件装料管、工件推出装置、支撑架、阀组、端子排组件、PLC、急停按钮和启动停止按钮、线槽、底板等。
3）加工单元
加工单元主要结构组成为：物料台及滑动机构、加工机构、电磁阀组、接线端口、PLC模块、急停按钮和启动停止按钮、底板等。
4）装配单元
装配单元结构组成包括简易料仓、供料机构、回转物料台、机械手、带装配工件的定位机构、气动系统及其阀组、信号采集及其自动控制系统以及用于电气连接的端子牌组件、整条生产线状态指示的信号灯和用于其他机构安装的铝型材支架及底板、传感器安装支架等其他附件。
5）分拣单元
分拣单元主要结构组成为：传送和分拣机构、传动带驱动机构、电瓶器模块、电磁阀组、接线端口、PLC模块、旋转编码器、底板等。
6）输送单元
输送单元有抓取机械手装置、步进或伺服电机传动组件、PLC模块、按钮指示灯模块和接线端口等部件组成。
辅助功能
自主开发：所有能够由用户自定义的参数均可向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均采用EXCEL表驱动，一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。用户可在工程中对自定义开放参数进行修改，保存后重新发布，修改内容立即生效。
（三）工业生产线安装与控制
运行环境
1.可在WINDOWS环境下直接运行，安装简单。
软件界面
1.隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。
2.整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。
虚拟设备
1.生产线模型：以MPS六站型生产线为依据，包括生产线的供料单元、检测单元、加工单元、安装搬运单元、安装单元、立体存储单元等六个单元完整的展现在用户面前。
软件内容
1.供料单元的安装：
1）安装数控显示面板，将数控显示面板安装在工作台后部；
2）安装进料模块底座；
3）安装进料模块上的零部件；
4）安装进料双作用气缸；
5）安装转运模块；
6）安装摆臂；
7）安装履带；
8）安装转运模块接近开关；
9）安装料仓，生产线供料单元安装完毕。
2.检测单元的安装：
1）安装液压装置；
2）安装检测单元支架；
3）安装检测传感器；
4）安装升降模块；
5）安装液压托盘；
6）安装履带；
7）安装传送支架；
8）安装检测装置；
9）安装滑槽模块；   
10）安装滑槽模块支架；
11）安装滑槽用螺钉固定，生产线检测单元安装毕。
3.加工单元的安装：
1）安装液压装置；
2）安装旋转工作台底座，用固定夹固定底座，用螺钉固定；
3）安装两个检测接近开关；
4）安装加工装置支架，用固定夹固定支架；
5）安装挡板；
6）安装液压气缸；
7）安装加工装置；
8）安装加工装置支架，用固定夹固定支架；
9）安装钻孔模块用螺钉固定，生产线加工单元安装完毕。
4.安装搬运单元的安装：
1）安装液压装置；
2）安装托工件平台支架，用固定夹固定支架；
3）安装直线转圆周运动装置；
4）安装滑轨的接近开关；
5）安装液压气缸；
6）安装机械手；
 7）安装机械手爪，生产线安装搬运单元安装完毕。
5.安装单元的安装：
1）安装液压装置；
2）安装转运模块支架，用固定夹固定支架；
3）安装摆臂支架；
4）安装摇臂；
5）安装工件平台；
6）安装料仓模块支架；
7）安装小工件平台；
8）安装推料块；
9）安装推料缸；
10）安装换向气缸；
11）安装料仓，生产线安装单元安装完毕。
6.立体存储单元的安装：
1）安装液压装置；
2）安装立体仓库；
3）安装丝杆驱动模块底座；
4）安装水平滑块底座；
5）安装碰撞保护开关；
6）安装另一端底座；
7）安装步进电机模块；
8）安装垂直丝杆驱动装置；
9）安装垂直滑块； 
10）安装履带，固定履带；
11）安装工件推出装置；
12）安装步进模块，生产线立体存储单元安装完成。
7.工业生产线模拟运行：
按下供料单元的开始按钮，料仓打开，推料块推料，摇臂吸盘吸住料块，摇臂将料块运送到下一单元，吸盘松开，料块落在工件台上。
进入检测单元，按下检测单元的开始按钮，识别模块传感器识别料块材质及颜色，识别完毕，升降模块将料块升高，测量模块测量工件高度，测量完毕，推料块讲料块推至滑槽，料块通过滑槽运行到下一单元。
进入加工单元，按下加工单元的开始按钮，旋转工作台旋转，加工工件，打孔装置给工件打孔，旋转工作台旋转到下一单元。
进入安装搬运单元，按下安装搬运单元的开始按钮，机械手夹住料块，将料块夹至工作平台，将工件放下，安装单元工作，机械手夹起物块，将物块运送至立体存储单元，放下工件到下一单元。
进入立体存储单元，按下立体存储单元的开始按钮，丝杆驱动模块工作，将料块运送到仓库，推料机构将料块推进仓库。
教学
1.即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示生产线安装的操作过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。
2.操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。
考核
1.智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。
2.防作弊功能：自动输出考核记录表，自动加密。
辅助功能
1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。
2.系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。
3.自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。
（四）智能制造单元认知虚拟仿真实验
运行环境
1.可在WINDOWS环境下直接运行，安装简单。
软件界面
1.整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。
软件内容
一、基础知识认知
二、布局规划
用户对相应的设备如（加工中心、电火花、雕铣机等设备），沿特定轴向拖拽设备，使设备布置于正确位置。
在进行设备布局时根据提示，用鼠标选择正确设备，设备会显示三个坐标轴系。鼠标拖住坐标轴使设备沿该轴移动。
三、负载平衡
根据文字提示点选相应按钮：读取节拍表、加载节拍、运行节拍。
整个负载过程包含：机器人在中转台抓取工件、机器人将工件放于雕铣机进行粗加工、机器人将粗工件运送至五轴加工中心进行精加工、机器人将精工件运送至电火花打孔、最后机器人将工件放于料台。
四、智能管控
智能管控主要针对生产单元的特定工件加工过程的虚拟模拟。
本实验步骤的左侧具有隐匿式的生产智能运管监控终端的界面。包含计划执行信息与设备运行信息。
右侧是此智能单元的PLC信号控制，学生可以根据字幕提示进行PLC控制的操作，同时学生自身可以在场景中漫游浏览。
教学
1.项目化案例教学：可直接用于教学实训。 
练习
1.操作方式：人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息。
辅助功能
1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。
（五）智能机械制造系统综合实训仿真
运行环境
1. 智能机械制造系统综合实训仿真软件可在WINDOWS环境下直接运行，安装简单。
一、PLC程序验证
1.对设计好的真实PLC程序进行可行性验证，模拟生产线装配单元的实际运行效果。
二、生产调度实训
1.对三种不同的物料进行加工作业，各物料在加工中心加工所需的时间不同。通过切换6种上料顺序（例如：123、132、213.....），得出不同的生产总时长。可对各物料(工件)加工时长进行统计，以及生产总时长进行统计，得出生产数据。
2. 工业机器人:模拟出机器人抓取物料、移动至加工中心放料、待加工中心加工完成后从加工中心下料，机器人关节运动、机器人夹具加紧及松开等动作流畅逼真。
3. 简易加工中心:加工中心检测物料到位，固定滑块移动将物料固定，加工中心刀具转动、刀具架移动至合适位置。模拟出刀路运行轨迹，且自动检测物料类型，根据不同类型的工件设计出不同铣削深度和加工时长的加工过程。
4. 装配单元:装配单元会自动检测工件类型，匹配与之同类型的部件。当半成品工件移动至装配区域，装配机械臂启动、伸缩气缸将吸盘推出，吸盘吸住零部件，移动至装配区与半成品工件进行组装。组装完成后装配机械臂等复位。
5. 提升机械臂单元及仓储单元:提升机械臂单元检测测工件到位后，机械臂移动、夹取工件、机械臂提升至仓库对应位置，将工件放入自动仓库落料区。自动仓库落料区检测到工件后，启动传送带将工件移动至仓库底部。
6. 功能按钮:点击“运行”按钮使产线开始运行，产线运行结束后点击复位按钮工件恢复原位。可以点击“切换相机”按钮切换不同的观察视角，可以以第一人称视角在场景漫游。帮助菜单可以提示软件应有的操作等。
生产计时
1.对各个在产线加工的物料从出料到最终的入库完成，进行时间统计。并统计整条产线从开始运行到最后一个工件入库完成，产线停止运行之间的总时间。不同上料顺序情况下统计出的时间数据不一样。
辅助功能
1.加密方式：提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种。
2.自主开发：能够由用户自定义的参数均应向用户开放。
	项
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	《工业视觉检测虚拟仿真》
	软件基于B/S结构设计，支持Win 7 64位及以上版本Windows系统电脑端网页直接运行。
一、设备模型
软件通过三维建模技术，对真实设备进行1：1建模还原，基于Substance Painter进行PBR材质贴图制作并在引擎中进行实时渲染，展示还原设备结构与视觉效果。
1.模型制作要求
●虚拟环境及虚拟物体的三维模型制作要以真实设备为原型，进行高度仿真建模，对模型的比例、单位、坐标、面数、布线、法线、命名方式和格式转换都需要按照标准执行及制作。
建模单位采用毫米（mm），按实际规格及尺寸进行制作，模型坐标需和自身中心点重合（无特殊要求时），制作的模型既要保证模型整体相对比例正确，还需保证和实际尺寸大小一致，模型场景以软件原点为基准，即X,Y,Z坐标轴归零，方便各设计开发软件之间的转换。模型需要单独命名，格式可为“lingjianbuwei-01”，以数字序号排列。模型布线以四边形布线为主，避免出现不平滑的面。面数在符合要求的情况下要尽可能少，且不可出现重面、破面、乱面、乱点等情况。模型法线不能出现法线翻转的情况。模型导出格式为Babylon，需包含模型和贴图，摄像机灯光等其余物件不能有。
2.渲染效果要求
●2.1材质贴图：采用基于物理属性的PBR写实贴图。PBR写实贴图包含有纹理贴图、金属光滑度贴图、法线贴图、AO贴图等。其中纹理贴图用于表现材质的外貌特征；金属光滑度贴图则用于表现其对光做出反应的物理特性，而法线贴图丰富纹理凹凸等细节， AO进一步表现物体的立体真实感。四大核心贴图将物体的特性表现逼真，贴图尺寸一般为2048*2048。
●2.2灯光烘焙：根据项目不同选择不同的灯光形式，保证效果真实以及软件的流畅度。一张光照贴图保证在1024分辨率左右。
3.场景设备
3.1虚拟场景
通过三维建模及渲染技术营造出真实的实验室场景，场景内可见门窗、讲台等基本设施设备。
3.2虚拟设备
外形尺寸与真实设备完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实机床一致。视觉设备包含相机、支架、镜头、光源、光源控制器、工作台、吸嘴等结构。
3.3虚拟面板
可操作的独立面板，操作方式与真实面板高度一致。经专业绘制，精美大方，与真实面板高度逼近。
二、软件内容
虚拟仿真采用自主研发的虚拟现实引擎进行功能开发，包括视觉系统硬件搭建、视觉设备的拆解与搭建、PLC控制案例、常见故障的处理及设备保养维护四部分内容。
1.视觉系统硬件搭建
1.1提供3种型号的视觉系统，用户可进行对应视觉系统的搭建训练。
1.2设置二维零件库，用户根据提示，进行相机、镜头、接圈、光源、光源控制器等部件的搭建
1.3搭建完成后，用户可通过滑动条进行参数调整，查看软件内置的不同成像效果
2.视觉设备的拆解与搭建
2.1在设备拆解与搭建、设备线路连接案例学习的过程中，软件提供高亮、文字、语音等操作步骤引导，帮助用户正确进行拆装操作。
2.2设备操作流程，包括设备上电、断电、设备整理（实验完成的后续整理工作）。
3.PLC控制案例
PLC控制案例模块包括划痕检测与识别排序两个案例。
用户可在场景中通过输入空间点坐标等方式，控制相机运动至对应检测点。
3.1划痕检测：
将6枚书签随意摆放在原料区，通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断书签表面是否有划痕，并定位，再通过吸嘴吸取书签，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，将书签放到成品OK区或NG区。
3.2识别排序：将8枚产品随意摆放在原料区，通过PLC控制相机运动到原料区上方，采集图像，视觉软件判断颜色，识别字符，并定位，再通过吸嘴吸取产品，PLC控制吸嘴移动到成品区上方，根据软件判定结果，放置到对应成品区域。
4.常见故障的处理及设备保养维护
以案例化形式学习常见的故障处理方式。
4.1电脑显示屏出现故障报警信息，用户根据文字、语音、高亮等提示，一步步进行操作，故障排查完成后后，需要再次运行确认故障排除。
4.2故障报警原因不少于20种，包括：
（1）X轴正限位报错
（2）x轴负限位报错
（3）X轴伺服报警
（4）Y轴正限位报错
（5）Y轴负限位报错
（6）Y轴伺服报警
（7）z轴正限位报错
（8）z轴负限位报错
（9）z轴伺服报警
（10）R轴负限位报错
（11）R轴伺服报警
（12）急停报警
（13）补偿值超限
（14）真空吸报警
（15）真空破报警
（16）夹爪夹紧报警
（17）夹爪松开报警
（18）视觉软件中无法找到相机
（19）相机连接失败
（20）光源软件无法控制光源亮灭
5.模块化案例教学：设置不同的仿真模块，可根据教学需求选择对应模块案例进行学习，也可直接用于仿真实训。
6.即学即练：可选择不同的实训项目，根据高亮、文字、语音等提示，一步步完成实验操作流程，同步伴随操作说明，帮助学生在学习的同时进行仿真操作练习。
7.练习模式：虚拟仿真软件提供人性化的操作方式，简便、快捷、明了，有充分的提示引导信息，如以高亮或手形图标结合说明文字提示下一步操作。
8.智能考核：考核形式包括题目考核与操作实训考核两部分内容。
其中题目考核形式包括单选题、多选题以及判断题；操作实训考核包括：视觉系统硬件搭建、视觉设备的拆解与搭建、控制案例以及常见故障的处理及设备保养维护四大部分内容。
考试模式中屏蔽了操作提示，并对学生的每一步操作的正确性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。
三、辅助功能
●自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应可通过引擎驱动，包括软件功能参数也可通过引擎驱动。用户可在工程中对自定义开放参数进行修改，保存后重新发布，修改内容立即生效。
四、虚拟仿真开发平台功能
●1.网页在线开发：虚拟仿真开发平台需是基于HTML5和WebGL的虚拟仿真软件开发平台，无需安装任何第三方软件，直接使用浏览器打开网页即可进行虚拟仿真软件功能开发。
2.跨平台运行：虚拟仿真开发平台需是基于浏览器的开发平台，通过情境化教学引擎开发的作品支持跨平台跨终端运行。
3.网页版零起点开发：虚拟仿真开发平台需摒弃计算机语言的程序代码开发，在网页版虚拟仿真开发平台中选择使用网页版可视化逻辑图、网页版可编辑表格或网页版低代码等进行功能开发，同时还支持友好的界面操作。
4.虚拟仿真提供PLC通讯接口，支持对接。
五、相关软件功能
（一）电动机PLC控制线路的安装与调试仿真软件
运行环境
可在windows系统电脑端浏览器直接运行﹐可支持的浏览器需包含：谷歌浏览器、火狐浏览器、Microsoft Edge 浏览器等。
虚拟场景
●虚拟设备：电动机、PLC、电源开关等外形尺寸与真实设备相同，并拥有高度逼真的外观和显示界面。
虚拟场景：进入教练模式后，即进入逼真的实验室环境，如电动机、木桌、讲台、实验器材等，给人以身临其境之感。
交互方式
●通过点击首页相应模块并进入，选择学习的内容。学习内容包括电气接线、程序编制、系统运行。电气接线流程中，根据语音字幕或高亮等提示，点击触发接线的流程。程序编制流程中，根据语音字幕提示，点击相应按钮进行程序的编制。系统运行流程中。根据语音字幕或高亮提示，用户点击相应的零件或按钮即可完成系统运行的流程。
电气接线
1.软件简介
阅读文字，了解该软件包含的学习内容。
2.安全守则
阅读文字，了解该实验所需注意的安全守则。
3.连接PLC电源
（1）连接开关电源L端与PLC的L端。
（2）连接开关电源N端与PL的M端相连。
4.连接PLC输入部分
（1）1M端与M端相连。
（2）连接I0.0和热继电器FR输入端。
（3）连接I0.1和启动按钮SB2输入端。
（4）连接I0.2和停止按钮SB1输入端。
（5）1M端接入开关电源V+。
（6）L+端连接各个输入COM端。
（7）接入开关电源V-。
（8）将L+端与已连接好的各个输入COM端连接。
5.连接PLC输出部分
（1）连接Q0.0与KM1线圈输出端。
（2）将Q0.1与KM2线圈输出端连接。
（3）将Q0.2与KM3线圈输出端连接。
（4）将各个输出COM端相连。
（5）输出端和开关电源V+相连。
（6）将1L与开关电源V-连接。
程序编制	
1.安全守则
阅读文字，了解该实验所需注意的安全守则。
2.实验目标
阅读文字，了解该实验的实验目标。
3.网络一
（1）执行第一个操作指令“| |”。
（2）文本框输入I0.1。
（3）执行第二个操作指令“| / |”。
（4）文本框输入I0.2。
（5）文本框输入I0.0。
（6）文本框输入T37。
（7）文本框输入Q0.1。
（8）执行第三个操作指令“（ ）”。
（9）文本框输入Q0.2。
（10）点击箭头↑。
4.网络二
（1）执行第一个操作指令“| |”。
（2）文本框输入I0.2。
（3）执行第二个操作指令“| / |”。
（4）文本框输入I0.2。
（5）文本框输入I0.0。
（6）执行第三个操作指令“（ ）”。
（7）文本框输入Q0.0。
（8）点击箭头↓。
（9）文本框输入Q0.1。
（10）执行第三个操作指令“TON”。
（11）文本框输入T37和50。
（12）文本框输入Q0.0。
（13）点击箭头↑。
5.网络三
（1）执行第一个操作指令“| |”。
（2）文本框输入Q0.0。
（3）执行第二个操作指令“| / |”。
（4）文本框输入I0.2。
（5）文本框输入I0.0。
（6）文本框输入Q0.2。
（7）执行第三个操作指令“（ ）”。
（8）文本框输入Q0.0。
系统运行
1.软件简介
阅读文字，了解该软件包含的学习内容。
2.安全守则
阅读文字，了解该实验所需注意的安全守则。
3.运行步骤
（1）初始化。
（2）加载STL。
（3）运行RUN。
（4）按下绿色启动按钮。
（5）急停红色停止按钮。
（6）STOP按钮。
（7）案例复位按钮。
（8）PLC系统运行结束。
考核
点击右上角功能中的“考核”按钮，进入电动机PLC控制线路的安装与调试考核模块。考核模块包括电气接线考核、程序编制考核，可自由选择考试的内容。考核模式中的步骤与练习步骤一致，但去除了提示，主要考查使用者对电动机PLC控制线路的安装与调试步骤的掌握程度。交卷后可查看所得分数以及每一步的得分详情，
辅助功能
1.通过鼠标点击完成接线的连接；
2.操作完成后系统自动完成打分。
电气接线评分标准	电气接线考核总分42分；考核模块共21个接线步骤；每个接线步骤为2分，正确操作得2分；提示一次扣除当前步骤一半分数，提示次数限制三次；跳过一次当前步骤不得分并且当前步骤执行跳过，跳过次数无限制。
程序编制评分标准
程序编制考核总分58分；考核模块共44个编制步骤；前14个编制步骤每个为2分，后30个编制步骤每个1分，正确操作得当前步骤满分；提示一次扣除当前步骤一半分数，提示次数限制三次；跳过一次当前步骤不得分并且当前步骤执行跳过，跳过次数无限制。
	项
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	04
	5G DTU/CPE
	（1）支持频段：5G NR：N1/N28/N41 /N77/N78/N79
FDD LEE，TDD LTE
（2）无线：2*5G模组，Nano卡，支持GPS/GLONASS/Beidou/ Galileo
（3）网口：2*GE 10/100/ 1000Mbit/s自适应口
（4）工业接口：2*RS485, 1*RS232
（5）工业功耗：<30W
	台
	1 



七、履约验收
1.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
2.招标文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
3.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。
4.采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

八、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。
3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

九、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

十、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十一、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
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	甲 方：苏州工业职业技术学院
	乙  方：

	送达地址：苏州吴中越溪国际教育园致能大道1号
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	联系人：
	联系人：
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	税  号：12320500466949074Q
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根据苏州市政府采购招标编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0407号的招标文件、乙方的投标报价文件及中标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏州工业职业技术学院智能车间装备集成与应用技术虚拟仿真资源建设（第2期）项目的相关事项协商一致，签订本合同书。
一、采购内容、总金额、交付期限及交付地点：
1、采购内容：详见招标文件第四章。
2、合同总金额：￥           元（大写：                 ）。合同总价包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。
3、交付期限：
4、交付地点：
二、付款步骤：
1、履约保证金：
1.1合同签订生效后，乙方收到甲方缴款通知单后的五个工作日内，乙方应向甲方交纳成交金额的5%作为履约保证金，待乙方履行完合同义务后，由乙方凭甲方的收款收据自行申请履约保证金无息退还。
1.2履约保证金递交方式：以支票、转账、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2、付款：
合同签订生效后的一个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后的15个工作日内，乙方向甲方提供下列(A、B、C)单据后，甲方支付剩余合同总金额。
A、送货回单、结算清单；
B、合法有效的增值税普通发票；
C、验收合格的书面证明及质保单。
3、付款方式：银行转帐。
在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
若乙方向甲方提供的发票为虚假、违法、无效或过期的，甲方有权暂不支付该笔款项，并有权要求乙方提供合法有效的发票。此时甲方不承担任何逾期付款违约责任，一切损失由乙方自行承担。
三、质量：
1、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的虚仿资源；
2、虚仿资源质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、虚仿资源验收包括；数量、质量、性能和乙方承诺的其它指标。
四、检测、验收要求（根据招标文件要求、乙方的投标文件及国家有关规定验收通过）：
1、政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》；在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。
2、验收步骤：
第一步：对所有材料、设备验收：
所有材料、设备进场前须提前通知甲方，由甲方或委托第三方对其进行检测验收合格后方可进行实施，验收内容包括但不限于标的物的品牌、型号、规格、性能、数量、外观、随机资料、包装及技术资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）。
第二步：待项目所有产品安装调试完毕、整体建设完成后，对整个项目的验收。
乙方所供产品必须与投标文件中承诺的技术规格、品牌、型号、配置及质量标准完全一致，若出现验收不合格的情况时，则甲方以书面形式通知乙方在规定的时间内更换符合要求的产品；逾期未更换的，甲方可解除合同并追究赔偿责任，并不予结算相关费用，相关损失和责任由乙方承担。
3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
五、质量保证和售后服务要求：详见乙方投标文件。
1、质量保证
1.1所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求并符合国家质量标准；其质量及各项技术标准应当符合国家相关产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准；非标准设备按招标文件约定的技术要求和规范。
1.2如乙方提供的产品质量不能符合相应的中国国家标准及行业标准, 甲方有权要求降价/换货/退货/拒收部分甚至整批货物，乙方对此承担全部责任并应赔偿甲方因此所遭受的损失。
2、售后服务
2.1免费质保期：所有虚仿资源提供免费质保期两年，自验收合格之日起计算。在质保期内发生的任何技术和机械上的问题，设备提供商全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。提供7*24小时运维服务，乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内响应需方提出的维修服务要求，在8小时内赶到现场，24小时内处理完毕，以确保用户正常工作。乙方应严格遵守服务合约，项目完成以后，如甲方有需要乙方配合的服务，乙方必须予以配合，协助甲方完善项目内容。
2.2在质量保证期间出现同一故障三次发生/故障原因不明/故障不能排除等产品不能正常使用或乙方未及时提供售后服务的情况，甲方有权要求延长质量保证期/更换设备/更换零部件/退货，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失。
六、所有权及知识产权
乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。
七、违约责任 
1.甲方违约责任及违约金支付：
①在合同生效后，甲方无正当理由要求终止项目的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
②甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。
2.乙方违约责任及违约金支付：
①乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
②乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
3.本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。
八、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、合同的解除和转让
1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
③经甲方【2】次验收不合格的，甲方有权解除合同。
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4.合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Hlk31709859]十、争议解决方法
1、因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。
2、因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、合同经甲乙双方代表签字盖章可生效。合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等的法律效力。
2、双方文首所确认的送达地址、联系人、联系方式为双方平时函件和法律文书的送达地址、联系人和联系方式，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，否则自行承担由此引起的不利后果。
3、下列文件为本合同不可分割部分：
① 成交通知书；              ② 乙方的响应文件；
③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标文件及其附件；        ⑤ 合同附件；       ⑥补充协议
以上与本合同具有同等法律效力。 
（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：
[bookmark: _Toc105397795]年    月    日                            年    月    日
[bookmark: 评分要点]第六章  评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：
(一）价格分：10分
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（二）技术响应情况（30分）
根据招标文件要求酌情打分，所有技术指标均满足或优于采购需求的得30分。
标注“▲”的为重要技术指标，每有一处负偏离扣2分，投标文件中需提供软件功能截图作为证明材料加盖投标单位公章，未提供的视为负偏离。（10分）
标注“●”的为次要技术指标，每有一处负偏离扣1分，投标文件中需在偏离表（技术、商务）中逐条响应。（20分）
（三）技术方案（30分）
1.项目管理和实施方案（12分）
根据供应商对本项目整体管理方案和实施的科学性、可行性、先进性、合理性、完善程度进行整体评价，包括但不限于：
（1）项目实施计划；
（2）项目组织方式；
（3）项目进度控制；
（4）项目汇报沟通机制。
上述每项应逐条叙述，方案内容完整、条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。
2.培训方案（6分）	
针对本项目提供详细的培训方案，包括但不限于：
（1）培训策略；
（2）培训内容；
（3）培训日程。
上述每项应逐条叙述，方案内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
3.售后服务方案（6分）	
针对本项目提供详细的售后服务方案，包括但不限于：
（1）质保期内服务方式；
（2）质保期外服务标准；
（3）质量保证措施。
上述每项应逐条叙述，方案内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
4.故障及应急处理方案（6分）
针对本项目提供详细的故障及应急处理方案，包括但不限于：
（1）故障应急响应小组设置；
（2）故障处理响应时间；
（3）故障处理方式。
上述每项应逐条叙述，方案内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
（四） 功能演示（18分）
投标单位需提供下述功能的系统形式演示，演示时间为15分钟，满分18分。
1.演示智能产线搭建与MES应用调试虚拟仿真的“智能产线整体认知”功能（6分）：
（1）通过动画、文字、语音等形式，学习产线整体加工运行过程；（2分）
（2）包括原料出库（先进先出原则）、机械臂装夹、加工中心、五轴加工、激光打码操作、质量检测（三坐标）、成品入库（视觉检测软件）、AGV小车等环节。（每演示一个装备得0.5分，共4分）
演示全部满足上述功能要求，得6分；功能不满足要求或未提供演示或未采用系统形式演示的不得分。
2.演示智能产线搭建与MES应用调试虚拟仿真的“设备维修和保养”功能（6分）：
软件内置3-5个典型故障案例，用户可根据自身需求进行学习。（选择其中1个案例进行演示）要求：
（1）在故障案例学习的过程中，软件提供高亮、文字、语音等操作步骤引导；（3分）
（2）帮助用户正确进行故障分析维修操作。（3分）
演示全部满足上述功能要求，得6分；功能不满足要求或未提供演示或未采用系统形式演示的不得分。
3.演示智能产线搭建与MES应用调试虚拟仿真的“自主开发”功能（6分）：
（1）所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应可通过引擎驱动，包括软件功能参数也可通过引擎驱动。（3分）
（2）用户可在工程中对自定义开放参数进行修改，保存后重新发布，修改内容立即生效。（3分）
演示全部满足上述功能要求，得6分；功能不满足要求或未提供演示或未采用系统形式演示的不得分。
（注：1.供应商根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
（五）供应商实力证明（6分）
1.投标单位具有智能制造或工业机器人相关虚拟仿真软件的软件著作权登记证书，每提供一个得1分，最高得3分。（3分）
2.投标单位具有虚拟仿真开发平台的软件著作权登记证书。（3分）
（注：投标文件中需提供以上证书复印件并加盖投标单位公章或网络查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。）
（六）业绩（6分）
投标单位自2022年1月1日至今完成过类似项目业绩： 每提供一份合同得2分，最高6分。
（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。  
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