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[bookmark: _Toc16818]
第一章 招标公告
项目概况
新建一类固定监测站招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼获取招标文件，并于2025年8月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc19996][bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSYC-G2025-0046
2.项目名称：新建一类固定监测站
3.预算金额：人民币470万元
4.最高限价：人民币470万元
5.采购需求（简介）：新建一类固定监测站，详细内容见本招标文件第四章 
6.合同履行期限：自合同签订至竣工验收合格之日为止。
7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
[bookmark: OLE_LINK1]8.本项目采购标的所属行业为：工业。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc12425][bookmark: _Toc10196]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK2]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标标准”。
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc23353][bookmark: _Toc18099][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2025年7月15日起至2025年7月21日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。
    地点：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼
方式：接受现场获取或电子获取（凡有意参加投标者持单位介绍信原件(或授权委托书原件)至南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22幢3楼领取招标文件或将单位介绍信原件（或授权委托原件）扫描件发送至代理机构邮箱领取招标文件，邮箱号：413618697@qq.com），未向代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本项目。
售价：300元人民币，售后不退
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc25180][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc3730]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件开始时间：2025年8月4日9点00分（北京时间）
提交投标文件截止时间（开标时间）：2025年8月4日9点30分（北京时间）
地点：南京市金川科技园22幢3楼第三会议室
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc7854][bookmark: _Toc4046]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc22978][bookmark: _Toc4982]自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc19040][bookmark: _Toc6930][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]其他补充事宜
拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
[bookmark: _Toc9925]1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc31174]2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc12133]3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc3351]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
      1.采购人信息
名 称：江苏省无线电监测站
地址：南京市玄武区珠江路280号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：025-83268163
2.采购代理机构信息
名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15358199268
3.项目联系方式
项目联系人：陶智慧
电话：15358199268
[bookmark: _Toc6401][bookmark: _Toc28996]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省无线电监测站
电话：025-83268163  
地址：南京市玄武区珠江路280号  

	2
	采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司
联系人：陶智慧 15358199268
联系地址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

	3
	项目名称：新建一类固定监测站
采购编号：JSZC-320000-JSYC-G2025-0046

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本项目不收取投标保证金

	7
	投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。）

	8
	投标文件开始接收时间：详见招标公告
投标文件接收截止时间（开标时间）：详见招标公告
投标文件接收地点（开标地点）：详见招标公告

	9
	投标报价：
所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

	10
	现场勘察要求：
详见招标文件第四章

	11
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网等。
2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。在进行资格性审查的同时，代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他招标文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	13
	招标代理服务费：
本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付，费用包含在报价内，请供应商投标时自行考虑，不得单列。
（1）代理费以中标价为基础按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号× 90 %（折扣率）计费，向代理机构支付招标代理服务费。
（2）评委费由中标供应商按实际发生支付。

	[bookmark: _Toc4722][bookmark: _Toc8580]14
	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章联系人。
2、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期；
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏益诚建设工程咨询有限公司 陶智慧
联系电话：15358199268
通讯地址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼

	15
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。


[bookmark: _Toc25653]一、总 则
[bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc23534][bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc25955][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc27367][bookmark: _Toc29463][bookmark: _Toc13876]2.定义
2.1本文件中采购代理机构为 江苏益诚建设工程咨询有限公司；采购人为江苏省无线电监测站；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc9879][bookmark: _Toc18001]3.政策功能
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc4097][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc25041]3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc11271]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc957][bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc28845][bookmark: _Toc32255]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc25826][bookmark: _Toc15035]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc14565][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc9317][bookmark: _Toc17388][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标，即投标人如同时参与多个分包（如有）投标，则应按分包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc20675][bookmark: _Toc22007]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。
[bookmark: _Toc26144][bookmark: _Toc7194][bookmark: _Toc17242]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc10109][bookmark: _Toc7806][bookmark: _Toc9392]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc8401][bookmark: _Toc11405][bookmark: _Toc30894]9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应（投标）文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc20016]10.投标文件的组成
[bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc13514]10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※投标函（投标申请及声明）
（2）※开标一览表 
（3）分项报价表
（4）※《商务条款偏离表》
（5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.5 投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
10.6 投标文件的其他部分：
其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc6760]11.投标保证金（本项目不适用）
[bookmark: _Toc5276][bookmark: _Toc31206][bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc6905]12.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc11923][bookmark: _Toc25832][bookmark: _Toc30072]13.投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc27455]13.1供应商应按本款下述规定以及供应商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。
13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。
13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc12441][bookmark: _Toc6009][bookmark: _Toc30278]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc2992][bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc23851]14.投标文件的密封及标记
14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。
14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（本项目不适用）
14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：
（1） 采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司
（2） 采购代理机构地址：南京市鼓楼区金川科技园22幢3楼
（3） 招标文件编号：
（4） 招标项目包号（如有）：第    包
（5） 招标项目名称：
（6） 供应商的全称、地址、电话和传真。
（7） 写明开标时启封。
14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。
[bookmark: _Toc4617]15.投标的截止日期
[bookmark: _Toc32673]15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。
15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。
15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。
[bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc9441][bookmark: _Toc23284][bookmark: _Toc6201]16.迟交的投标文件
    在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。
[bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]17.投标文件的修改或撤回
[bookmark: _Toc29000][bookmark: _Toc11257]17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。
17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。
17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc24672]五、开标与评标
[bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc19936][bookmark: _Toc19919][bookmark: _Toc6944]18.开标
18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，签名报到和递交投标文件等事宜。
18.2供应商必须在投标截止时间前签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。
18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
18.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。
18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc20928][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc20823303]19.评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc28287][bookmark: _Toc12765][bookmark: _Toc29190][bookmark: _Toc16496]20.对投标文件的资格性审查和符合性审查
20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
★在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、配置要求和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（6）不同供应商的投标文件相互混装；
（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目不适用）
（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（13）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
20.6供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)并提供相应证书，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
20.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc12218][bookmark: _Toc3193][bookmark: _Toc22996][bookmark: _Toc13685]21.投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc14697][bookmark: _Toc12818]22.对投标文件的详细评审
22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
22.4评审因素包括投标报价、技术方案、实施方案、技术要求等
22.5评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc9710][bookmark: _Toc3196][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc29604][bookmark: _Toc26838]23.评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc18327]23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc24008]24.无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；（本项目不适用）
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价；
（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）供应商的报价超过了采购预算的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）提供虚假材料或虚假响应招标文件的；
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
24.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
[bookmark: _Toc17060][bookmark: _Toc32421][bookmark: _Toc16843]25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc3616][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc19503]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc8081][bookmark: _Toc26865]26.确定中标供应商
[bookmark: _Toc7377]26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
26.5若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
26.6中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
26.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc2792][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc27888][bookmark: _Toc4684]27.中标的通知
27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
27.3中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc25375][bookmark: _Toc8246][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc30763][bookmark: _Toc24788]28.签订合同
[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc20112]28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29. [bookmark: _Toc16752]招标代理服务费
详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc12762][bookmark: _Toc4253]七、质疑
[bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc13735][bookmark: _Toc29403]30、质疑
30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。
30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
八、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc23559]
第三章 评标标准
[bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc25032666]（一）评标方法
本项目采用综合评分法。
（二）评标标准
（1）国家政策导向
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
	序号
	评审
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	2
	技术方案
（8分）
	1.由评委对各投标人提供方案的先进性、实用性、开放性、安全性、可靠性等方面进行综合评议，方案技术领先、操作实用、功能齐全并支持扩展、安全可靠得2分，方案的基本性能描述简单得1分，未提供或不适用于本项目的不得分。
2.根据投标人提供的针对本项目设计方案（包括硬件配置、软件功能、与现有监测网兼容性、联网方案、天线架设及机房等配套设施设计方案、集成安装、防雷接地等）进行评价。
投标人提供的设计方案描述详细、合理，完全满足招标人使用要求，得6分；
投标人提供的设计方案描述简单，基本满足招标人使用要求，得3分；
投标人提供的设计方案描述不全，不满足招标人使用要求，得1分。
未提供或不适用于本项目的不得分。
	8

	3
	实施方案（5分）
	根据投标人的项目实施方案，从供货、安装、调试、测试、培训、验收等进行评价。投标人需要详细介绍系统方案，系统方案中须对系统实施方案、组织计划、项目管理方案、项目负责人情况、验收方案等做详细说明。
实施方案合理可行、科学、合理、实用得5分；
实施方案简单、基本可用得2分；
实施方案不全得1分；
未提供或不适用于本项目的不得分。
	5

	4
	技术要求（15分）
	1.主要功能要求（满分4分）
	符合技术要求“主要功能要求”的，得满分4分。有一项不满足的，扣1分，扣完为止。未响应的视同不满足。
	15

	
	
	2.主要指标要求（满分7分）
	此项满分7分。符合技术要求“主要指标要求”的，得7分。其中带★项为关键指标要求，有一项不满足条件的投标无效；带▲项为重要指标要求，有缺项或少项或负偏离或未响应的有一项扣1分，扣完为止；
（注：针对带▲项，投标人应标时需要提供第三方机构出具的检测报告扫描件或影印件作为评分依据，报告上须具备CMA或CNAS标识，第三方检测机构不得与被检测企业及法人、实际控制人、股权关系等有关联关系，检测报告必须出具明确的检测报告结论，投标响应表内容与检测报告内容不一致或未提供检测报告的视为缺项。）
	

	
	
	3.配置要求（满分4分）
	此项满分4分。符合技术要求“配置要求”（带☆项的除外）的，得分2分。有缺项、少项、负偏离或未响应的有一项扣1分，扣完为止。在符合的基础上，由评委对本要求带☆项的部分进行综合评议，方案最优者加2分。
	

	5
	联网能力（4分）
	投标人具备无线电监测管理一体化平台原子服务接入能力的得4分，包括以下两种方式：
1、投标人具备符合《超短波或无线电监测管理一体化平台技术规范》相关接入能力，并提供国家无线电监测中心检测中心提供的设备操作服务接口能力测试报告。满足得2分。（提供具备CMA、CNAS标识的报告复印件并加盖公章。测试报告需包含规范要求的全部33项测试，包含Stream和FTP两种模式，测试项目不完整或有未通过项不得分）
2、投标人具备符合《超短波监测管理一体化平台技术规范》相关接入能力，并提供国家无线电监测中心检测中心提供的监测管控系统测试报告。满足得2分。（提供测试报告复印件并加盖公章）
	4

	6
	现场演示（28分）
	投标人对空间谱同频信号分离在现场演示：
1、演示多通道空间谱测向设备对同频混叠信号测向能力。现场采用至少三个同频发射的对讲机同时对讲通话，要求系统同时显示各对讲机信号的来波方向。满足得4分；
2、演示多通道空间谱测向设备对同频混叠信号测向自动判别能力。在第一项演示的基础上现场专家随机指定演示对讲机开机或关机，要求系统能够实时显示各对讲机来波方向及数量。满足得4分；
3、演示多通道空间谱测向设备对同频混叠信号分离能力。现场采用至少三个同频发射的对讲机同时对讲通话，要求完全分离出各对讲机来波信号并将每一个对讲机通话语音进行还原，并分别单独播放。每一个对讲机对讲内容由现场专家确定。满足得4分；
4、演示多通道空间谱测向设备对同频相干信号测向能力。通过射频信号发生器设备外接功分器，功分器一端连接信号发射器，另两端分别连接两个发射天线，两个发射天线与测向接收天线的夹角不小于20°；将测向接收机的测向体制选择为空间谱、信号数量设置为2，系统能够对同频相干信号进行识别和测向，两路信号的频率应完全一致、无频差，同时呈现瀑布图。满足得4分。
5、演示软件功能。（1）系统软件能够实现数字对讲信号识别和解调，支持包括但不限于DMR、DPMR、NXDN等主流数字对讲标准通信协议解析，具备语音信息解调能力，能实时还原话音内容。根据不同制式的数字对讲信号，可分别提供眼图、星座图等图形展示内容。过程精准、顺畅、稳定。满足得4分。（2）演示软件监测功能，包括单频点测量、频段扫描、多频点中频分析、数据保存和回放、报表生成功能，软件运行稳定、流畅且贴合监测工作要求。由评委对此部分进行综合评议，满分8分。
（演示所需设备、软件由投标人自备。）
	28

	7
	业绩
（5分）
	提供2023年1月1日至开标日，投标人具有空间谱无线电监测站集成的同类项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。（提供合同扫描件盖公章）
	5

	8
	售后服务及承诺（5分）
	1.由评委对各投标人针对售后服务、供货、商务、培训等制定的方案进行综合评议，满足招标文件要求的得3分。有一项不满足的，扣1分，扣完为止；
2.投标人承诺中标后设立本地服务点并提供驻点工程师的，得2分。（提供承诺书并加盖公章）
	5

	合计分值
	100



[bookmark: _Toc228]
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第四章 招标技术规格及要求
[bookmark: _Toc258][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc2516]一、概述
本项目在南京禄口国际机场附近建设1个固定监测站，按不低于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3 号）中一类固定监测站标准建设，并具备航空GNSS干扰实时预警排查功能。项目建成后能实现对南京禄口国际机场附近区域内无线电监测覆盖，全面、准确、动态掌握频率信息和无线电台（站）信息，掌握重点频段的无线电频谱资源情况。
根据上述要求，结合江苏省无线电管理工作实际需求，本项目监测站所需进行的工作包括： 
1、 新建一套满足一类固定监测站标准的监测、测向系统（含配套软件系统和天馈系统）。
2、 监测测向和动环设备需进行原子化服务封装并接入到江苏省无线电管理一体化平台，相关服务化改造需通过第三方测试验证。 
3、建设配套控制和网络设备、电源设备、门禁、视频及环境监控设施、消防设施、空调、防雷接地等。 
4、对室内和室外设施进行必要的改造，以满足设备安装。 
5、航空频段专项监测、ADS-B监测、卫星导航干扰信号监测、数字对讲/数字集群等专项监测能力。
[bookmark: _Hlk188302108]6、建设1套航空GNSS干扰实时预警排查系统，包括建设1个航空GNSS无线电监测节点和专用监测天线，1套航空GNSS干扰监测测向模块，在省监测站建设高性能专用存储服务器1 台，存储航空GNSS节点通过网络自动上报的监测数据；同时基于无线电管理一体化平台，建设监测控制及展示软件系统1套。 
7、建设1套用于监测测向设备测试、无线电信号分析和实验的智能信号源，支持发射常见的通信信号、调制信号和卫星信号。 
本项目以“交钥匙工程”模式实施，具体要求如下：​
1、站址确定与建设：中标人须配合采购人在备选站址中确定最终建设站址，并完成固定监测站建设工作，确保项目整体交付使用。​
2、费用承担：铁塔、机房等基础配套设施的建设或改造费用由中标人全额承担。在本项目质保期内，须提供铁塔、机房等基础设施的免费使用权，相关费用须包含在投标报价中。
[bookmark: _GoBack]3、实地勘察：投标人如需勘察可联系采购人在2025年7月22日（联系人：倪主任，联系电话：025-83268162/025-83268160），前往采购人指定的备选站址进行实地勘察，全面评估基础配套设施建设或改造成本，并自行承担勘察相关费用。因未进行实地勘察导致的报价风险，由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc20597]二、总体技术要求
《中华人民共和国无线电管理条例》（2016年11月11日修订）；
《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）；
《“十四五”国家无线电管理和发展规划》
《江苏省“十四五”无线电管理发展规划》；
《江苏省无线电管理技术设施建设实施意见（2018-2020年）》；
财政部、工业和信息化部《关于印发“无线电频率占用法使用管理办法的通知》（财建〔2012〕158号）；
国家《超短波频段监测基础数据存储结构技术规范》《超短波频段监测网接口报务规范》《无线电监测管理数据库》等技术标准和规范；
国家无线电监测中心《超短波监测管理一体化服务接口规范》；
《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试方法》（2015-0708T-YD）；
《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（YD/T2675-2013）；
《超短波频段频谱占用度测试技术规范》（试行）；
《频谱监测手册》（国家监测中心2006年翻译出版）；
《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》（GB/T32401-2015）；
《无线电监测机房及配套设施建设规范》（T/RAC 026-2021）；
《无线电监测站雷电防护技术要求》（YD/T 3285-2017）；
其它国家、江苏省及行业规定和标准。
[bookmark: _Toc24292][bookmark: _Hlk188302835]三、主要功能要求
系统应当满足工信部、江苏省及本项目可研报告中关于省级一类固定监测站的指标要求，具备不少于7×24小时连续监测能力。系统应预留更新升级接口，具备二次开发能力。
[bookmark: _Toc14511]（一）固定监测站功能要求
1、具备一类站基本监测功能
包括：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、I/Q数据采集、无用发射测量、信号识别及分析、发射机类别识别等。
2、固定频率监测
可对指定频率信号进行实时监测，并对信号参数进行测量，测量结果符合ITU-R建议的相关参数的规范要求。
测量过程中可对监测信号进行实时解调、监听、录音，可实时显示信号中频频谱和电平流图。
3、信号自动对比分析
在扫描过程中可自动进行背景噪声计算、信号提取，并与数据库进行比对，判别信号的属性，并对对应频率进行提示告警。
4、电磁频谱背景自动对比分析
系统在扫描过程中可自动计算、生成电磁频谱背景信号样本并将其存入数据库中，在实际扫描监测过程中自动与其进行对比分析，实时发现新出现的信号，对新发现的信号进行提示告警。
5、电磁环境测量
可实现对覆盖区域电磁环境进行扫描测量，包含快速扫描、频段扫描和离散频表扫描。
（1）快速扫描监测
对频段范围内信号进行快速扫描监测，在扫描的同时实时测量各频率信号幅度，实时显示监测频段信号的扫描频谱图。
（2）频段扫描监测
对指定频段内信号按设定的参数进行扫描监测，在扫描的同时可识别频段内的合法已知信号和非法未知信号。扫描监测过程中可实时显示频段扫描频谱图和瀑布图，并进行该频段的时间占用度统计，生成符合国家规定格式的占用度报表。可以通过与频率台站库比对，当发现未知信号时，系统以醒目的颜色并有声音提示的方式自动告警。
可实时在频谱上拾取频点进行监听。
可以在单个监测通道内进行多个频段（不少于5个）的频段扫描分时多任务监测工作，循环监测，分别进行不明信号识别、占用度测试等任务，并可以导出word报表。
（3）频表扫描离散监测
对多个已知频率按设定的参数进行扫描监测，识别非法或异常信号，频率表序列可存储并直接调用。扫描监测过程中可对各信号进行实时测量，测量结果符合ITU-R建议的相关参数规范要求，同时显示频表扫描频谱图和瀑布图，并进行该频表的时间占用度统计。
对感兴趣频点，可通过在频谱上拾取该频点进行监听。
6、多频点中频分析
可对多个频率进行中频测量分析，实时测量各频率电平、场强、占用带宽、调制度等，实时显示信号频谱，可设置各频率测量间隔时间。
对单个频率的频谱监测参数可以分别或统一设置。有监听功能，有最大值、最小值、平均值、实时值等功能。
7、广播电视声音及图像信号监测
可对广播信号监测，可对录制的音频文件事后回放。
可对模拟电视（PAL、SECAM、NTSC）、国标地面数字电视（DTMB）解调音视频图像，可对录制的音视频文件事后回放。
可进行声音转文字提取以及对关键字的识别和告警等。
8、无线电测向及测向数据回放
具备相关干涉仪和空间谱估计双测向体制，可自动切换。可实现单频测向、扫描测向、宽带测向功能。可对指定频率信号按设定的参数进行测向，在测向的同时可对信号中频频谱进行监测，可在电子地图上绘制示向线并显示测向结果。
可对过去不少于24小时内出现过的干扰信号测向定位。
具备对同频信号分离测向能力。
9、实时多任务
根据任务需要，可实现监测和测向任务同时进行。由一台单通道监测接收机和一台多通道测向机分别实现单通道宽带监测和多通道宽带测向同时进行，在用户不需要测向作业时，可将多通道测向系统用于监测作业。固定站中不同的监测通道可以由不同的用户使用。
实现宽带监测、多通道宽带测向同时进行，满足对 “监测、取证”和“测向、定位”同步进行的工作需求。
10、电子地图应用
在电子地图上可直观展示监测站位置及运行状态，同时也可和台站库相关联展示台站位置信息。
可实时显示测向示向线和示向度。
电子地图可进行放大、缩小、拖动、漫游、标注、测距等操作。
电子地图信息可定期更新。
11、专项监测
（1）数字对讲/集群解调
支持DMR、NXDN、DPMR、C4FM数字对讲标准通信协议解析。包括色码、主叫号、被叫号、短信和语音等，声码器支持DVSI/清华/解理工等。
支持PDT、TETRA、B-TrunC协议解析，可实现语音解调或短信解码。
（2）民航无线电监测
[bookmark: _Hlk194917640]1）具备对航空专用通信和无线电导航等频段的监测能力，主要包括针对甚高频航空移动系统、广播式自动相关监视系统（ADS-B）、仪表着陆系统、全向信标台、测距系统、卫星跟踪飞机航行线路系统、空管一次雷达系统、空管二次雷达系统、全球卫星导航系统（GPS）、全球卫星导航系统（北斗）。
2）具备干扰预警能力。
3）具有数据挖掘与分析功能，能够对报警数据和监测数据进行融合，全面了解电磁环境及信号情况。
4）具备数据采集自动化、信号处理自动化、任务切换智能化能力。
5）具有对ADS-B自动识别和GNSS信号质量分析功能。
12、矢量信号分析
能自动识别信号的调制类型。识别类型包括：CW、AM、FM、ASK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、2FSK、4FSK、MSK等。能对模拟信号进行解调，对数字信号可描绘信号的频谱图、矢量图、星座图和眼图，测量其码元速率并给出码流图。
13、数字荧光谱
支持数字荧光谱，通过色谱图可方便的观察到同频干扰信号。
14、联合监测测向
支持与市区其他带测向能力的固定站进行多站联合监测、交汇定位。
15、监测数据存储及处理
（1）监测数据存储
监测数据照国家统一的格式和协议在本地进行存储，具备不低于60TB、7天本地存储能力。
（2）IQ数据离线分析
可存储信号IQ数据，用于事后离线分析，内容包括频率测量、电平测量、占用带宽测量、调制测量等。
（3）监测数据统计分析
可根据监测任务需要生成符合《超短波频段频谱占用度测试技术规范》（试行）及其他相关技术规范的占用度数据及占用度报表，如信道占用度、频段占用度、监测日报表和监测月报表等，监测日报表需提供EXCEL、Word两种格式。能够按日、周、月、季度等粒度统计并导出监测记录及监测时长,并支持按时间段、频段、用户统计监测时长。
（4）数据库管理
系统建立有台站数据库、频率数据库、监测数据库（原始数据、样本数据、非法信号数据）等。台站数据库符合国家相关标准，支持台站数据的导入、导出。可对采集的原始数据、样本数据和发现的非法信号、合法不明信号进行存储、入库，方便事后用于信号自动对比分析。
（5）可指配频率分析
可通过对频率占用情况的分析，得出用于指配的频率。
（6）台站核查分析
可结合管理部门的无线电台站数据库，由已登记的台站技术参数主导监测系统，实施对该台站技术参数的各项检查性测量。
将监测的台站用频数据与批准的参数进行比对，找出参数异常，并给出具体的异常参数及异常概率等情况。
（7）互调干扰分析
通过选定的分析模式，可进行在线多阶交、互调干扰分析并进行相关性的扫描识别，产生干扰分析结果。能够按照标准格式提供监测日报、月报。
16、系统遥控
通过网络，远程控制无人值守监测站设备电源的开关机，并对机房环境参数进行监测；
通过网络，实现对无人值守机房视频图像的远程监视。
17、联网功能
遵循国家统一的技术标准和规范要求，能够联入省无线电监测指挥中心，实现由省指挥中心直接控制和调度；
联网协议遵循国家无线电监测中心关于超短波无线电监测网建设规范，满足《超短波监测管理服务接口规范》以及《无线电监测网传输协议（RMTP）》的要求。
18、系统自检
可对系统中的主要组成部分进行自检，通过列表形式显示自检结果，确认设备是否正常工作或确定设备的故障部位，实时掌握系统状态。
19、提供原子服务接入无线电管理一体化平台，实现接口标准化，方便以后集成国家、省级一体化平台。
20、根据《国家无线电办公室关于开展全国无线电频谱使用评估专项活动的通知》配备相关测试软件或模块。
（1）按照上述通知中《公众移动通信频段评估工作说明》开展测试，并能调整频段和其他测试参数。
（2）按照上述通知中《测试数据存储要求》存储数据。
（3）若国家对此工作有新的要求提供免费升级。
[bookmark: _Toc27065]（二）航空GNSS干扰实时预警排查系统功能要求
1、对监测采集的数据进行自动化解析分析，包括航班的航班号、ICAO编号、所属航空公司、呼号、经纬度、高度、速度、航向、截获时间、各航班的信号电平强度等。
2、地图展示功能：在电子地图上动态展示监测空域航班的实时轨迹及移动趋势。
3、在地图上实时展现各航班GNSS受干扰的时间、位置、高度等信息，并基于这些信息，推测地面干扰源的大概分布区域。
4、支持导入空管部门干扰申诉表、运营商GNSS异常基站表进行自动分析比对。
5、支持根据历史监测数据，分析干扰出现的时间规律、地点规律，并生成报表。
6、系统内部建立有对机场、航空公司、航班号等二、三、四字的编码数据库，并提供编码互译功能。
7、本系统需具备GNSS频段的无线电监测测向功能，支持包括频段扫描、单频测量和单频测向，以及GNSS原始观测信息的实时监测、数据采集，可实现实时干扰监测与测向，和事后测量分析。
8、本系统需具备良好的开放性与可扩展性，提供标准化的接口及数据格式，并开放 API 接口。同时，系统应具备与其他同类型GNSS干扰预警系统进行数据交互、业务协同的能力，以及集成同类型监测节点的能力，以实现系统间的互联互通与资源整合。
[bookmark: _Toc29263]（三）智能信号源功能要求
1、高功率智能信号源
（1）具备常见模拟信号和数字信号的发射能力，能够提供常见的各类公网信号、专网信号以及考试作弊信号，例如GSM、FM、TETRA、DMR、DPMR、PDT、LoRa、2FSK、CLOUD5、CLOUD6、CLOUD8、TKF6、XSERVER2等常见信号，并可以发射CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK、脉冲雷达、捷变雷达等调制信号。发射源控制软件可控制发射多种信号；
（2）支持远程控制多个信号源的参数变化、发射、停止；
（3）控制模式：中心控制软件可以通过公网控制信号源；周期信号发射功能。分布式智能信号源支持各种信号的周期发射功能，用户可以设定发射和空闲时间，实现各种占空比的信号发射。
2、卫星智能信号源
（1）具备卫星信号上行发射功能，支持C波段和Ku波段，可实现C波段和Ku波段信号灵活切换，具备调制方式及带宽可选的优势，支持8PSK、QPSK、APSK、星链等信号；
（2）支持多种控制方式：公网控制、网线直连控制；
（3）支持多种发射模式：常规发射模式和周期发射模式；
（4）支持状态显示功能：信号发射状态和信号发射类型显示；
（5）支持IQ信号更新。
[bookmark: _Toc16542]四、主要指标要求
	序号
	指标名称
	指标要求

	一
	监测测向系统

	1 
	▲监测频率范围
	20MHz～18GHz

	2 
	▲测向频率范围
	垂直极化：20MHz～8GHz
水平极化：40MHz～4GHz（可扩展至8GHz）

	3 
	测向体制
	空间谱估计、相关干涉仪双测向体制

	4 
	监测灵敏度
	≤10dBμV/m （20～3000MHz）
≤15dBμV/m（3～8GHz）
≤20dBμV/m（8～18GHz）

	5 
	场强测量精度
	≤±3dB（平均值）

	6 
	▲测向灵敏度
	垂直极化20MHz～8GHz：
≤15dBμV/m（20MHz～3000MHz）
≤20dBμV/m（3GHz～8GHz）
水平极化40MHz～4GHz：
≤15dBμV/m；

	7 
	▲测向准确度
	垂直极化20MHz～8GHz：
≤1°（20～3000MHz，R.M.S，无反射环境）；
≤1.5°（3～8GHz，R.M.S，无反射环境）
水平极化40MHz～4GHz：
≤1°（R.M.S，无反射环境）；

	8 
	▲测向时效（瞬时信号测向能力）
	≤0.5ms（单次突发信号，垂直极化）

	9 
	▲同频信号分离个数（空间谱估计测向来波数目）（D/λ>1）
	≥5个（非相干信号，20MHz～8GHz）

	10 
	▲最小同频信号分辨角度（空间谱估计测向两个来波测向分辨率）（D/λ>1）
	≤20°（非相干信号，20MHz～8GHz）

	11 
	▲同频相干信号分离个数
	≥2个

	12 
	调制测量能力
	AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK 等；

	二
	航空GNSS干扰实时预警排查系统

	1 
	预警模块接收灵敏度
	≤-90dBm

	2 
	预警模块处理飞行器目标容量
	≥700个

	3 
	预警模块监测天线频率范围
	至少覆盖970MHz～1120MHz

	4 
	预警模块监测天线增益
	≥10dBi

	5 
	预警模块监测天线极化方式
	垂直极化

	6 
	预警模块监测天线驻波比
	＜1.5

	7 
	监测测向模块频率范围
	1GHz～3GHz

	8 
	监测测向模块监测灵敏度
	≤-120dBm

	9 
	监测测向模块压制干扰源测向精度
	≤5°

	10 
	监测测向模块压制干扰源测向灵敏度
	≤-115dBm

	11 
	监测测向模块欺骗干扰源测向精度
	≤5°

	12 
	监测测向模块欺骗干扰源测向灵敏度
	≤-120dBm

	13 
	防水、防尘等级
	达到或优于IP65

	三
	监测接收机技术指标

	1 
	★频率范围
	主用设备覆盖20MHz～18GHz（在不改变设备外观的前提下，具备后续可通过内部选件扩展到40GHz能力）
辅助设备覆盖20MHz～6GHz

	2 
	频率稳定度（0℃～45℃）
	≤±1×10-7

	3 
	监测灵敏度（带宽25KHz）
	≤-110dBm

	4 
	调谐分辨率
	1Hz

	5 
	频率合成器设定时间
	≤1ms

	6 
	相位噪声（fc=1GHz）
	≤-120dBc/Hz@10kHz

	7 
	噪声系数（实时带宽20MHz）
	≤12dB（20MHz～3000MHz）；
≤15dB（3GHz～8GHz）；
≤20dB（8GHz～18GHz）；

	8 
	★实时中频带宽
	主用设备≥2GHz
辅助设备≥500MHz

	9 
	扫描速度（25 kHz步进）
	≥100GHz/s

	10 
	二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）
	≥60dBm

	11 
	三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）
	≥20dBm

	12 
	中频/镜像抑制
	≥90dB

	13 
	电平测量值显示范围
	不窄于-30dBμV～＋120dBμV

	14 
	电平测量分辨率
	0.1dB

	15 
	电平测量检波方式
	AVG，PEAK，FAST，RMS

	16 
	FFT检波器
	需包括自动峰值、正峰值、负峰值、均值、均方根和采样模式

	17 
	静噪
	不少于-30dBμV～＋120dBμV

	18 
	衰减器
	衰减器最大值40dB，可手动按照1dB步进调节至任意衰减值，支持自动衰减模式，设备能够根据输入信号的强弱自动选择合适的衰减值大小

	19 
	输入选择
	预选器部分需由跟踪滤波器和带通滤波器组成。

	20 
	解调方式
	AM、FM、PM、CW、LSB、USB、ISB、pulse、IQ等

	四
	测向接收机技术指标

	1 
	★频率范围
	20MHz～8GHz

	2 
	频率准确度
	≤±1×10-7

	3 
	相位噪声（fc=1GHz）
	≤-120dBc/Hz@10kHz

	4 
	噪声系数（实时带宽20MHz）
	≤12dB（20MHz～3000MHz）；
≤15dB（3GHz～8GHz）；

	5 
	★实时中频带宽
	≥80MHz

	6 
	扫描速度（25 kHz步进）
	≥100GHz/s

	7 
	二阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）
	≥60dBm

	8 
	三阶截断点（低失真模式；中频带宽20MHz）
	≥20dBm

	9 
	中频/镜像抑制
	≥90dB

	10 
	电压驻波比
	≤2.5

	11 
	天线端口最大输入信号功率
	≥15dBm

	五
	监测测向系统监测天线技术指标

	1 
	频率范围
	20MHz～18GHz

	2 
	天线类型
	至少包含垂直极化天线

	3 
	天线端口最大输入信号功率
	≥15dBm

	4 
	天线增益
	-24dBi～2dBi

	5 
	天馈系统驻波比（包含垂直极化/水平极化）
	≤2.5（典型值，至少80%的测试点满足要求）

	六
	监测测向系统测向天线技术指标

	1 
	频率范围
	垂直极化：20MHz～8GHz
水平极化：40MHz～4GHz（可扩展至8GHz）

	2 
	测向通道数
	不少于9通道

	3 
	测向体制
	相关干涉仪、空间谱估计双体制

	4 
	天线类型
	包含垂直极化天线、水平极化天线

	5 
	天线端口最大输入信号功率
	≥15dBm

	6 
	天线增益
	-24dBi～2dBi

	7 
	天馈系统驻波比（包含垂直极化/水平极化）
	≤2.5（典型值，至少80%的测试点满足要求）

	七
	高功率智能信号源技术指标

	1
	频率范围
	150MHz～6000MHz

	2
	带宽
	9kHz～20MHz

	3
	最大功率
	≥10W

	4
	天线增益
	-17dBi～3dBi（在信号源频率范围内）

	5
	天线驻波比
	≤2.0

	6
	频率精度
	≤±2ppm

	7
	频率稳定度
	≤500ppb

	八
	卫星智能信号源技术指标
	

	1
	频率范围
	5.85GHz～6.425GHz(C波段）
14GHz～14.5GHz（Ku波段）

	2
	带宽
	300kHz～56MHz

	3
	最大功率
	≥5W

	4
	天线增益
	≥10dBi（在信号源频率范围内）

	5
	天线驻波比
	≤2.0

	6
	频率精度
	≤±2ppm

	7
	频率稳定度
	≤500ppb


注：带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效；带“▲”项为重要指标要求，有缺项或少项或负偏离或未响应的有一项扣1分，扣完为止。
[bookmark: _Toc11245]五、配置要求
	序号
	设备及软件名称
	主要性能指标
	数量
	数量

	一
	固定站监测测向系统

	（一）
	监测系统
	
	
	

	1
	主用监测接收机
	1）频率范围：20MHz～18GHz
2）实时中频带宽：≥2GHz。
	台
	1

	2
	辅助监测接收机
	1）频率范围：20MHz～6GHz
2）实时中频带宽：≥500MHz。
	台
	1

	3
	配套天线和
安装配件
	1）频段范围：20MHz～18GHz（可分段）； 
2）配套安装线缆、接头等。
	套
	1

	（二）
	测向系统
	
	
	

	1
	测向接收机
	1）频率范围：30MHz～8GHz（垂直极化），40MHz～4GHz（水平极化）； 
2）同频信号分离个数：≥5个；
3）测向通道数：不少于9通道；
4）测向体制：相关干涉仪、空间谱估计双体制。
	台
	1

	2
	测向天线阵和安装配件
	1）频率范围：30MHz～8GHz（垂直极化），40MHz～4GHz（水平极化）； 
2）配套安装线缆、接头等。
	套
	1

	（三）
	专项监测系统
	
	
	

	1
	广播电视声
音和图像信
号监测系统
	含接收天线，可对广播电视信号接收解码输出。支持PAL、SECAM、NTSC、DTMB制式。
	套
	1

	2
	民航无线电监测系统
	具备对航空专用通信和无线电导航等频段的监测等能力
	套
	1

	3
	其他专项监测系统
	支持对数字对讲/数字集群信号进行解析及监听
	套
	1

	二
	航空GNSS干扰实时预警排查系统

	1
	预警模块监测天线
	频率范围覆盖970MHz～1120MHz
	套
	1

	2
	预警模块监测节点
	1）支持 1090ES、UAT和VDL-4等数据链的解析；多通道并行接收、同步处理；
2）模块化结构，便于集成到固定监测站设备机柜内或独立安装；
3）支持内网、4G/5G、WiFi 等有线/无线连接方式。
	套
	1

	3
	预警模块高性能专用存储服务器
	1）高性能 CPU，至少12核心、24线程，主频2.1GHz及以上；
2）内存：128G 或以上；硬盘：32T 或以上
	套
	1

	4
	监测测向模块
	频率范围覆盖1GHz～3GHz，支持航空GNSS压制干扰监测、压制干扰测向、欺骗干扰监测、欺骗干扰测向
	套
	1

	三
	智能信号源

	1
	☆高功率智能信号源
	1）接口：信号发射（N）、GPS（SMA）、公网控制（SMA）。
2）屏幕：≥1.5寸OLED；
3）尺寸：不超过300mm×250mm×60mm
	台
	1

	2
	☆卫星智能信号源
	1）接口：信号发射（N）、GPS（SMA）、公网控制（SMA）。
2）屏幕：≥1.5寸OLED；
3）尺寸：不超过300mm×250mm×60mm
	台
	1

	四
	配套设施

	（一）
	存储、控制和网络设备
	
	
	

	1
	工控机
	CPU不低于20核28线程、主频不低于3.4GHz，内存不低于32G，含一体化键盘鼠标显示器（KVM），正版操作系统及办公软件
	套
	1

	2
	信号采集处理及存储系统
	万兆交换机：单端口交换速率支持10Gbps或以上，端口不低于8口
	台
	1

	
	
	路由器：端口不低于8口，支持VPN专网
	台
	1

	
	
	不低于60T存储器（安装在控制系统中）
	台
	1

	（二）
	电源及防雷
接地
	1）UPS、蓄电池等，满足后备 8 小时工作需求； 
2）室内外防雷接地。
	套
	1

	（三）
	视频图像监控系统
	1） 摄像头，1080P，500万像素，支持人体移动检测；
2） 硬盘录像机：硬盘容量不小于2TB。
	套
	1

	（四）
	站点基础设
施建设
	1） 建设或改造铁塔、机房等基础设施，要求参见《无线电监测机房及配套设施建设规范》（T/RAC 026-2021）、《无线电监测站雷电防护技术要求》（YD/T 3285-2017）以及《移动通信工程钢塔桅结构设计规范YD/T 5131-2019》；
2） 机房应满足监测站点机房环境要求，包括但不限于电源接入、空调、照明、墙面插座、走线布置、墙面和地面处理、防雷接地等；
3） 铁塔高度等相关参数，必须满足机场净空区相关要求。
	套
	1

	（五）
	其他配套
	远程设备开关机、系统线缆、防雷、机柜（防护等级不低于IP55，智能温控，配有照明、排气等模块）、安防、消防等
	套
	1

	五
	配套软件

	1
	监测测向设备软件
	1）监测测向系统软件平台； 
2）声音转文字提取以及对关键字的识别和告警软件； 
3）原子化服务封装。
	套
	1

	2
	GNSS干扰监测及展示软件
	GNSS干扰监测及展示
	套
	1

	3
	智能信号源配套软件
	信号源控制
	套
	1


注：带☆项的部分进行综合评议，方案最优者加2分。
[bookmark: _Toc31738]六、其他要求
1、具备 7×24 小时持续监测并采集数据的能力，同时具备符合一体化平台要求的监测数据采集、计算、存储、传输能力；
2、可通过网络远程监控固定站监测设备、软件系统、动力环境、网络、存储系统等状态。
3、软件集成与升级：中标方必须承诺终生免费升级软件，终身免费提供航空GNSS干扰实时预警排查系统与其他同类型产品的交互和集成服务。
4、监测接收机和测向接收机须提供具有CNAS资质的第三方检测验证机构对中标方提供的系统按国家相关技术规范进行检测，并在投标开始前向采购方提供第三方检测报告。
5、系统出厂验收：选择具有CNAS资质的第三方检测验证机构对中标方提供的系统按国家相关技术规范进行检测，并在项目验收时向采购方提供第三方检测报告。在维保期间必须提供再一次系统验证，由中标方召开三方会议（招标方、中标方、验证方）就两次验证测试数据进行商讨，确认固定站能否正常开展后续工作。质保期间如设备出现故障，中标方是临时提供设备，以保障设备使用单位工作开展，还是设备就地维修或返厂维修，需在合同中加以明确。
6、固定监测站电源系统、防雷接地系统、站址选择等方面要求见《无线电监测机房及配套设施建设规范》（T/RAC 026）
7、为确保投标方制定合理、完善的方案，在采购方规定的日期，可安排投标人对固定监测站备选站址进行现场勘察，所发生的费用由投标人自行承担。
联系人：倪主任
联系电话：025-83268162/025-83268160
勘察时间：2025年7月22日
七、售后服务要求
1、免费质保期：3年，自项目完成终验之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的设备和系统进行免费维修。
2、中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。
投标人所投宽带监测测向系统和宽带监测系统中的监测测向机、监测接收机、天线等主要硬件设备的出厂时间，不早于向采购人交货日期前一年。
3、在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
A、更换：由中标人承担所发生的全部费用。
B、贬值处理：由双方合议定价。
C、退货处理：中标人应退还买方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4、设备故障报修的响应时间:平时每天8:00～18:00期间为6小时；重大活动保障期间为24小时。
5、如果设备故障在检修48小时仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复。
6、如质保期外的使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后3个工作日内到达采购人现场。
7、在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
8、针对上述服务（但不限于）中标人应提供承诺书，承诺书格式由中标人自行编写。
[bookmark: _Toc6731]八、供货期要求及交货地点。
[bookmark: OLE_LINK3]1、交货期要求：从合同签订之日起4个月内完成硬件软件的安装调试（含铁塔、机房等基础设施的建设或改造），由甲方组织初步验收工作。初验完成后进入30天的试运行期，试运行期满后由甲方组织竣工验收。
2、交货地点为采购人指定的目的地。
3、本项目为“交钥匙工程”，铁塔、机房等基础配套设施建设费用由中标人负责，投标人应当在投标开始前到采购人指定地点实地勘查，评估基础配套设施建设费用，否则需承担相应不利后果。
[bookmark: _Toc25131]九、付款方式
1、本项目以人民币付款。
2、验收费用：根据国家监测测向系统标准场验收测试规范进行，需邀请第三方有资质的测试机构在标准场测试项目的性能指标并出具测试报告,相关费用由中标方支付。
3、付款条件
（1）第一笔付款为合同预付款：合同生效且甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价的60%；
（2）第二笔付款为初步验收后付款：完成系统安装调试并通过初步验收后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价的30%；
（3）第三笔付款为竣工验收后付款：系统试运行期满并通过竣工验收后，甲方在收到同等金额的正规发票和履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同总价的10%。

[bookmark: _Toc26798]
第五章拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc20052][bookmark: _Toc15467]注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。
合  同
甲方：江苏省无线电监测站
乙方：
	经公开招标（项目编号：）及甲、乙双方协商，特订立本合同。
一、采购标的
1.1 产品/服务内容：。
1.2 服务期限：。
1.3 补充条款：。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、
计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、质保期
 质保期年。（自项目验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
 10.1付款方式：
 10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，
可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关
质量标准进行验收。
13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之
五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延
长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
  十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。
  十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执贰份。
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：                               联系电话：



 签订日期：      年  月  日
[bookmark: _Toc22446]
第六章  投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.投标人提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
投标文件封面格式 
正本/副本

江苏省无线电监测站

新建一类固定监测站


投标文件







项目编号：
投标单位名称：
年月日

[bookmark: _Toc29844][bookmark: _Toc27718][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc28190]资格审查索引表
[bookmark: _Toc23689][bookmark: _Toc3626]（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）
	资审项目
	资格要求
	所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc15399]评审索引表
[bookmark: _Toc8317][bookmark: _Toc7972]（具体详见招标文件第三章评标标准）
	序号
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc30593]
附件一 投标函格式
投标函
致：江苏益诚建设工程咨询有限公司
根据贵方（项目名称） （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）
地址： 邮编：
电话： 传真：
授权代表签字：
日期：

[bookmark: _Toc20960][bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc1929]附件二 开标一览表
开标一览表
项目编号：               
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：
（大写）：

	合同履行期限
	满足招标文件要求。

	是否属于小微型企业
	是                       否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：
1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。
2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。










[bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc5534]附件三 分项报价表
分项报价表
（如果有，格式自拟）

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

[bookmark: _Toc13966][bookmark: _Toc3715][bookmark: _Toc1916][bookmark: _Toc31821]
附件四 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	“★”和“▲”和☆证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。根据投标产品和服务的内容如实填写。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”和“☆”的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc16668][bookmark: _Toc5636]
附件五 商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求商务条款（包括但不限于服务期/交货期、质保期、服务要求、付款方式、合同条款等）的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。根据投标产品和服务的内容如实填写。
2、“投标人的承诺或说明”栏如有针对商务条款的偏离请注明“正偏离/负偏离”，并单独列出偏离内容，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。







[bookmark: _Toc960][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc22252]附件六 政府采购政策
【必须填写】
[bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc22003]（一）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称）   从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（工业））行业；制造商为（企业名称）   从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
         日  期：
注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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[bookmark: _Toc21785][bookmark: _Toc17686][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc4243]（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期： 

[bookmark: _Toc21565][bookmark: _Toc29750]附件七 供应商情况告知表
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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[bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc22843][bookmark: _Toc5676][bookmark: _Toc30453]附件八 资格证明文件
[bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc4916][bookmark: _Toc8596][bookmark: _Toc16912][bookmark: _Toc18638]1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。 




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：






[bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc5330]2、法人代表授权书（如为授权人参与投标）
致江苏益诚建设工程咨询有限公司：
本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
投标人名称（公章）：
日期：

[bookmark: _Toc2469][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc21694][bookmark: _Toc8662]1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
[bookmark: _Toc5635]
3、制造商授权书（如有）

致：（采购代理机构）
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。
我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：
签字人姓名（签名）：







[bookmark: _Toc30124][bookmark: _Toc6791][bookmark: _Toc21178][bookmark: _Toc3078][bookmark: _Toc24273]4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

说明：
1、年度财务报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、加盖会计师事务所公章页。 
2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 
3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。 
4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 














[bookmark: _Toc1856][bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc15262]5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：
承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc26387][bookmark: _Toc27308]6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：	
无重大违法记录声明

江苏益诚建设工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：




注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-
政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）； 
2、信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。 







[bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc5589][bookmark: _Toc16414]
7、依法缴纳税收的记录
1、提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
2、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明。 




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





















[bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc31341][bookmark: _Toc8843]8、依法缴纳社会保障资金的记录
1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；
2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。 




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc20105][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc24491]9、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书（复印件并加盖公章）




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc19209][bookmark: _Toc18867][bookmark: _Toc13849]10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章）
注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。 
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。 

（如不存在上述情况，请提供如下声明） 

江苏益诚建设工程咨询有限公司： 

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为
（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。 

特此声明。 

法定代表人或授权代表签字： 
投标人名称（公章）：
日期：


[bookmark: _Toc21793][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc24244]11、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏益诚建设工程咨询有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 

特此声明。 

法定代表人或授权代表签字： 
投标人名称（公章）：
日期：
[bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc24775][bookmark: _Toc13963][bookmark: _Toc5579]12、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
[bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc15788][bookmark: _Toc22262]参考格式：
承诺书

我单位承诺：
我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

[bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc25460][bookmark: _Toc26022][bookmark: _Toc19294]附件九其它相关文件（如有）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章


1、投标产品配置清单及技术说明

2、设备质保期内的随机备品备件明细表（根据实际情况填列）
	序号
	备品备件名称
	型号及规格
	数量(台)
	单价
(万元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺
6、业绩清单（参考格式）
	序号
	项目名称
	项目时间
	完成情况
	合同金额
	业主单位及联系电话
	是否有用户反
馈情况 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



7、质保期满后的备品备件明细表（根据实际情况填列）
	序号
	备品备件名称
	型号及规格
	数量(台)
	单价(万元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



8、供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
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