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[bookmark: _Toc55204177][bookmark: _Toc55204178]第一章 高邮市人民医院关于高邮市人民医院高压氧舱购置项目的招标公告
	项目概况
高邮市人民医院高压氧舱购置项目 JSZC-321084-YZXJ-G2024-0007 招标项目的潜在投标人应在高邮市政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网 获取招标文件，并于2024-05-06 09:00 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321084-YZXJ-G2024-0007 
项目名称：高邮市人民医院高压氧舱购置项目 
预算金额：380.000000万元 
最高限价（如有）：380.00万元
采购需求：详见招标文件第四章
合同履行期限：合同签订后30个日历天全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证
4.上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7.供应商信用承诺函
8.投标函
9.法人授权书
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.投标人具备医疗器械经营企业许可证或相应类别的医疗器械经营备案凭证
三、获取招标文件
时间：2024年04月11日 至2024年05月06日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：高邮市政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2024-05-06 09:00 （北京时间）
地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、供应商如确定参加采购，请如实填写参与《供应商参加投标确认函》，并按要求邮件回复（电子邮箱：3660997639@qq.com，回复邮箱标准内容注明：参加磋商的项目名称+供应商单位全称），回复接收截止时间：2024年05月05日17:00。），因供应商填写有误或未按时发送，其相应责任和风险由供应商自行承担。
2、根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目免收磋商保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
单位名称：高邮市人民医院
单位地址：江苏省高邮市府前街116号
联系人：齐女士
联系电话：15298498806
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：扬州兴佳工程造价咨询有限公司
单位地址：高邮市文游中路95号-1
联系人：谢云
联系电话：13813119468
3.项目联系方式
项目联系人：谢云
电话：1381311946


第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于GYXJZJ-C-202403号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)设备类的标准一次性支付给招标代理机构，代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。 
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“高邮市政府采购网”“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
    21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“高邮市政府采购网”“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。



[bookmark: _Hlk69392822][bookmark: _Toc55204179]第三章 合同条款及格式
医学装备采购合同                          
合同编号：
甲方：高邮市人民医院                                                                                                             
乙方：      
甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就医疗设备采购事宜协商一致，订立本合同。
一、设备名称、规格型号、数量、单价、金额：
	序号
	物资（服务）
名称
	规格型号
	计量
单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	交货时间

	1
	
	
	
	
	.00
	.00
	

	合计人民币金额 (大写):                               (小写) ￥:      .00元

	备注：配置清单及附赠详见附件


二、质量要求及技术标准：
1.乙方所销售的产品（零件）全部为原厂原装正品，产品（零件）的内外包装、功能、品质、性能、技术标准等都符合原厂公开的生产（技术）等相关规定和要求，满足中国国家标准或相关行业标准，且不低于投标文件中关于技术参数的规定和要求。
2.乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实有效，所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所使用范围必须与产品注册证所标明的完全一致。
三、交货地点及方式：
甲方指定地点，设备的运费、保险费、装卸费等费用由乙方承担。
四、验收标准、方法、证明文件及提出异议期限：
1.货物由甲、乙双方组织相关人员进行验收。包括合同约定的货物品牌、外观、数量、规格型号、应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，验收合格后，双方应在《验收合格单》上签字确认。
2.甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求，应先妥善保管，并在发现产品不符合要求时十五个工作日内向乙方提出书面异议，并要求退货，否则视为乙方所交产品符合要求。如乙方交付货物存在型号、数量或技术问题及质量问题，乙方应在收到甲方书面异议后十五个工作日内，按照本合同的约定，采取补足或者更换的处理措施，并承担由此发生的一切费用，否则按违约处理。
五、付款方式
合同签订后，乙方向甲方开具预付款发票，甲方收到发票后15日内支付合同总价50%的预付款；验收合格后付合同总价的40%，验收合格满一年后付合同总价5%，质保期满结清余款，不计息。
六、技术培训及售后服务：
安装调试：设备的安装调试由乙方负责，安装过程中产生的相关费用及发生的一切风险均由乙方承担。
技术培训：如甲方有要求，乙方应立即响应，并联系生产厂家派专业技术支持服务人员到场，现场指导与操作及相关培训。
在产品使用前期对甲方进行基础知识及操作要点的讲解以及协助甲方设置上机参数，并对日常维护要点、常见故障排除方法进行培训，设备需配备操作规程及日常维护手册。
  保修期限：
设备保修期从验收合格之日起设备整机原厂免费保修3年。
售后服务：
1. 确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，设备整机原厂免费保修期延长两周。
2. 为更好为客户服务，乙方对所提供产品的相关问题立即作出响应，如需到现场的，国内地区48小时内到达现场。
3. 所提供厂家产品有效期符合技术标准要求的产品质量保证期限,因产品质量而导致的缺陷，乙方免费提供包换、包退服务。
4. 保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换。乙方工程师来甲方维修本器械，必须与甲方设备科联系，并与甲方工程师共同参与，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
  5.保修期内，乙方提供每年不少于2次的维修保养年终报告及性能评估。
七、违约责任：
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付拒收货物总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除。
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。
    5.如有耗材：乙方需服从医院医用耗材统一配送管理，不服从统一配送管理的，甲方有权取消其供货资格。
八、合同争议解决方式：
如甲乙双方在合同履行期内发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在的人民法院提起诉讼。
九、不可抗力及免责条款：
1.因国家政策调整或甲方医疗设备管理需要等不可抗拒情况发生，导致本合同无法继续履行的，甲乙双方一致同意本合同无条件立即终止，双方互不承担违约责任（100%）。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
3.不可抗力事件延续 5 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、其他约定事项：
    1.货物验收、交接、售后维保等产生的一切权利义务纠纷，由甲方与乙方负责交涉。
2.乙方提供的产品文件、投标文件、服务承诺书等与本合同具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。一式伍份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方、见证方及财政监管部门（高邮市财政局政府采购管理处）各执一份。；合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

甲方：高邮市人民医院                      乙方：
（盖章）                                 （盖章）
社会信用代码：1232108446935739XX         纳税人识别号：
委托（法定代表）人：                      开户行及账号：
联系电话：                              委托（法定代表）人：
日期：                                  联系电话：
日期：


第4章 项目需求
一、招标情况简要说明
1.项目编号：GYXJZJ-C-202403。
2.项目名称：高邮市人民医院高压氧舱购置项目。
3.预算价380万元，最高限价380万元。
4.合同履行期限：合同签订后30个日历天全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。
5. 售后服务
（1）质保期：全套设备验收合格后免费保修3年，氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修20年
（2）故障响应时间：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。出现质量问题或故障时，响应时间为2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。
（3）专用工具：卖方应提供赠送一套维修所需的专用工具及清单
（4）备品备件：卖方应提供赠送的主要备品备件及其清单
（5）培训：有具体的培训内容及计划安排
二、主要设备技术参数要求
	一
	基本要求

	1
	数量：1套

	2
	适用于神经内科、神经外科等对缺氧、缺血性疾病，或由于缺氧、缺血引起的一系列疾病的治疗

	二
	                              主要功能及参数

	 1
	执行标准：

	1.1
	TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

	1.2
	GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》

	1.3
	GB/T 12130-2020《氧舱》

	1.4
	NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

	1.5
	GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

	1.6
	GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

	1.7
	GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

	1.8
	GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

	1.9
	满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求

	 2
	主要技术要求：

	2.1
	舱体部分

	2.1.1
	氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计

	★2.1.2
	舱体规格：（内截面宽×内截面高×长度）≥3200×2900×10000 mm
（须提供相关单位审批通过的同型号方舱产品图纸）

	★2.1.3
	治疗舱（内截面宽×内截面高×长度）：≥3200×2900×6800 mm
过渡舱（内截面宽×内截面高×长度）：≥3200×2900×3200 mm

	2.1.4
	最高工作压力：≥0.2 MPa

	2.1.5
	治疗人数：≥22人，治疗舱≥16人，过渡舱≥6人，人均舱容：≥3m³

	★2.1.6
	舱门尺寸及数量：（高×宽）≥1880x1280。共4套(提供第三方权威机构证明材料)

	★2.1.7
	舱门形式：治疗舱、过渡舱均采用悬挂式自动密封技术(提供第三方机构部门证明材料)

	▲2.1.8
	高档座椅：治疗舱≥16套，过渡舱≥6套，采用高靠背角度可调双扶手座椅（座椅面料阻燃等级不低于B1级），当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放ICU病床，要求座椅可以固定和拆卸后移动

	2.1.9
	舱内照明：采用冷光源外照明装置，数量≥16套，其中治疗舱≥10套，过渡舱≥6套

	2.1.10
	观察窗透光尺寸及数量：透光尺寸直径≥300mm，数量 6 只，其中治疗舱 4 只，过渡舱 2 只；；

	2.1.11
	递物筒透光尺寸及数量：直径≥300mm，治疗舱、过渡舱各1套

	2.1.12
	摄像窗尺寸及数量：直径≥120mm，数量≥6只，治疗舱≥4只，过渡舱≥2只

	▲2.1.13
	舱内、外：采用高档蜂窝铝板饰装，舱外饰加装工型条，增加扶手，舱内所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内地板采用高档防滑瓷砖地板，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，配置自动排水装置

	2.1.14
	供氧方式：采用微阻力供氧方式，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力呼吸装具≥22套；
排氧方式：缓冲式舱外排氧

	2.1.15
	加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式

	▲2.1.16
	每舱设置氧舱新型无断点生物电导联装置，共≥3套，其中治疗舱≥2套，过渡舱≥1套。要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠

	2.1.17
	每舱室均配设药品柜≥1套，

	2.1.18
	输液吊架：≥2套，每舱≥1套

	2.1.19
	舱内音响扬声器≥4套，每舱≥2套

	★2.2
	操作控制台

	
	控制台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求控制台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。为了确保该控制中心的电器安全，要求采用高压氧舱电气双路控制技术，实现计算机和触摸控制箱并联控制整个控制中心电气系统(提供第三方权威部门证明材料)

	2.2.1
	加减压操作阀门（带刻度手轮）                                          ≥4套

	2.2.2
	供排氧操作阀门（带刻度手轮）                                          ≥4套

	2.2.3
	压力表显示系统                                	   ≥7套
供气压力表                                                            ≥1只
普通压力表                                                            ≥2只
精密压力表                                                            ≥2只
消防水压力表                                                          ≥1只
供氧压力表                                                            ≥1只

	2.2.4
	氧舱专用对讲机                                                        ≥2台

	2.2.5
	网络机顶盒                                                            ≥1台

	2.2.6
	电气控制系统                                                          ≥1套

	2.2.7
	流量计                                                               ≥22套

	2.2.8
	取样流量计                                                           ≥2套

	2.2.9
	取样阀                                                               ≥2套

	2.2.10
	触摸屏控制系统                                                       ≥2套

	2.2.11
	氧气稳压分配管                                                       ≥2套

	2.2.12
	温湿度变送器                                                         ≥2套

	2.2.13
	测氧仪                                                               ≥2台

	2.2.14
	逆变电源                                                             ≥1台

	2.2.15
	隔离变压器                                                           ≥1套

	2.3
	压力调节系统

	2.3.1
	空压机：2台，排气压力≥1.25MPa，排气量≥2.7m3/min；储气罐2台，容积：≥15m3，1台  ≥10m3 1台

	2.3.2
	配冷干机2台，工作压力≥1.25MPa，处理量≥3.8m3/min

	▲2.3.3
	配油水分离器2台、空气过滤器2台，进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准；配置加压消音装置,治疗舱、过渡舱各1套

	★2.3.4
	采用气、电动调节阀门技术(提供第三方证明材料)

	2.4
	呼吸气系统

	2.4.1
	供氧方式：采用微阻力供氧方式；
排氧方式：缓冲式舱外排氧

	2.4.2
	采用航空式多功能吸氧≥ 22套，具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引五种功能

	★2.4.3
	微阻力呼吸调节器：≥22套(提供第三方权威部门证明材料)

	▲2.4.4
	5S汇流排                                                           2套

	2.5
	舱内环境调节系统

	2.5.1
	舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调，治疗舱2P，2台；过渡舱2P，1台

	2.5.2
	循环方式：舱内循环
送风方式：磁耦合感应传动送风方式

	2.6
	监控系统

	2.6.1
	配备彩色电视摄像监视系统≥6套，采用进口广角彩色摄像机≥6台，广角、低照度镜头≥6只，≥ 23寸彩色液晶显示器2台

	2.6.2
	舱体外部正面加装55寸LED液晶电视2台，以满足实时显示舱内监视图像的需要，液晶电视与舱体一体化设计

	2.7
	消防系统

	★2.7.1
	按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，持续时间不小于1min并在舱内外管路上设置手动水喷淋阀门，以确保紧急状态下使用。且须配备医用氧舱消防水喷淋系统的气水罐（投标供应商应提供国家知识产权局出具的一种空气加压氧舱消防水柜专利证书)

	2.7.2
	气水罐≥ 2立方

	2.8
	计算机自动化操作控制系统

	
	计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统）

	2.8.1
	1、医疗方案程序化自动控制
2、加减压系统程序化自动控制
3、排氧系统程序化自动控制
4、多种医疗方案的优化选择
5、具有人机界面，方便控制，易于修改
6、对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录
7、具有语音提示功能
8、具有安全锁定氧浓度功能
9、具有故障报警自检功能
10、具有自动稳压功能
11、具有数据记录功能
★12、采用高压氧舱操舱系统，具有一种高压氧舱计算机监控方法。（投标供应商应提供国家知识产权局出具的一种高压氧舱计算机监控方法专利证书)

	2.9
	应急安全项目

	2.9.1
	1、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置

	2.9.2
	各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置

	2.9.3
	各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记

	2.9.4
	舱内饰装用材达B1级以上消防等级

	3
	设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求。



三、其他要求
1、供货要求：中标单位须在采购合同签订后30个日历天全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。
2、交货地点及要求：采购人指定地点，产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。由中标方负责办理运输和装卸等，费用由中标方负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标方除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。
3、免费质保期：全套设备验收合格后免费保修3年，氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修20年。
4、应提供的伴随服务：
1）制定供货安装方案：投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制定供货安装方案，包括产品的安装部署、调试方案等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有经验的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；
2）制定售后服务方案：投标人应制订有关售后服务的管理制度，提供自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题；
 3）制定培训方案：负责对采购人、最终用户的操作、维修人员进行业务培训，包含培训时间、培训内容、培训计划，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护；
4）故障响应时间：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。出现质量问题或故障时，响应时间为2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
注：本次采购所有的费用等均包含在报价内；请各投标供应商认真考虑各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。



第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	项目
	评分标准

	报价
（30分）
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分。
其他投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（保留两位小数）
注：若投标人的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查的投标报价的，投标人须现场提供相关证明材料证明其报价的合理性，否则视为无效报价。

	技术性能
（30分）
	投标人提供的投标产品、配套设备等技术参数和性能指标全部满足招标文件基本要求的得10分，标“★”的为重要参数，每一项要求提供的第三方证明证明材料，如不能提供扣3分；标“▲”的为重要技术指标，每有一项不满足或负偏离扣2分，扣完为止。
注：各投标人须对照招标文件中的技术参数要求，在“技术参数响应及偏离表”中逐项应答，未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。提供虚假材料者按无效投标处理。

	供货及安装方案（8分）
	供货及安装方案：根据投标人提供的供货及安装方案（包括产品的安装部署、调试方案等）进行综合评价。
方案科学合理、优于项目需求的，得8分；
方案基本合理略有瑕疵，需要完善以满足项目需求的，得5分，
方案不合理，不能满足项目需求的，得3分。
未提供的不得分。

	质量保证措施
（8分）
	根据投标人提供的质量保证措施进行评分：
措施科学、合理，描述详细，针对性强的，得8分；
措施较合理，描述较详细，针对性较强的，得5分；
措施一般，描述简单，针对性一般的，得3分；
未提供的不得分。

	培训方案
（7分）
	[bookmark: _Toc12247]根据提供的培训计划、培训时间、培训内容进行评审：
[bookmark: _Toc29106]培训方案详细、完善、合理，达到能熟练操作并能排除常见故障的标准优于招标文件要求得7分；
[bookmark: _Toc13035]培训方案较完善、尚有改进空间，达到能排除常见故障的标准，符合招标文件要求得5分；
[bookmark: _Toc4753]培训方案不够完善具体，不能确保能排除常见故障的标准，不符合招标文件要求得3分；
[bookmark: _Toc8860]未提供的不得分。

	售后服务
（8分）
	根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）评审：
方案内容全面，且科学、合理、针对性强的得8 分；
方案基本合理略有瑕疵，需要完善以满足项目需求的，得5分；
方案不合理，不能满足项目需求的，得3分；
未提供的不得分。

	综合实力
（9分）
	1、制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证证书，得 1分；
制造商具有 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，得1分；
制造商具有 ISO14001 环境质量管理体系认证证书，得1分；
以上需提供证书复印件，不提供不得分。。（提供证书复印件加盖投标人公章）
2、投标人或所投产品的生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有本项目同类产品销售业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（提供合同复印件加盖投标人公章，所提供的合同须完整。投标人对合同真实性负责，提供虚假材料者按无效投标处理。）

	合计：100分





第六章 投标文件格式

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）





投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）












一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业
	

	特定资格条件

	10
	投标人具备医疗器械经营企业许可证或相应类别的医疗器械经营备案凭证
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


                                         供应商名称（公章）：
 法定代表人签章：_______________________
日期：______年    月    日
















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日







供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日









投标函格式
致：（代理机构名称）
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          



被授权人身份证复印
2

二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	















三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	



























中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：


中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
                              日  期：










四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	投标服务或产品名称
	                      投标总报价

	高邮市人民医院高压氧舱购置项目
	大写：                       
小写：                            （人民币：元   ）



                                         日期：       年   月   日




[bookmark: _Toc113352361]五、分项报价表
	1
	2
	3
	4

	产品、服务名称
	数量
	单价
	总价

	高邮市人民医院高压氧舱购置项目
	1
	
	

	合计
	



注：表格行数不够，可自行添加。。




























六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363]七、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	



[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]



.



















[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：






