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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
 食味水稻品种展示基地建设一设备采购项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年4月1日9时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321203-JSCG-C2025-0009
2.项目名称：食味水稻品种展示基地建设一设备采购项目
3.预算金额：235.25万元
4.最高限价：235.25万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。
5.采购需求：本项目配置展厅及实验室相关配套建设内容，实验室仪器配备有全自动谷物快速研磨仪1台、高速粉碎机1台、自动考种分析仪1台、RiceChloroSpec 5D Pro光谱解析系统2台、叶面积指数分析仪1台、便携式高光谱营养检测仪1台、新型谷物品质传感器2台、糯稻表型数据采集实验车1台、表型数据采集云台1台、挂载式植物表型扫描仪1台、糯稻表型数据采集实验车控制终端1台、烘箱2台、超低温冰柜2台、电子天平4台；以遥感技术和现代农学理论为基础，配置试验田场景监控系统2套、水稻生育期-叶面积指数监测诊断分析仪1套、高通量植物表型监测站1套，获取大气、作物、土壤等多源信息，进一步将多平台获取的多源信息进行有效融合，结合基于物联网的稻田智慧灌溉系统，集成育种表型信息筛选平台和基地综合管理平台，从而为水稻生产管理提供技术支撑，实现水稻生产数字化管理。（具体详见项目采购需求）。
6.合同履行期限：合同签订后20天内所有货物到达项目现场；接到采购人书面通知后30天内完成安装调试及验收。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]7.本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；
2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；
2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件；
3.方式：登录“苏采云”系统自行下载；
4.售价：免费。
四、提交响应文件截止时间
1.截止时间：2025年4月1日9时00分（北京时间）；
2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省设备采购国际招标中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。 
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室
地 址：地 址：江苏省泰州市高港区农业园区润园北路
联系方式：0523-89558062 
2.采购代理机构信息
名 称：江苏省设备采购国际招标中心
地　址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼
联系电话：0523-86866676
电子邮箱：jssbcgzx_tz@163.com
3.项目联系方式
项目联系人：王女士、孙女士
电　话：0523-86866676
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第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件对实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1响应文件的组成
（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商近三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）特定资格要求的证明文件（如果工程设置特定资格要求，则需要提供）；
（7）法人授权书；
（8）磋商响应函、磋商报价表、分项报价表；
（9）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；
（10）技术要求响应及偏离表；
（11）商务要求响应及偏离表；
（12）响应承诺书；
（13）按照评分办法应当递交的其他资料。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507]11、证明磋商响应标的是符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、报价明细表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填写报价明细表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的，采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的，按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、磋商有效期
15.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的，将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
16、磋商有效期的延长
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]四、响应文件的递交
18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件的截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受限制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖电子签章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因；评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章的。
26.4未实质性响应磋商文件的，响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子签章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。供应商最终承诺报价在工程量没有增加，技术参数、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即磋商响应文件中的报价）。最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的，则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子签章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据实际情况退出磋商。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
详见本磋商文件第五章规定。
27.2.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料牟取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31、签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）文件要求执行。
36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
八、其他
37、成交供应商在领取成交通知书前，向江苏省设备采购国际招标中心一次性支付招标代理服务费及预算编制费，招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件收费标准的50%收取；预算编制费按苏价服〔2014〕383号文件收费标准的50%收取。同时提供纸质版响应文件四份，送至代理现场或邮寄至江苏省设备采购国际招标中心（地址：泰州市数据大厦B座1703室，联系人：孙女士，电话：0523-86866676）。












[bookmark: _Toc26517]

第三章  政府采购合同（参考）
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211]
[bookmark: _Toc31380]（参考文本）
合同条款表
	序号
	内             容

	1
	买方名称：（签订合同前称招标人）
卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人

	2
	履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价10%的履约保证金至招标人指定账户
币种：人民币
履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金形式提交；
履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。

	3
	合同履行期限：合同签订后20天内所有货物到达项目现场；接到采购人书面通知后30天内完成安装调试及验收。

	4
	卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。

	5
	要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。

	[bookmark: _Hlk513629757]6
	质保期：自验收合格之日起，硬件设备1年，软件平台3年。
注：国家和省市有关三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务。如需更换零配件，供货方只收取零配件费。

	7
	付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；货物进场后，支付进场货物总价的90%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约期满后，付清尾款。

	8
	合同价格和分项价格：固定不变。

	9
	中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理；招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。

	10
	仲裁所在地：泰州




合同条款及格式
[bookmark: hetongEnd]项目编号：
项目名称：
甲方（实施主体）：
乙方：	
丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                       本项目招标结果，签署本合同。

第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	名称
	数量
	单位
	产品标识
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



第二条 合同总价款
本合同项下货物总价款为        （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件
下列关于泰州市政府采购              （项目编号）标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）采购需求响应表；
（5）乙方承诺；
（6）服务承诺；
（7）成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权行为，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3. 质量保证期为自验收合格后     年。

第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金
1.乙方在签订本合同前按照事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金；履约保证金金额为     元（小写：         ）。
2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止（无息退还）。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款条件：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；货物全部进场后，支付合同总价的90%；项目通过审计验收后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；履约期满后，付清尾款。

第十一条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，经监督部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
11.其他违约责任约定：

第十二条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式陆份，甲乙丙叁方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方（实施主体）：                              乙方：
地址：                                         地址：
法定代表人：                                   法定代表人：
委托代理人：                                   委托代理人：
电话：                                         电话：
开户银行：                                     开户银行：
账号：                                         账号：
税务登记证号：                                 税务登记证号：
签订时间：年月日                               签订时间：年月日
丙方（监督主体）：
地址：                                         
法定代表人：                                   
委托代理人：                                   
电话：                                        
开户银行：                                     
账号：                                         
税务登记证号：                                 
签订时间：年月日 










[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc120614281]一、项目总体概况
1.项目验收标准：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。供货方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付，确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、加工、展示、观摩、学习等工作。
2.项目工期要求：合同签订后20天内所有货物到达项目现场；接到采购人书面通知后30天内完成安装调试及验收。
二、项目采购内容
采购清单及技术要求
	序号
	设备/信息类型
	设备参数
	数量
	单位

	1
	实验室基础仪器
	精密天平
	1.十万分之一精密电子天平
读取精度：0.1mg/0.01mg
稳定时间：2-3 s
重复性：±0.1 mg/±0.03mg
2.精密电子天平万分之一天平
最小秤量：0.1mg
稳定时间：8秒
3.精密天平千分之一天平
最小秤量：1mg
实际分度值d：0.001g
重复性误差：±0.003g
稳定时间：≤5秒
4.精密电子天平系列百分之一天平
最小读数：0.01g
重复性误差：±0.03g
	1
	套

	
	
	烘箱
	1.装机总功率：~3kw
2.电压：AC220V
3.温度范围：室温+20度~150度
4.控制器 AI 智能控制温度变化数据，节能动态调节输出功率，确保温度稳定节能
	2
	台

	2
	全自动磨样机
	全自动谷物快速研磨仪
	1.处理样本量：4*5ml，8*10ml，2*25ml，2*50ml，
可以根据需求定做规格研磨管
2.均质速度：0-70Hz
3.工作时间：0秒-999秒，用户可自行设定
4.研磨球直径：0.1-30mm
5.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可
	1
	台

	
	
	高速粉碎机
	1.方式：高速碰撞破碎
2.一次投入量（克）：50/80
3.电机转速：10000r/min，24000r/min
	1
	台

	3
	自动考种分析仪
	1.能大批量自动分析成像后的种粒图片。拍照分析的种粒直径0.5～20mm。稻种的实粒需经风选，再分别计数分析
2.全自动数粒速度1～30000粒/分钟，全自动千粒重分析的精度误差≤±0.5%
3.可根据实际需求自行创制一键自动分析向导，适用于水稻、小麦、玉米等各类农作物的自动精确考种
4.能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数（长、宽、长宽比、面积等）
5.分析过程为全程电脑控制，高效、准确、简便易用，真正一键式操作
	1
	台

	4
	RiceChloroSpec 5D Pro 光谱解析系统
	1.通道数量：不少于5通道，反应波段：573nm,680nm,720nm,735nm,800nm
2.透过率：≥90%
3.叶片叶绿素含量，0～100ug/cm2；冠层叶绿素含量，0～10g/m2
4.光谱带宽：≤10nm
5.视场角：67°
6.工作环境：温度：-20~80℃；湿度：0~100%RH
▲7.提供叶绿素含量的模型原理说明，提供展示相关数据的软件截图，加盖电子公章
	2
	台
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	叶面积指数分析仪
	技术参数
1.传感器输入：上下各不少于5个太阳光通道
2.通讯接口：USB，WiFi
3.滤光片透过率：≥90%
4.视场角度：43.6°
5.采集面积：0.13~0.50m2
6.温度范围：-20～60℃
7.湿度范围：0～95% RH （非冷凝）
▲8.软件：安卓APP，图表显示，数据导出，一键保存，提供展示相关数据的软件截图，加盖电子公章
	2
	台

	6
	便携式高光谱营养检测仪
	1.分析方法：反射式光谱法
2.光谱范围：400~850nm
3.光谱分辨率：10nm
4.光谱采样间隔：1nm
5.视场角：5°
6.探测器类型：CMOS线阵探测器
7.连接方式：蓝牙
8.APP系统支持：iOS10.0/Android9.0及以上
9.续航时间：≥9h
	1
	台

	7
	光谱成像指数分析仪
	▲1.波长范围： 640-785nm，提供光学质检中心出具的检验报告，并加盖电子公章
2.分光方式：像元级马赛克镀膜
3.成像方式：单镜头快照式成像
▲4.光谱分辨率：≤12nm ，提供光学质检中心出具的检验报告，并加盖电子公章
▲5.光谱通道数：≥9 ，提供光学质检中心出具的检验报告，并加盖电子公章
6.空间分辨率：≥1020×1020 
7.曝光时间：28us~1s
8.镜头视场角：≥36°（对角线）
9.探测器类型：CMOS全局快门
10.数据获取形式：连拍/单拍
11.存储设备：默认128G，最大支持256G
12.图像存储格式：10bit RAW+HDR
13.重量：≤1300g
14.内置9通道的高光谱相机及数据处理器，具有多种植被指数和小麦水稻农学参数模型，并且可以根据光谱相机拍摄的数据实时计算这些植被指数和农学参数的结果，获得归一化植被指数、叶绿素光谱指数等多种植被指数
	1
	台

	8
	糯稻表型数据采集实验车
	▲1.可远程实时自动获取叶层氮积累量等作物监测生理指标。提供叶层氮积累量监测的原理说明等相关资料，同时提供叶层氮积累量估测或预测方法不侵犯第三方知识产权的承诺函，并加盖电子公章
2.基本性能：
底盘尺寸（mm） ：≤1005×770×410
顶层工作平台尺寸（mm） ：≤830×400
传感器搭载平台尺寸（mm） Y:2000、Z:900
3.规划糯稻表型数据采集实验车的行驶路径，通过创建路径、设置导航点参数等规划行驶路径
4.运动性能
最大速度：≥1.45m/s
转弯半径：0mm
回转半径：不少于590mm
爬坡能力：40°
越障高度：不低于110mm
5.续航性能
续航时间：≥4.5h
	1
	台
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	表型数据采集云台
	1.传感器集成箱移动宽度范围：0-1.7m
2.移动高度范围：0-1.3m
3.云台旋转角度正负130°
4.可远程控制搭载于糯稻表型数据采集实验车平台上的RGB相机、深度相机、多光谱相机的位置与姿态
5.可远程驱动高精度RGB相机、深度相机成像仪、激光雷达扫描仪、IMU、RTK等传感器设备
	1
	台
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	挂载式植物表型扫描仪
	1.激光雷达扫描仪 
尺寸（mm）：≤65×65×60
探测距离：≥70 m
水平视场角：360°
扫描频率：10Hz
点云输出：200,000 点/秒
2.深度相机成像仪
图像传感器技术：全局快门
最大范围：≤3米
深度视场（FOV）：≥87°×58°
深度输出分辨率：≥1280×720
深度帧率：≥90帧/秒
RGB分辨率：≥1920×1080
RGB传感器FOV（H×V）：≥69°×42°
RGB帧率：≥30帧/秒
3.高精度RGB相机
分辨率
3264X2448@15fps/2592X1944@15fps 
1920x1080@30fps/1600X1200@30fps
1280X720@30fps/960X540@30fps
800x600@30fps/640X480@30fps
7.控制终端
主控芯片：STM32F405RGT6
电源供电：6-28V
驱动模块：大功率双路驱动板
电机接口：四路
USB接口：双层USB接口
锂电池电压采样电路：内置电路
	1
	台
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	糯稻表型数据采集实验车控制终端
	1.处理器：i5-13500H
2.显卡型号：集成显卡
3.内存容量：16G
4.固态硬盘（SSD）：1TB
5.机身材质：金属+复合材质
6.支持IPv6：支持IPv6
7.屏幕刷新率：120Hz
8.屏幕尺寸：16英寸
	1
	台
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	新型谷物品质智能传感器
	▲1.利用近红外LED光源测量谷物籽粒反射光谱获取谷物籽粒品质信息，包括谷物水分及蛋白质含量，提供品质或产量相关的原理说明等相关资料，同时提供品质或产量估测或预测方法不侵犯第三方知识产权的承诺函，并加盖电子公章
2.籽粒水分相对误差≤10%
3.蛋白质含量相对误差≤15%
4.波长范围1350-2150
5.通讯接口：USB/低功耗蓝牙
6.供电：USB/锂电池
7.工作温度0~40℃
	2
	台
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	科研超低温冰箱
	零下40度超低温冰箱
	1.温度范围：-40～-10℃
2.使用电源：220 V∽/50Hz
3.温度记录系统：自带温度记录系统/可查询15天内温度数据
	1
	台

	
	
	零下15度冰箱
	温度范围：
1.冷藏：2~8℃，冷冻：-10~-26℃
2.电压：220V
3.控温方式：电子控温
4.微电脑控制：0.1℃精准控温
	1
	台
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	实验室（60㎡）
	钢木实验台
	1、台面：采用国产12.7mm厚耐酸碱实芯理化板，边缘加厚到25.4mm
2、主框架：采用40×60mm厚度为1.2mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架
3、柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，厚18mm，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理
	1
	套

	
	
	安防监控摄像头
	1.像素：400万
2.红外夜视距离：50m
3.变倍变焦：数字+光学
4.供电方式：电源供电
5.夜视类型：红外夜视
6.类别：球机
7.监控探头个数：1个
8.报警方式：手机推送
9.防水等级：IP66
10.追踪方式：自动巡航
11.智能识别：移动识别
12.存储方式：硬盘
	2
	台
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	展厅（30㎡）
	高清喷绘广告布（发展历程、糯稻生产技术、科技成果等）
	1
	项

	
	
	中型超白玻璃展柜
（进行糯稻品种展示）
	2
	个

	
	
	小型标牌
	6
	个

	
	
	KT展板（讲述种子故事）
	2
	个

	
	
	钢架造型
	1
	项

	
	
	荣誉墙（LED灯箱）
	1
	项

	
	
	展厅射灯
	8
	个

	
	设备/信息类型
	设备参数
	数量
	单位

	16
	试验田场景监控
	1．试验田场景监控系统可根据用户需求可远程调节高清摄像头的方向、视角等，并可拍摄作物冠层高清影像
2．摄像头像素：400w
3．存储方式：本地存储
4．智能识别：移动识别
5．监控类型：球机监控
6．变倍变焦：数字+光学
7．供电方式：太阳能板给内置锂电池充电，锂电池给设备供电
8．通讯：可以通过4G/5G网络上传，网页查看数据，无论在任何地方，只要能上网，均可查看下载数据
9．监控电箱及电源：包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统
10．摄像头配套支架
（1）材质：金属
	2
	套

	17
	水稻生育期-叶面积指数监测诊断分析仪
	▲1．主机采集作物长势数据，包括：叶面积指数LAI、叶层氮含量LNC、叶龄等作物生长指标，提供作物生长监测技术的详细原理说明，同时提供农业相关专业省部级及以上科研平台的技术支撑承诺函，并加盖电子公章
2．结构防水，可长期放置田间进行不间断测量
3．通讯方式灵活，RS485通讯方式。开放数据接口，便于根据需要获取数据
4．供电方式：太阳能供电（太阳能板给内置锂电池充电，锂电池给设备供电）或市电220V
5．运行环境：-20℃～85℃
6．数据采集间隔可设置：5min - 12h
7．数据采集设置：网页设置
8．电流：待机电流＜4mA
9．光谱作物传感器中心波长：730nm、815nm
10．坐标精度：3位小数，±0.05分（≤50M）；采用新一代集成技术，将采集终端与网关集成在同一模块，减少了设备硬件成本与后期使用成本
11．采集终端支架采用不锈钢材质，可根据用户需求搭载不超过4个光谱作物传感器
12．支架可搭载作物长势摄像头，实现作物及场景的远程监控
13．新一代采集终端支架可根据作物不同生育期及用户实际需求适当调节传感器位置，并可对传感器进行折叠回收，减少设备维护成本，增加设备的使用寿命
14.作物信息偏差<15%
15.环境信息偏差＜10%，环境信息包括空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度
安装服务
1.水泥预制（含水泥、砂石、地垄等）
2. 施工、调试、运输
	1
	套
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	高通量植物表型监测站
	一、土壤墒情信息采集模块
1.全密封结构，防水IP68，pvc外壳，可长期放置田间、土地中进行不间断测量
2.土壤参数同时监测
3.测量深度根据检测需求确定
4.运行环境：-20℃ ～ 85℃
5.土壤温度监测范围：-40~80℃ 
6.土壤湿度监测范围：0%～100%
7.土壤pH值监测范围：3~9pH
8.土壤电导率监测范围：0-20000us/cm
9.土壤信息＜10%，土壤信息为土壤温度偏差和土壤湿度偏差
二、试验田物联网气象数据采集模块
1.采集数据要求：可采集空气温度，空气相对湿度，光照强度，气压，风向，风速，降水量，PAR，二氧化碳浓度等
2.数据查看：支持在电脑、手机、平板上查看；手机上随时查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析；历史数据不丢失
3.风速测量范围：0-60m/s
4.风向测量范围：8个指示方向
5.降雨量：承雨口径：φ200mm
6．气压量程：0-120Kpa
7．温度量程：-40℃~+120℃
8．湿度量程：0%RH~99%RH
9．PAR量程：0~4000μmol/m2·s
10．光照强度量程：0~20万Lux
11.农田气象环境信息＜10%，农田气象环境信息为空气温度偏差和空气湿度偏差
三、水稻生长监测模块
1.水稻长势数据包括：归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、叶层氮积累量等作物生长指标；同时能够监测糯稻生育期
2．采集频率：固定时间间隔
3．位置信息：可将设备信息上传到平台地图中
4．平台为设备数据提供表格等报表形式，且数据可导出
5．光谱作物生长传感器余弦接收，透过率75%
6．测量范围：NDVI范围0～1
7．光谱传感器工作电压：3.3～5V DC
8．反应波段：573nm、680nm、720nm、735nm、800nm
9．通道数量：5通道
10．滤光片透过率：90%
11．光谱带宽：≤10nm
12．工作环境：温度：-20~80℃，湿度：0%～100%RH
13.作物长势信息＜10%，作物长势信息为叶面积指数偏差
四、试验田糯稻长势影像数据采集模块
1． 传感器类型：1/2.8＂progressive scan CMOS
2． 可调节水平范围：360° 
3．  SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
4． 工作温湿度：-30 ℃~65 ℃，湿度小于90%
五、糯稻生长逆境监测模块
1. 实时监测病虫害强度、杂草状况与倒伏情况
六、 驱鸟模块
七、液晶屏展示系统
1. 尺寸：12寸
2. 分辨率：600*800
3. 颜色深度：24位
4. 工作温度：-20至70°C
八、供电方式：太阳能及内置长效锂电池持续供电
九、数据传输
1.综合应用现代互联网技术、传感技术、通信技术，实现对农田智慧管理，并支持微信小程序在线查看
2.RS485通讯方式，开放数据接口，便于根据需要获取数据；所测量数据可设置数据发送间隔，发送到服务器上，网页和手机端查看数据，无论在任何地方，只要能上网，均可查看并下载数据
	1
	套
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	基于物联网的稻田智慧灌溉系统
	构建30亩试验田的智慧灌溉，建设基于进水阀门和排水阀门的智能化控制，结合作物灌溉模型，开展试验田智慧灌溉，实现智能灌溉，达到节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的
1.闸门结构形式：闸体和控制箱一体式，防盗、防破坏；闸门材质：闸门主体采用高强度铝合金或不锈钢材质，传动系统、紧固系统均采用高标准不锈钢部件，螺母防退处理，确保长久稳定运行；密封系统采用合成橡胶和高分子耐磨衬板，保证长时间防漏
2.直流减速电机驱动+单螺杆（无电源时可用手动启闭）
3.限位器：具备恒定闸门开度控制
▲4.灌溉网关：具备边缘计算功能的控制器内置PID算法，既可接收物云数据指令，也可脱离云端独立运行，减少物联网系统因云端通信因素而造成控制中断风险，提供国家承认的带CMA和CNAS的第三方检测报告，并加盖电子公章
5.太阳能供电系统：含光伏板、24V锂电池、集成控制器；
▲6.工作温度：-30℃～+85℃，提供国家承认的带CMA和CNAS的第三方检测报告，并加盖电子公章
	12
	套

	20
	育种表型信息筛选平台
	一、育种表型观测数据采集模块
▲1.通过糯稻表型数据采集实验车机载传感器自动获取育种小区和小区边界。提供获取育种小区和小区边界相关方法或原理说明，同时提供农业相关专业省部级及以上科研平台的技术支撑承诺函，并加盖电子公章
▲2.通过糯稻表型数据采集实验车机载传感器、光谱成像指数分析仪和叶面积指数分析仪等，穗数、平均叶倾角等表型数据。提供穗数、平均叶倾角的原理说明，同时提供农业相关专业省部级及以上科研平台的技术支撑承诺函，并加盖电子公章
▲3.分析叶层氮含量等生理指标数据。提供叶层氮含量的原理说明，同时投标单位提供叶层氮含量估测或预测方法不侵犯第三方知识产权的承诺函，并加盖电子公章
二、表型观测数据管理
4.设计中心数据库，将表型数据进行存储、管理，方便进行后续的数据检索、分析和应用
三、表型参数筛选模块
5.通过融合专家先验知识，从各类表型参数中抽取叶龄、亩穗数、株高、平均叶倾角、作物氮素盈亏情况、病虫害发生情况等重要表型特征和逻辑关系，在海量大数据中实现表型性状自动精准识别，建立育种信息模拟、育成品种预测等一批模型，形成基于表型数据的智能育种决策体系
四、系统桌面部署
6.提供数据管理桌面部署，支持研究人员进行精准的数据筛选、分析以及可视化操作
保证数据的安全性，实施加密与备份
	1
	套

	21
	科技小院综合管理平台
	1、 地块管理
用于对糯稻种植基地的地块分级管理，统计地块数量和总面积，按不同亩数对地块进行分类统计，利用饼状图统计不同面积区间的地块，供用户掌握地块分布情况
可以查看地块的位置、面积、当前种植品种、历史种植品种、作物种植过程、产量、地块环境等信息。实现地块信息查询、分析与监管
2、 实验管理
实验管理包括待办任务、消息提醒、病虫害预防等功能，便于用户迅速处理未完结的事项
有效地帮助用户管理和跟踪他们的日常实验活动，提供必要的信息支持
3、 种植管理
以作物种类和作物品种为信息显示的区分条件，以播种时间为种植时间，自动计算作物的种植周期，同时显示该作物的种植面积和实际产量，供用户直观了解不同作物的投入与产出情况
用户可通过切换年份进行不同历史年份种植信息的查询，包括种植品种、种植周期、种植面积、实际产量
4、 小院风采
小院风采包括小院概览与科研成果展示等内容，小院风采主要简述小院成立的历史背景、发展历程及未来愿景
通过图片、视频等形式展示水稻的生长过程、田间表现及收获场景
介绍小院与国内外科研机构、高校、企业等的合作情况，以及参与的科研项目和学术交流活动
	1
	套


核心产品：高通量植物表型监测站、基于物联网的稻田智慧灌溉系统、光谱成像指数分析仪。
三、项目实施要求
1. [bookmark: _Hlk142117001]安装方案编制要求
1.1 安装方案编制依据
本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购方案未详尽之处，请供货方按国家及本地区现有规范进行施工。
1.2 技术资料提交要求
供货方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册等。
1.1 安装方案编制要求
供货方的投标文件中实施方案仅作为评标依据，供货方签订合同后，需重新根据招标人的要求和项目现场的实际情况，重新优化编制《安装方案》，直至招标人完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，供货方无相关资质的可分包。供货方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足设备使用人高效的生产要求。
1.2 安装方案审核要求
如《安装方案》未经过招标人认可，经3次协商交流未达成共识后，招标人有权与供货方解除部分或全部合同。
1.3 知识产权保护要求
供货方应承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
1.4 验收资料上交要求
产品调试完成后，需经招标人验收合格，供货方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。
2. 项目现场管理要求
2.1 安全管理要求
供货方应遵守现场的一切规章制度，按照招标人要求文明建设。施工人员的安全由供货方负责，招标人监督执行。如发生安全事故，由供货方负全责。现场协调工作由供货方负责，招标人配合。
2.2 货物保管要求
供货方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。
供货方所供货物涉及商品包装和快递包装的，应参考《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
2.3 垃圾清运要求
在安装、调试期间或保修过程中，供货方负责及时清理现场垃圾。
3. [bookmark: _Hlk142117040]货物质量与验收要求
3.1 货物质量标准
供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。
3.2 货物包装要求
货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
3.3 货物检验原则
货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。
3.4 货物检验标准
所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。
3.5 货物验收内容
招标人及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供货方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。
3.6 调货换货要求
如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。
3.7 补充货物说明
招标人按中标价格和数量向供货方采购本项目货物后，在合同执行期内若需增加采购相同品牌型号的货物，供货方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给招标人。
3.8 逾期交货处罚
如供货方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向招标人支付滞纳金。
4. 货物质保与维修要求
4.1 质量保证期限
自验收合格之日起，硬件设备1年，软件平台3年。
注：国家和省市有关三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，供货方对合同中的设备提供免费保修服务。如需更换零配件，供货方只收取零配件费。
4.2 质保维修范围
质保期内因供货方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由供货方免费负责维修、更换。因台风、地震等不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但供货方需配合招标人承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。
4.3 质保响应时间
无论保修期内还是保修期外，供货方应满足招标人售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对招标人的故障通知，供货方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，供货方须免费提供同档次的货物给招标人临时使用，确保招标人的业务正常开展。
4.4 货物维护培训
供货方无偿培训招标人操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按招标人要求，培训地点主要在设备现场或按招标人安排。
4.5 缺陷保修要求
如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供货方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，供货方提供的质保期从纠正之日起重新计算质保期。
4.6 货物退回处理
供货方经两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，招标人有权单方面决定退货，并依法追究供货方的违约责任。
四、商务要求
1. 报价清单编制要求
1.1 投标报价范围
投标报价应包括本项目按“交钥匙”竣工交付时所需的全部费用，包括但不限于：所有设备及配套设施采购、安装、施工、保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、建筑垃圾清运费用（施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至场外建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由供货方自行考虑列入报价，结算时不再调整）、招标投标综合服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供招标人操作手册、配件备件等。供货方需踏勘现场、充分考虑现场情况后综合考虑，结算时不再调整。
1.2 投标报价要求
投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除招标人认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。
1.3 现场踏勘要求
供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。
2. 货物资料完善要求
2.1 货物参数优化
供货方必须严格按照项目实施要求，结合现场实际条件，依据自己的工艺标准，在不低于本文件要求参数的基础之上，编制完整的、准确的报价清单，进一步明确所选用的主材、辅材、设备等的品牌、规格、型号、参数等，并详述具体的安装工艺。供货方对采购方案中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须等于或高于招标文件提供的详细参数。
2.2 货物供应保证
供货方所投产品货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照所投设施设备的品牌、型号、规格参数供应设施设备，否则供货方需处以该货物3倍以上罚款。
供货方所投产品应符合国家、省、市节能、环保要求（节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本）。
[bookmark: sendNo]供货方所供货物应当按照《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）提供本项目所需设备及服务。



第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实
1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。
2.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）。
3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格（如有，非残疾人福利性单位不需提供）。
4.本项目属于 工业 。
5.国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号 
6.节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号
7.环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号
评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）
8.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
9.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。




















评审方法与评审标准：
	1
	价格部分
（30）
	30
	投标报价
	采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的有效含税投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。
其他投标人报价得分：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）

	2
	技术响应（20）
	20
	技术参数
	完全响应招标文件所有技术要求的得20分。不应答或不满足技术指标、参数，技术指标、参数不详、缺漏项的，标▲参数每项扣2分，扣完为止。未标“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每个“▲”扣1分，扣完为止。
注：供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，并说明偏离情况。▲号指标参数按采购清单中参数要求提供相关证明材料，未提供材料的，视为负偏离；其他参数以技术条款偏离中应答为准。

	3
	技术部分（26）
	7
	技术方案
	根据投标人提供的针对本项目实际需求给出合理的技术方案（包含对项目建设概况、需求分析、建设思路、技术路线、建设内容和关键技术分析等）综合评分：
1.技术方案内容非常完整详实，思路清晰，分析透彻，可行性强，得7分。（包含项目建设概况、项目现状分析、技术路线、建设内容、关键技术及创新点等）；
2.技术方案内容基本完整，思路基本清晰，分析相对透彻，具有基本可行性。包含主要技术特点、技术路线，但细节不够充分，项目紧密性不强，技术先进性不突出，具备进一步优化的空间得5分；
3.技术方案内容不完整，分析有偏差，不具备可行性。仅包括项目需求理解、简单的技术陈述，不具备技术先进性和创新性分析得3分；
4.不提供方案不得分。

	
	
	7
	实施方案
	实施方案 ：
评委根据投标人提供的实施方案（包含：进度规划、实施人员保障、实施流程）综合评分： 
1.实施方案全面、合理、可行的，得7分； 
2.实施方案基本全面、基本合理、可行的，得 5分； 
3.实施方案内容缺失、思路不清晰、不能把握重难点得3分；
4.未提供不得分。

	
	
	7
	培训方案
	培训方案：
评委根据投标人提供的培训方案（包含：培训计划、针对不同用户的培训内容、培训时间等）综合评分： 
1.培训方案内容全面，培训时间充裕，培训内容详实可行、可结合相关科研活动，提供与省部级及以上农业相关类重点实验室或科研院所就本项目进行科研活动的承诺函，得7分；
2.培训方案内容较全面，培训内容较为详实可行，培训时间较为充裕的，可结合相关科研活动，提供与市级及以上农业相关类重点实验室或科研院所就本项目进行科研活动的承诺函得5分； 
3.培训方案内容缺失、思路不清晰、且无农业相关类重点实验室或科研院所承诺函的得3分；
4.未提供不得分。

	
	
	5
	售后服务方案
	售后服务：
评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）综合评分： 
1.投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障的，得5分； 
2.投标人具备基本完善的服务体系、服务内容，基本可行的故障解决方案，基本可靠的专业技术人员保障，得3分； 
3.不具备服务保障体系，服务内容缺失、故障解决方案无针对性、专业技术人员业务能力不足，得1分；
4.未提供不得分。

	4
	资质部分（24）
	11
	企业实力
	1.投标人提供入选省级数字农业建设服务优质资源库的相关证明材料，每提供1份相关证明材料得2分，最多可得2分；
2.投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的每有1个得1分，最高得3分；
3.投标人提供拥有作物监测设备、麦田巡检设备核心技术且保证不侵犯第三方知识产权的承诺函，得2分；
4.投标人拥有神农水稻表型参数解析平台软件、农情信息立体感知系统、农田物联网管理系统、智慧农作决策诊断系统的软件著作权，每提供1份证明材料得1分，最多可得4分；
注：以上相关材料提供扫描件加盖电子公章，不提供不得分。

	
	
	6
	企业业绩
	要求从2022年1月1日至今有智慧农业类似建设案例，提供一个得2分，本项最多得6分。注：提供相关案例合同（业绩时间以合同签订时间为准）扫描件加盖电子公章，不提供不得分。

	
	
	7
	人员团队
	1.投标人拟派项目负责人具有农业相关专业高级职称的得3分，中级职称的得1分，此项最高得3分；
2.投标人拟派项目组成员3人（不含项目负责人）具有农业相关专业高级职称的得2分，中级职称的得1分，此项最高得4分；
注：以上相关职称证书及证明材料提供扫描件加盖电子公章，不提供不得分。


注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件；
（2）投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；
（3）投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；
（4）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；
（5）投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。
[bookmark: _Toc28376]
















第六章  响应文件格式





[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244]响  应  文  件





 
 
 
 





 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：（加盖电子签章）             
日   期 ：                 
 











响应文件目录
 
一、具有独立承担民事责任的能力
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、磋商响应函、磋商报价表、分项报价表
九、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件
十、技术要求响应及偏离表
十一、商务要求响应及偏离表
十二、响应承诺书
十三、按照评分办法应当递交的其他资料
 
 
 
 
 











一、具有独立承担民事责任的能力


 
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
 



三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 





























四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                。
主要专业技术能力有：       。
          

企业名称（加盖电子签章）：
日  期：
                           
 

















五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 



企业名称（加盖电子签章）：
日  期：


















六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]

























七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目名称、编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。



被授权人身份证号码：            
被授权人联系电话：（手机）         
授权单位名称：（加盖电子签章）              
单位地址：                 
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                   
 
 
 
 

八、磋商响应函
致：江苏省设备采购国际招标中心
根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程、货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期届满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
 
 
 
                                   企业名称（加盖电子签章）：
日  期：


磋商报价表
[bookmark: XMMC]项目名称：
[bookmark: XMBH][bookmark: FBH]项目编号：                                      分包号（如有）：
	  投标项目名称
	投标报价（元）

	食味水稻品种展示基地建设一设备采购项目
	



[bookmark: TBR]                                        供应商全称（加盖电子签章）：
                                          
[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年  月  日















分项报价表
项目名称： 
项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额大写         元 （¥：     元）



注：各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的，则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮。

供应商全称（加盖电子签章） ：            
日期：     年   月    日



九、中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1、         （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、         （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子签章）：
日　　　　　　期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。  
 
 



残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
       供应商全称（加盖电子签章）：
        日  期：
 




监狱企业证明材料
参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，加盖申请人公章。
 
 




十、技术要求响应及偏离表
	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	　
	

	2
	

	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
		
	
	
	

	7
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

 
 
 
 
  企业名称（加盖电子签章）：
日  期：

 
 
 
 
 
[bookmark: _Hlt26955054]十一、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056]
	序号
	项目
	采购要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	1
	供货期
	按采购文件要求
	
	

	2
	付款方式
	按采购文件要求
	
	

	
3
	投标货币
	人民币
	
	

	
4
	
其他
	
按采购文件要求
	
	

	
	...
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书] 
 
 企业名称（加盖电子公章）：

日  期：






十二、响应承诺书


致：                  （招标人名称）
在参与本次项目响应中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。


                           供应商全称（加盖电子公章）：
             
                               日  期：

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


十三、按照评分办法应当递交的其他资料

2

