4. 评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| 1 | 施工组织方案 | 22 | 1.响应供应商针对本项目编制施工方案、技术质量措施等。实施方案内容至少包括：  (1)总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；  (2)各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施；  (3)施工进度计划及工期保证措施；  (4)安全文明施工及环境保护措施；  (5)季节性施工措施，成品、半成品保护措施；  (6)质量保证措施方案；  (7)工程进度计划与措施方案；  (8)提供资源配备计划，含人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等；  (9)提供关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；  (10)提供成品保护及现场管理措施方案。  （11）售后服务方案  **上述11个方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得22分。**  **注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。** |
| 2 | 业绩 | 6 | 响应供应商提供自2021 年1月1日来（以合同签订时间为准） 类似运动场地（足球场、篮球场、网球场等）工程业绩的，每提供 一个得 3 分，最高得 6分。  **提供中标（成交）通知书、签订的有效完整合同、竣工验收证明扫描件，不提供或提供不全不得分。** |
| 3 | 拟派人员 | 17 | 1.项目负责人具有同类工程施工经验的，有一个得3分，最高得3分。  **须提供完整工程合同、竣工验收证明扫描件，不提供或提供不全不得分。**  2.项目技术负责人具有高级工程师职称的，得4分，具有中级工程师职称的，得2分，本项最高4分。  3.拟派项目组成员（项目负责人、技术负责人**除外**）具有建筑工程专业二级注册建造师注册证书的，有一个得2分，最多得2分；具有安全员C3证的有一个得2分，最多得4分；具有中级工程师及以上职称的，有一人得2分，最高得4分；本项最高10分。  **以上1-3须提供相应证书及资料扫描件，同时提供供应商为其缴纳的近3个月中任意1个月的社保证明材料，新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。不提供、提供不全的不得分。** |
| 4 | 材料性能 | 22 | 1. 提供所投人造草坪产品，依据GB/T20394-2019标准检测，可迁移元素锑、砷、钡、镉、铅、汞、硒均未检出，具有“CMA”标识的检测结论合格的检测报告，得2分； 2. 提供所投人造草坪产品，依据GB/T20394-2019标准检测，底布拉断力纵向、横向均≥1800N，具有“CMA”标识的检测论合格的检测报告，得2分。   3.提供所投人造草坪产品，依据GB/T20394-2019标准检测，低温试验，草丝拉断力保留率、单簇草丝拔出力保留率均≥90%，具有“CMA”标识的检测结论合格的检测报告，得3分；  4.提供所投人造草坪产品，依据GB36246-2018标准检测，耐老化性能≥95%，具有“CMA”标识的检测合格的检测报告，得3分；  5.所投EPDM颗粒产品，依据GB36246-2018标准检测，气味等级≤2.0级的，具有“CMA”标识的检测结论合格的检测报告，得3分；  6.提供所投硅PU球场面层，硅PU弹性层依据GB36246-2018检测，其中化学有害物质：可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性铅(Pb)、可溶性汞(Hg)、苯为未检出，具有“CMA”标识的检测结论合格的检测报告，得3分。  7.响应供应商提供框架式场地围网、标准五人制足球门、地埋式单臂篮球架具有有效期内CSC或NSCC等通过经国家认可的器材质量认证机构的产品质量认证，有一个得2分，最多得6分。  **须提供检测报告扫描件，如供应商所填响应性与检测报告不一致，一律以检测报告为准，不提供不得分。** |
| 5 | 售后 | 2 | 1.承诺质保期内每年能提供一次专业维护保养服务的得 1分。  **须提供承诺书，格式自拟，否则不得分。**  2.投标人提供产品责任险、产品质量险、产品公众责任险相关保险证明文件的，有 1 个得0.5 分，最多得 1分。  **须提供所投产品相关责任险资料，不提供不得分。** |
| 6 | 绿色采购 | 1 | 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低VOCs含量挥发性原辅材料的加1分。  **须提供相应承诺函，格式自拟，否则不得分。** |
| 6 | 价格 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格分值 |
| 合计 | | 100 |  |