
附件：投标分项报价表（分包号：1）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	空调系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	空调器
	大金
	FXDP28CAP
	多联风管式室内机;制冷/制热：2.8/3.2kw;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	3
	5059.00
	15177.00
	含安装

	3
	空调器
	大金
	FXDP40CAP
	多联风管式室内机;制冷/制热：4.0/4.5kw;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	19
	6273.00
	119187.00
	含安装

	4
	空调器
	大金
	FXMP140BA
	多联高静压风管式室内机;制冷/制热：14.0/16.0kw;静压：200pa;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	4
	6550.00
	26200.00
	含安装

	5
	空调器
	大金
	FJAP36BA
	多联挂壁式室内机;制冷/制热：3.6/4.0kw;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	2
	5222.00
	10444.00
	含安装

	6
	空调器
	大金
	FXDP63CAP
	多联风管式室内机;制冷/制热：6.3/7.1KW;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	2
	5703.00
	11406.00
	含安装

	7
	空调器
	大金
	FXFP90LVC
	多联四面出风嵌入机;制冷/制热：9.0/10.0kw;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	23
	6137.00
	141151.00
	含安装

	8
	空调器
	大金
	FXFP100LVC
	多联四面出风嵌入机;制冷/制热：10.0/11.2kw;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	26
	6566.00
	170716.00
	含安装

	9
	空调器
	大金
	FXCP90MMVC
	多联双面出风嵌入机;制冷/制热：9.0/10.0KW;自带提升泵;减震吊钩;
	上海
	台
	1
	5741.00
	5741.00
	含安装

	10
	空调器
	大金
	RUXYQ8CA
	多联式变频室外机;8HP;制冷量：22.4kw;制热量：25.0kw;最大熔丝电流：≤20A最小线路电流：≤16.5A噪音（非夜间运转）：≤54dB橡胶减震;
	上海
	组
	2
	32137.00
	64274.00
	含安装

	11
	空调器
	大金
	RUXYQ10CA
	多联式变频室外机;10HP; 制冷量：28kw; 制热量：31.5kw;最大熔丝电流：≤20A最小线路电流：≤18A噪音（非夜间运转）：≤54dB橡胶减震;
	上海
	组
	1
	35837.00
	35837.00
	含安装

	12
	空调器
	大金
	RUXYQ14CA
	多联式变频室外机;14HP;制冷量：40kw;制热量：45kw;最大熔丝电流：≤32A最小线路电流：≤25.5A噪音（非夜间运转）：≤58dB橡胶减震;
	上海
	组
	1
	46987.00
	46987.00
	含安装

	13
	小电器
	大金
	RUXYQ48CA
	多联式变频室外机;48HP;制冷量：135kw;制热量：151.5kw;最大熔丝电流：≤100A最小线路电流：≤88.55A噪音（非夜间运转）：≤62dB橡胶减震;
	上海
	组
	4
	161200.00
	644800.00
	含安装

	14
	小电器
	大金
	BRC7E818W
	空调遥控器
	上海
	个
	2
	550.00
	1100.00
	含安装

	15
	小电器
	大金
	BRC4H611
	空调线控器
	上海
	个
	78
	550.00
	42900.00
	含安装

	16
	空调安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ6.35
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ6.35;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	70.9
	29.00
	2056.10
	含安装

	18
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ9.53
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ9.53;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	351.67
	42.00
	14770.14
	含安装

	19
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ12.7
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ12.7;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	93.92
	50.00
	4696.00
	含安装

	20
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ15.88
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ15.88;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	225.9
	62.00
	14005.80
	含安装

	21
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ19.05
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ19.05;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	182.3
	72.00
	13125.60
	含安装

	22
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ22.23
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ22.23;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	126
	95.00
	11970.00
	含安装

	23
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ31.75
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ31.75;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	25.92
	150.00
	3888.00
	含安装

	24
	低压铜及铜合金管
	中佳
	φ38.1
	室内;冷媒管;去磷无缝紫铜管(含管件);φ38.1;钎焊连接;气压试验;吹扫;
	无锡
	m
	126.31
	198.00
	25009.38
	含安装

	25
	塑料管
	中财
	DN25
	空调冷凝水管;UPVC25;
	浙江
	m
	284.3
	25.00
	7107.50
	含安装

	26
	塑料管
	中财
	DN32
	空调冷凝水管;UPVC32;
	浙江
	m
	132.09
	32.00
	4226.88
	含安装

	27
	塑料管
	中财
	DN40
	空调冷凝水管;UPVC40;
	浙江
	m
	28.24
	40.00
	1129.60
	含安装

	28
	塑料管
	中财
	DN50
	空调冷凝水管;UPVC50;
	浙江
	m
	50
	50.00
	2500.00
	含安装

	29
	冷媒
	冰龙
	R410
	铜管内补充冷媒;
	浙江
	KG
	600
	100.00
	60000.00
	含安装

	30
	管道绝热
	华美
	15-20MM
	难燃B1级橡塑发泡保温管壳;保温厚度15-20MM;φ57MM以下;
	河北
	m3
	3.84
	3200.00
	12288.00
	含安装

	31
	配线
	上上
	RVVP-2*0.75
	管内穿线;RVVP-2*0.75;
	常州
	m
	643.7
	15.00
	9655.50
	含安装

	32
	配管
	浩业
	JDG25*1.6
	明配;JDG25*1.6;
	廊坊
	m
	643.7
	18.00
	11586.60
	含安装

	33
	管道支吊架
	唐钢
	
	铜管冷凝水管管道支吊架制作安装;热镀锌型材;
	唐山
	Kg
	443.19
	35.00
	15511.65
	含安装

	34
	钢支架
	大成
	16#
	16#槽钢基础;含配套钢板、膨胀螺栓等辅材
	唐山
	Kg
	696.85
	35.00
	24389.75
	含安装

	35
	风口
	吉泰
	定制
	ABS出回风口；尺寸配合装修；综合考虑
	靖江
	个
	52
	600.00
	31200.00
	含安装

	36
	风口
	吉泰
	400*400
	检修口400*400
	靖江
	个
	22
	50.00
	1100.00
	含安装

	37
	低压铜及铜合金管
	
	
	利旧系统铜管清洗氮气吹扫，铜管专用清洗溶液
	/
	项
	1
	20000.00
	20000.00
	含安装

	38
	通风工程检测、调试
	
	
	通风空调系统调试费;
	/
	系统
	1
	30000.00
	30000.00
	含安装

	39
	电气改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-4*70+PE35;
	WDZB1-YJY-4*70+PE35;
	常州
	m
	25.62
	526.00
	13476.12
	含安装

	41
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-4*50+PE55;
	WDZB1-YJY-4*50+PE55;
	常州
	m
	112.75
	376.00
	42394.00
	含安装

	42
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-5*10;
	WDZB1-YJY-5*10;
	常州
	m
	10.25
	96.00
	984.00
	含安装

	43
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-5*6;
	WDZB1-YJY-5*6;
	常州
	m
	15
	63.00
	945.00
	含安装

	44
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-5*4;
	WDZB1-YJY-5*4;
	常州
	m
	10.25
	68.00
	697.00
	含安装

	45
	电力电缆头
	上上
	压铜接线端子 70mm2;
	压铜接线端子 70mm2;
	常州
	个
	2
	25.00
	50.00
	含安装

	46
	电力电缆头
	上上
	压铜接线端子50mm2;
	压铜接线端子50mm2;
	常州
	个
	8
	25.00
	200.00
	含安装

	47
	电力电缆头
	上上
	压铜接线端子10mm2;
	压铜接线端子10mm2;
	常州
	个
	2
	9.00
	18.00
	含安装

	48
	电力电缆头
	上上
	压铜接线端子6mm2;
	压铜接线端子6mm2;
	常州
	个
	2
	4.00
	8.00
	含安装

	49
	电力电缆头
	上上
	压铜接线端子4mm2;
	压铜接线端子4mm2;
	常州
	个
	4
	4.00
	16.00
	含安装

	50
	电力电缆
	上上
	WDZB1-YJY-3*2.5;
	室内机电源;WDZB1-YJY-3*2.5;
	常州
	m
	820
	8.00
	6560.00
	含安装

	51
	配管
	浩业
	DN25;
	JDG;DN25;
	廊坊
	m
	763
	18.00
	13734.00
	含安装

	52
	桥架
	岭松
	200*100
	防水桥架;200*100;有孔托盘式;
	廊坊
	m
	26.87
	155.00
	4164.85
	含安装

	53
	铁构件
	唐钢
	
	桥架支吊架 制作、安装;
	唐山
	kg
	40.69
	35.00
	1424.15
	含安装

	54
	金属结构刷油
	光辉
	
	桥架支吊架除轻锈后刷防锈漆二道，调和漆二道;
	常州
	kg
	40.69
	22.00
	895.18
	含安装

	55
	拆除及修补
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	旧设备拆除
	
	
	多联空调设备及管道保护性拆除;设备搬运至甲方指定地点;含垃圾清运;
	/
	台
	96
	750.00
	72000.00
	

	57
	利旧管路修复
	
	
	破损的风管、冷媒管及保温材料修复
	/
	项
	1
	10000.00
	10000.00
	

	58
	旧电力电缆拆除
	
	
	屋面旧电缆拆除;搬运至甲方指定地点;
	/
	项
	1
	8000.00
	8000.00
	

	59
	展厅天棚面龙骨及饰面拆除
	
	
	按设计要求和空调安装范围拆除天棚面龙骨及饰面;恢复安装吊筋、轻钢龙骨、石膏板、抹灰、油漆等一切工序；完成天棚、墙面与原有风格观感保持一致；包含搭设脚手架、施工现场一切物品保护费等全部费用;含垃圾清运;
	/
	项
	1
	150000.00
	150000.00
	

	投标总价（人民币：元）
	1981702.80
	


交付期：合同签订后90日内完成原有设备拆除及清运，新设备供货、安装调试、培训、验收合格并投入使用。                 

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
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