工程量清单编制说明 
一、工程概况
本工程为骆马湖路（渤海路至迎宾大道）南侧拓宽改造工程，主要内容为机动车道及非机动车道改造，具体详见清单。
二、工程量清单编制依据
（1）发包方提供的《骆马湖路（渤海路至迎宾大道）南侧拓宽改造工程》施工图；
（2）《江苏省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》及其配套文件；
（3）本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。
三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明：
1、本工程设置预留金，计入在暂列金额内，具体数额详见暂列金额明细表，此项费用由发包人支配使用；
2、本工程中所有混凝土均采用商品砼；
3、所有材料检验试验费、送检费等由各投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予调整； 
4、施工过程中发生的现场临时道路、临时围挡、施工降排水等费用由各投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予调整； 
5、根据发包人要求：施工作业现场要采取隔离洒水、围挡、场地遮盖等防止扬尘污染措施，要满足《宿迁市市区扬尘污染防治标准化管理有关规定》要求，各投标单位须充分考虑此部分报价，结算时不予调整。
[bookmark: _GoBack]6、本工程移植乔木、移植灌木工程量为暂定量，结算根据现场实际情况按实调整。
