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[bookmark: _Toc18603][bookmark: _Toc13276]第一章 竞争性磋商公告
江苏紫金山工程咨询有限公司受南京师范大学附属中学秦淮科技高中委托，拟对南师附中秦淮科技高中AI体育操场货物类采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320104-JSZJ-C2024-0008
项目名称：南师附中秦淮科技高中AI体育操场货物类采购
预算金额：80万元
最高限价：80万元
采购需求：南师附中秦淮科技高中AI体育操场货物类采购，详见竞争性磋商文件。
合同履行期限：自合同签订之日起30天内通过验收并交付使用。
本项目不接受进口产品投标。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满一年的无需提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；
5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（三）本项目的特定资格要求：
1、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]三、获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价:0.00元
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月15日14点00分（北京时间）
2.提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]1. 勘查现场及答疑：采购人不统一组织现场考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
2. 是否接受进口产品：不接受。
3. 南京市政府采购供应商诚信档案管理
3.1根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。
3.2供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：
（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；
（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
3.3供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字，加盖单位公章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
3.4南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
4、政府采购信用承诺
4.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独密封（封套上注明“信用记录表”），随响应文件一并递交。未按要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。
4.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式贰份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
4.3供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
4.4供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
6.本次竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布发布，若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
名    称：南京师范大学附属中学秦淮科技高中
地    址：南京市秦淮区石杨路5号
联 系 人：印安宏
联系方式：15366115158 
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]2.采购代理机构信息
名    称：江苏紫金山工程咨询有限公司
地    址：南京市建邺区所叶路18号振业园6楼
联系方式：025-87708469
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：史工、蒋工
电      话：025-87708469
[bookmark: _Toc29141]
第二章 竞争性磋商须知
一、总则
[bookmark: _Toc508699410]1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc508699411]2、定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 
2.2 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
[bookmark: _Toc508699412]3.1 关于扶持中小企业政策功能落实
3.1.1采购项目是否专门面向中、小、微型企业采购，将在磋商文件第一章中予以明示。
3.1.2本磋商文件中所称中、小、微型企业，应当同时符合以下条件：
（1）符合中、小、微型企业划分标准[按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）执行]。
（2）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。
3.1.3对于非专门面向中小企业的采购项目，将对小型和微型企业产品的价格给予一定比例的扣除（具体扣除比例见第三章），用扣除后的价格参与评审。货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。
3.1.4小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
3.1.5参加采购活动的供应商属中、小、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》。
3.2关于残疾人福利性单位价格扣除
3.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予一定比例的扣除（具体扣除比例见第三章），用扣除后的价格参与评审。
3.2.2残疾人福利性单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.2.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.3监狱和戒毒企业价格扣除
3.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予一定比例的扣除（具体扣除比例见第三章），用扣除后的价格参与评审。
3.3.2监狱企业参加采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
3.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3.4 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体共同参加采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的，联合体视同为小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）享受价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.7组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.8节能环保产品
3.8.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
3.8.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
3.8.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第三章评审方法和成交原则）。
3.9绿色采购
3.9.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.9.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.9.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
3.9.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.10创新产品采购
3.10.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
3.11网络产品、市场准入类产品采购
3.11.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
3.11.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
3.12进口产品政策 
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.13 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4、磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次采购的招标代理费及评审费均由成交供应商向招标代理单位支付。招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费60%计算；评审费由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。上述费用请响应人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。
二、响应文件
5、响应文件编制
5.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
5.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。
6、响应文件的语言、计量单位、 货币和编制
6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。
6.5 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★ 磋商申请及声明；
（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证复印件；
（3）★ 第一章竞争性磋商公告中二、《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章竞争性磋商公告中二、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前。
（6）报价表；
（7）分项报价表；
（8）《商务条款偏离表》；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物、服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
项目技术方案或服务说明；
（1）《技术条款偏离表》；
（2）★《供货一览表》
（3）货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明，并且附样品实物照片；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）服务方案及承诺
（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4 响应文件的价格部分
（1）价格部分是对货物、服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变，如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
8、磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
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9、响应文件签署
9.1响应文件应按照竞争性磋商文件要求加盖电子公章，否则视为无效响应。
9.2供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章 第14.3条规定做无效响应处理。
9.4有下列情形之一的响应文件将拒收：
提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
10、响应文件的修改和撤回
10.1响应文件的撤回
10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
10.2 响应文件的修改
10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、磋商
11、响应文件解密
11.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
11.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
12、磋商组织
由代理人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人或者受采购人委托直接确定成交供应商，并编写评审报告。
13、评审过程中的澄清
13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
14、响应文件的审查
14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
14.3 出现下列情形之一的响应文件按照未实质性响应磋商文件处理： 
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；
（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格条件的（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； 
（5）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件；
（7）响应文件未按磋商文件要求加盖电子公章；
（8）最后报价超出采购项目预算或者最高限价的；
（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（15）改变磋商文件提供的清单中计量单位、数量的；
（16）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统 要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；
（17）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（18）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
（19）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
14.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
14.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理人及磋商小组联系。
15、磋商程序
15.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
15.2 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
15.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
15.4供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
[bookmark: _Toc508699414]16、评定成交标准
16.1 成交标准：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
16.2 评定方法
见本磋商文件第三章。
16.3 出现下列情形之一的，磋商终止：
[bookmark: _Toc508699415]（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
[bookmark: _Toc508699416]（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
[bookmark: _Toc508699417]（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc508699418]（4）供应商的最终报价超过采购预算的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
（7）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
17、磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。
五、成交
18、确定成交供应商
18.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。
18.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购人处领取《成交通知书》。
18.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
18.4 代理人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
18.5成交通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
18.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。
19、编写评审报告
19.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。
七、签订合同
20、签订合同
20.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。
20.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
20.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的采购活动。
20.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
20.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc508699419]八、询问、质疑、投诉和诚实信用
21、询问
21.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
22、质疑
22.1 质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
22.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏紫金山工程咨询有限公司。
22.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。
22.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
22.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
23、投诉
23.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
24、诚实信用
24.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
24.2 供应商不得以向代理人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
24.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
24.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
24.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
25、其他
25.1成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。
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第三章 成交标准
一、成交标准：
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行比较，由磋商小组推荐3名成交候选人（符合财政部门规定情形的可以推荐2名），并受采购人委托由磋商小组按照排序由高到低的原则最终确定一名中标候选供应商。
二、评定标准： 
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×30分
	30

	技术

	2.1
	产品功能、性能、配置要求
	设备技术参数全部满足采购要求的得满分24分。打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；打▲号指需提供采购需求中要求的佐证材料。其他指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止；严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。
	24

	2.2
	深化图纸
	供应商根据磋商文件，结合学校现场情况进行深化设计。提供本项目智慧体育系统的设计方案与图纸，包含但不限于平面布局图、布线图、系统连接图。评委根据图纸规范性、完整性、准确性、系统结构合理性进行综合评分：
1、设计方案和图纸结构合理、完整、准确、制作规范，得6分；
2、设计方案和图纸结构较合理、较完整、较准确、制作较规范，得4分；
3、设计方案和图纸结构不够合理、不够完整、不够准确、制作不够规范，得2分；
4、未提供不得分。
	6

	2.3
	产品检测报告
	供应商提供自2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的检测报告，检测依据GB/T 25000.51-2016标准，检测结论为符合或通过，检测至少包含以下内容：
1、体育评测与教学系统：支持同运动项目快速批量测试，支持仅需通过一个操作终端同时开启同一运动项目的多个测试位。得2分；
2、AI仰卧起坐：成绩误差≤1个/1分钟。得2分；
3、AI50米跑：支持选择部分跑道测试：灵活应对因其他班级使用1跑道或其他跑道上课/训练，影响50米测试的场景。得2分；
4、AI800米&AI1000米跑：支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-120人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.5%。得2分。
备注：提供检测报告原件扫描件上传至系统，所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。
	8

	2.4
	视频演示
	评委根据供应商提供的AI跳绳教学版、AI引体向上、AI坐位体前屈、AI仰卧起坐、AI50米跑的产品视频（视频时间不超过8分钟）综合评分：
1、AI跳绳教学版：支持系统可自动识别人脸信息并开始测试，测试位单摄像头可支持8-10人测试人员同时进行测试，并实时展示多人跳绳测试成绩。须展示学生完整测试过程，测试过程播报学生信息和对应违规动作提醒。得2分；
2、AI引体向上：支持学生课后自助刷脸测试，学生无需通过其他设备检录，只需站在测试区域面对摄像头，系统自动识别人脸信息并现场播报学生姓名后开始，测试过程如有下颌未过杠、手臂弯曲、手反握等违规，可实时进行语音提醒。须展示学生完整测试过程，测试过程播报学生信息和对应违规动作提醒。得2分；
3、AI坐位体前屈：支持学生课后自助刷脸测试，学生无需通过其他设备检录，只需坐在坐位体前屈测试板上面对摄像头，系统自动识别人脸信息并现场播报学生姓名后开始，测试过程中如有腿弯曲、单手前驱、加速冲击等违规，可实时进行语音提醒。须展示学生完整测试过程，测试过程播报学生信息和对应违规动作提醒。得2分；
4、AI仰卧起坐：支持学生课后自助刷脸测试，学生无需通过其他设备检录，只需坐在仰卧起坐垫子上面对摄像头，系统自动识别人脸信息并现场播报学生姓名后开始，测试过程如有未抱头、未触膝、未躺平等违规，可实时进行语音提醒。须展示学生完整测试过程，测试过程播报学生信息和对应违规动作提醒。得2分；
5、AI50米跑：支持测试过程系统自动识别“踩线、抢跑、串道、终点抗干扰”的行为，并准确计算成绩。须展示学生完整测试过程，测试过程现场播报作弊学生“疑似违规”，且作弊学生到达终点无有效成绩。得2分。
	10

	2.5
	认证证书
	1、供应商或所投智慧体育系统产品生产商具有基于人工智能的体育评测与教学系统的信息系统安全等级（二级）保护备案证明证书的，得3分，不符合或不提供不得分；（提供备案证明证书原件扫描件上传至系统）
2、供应商或所投智慧体育系统产品生产商具有符合GB/T19851.12-2005或TY/T2001-2015标准，具有国家认可的检测机构出具的认证报告，得3分，不符合或不提供不得分。（提供符合标准承诺书原件扫描件及认证报告原件扫描件上传至系统，承诺书格式自拟）
	6

	服务

	
3.1
	实施方案
	评委根据供应商提供针对本项目的实施方案，方案包括相关人员安排、进度计划及保障措施、安装调试方法、试运行及验收方案等内容进行综合评分：
1、人员安排合理、进度计划及保障措施科学、安装调试方法详细、试运行及验收方案完善的，得7分；
2、人员安排比较合理、进度计划及保障措施比较科学、安装调试方法比较详细、试运行及验收方案比较完善的，得4分；
3、人员安排不够合理、进度计划及保障措施不够科学、安装调试方法不够详细、试运行及验收方案不够完善的，得1分；
4、未提供不得分。
	7

	3.2
	售后培训方案
	评委根据供应商提供针对本项目的培训方案，方案包括培训内容、培训方式 、培训时间、地点、人员及所提供产品的原理和技术性能、维护方法、排除故障等方面，确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障进行综合评分：
1、培训方案内容完整、合理、详细的，得7分；
2、培训方案内容较完整、较合理、较详细的，得4分；
3、培训方案内容不够完整、不够合理、不够详细的，得1分；
4、未提供不得分。
	7

	业绩

	4
	供应商业绩
	供应商提供自2021年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得2分(提供合同原件扫面件上传至系统)。 
	2

	合计
	
	100


[bookmark: _Toc4559]三、说明：
1、评审标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2、政策功能：
2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.3 监狱和戒毒企业   
监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
2.4 残疾人福利性单位 
残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.6 价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。



[bookmark: _Toc17598]第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
[bookmark: _Toc13206]一、项目概况
1.项目名称：南师附中秦淮科技高中AI体育操场货物类采购
2.项目地点：南京市南京师范大学附属中学秦淮科技高中校内
3.预算金额：80万元
4.最高限价：80万元
5.采购需求（简介）：根据学校教学需求采购智慧操场设备，满足学校的教育教学需要。
6.合同履行期限：自合同签订之日起30天内通过验收并交付使用。
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目不接受联合体投标。
★二、商务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离；承诺函格式自拟）
（一）服务要求：
1、保修
（1）所有产品供应商需提供5年保修和免费维护，供应商应对合同供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到预期的性能指标以及出现事故等情况负全部责任。
（2）在质量保修期结束后，供应商还应提供终身维修服务。终身维修的内容包括但不限于所有的电气、控制、传输系统的检查及需要调整的其它部件等。
2、服务： 
（1）承诺建立24小时的报修电话，接到报修电话后4小时内作出响应，8小时不能解决的必须提供备用设施。
（2）负责培训采购人2－3名操作人员，使其能处理简单的故障以及紧急维修，并能按照操作手册的要求进行日常维护与保养。
（二）交货要求：
1、交付时间：自合同签订之日起30天内通过验收，交付使用。
2、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
（三）付款要求：
合同签订后，采购人支付合同总额的30%的预付款；安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人付清余款。
注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
★三、采购项目的技术规格、要求和数量等
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	智慧体育系统
	
	
	

	1
	体育评测与教学系统
	整体功能：
1、支持具备快速测试、随堂测试、国家体测、自由练习等多场景应用功能模块；
2、支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台开展测试；
3、支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总；
4、支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
5、支持测试视频存储与测试数据分析服务；
6、支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理；
7、支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出；
8、支持不少于5个运动项目并行开展测试，且50米、100米、800米/1000米均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求；
国家体测：
1、支持应用于课堂教学、随堂测试、考试场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，科学分析运动姿态，输出定制成绩处方报告；
2、支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终成绩记录匹配学生信息；
3、支持测试任务开启过程中，可根据班级类别、性别等方式开展分组测试；
4、支持查看项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评建议、视频回放等内容，且支持生成定制化运动处方报告；
5、支持班级成绩整体统计，可分析整体平均成绩、优秀率、良好率、合格率、不合格率等；
6、▲支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
7、支持自定义设置体测开展时间段，且不限制时间段设置数量；
8、支持自助设置体测项目功能（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50米、800/1000米等运动项目）；
随堂测试：
1、支持应用于课堂教学、随堂测试、考试场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，科学分析运动姿态，输出定制成绩处方报告；
2、支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终成绩记录匹配学生信息；
3、支持测试任务开启过程中，可根据班级类别、性别等方式开展分组测试；
4、支持查看项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评建议、视频回放等内容，且支持生成定制化运动处方报；
5、支持班级成绩整体统计，可分析整体平均成绩、优秀率、良好率、合格率、不合格率等；
自由练习：
1、支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈；
2、支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目；
3、支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习；
4、支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩；
5、支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈；
6、支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载。
	1
	套

	2
	AI立定跳远
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对立定跳远项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩；
3、成绩误差：≤1cm；
4、违规识别：踩线违规，可实时进行语音提醒；
5、响应时间：≤0.5秒；
6、▲容错机制：学生落地时若用手撑地支持以手为基准检测计算成绩，学生落地后往前滑动支持以滑动前为准检测成绩。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
7、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
8、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
9、支持随堂测试模式下，自动生成个人成绩报告，对起跳角度、摆臂幅度、平均速度、腾空时间、腾空高度、屈膝角度等指标进行分析，给予点评与建议；
10、随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
11、支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
12、支持学生自由练习模式下作弊行为检测，如学生作弊通过单脚侧边跨越跳至某规定距离以上，系统自动检测并语音播报违规提醒，且作弊成绩无效；
13、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	3
	立定跳远物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	2
	套

	4
	AI跳绳教学版
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对跳绳项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 
2、模式切换：支持跳绳测试成绩有效检测，并支持考试版和教学版本模式切换；
3、成绩误差：≤1%；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、▲背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
6、多人同测：单设备可支持≥8人测试人员同时进行测试；
7、支持多名学生人脸识别同时开启测试；
8、支持学生任意选择测试位开展测试；
9、支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩；
10、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
11、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
12、支持随堂测试模式下，自动生成个人成绩报告，支持分析平均速度（次/秒）、大臂夹角等指标，并给予点评与建议；
13、随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
14.自由练习：支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
15、时长配置：后台支持设置测试时间为60S、120S、180S；
16、成绩显示：支持配置户外P3全彩LED显示屏，实时展示≥8人同时跳绳测试成绩；
17、成绩多端查询：支持多端查询
（1）LED成绩显示屏实时查看测试成绩；
（2）运动风云榜大屏实时查看排行榜单及个人成绩档案；
（3）校级数据平台实时查看学生测试数据；
18、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	5
	跳绳物联硬件
	1、具有800万像素 CMOS传感器；
2、具有不小于1/1.2"靶面尺寸；
3、内置GPU芯片；
4、内置麦克风和喇叭；
5、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；
6、具有两颗暖白光补光灯；
7、补光灯模式支持自动和手动亮度调节模式；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
8、在分辨率设置为3840x2160下，清晰度不小于2000TVL；
9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；
10、信噪比不小于62dB；
11、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，并支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置；
12、需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警；
13、不低于IP67防尘防水等级；
14、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	1
	套

	6
	AI引体向上
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对引体向上项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持智能检测有效个数；
3、成绩误差：≤1个/每分钟；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、▲背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
6、违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒；
7、实时报数：支持测试过程中成绩实时报数；
8、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩；
9、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
10、支持随堂测试模式下，自动生成个人成绩报告，对手臂弯曲角等指标进行分析，给予点评与建议；
11、随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
12、支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
13、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	7
	引体向上物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	2
	套

	8
	AI坐位体前屈
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对坐位体前屈项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持智能检测有效推动距离；
3、成绩误差：≤0.5cm；
4、响应时间：≤0.5秒；
5、▲背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
6、违规识别：腿弯曲、单手前驱、加速冲击、可实时进行语音提醒；
7、测试方式：无机械推杆，速度快，无损耗件；
8、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
9、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒“请看摄像头识别人脸”，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
10、支持随堂测试模式下，自动生成个人成绩报告，对屈膝角、身体弯曲角度、姿态保持时长等指标进行分析，给予点评与建议；
11、随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
12、支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
13、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	9
	坐位体前屈物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	2
	套

	10
	AI仰卧起坐
	1、成绩检测：支持智能检测有效个数；
2、违规识别：未抱头、未触膝、未躺平违规，可实时进行语音提醒；
3、支持人脸识别测试、学生名单测试、自由练习测试；
4、支持一键开启所有仰卧起坐测试位开始测试，也可根据需求自由选择相应的测试位开展仰卧起坐测试；
5、支持生成运动处方报告，对屈膝角、仰卧速度、身体与大腿夹角等指标进行分析，并给予点评与建议；支持保留学生测试视频，对运动关键动作进行逐帧分析，同时可视化展示学生运动过程中肌肉发力情况；
6、支持提前录入人脸信息后，自由练习模式下，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
7、支持测试过程中成绩实时报数；
8、响应时间：≤1.5秒；
9、户外音柱：额定功率：不低于30W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：92dB；规格：20V~50Hz；防水等级：IP66（尘密、防猛烈喷水），工作温度-30℃到+60℃；
10、立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：不低于2mm；直径：100mm；按需配置横臂，法兰等。
	1
	套

	11
	仰卧起坐物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	2
	套

	12
	AI50米跑
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对50米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持50米跑成绩计时；
3、分度值：0.1s；
4、成绩误差：≤0.05S；
5、响应时间：≤0.5秒；
6、同测人数：支持最多8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50米的训练与测试；
7、支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
8、▲测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别并语音提醒，测试结果无成绩。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
9、支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象；
10、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
11、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
12、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
13、支持随堂测试模式下，支持分析起跑躯干角度、起跑反应时间、平均速度等指标，并给予点评与建议；
14、随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
15、支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
16、支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米测试成绩。
17、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	13
	50米跑物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	3
	套

	14
	AI100米跑
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对100米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持100米跑成绩计时；
3、分度值：0.1s；
4、成绩误差：≤0.05S；
5、响应时间：≤0.5秒；
6、同测人数：支持最多8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行100米的训练与测试；
7、支持选择部分跑道测试：灵活应对因其他班级使用1跑道或其他跑道上课/训练，影响100米测试的场景；
8、支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
9、测试过程中若出现“接力作弊”的行为，系统自动识别并语音播报提醒，测试结果无成绩；
10、支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象；
11、违规识别：支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
12、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，支持任意选择单个或多个跑道进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩；
13、支持随堂测试模式下，选择人脸识别测试，支持任意学生任意选择单个或多个测试位进行测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
14、支持随堂测试模式下，支持分析起跑躯干角度、起跑反应时间、平均速度等指标，并给予点评与建议；
15.随堂测试模式下，支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改；
16.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s；
17.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米测试成绩；
18.测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套
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	100米跑物联硬件
	1、400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；
4、宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB；
5、支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps；
6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；
7、支持IP67防尘防水。采用金属外壳；
8、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	3
	套
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	AI800米&AI1000米跑
	1、采用人工智能视觉算法分析，针对800米&1000米项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 
2、成绩检测：支持800米、1000米跑成绩计时；
3、同步开启：支持800米、1000米项目同步开启使用，互不干扰检测，并分别精准检录800米和1000米跑步成绩；
4、分度值：0.1s；
5、成绩误差：≤1.5%；
6、响应时间：≤0.5秒；
7、支持同测人数：支持800米和1000米分别支持最多80-120人同时测试，并分别记录成绩；
8、支持随堂测试模式下，选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99.5%；
9、▲异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖公章；
10、成绩显示：支持教师端同步学生测试情况和测试成绩，并实时展示已测和未测学生信息；
11、成绩补录：支持测试结束后成绩补录功能，可查看全程视频回放，通过查看学生冲线时间手动补录学生成绩；
12、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
	1
	套

	17
	800&1000米跑物联硬件1
	1、具有200万像素CMOS传感器；
2、内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器；
3、镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm；
4、最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级；
5、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
6、支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps；
7、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；
8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力；
9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；
10、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；
11、不低于IP67防尘防水等级；
12、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
13、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	4
	套

	18
	800&1000米跑物联硬件2
	1、800万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；
2、防尘放水等级：IP67；
3、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率；
4、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，最多同时检测30张人脸，支持人脸去重；
5、宽动态： 120dB，焦距&视场角： 8~32 mm：水平视场角：37.0°~15.0°，垂直视场角：21.0°~9.0°，对角线视场角：43.0°~17.0°；
6、最大图像尺寸： 3840 × 2160；
8、视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG；
7、网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频： 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）；
8、支持三码流技术，支持同时20路取流；
9、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密；
10、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
	2
	套

	19
	智能教师终端
	1、尺寸：不小于11.5英寸；
2、运行内存：不小于8GB ；
3、存储容量：不小于128GB；
4、分辨率：FHD+ 2200*1440像素；
5、摄像头：前置摄像头不小于800万像素（105度广角，f/2.2光圈），后置摄像头不小于1300万像素（f/1.8光圈），支持自动对焦；
6、CPU核数：不小于八核；
7、安全功能：工信部安全一级，提供了骚扰拦截/病毒查杀/权限管理等功能；
8、满足体育老师进行体育教学、一对一指导、动作分析、体育测试等教学测试场景的需求；
9、支持通过随堂测试、国家体测、自由练习功能模块开展测试，且平台能管理所有运动项目。
	1
	台

	20
	跳绳成绩显示屏
	1、尺寸：宽≥640mm，长≥960mm；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：＞0.95；
4、最佳视距：≥3m；
5、使用环境：户外；
6、换帧频率：≥60帧/秒；
7、刷新频率：960Hz；
8、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
9、亮度调节：256级手动/自动；
10、使用寿命：≥10万小时；
11、平均无故障时间：≥1万小时；
12、工作温度：-20-40℃；
13、工作湿度：10%-90%RH；
14、成绩显示：支持跳绳成绩动态计数显示，最多支持10人成绩显示；
15、倒计时显示：右上角倒计时显示。
	1
	台

	21
	跑步终点成绩大屏
	1、尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm；
2、亮度：≥4200cd/㎡；
3、亮度均匀性：＞0.95；
4、最佳视距：≥4m；
5、使用环境：户外；
6、每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7、换帧频率：≥60帧/秒；
8、刷新频率：960Hz；
9、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
10、亮度调节：256级手动/自动；
11、使用寿命：≥10万小时；
12、平均无故障时间：≥1万小时；
13、工作温度：-20-40℃；
14、工作湿度：10%-90%RH。
	2
	台

	22
	运动风云榜大屏
	1、尺寸：≥55寸；
2、亮度：≥2000cd；
3、配置4K高清、纳米级触摸屏，自带人脸识别摄像头；
4、散热方式：风冷+调速；
5、采用AR钢化玻璃；
6、支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击；
7、外壳：厚度≥1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上；
8、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级；
9、配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据；
10、支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧；
11、▲支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现，支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据。提供具有CNAS及CMA标识检测报告复印件并加盖公章。
	1
	台

	二
	智能手环系统
	
	
	

	23
	智能运动表
	1、尺寸规格46.5*36*14mm；
2、电池续航≥12小时；
3、智能运动表应配LED多色灯，并能够根据运动强度显示不同颜色，颜色不低于五个颜色；
4、智能运动表超过预警阈值可进行震动报警；心率准确度≥95%以上，并能对心率数据进行存储；
5、▲防水等级达到IP67，提供防尘试验(IP6X）、防水试验(IPX7)具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件加盖公章；
6、数据传输范围大于60米以上，数据传输支持蓝牙4.0以上。
	50
	个

	24
	数据采集器
	1、待机≥8小时，并且带电量显示；
2、可通过复位键进行自动配置，支持4G全网频段，无需配置网络可自动连接后台服务器，提供相应的照片或者截图；
3、传输距离≥50米；支持蓝牙5.0、ANT传输、支持无线标准2.4G&5G双频；
4、使用环境：温度0℃ ~ 40℃, 相对湿度≤85%。。
	3
	个

	25
	无线投屏器
	1、材质：ABS+pc；
2、分辨率：4K/30Hz；
3、视频接口：HDMI；
4、线长：HDMI线0.5米、供电线1米。
	1
	个

	26
	多口充电器
	1、带充电状态显示屏，能够清楚的看到每个手环充电状态，并配有不低于3个的USB充电口；
2、充电采用磁吸式，充电过程无需拆掉表带；
3、带充电开关，打开开关才能充电，保护手环充电安全性；输入电压：12V,最带3A；输出电压：5V最大0.09A；
4、充电数量最大支持≥50口集体充电；
5、材质：ABS+PU。
	1
	个

	27
	显示终端器
	一、硬件：
1、屏幕尺寸≥10.4英寸，厚度7.1-9mm，运行内存≥6GB，最大支持256GB；
2、支持联通4G/移动4G/电信4G；
3、前置、后置摄像头500W，支持多点触控，指南针，内置感应，重力感应，分屏功能；
二、软件：
1、支持前端APP及后台自定义学校logo。并在教师APP中呈现学校自定义的logo；
2、部署阶段系统自检功能：在打开接收器、学生佩戴智能运动表后，教师平板app可实时显示智能运动表连接状态，并将智能运动表连接和未连接进行分类呈现，可在APP实时常看手环电量情况；
3、教师平板控制功能：支持教师一键上课操作，一键上课后呈现硬件状态提示，包含在线学生人数，数据采集器状态显示，数据采集器异常提醒，支持数据采集器配置；
4、支持班级实时数据和个人实时数据查看，班级数据包含班级前6名学生心率排序界面；
5、一键开课后可进入上课5秒倒计时等待界面；
6、实时数据：上课过程中可实时呈现学生头像照片，实时心率、个体密度，实时呈现班级群体密度。上课过程中可对个体密度、平均心率进行排序；
7、课后数据：课后班级数据应包含新课标平均心率、群体密度指标以及训练冲量、最大摄氧量等训练运动负荷指标，包含班级平均心率曲线图、课堂评价、各个阶段平均心率对比图、运动强度分布图等指标；
8、阶段时间分配：支持在课程结束后，对各个阶段的时间重新分配，分配后确认后生成相应新的各个阶段时间分布图，提供相应的APP截图；；
9、数据分析：支持在教师端APP按照年级、班级、学生进行数据对比分析和趋势对比分析，支持在教师通过后台进行数据趋势分析和对比分析、数据汇总。后台支持数据汇总，并导出相应的原始数据，提供相应的APP截图；；
10、可通过APP对数据采集器进行配置；配置内容包含接收器WIFi上网模式、工作模式、socket协议、扫描类型、服务IP等；
11、支持跳绳设备拓展，界面应当具备跳绳选项，硬件满足的情况下支持跳绳测试、跳绳实时数据呈现，测试结果导出等功能；
三、后台：
1、提供一套网页后台账号便于教师管理教师账号、学生名单录入、历史数据查看等；
2、可通过后台对各个年级、班级、学生进行数据对比、数据分析以及数据汇总；
3、支持后台上传学校logo，支持校级、班级等不同权限进行查看数据。
	1
	个

	28
	设备收纳箱
	1、规格尺寸：32*23*12cm外部；
2、材质：EVA；
3、具备抗震、抗压等功能。
	1
	个

	三
	辅材安装
	
	
	

	29
	光纤收发器
	1、千兆单模光纤收发器；
2、接口类型 RJ-45，SC；
3、符合协议标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，IEEE802.3x；
4、传输速率 10/100/1000Mbps；
5、最大传输距离 3000米；
6、电源电压 9VDC，0.6A；
7、工作温度 -20℃～50℃；
8、工作湿度 10%～90%RH（不凝结）。
	16
	个

	30
	光模块
	1、采用可热插拔的SFP封装；
2、全双工光收发一体模块；
3、符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准；
4、速率高达1.25Gbps；
5、单模光纤传输，最远可达2KM；
6、单纤LC光口，工作波长1310nm/1550nm；
7、内置数字诊断功能；
8、工作电压3.3V；
9、壳体工作温度-20℃ ~ 75℃。
	18
	个

	31
	无线AP
	1、11AC双频并发，最高无线速率可达1900Mbps；
2、千兆SFP光口；
3、支持易展MESH组网，子节点免布线；
4、胖瘦一体，FIT/FAT模式软件自适应设置，无需独立硬件调整；
5、内置5dBi全向天线，独立射频电路设计，覆盖半径可达500米；
6、专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP68，工作温度可达-30℃~65℃；
7、自动射频调优，优化整体性能；
8、智能漫游，支持TP-LINK商用网络云平台、商云APP集中管理。
	3
	个

	32
	AC控制器
	1、自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP；
2、AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便；
3、统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；
4、支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；
5、支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；
6、禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端；
7、AP LED灯开启和关闭。
	1
	个

	33
	WEB网管交换机
	1、提供4个千兆自适应RJ45端口和18个千兆SFP端口；
2、工业级工作温度：-40℃~75℃；
3、电压输入：100-240 VAC；
4、安装方式：19寸机架式安装；
5、IP30防护：减少粉尘影响；
6、支持云管理功能，实现远程查看设备状态、异常告警、远程排障；
7、支持ERPS环网协议，RPL配置；
8、双可拔插电源输入，冗余备份。
	2
	个

	34
	三层网管交换机
	1、8个10/100/1000Base-T RJ45端口；
2、2个独立千兆SFP端口；
3、支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理；
4、支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示；
5、支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理；
6、支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping；
7、支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证；
8、支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6；
9、支持Web网管、CLI命令行、SNMP。
	1
	个

	35
	路由器
	1、端口：6*2.5Gbps电口；
2、USB：2个USB3.0；
3、尺寸：（440mm*250mm*44mm）19英寸标准机架式；
4、工作温度：0℃~45℃；
5、存放温度：-50~80℃；
6、存放湿度：5%~95%（非凝结）；
7、电源：内置AC 100～240V 50/60Hz；
8、功耗：25W；
9、防雷：4KV雷击浪涌纠错。
	1
	个

	36
	汇聚箱
	1、材质：304不锈钢加外表喷塑；
2、规格：60*60*80CM。
	2
	个

	37
	网络辅材
	1、超六类DS-1LN6-UE（0.53芯）；
2、GYXTW-4B1 铠装4芯单模室外光纤 GYXTW中心管式室外架空光缆；
3、光纤机架盒；
4、SC-LC光纤跳线、水晶头、熔纤盒、sc-sc尾纤等辅材。
	1
	套

	38
	电路辅材
	1、RVV 3*1.5线；
2、RVV 3*2.5线；
3、RVV 3*4线；
4、三孔插头、插排、漏电保护器、2.5自攻螺丝、绝缘胶带、软管、PE线管等。
	1
	套

	39
	人工机械费
	1、布线、安装、调试人工费用，现场辅助机械费用等。包含立柱基础配重块、立柱安装、设备安装、管线安装、系统调试等。
	1
	项



四、其他要求：
1、验收标准：符合国家标准。按照国家有关验收规范以及采购文件要求数量、质量进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应方承担，同时按合同违约处理，供应方无条件承担项目返工及至所涉产品、材料退回的责任。
2、供应商有实施本项目的履约经验，提供针对本项目的效果图初步设计，对本项目认识、理解和总体把握全面、合理、准确、深入到位、构思新颖；设计方案思路清晰，说明标注详细、制作规范；提供产品供货方案，至少包含供货、安装、调试等内容，科学合理、完整且有针对性；提供的进度计划、实施组织方案、项目组织机构和管理力量、安全生产和文明实施的技术措施先进完整；提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等），服务体系健全，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强。
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采购合同
（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）







项目编号 ：               
项目名称 ：               
采购单位 ：               
成交单位 ：               
签订日期 ：               



















采购合同（货物）
    
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：
第一条、合同标的：乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同单价不变。
第三条、组成本合同的有关文件  下列关于             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条、权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条、质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。
第六条、包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在      年    月     日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：
（1）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。
（2）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。
（3）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
第八条、付款条件：
签订合同后，采购人支付合同总额的30%的预付款；安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人付清余款。
供应商应先行向采购人开具符合财务规定的正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付对应金额款项。
第九条、履约保证金
1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。
2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第十条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：3年。
1、供应商须积极配合现场施工，施工进度与对方协调一致。
2、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
4.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
4.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
4.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
4.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
4.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4.7质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
4.8供应商接到保修请求，维修应在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
第十一条、违约责任：
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条、合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十三条、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条、争议的解决：
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五、诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
	第十六条、合同生效及其他：  
1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。





	甲方（采购人）：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
单位地址：
日期：
	乙方（供应商）：（盖章）
委托代表人：
项目负责人：
电话：
开户银行：
账号：
单位地址：
日期：
























[bookmark: _Toc19930]第六章 竞争性磋商文件格式及附件


竞争性磋商响应文件





项 目 编号：                
项 目 名称：                





供应商名称 ：               
日      期 ：               
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磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、资格证明文件
六、供货一览表
七、供应商类似业绩情况表
八、拟投入本项目人员一览表
九、技术参数偏离表
十、商务条款偏离表
十一、服务与承诺
十二、磋商需要的其他证明文件及材料（若有)
                附件一、中小企业声明函格式
                附件二、残疾人福利性单位声明函
附件三、属于监狱企业的证明文件格式











目录一、磋商申请及声明
磋商申请及声明
致：南京师范大学附属中学秦淮科技高中、江苏紫金山工程咨询有限公司
根据贵方                            （项目名称）          （项目编号）磋商邀请，正式授权下述                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、项目名称：                                             。
3、我们的总报价为（大写）             元人民币、（小写）             元人民币。
4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理人恶意串通、决不向采购人、代理人工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
8、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日

目录二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：


附：法定代表人及被授权委托人身份证复印件


目录三、报价表格式
磋商报价表
本次为首次报价                        货币单位：人民币元
项目编号：项目编号 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
 
 
日期：  年  月  日


























目录四、分项报价表
	项目名称：
	项目编号：



	序号
	品名
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	

	6
	....
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）：                   元整   ￥：         



供应商（加盖电子公章）: 	
    
日	期：	年	月	日


说明：
1、此表行数可自行添加，但表式不变。
2、总价=单价*数量，由供应商自行计算并填列。
3、上表中的报价“总计”应当等于“磋商报价表”中“总价”数。
4、供应商所响应产品须与“第四章采购项目的技术规格、要求和数量等”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。




目录五、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满一年的无需提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；
5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（三）本项目的特定资格要求：
1、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。










相关附表格式
[bookmark: _Toc129875544][bookmark: _Toc128126367][bookmark: _Toc81210621][bookmark: _Hlk128381292][bookmark: _Toc449539294][bookmark: _Toc101206016][bookmark: _Toc69395114][bookmark: _Toc100764174][bookmark: _Toc101872358][bookmark: _Toc85454848][bookmark: _Toc102746690]1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件
[bookmark: _Toc128126368]提供证明文件复印件
2.供应商信用承诺书
我单位郑重承诺：
我单位符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1、提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满一年的无需提）；
3、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；（见后附格式）
4、提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章；
5、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（见后附格式）

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：



说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。



3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：南京师范大学附属中学秦淮科技高中
江苏紫金山工程咨询有限公司：
我方       （供应商名称）郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（ 若有 ）
主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）


供应商（加盖电子公章）：
日 期：    年  月   日



4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

无重大违法记录声明
致：南京师范大学附属中学秦淮科技高中
江苏紫金山工程咨询有限公司：
我方             （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖电子公章）：
日 期：    年  月   日






5. 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
                                                                           20   年   月   日
	单位名称
	 
	统一社会信用代码
	 

	法定代表人
	 
	联系人
	 

	联系地址
	 
	联系电话
	 

	信用得分
	 
	星级
	 

	 
 
诚信档案记录情况
	 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采 购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
 
 
 
 
 
供应商名称(盖章)：
法定代表人(签字)：
二零  年  月  日


注：上表应登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构，自行填写无效。



目录六、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc508699426]技术参数偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商要求规格
	供应商响应
	符合/正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖电子公章）：
说明：如果行数不够，请自行增加。


目录七、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc508699427]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商要求规格
	供应商响应
	符合/正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖电子公章）：
说明：如果行数不够，请自行增加。


目录八、供货一览表格式
供货一览表
	项目名称：    
项目编号：

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	生产企业名称
	产地
	主要技术参数

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


供应商（加盖电子公章）：
日 期：    年  月   日






目录九、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系方式
	工作主要内容
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


后附：合同扫描件
供应商（加盖电子公章）: 
 日	 期：	年	月	日

目录十、拟投入本项目人员一览表
拟投入本项目人员一览表

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	本项目任职
	姓名
	性别
	身份证号
	证书名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）:
日	 期：	年	月	日

 
目录十一、服务与承诺

服务与承诺

（各供应商根据磋商文件规定的需要提供承诺书的内容，格式自拟。）


目录十二、磋商需要的其他证明文件及材料


磋商需要的其他证明文件及材料（若有）







附件1
[bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc18239][bookmark: _Toc300][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level2]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

竞争性磋商文件


1

56


附件2
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（加盖电子公章）:
日    期：   年    月    日







附件3
属于监狱企业的证明文件格式
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）



供应商（加盖电子公章）:

