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[bookmark: _Toc10393]第一章  投标邀请
受江苏省望虞河常熟管理所的委托，苏州新一造价师价格事务所有限公司就2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务(JSZC-320581-SZXY-G2024-0059)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年12月17日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc32628][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2024-0059
项目名称：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务
采购方式：公开招标
预算金额：人民币710000.00元整（标段一预算：270000.00元整；标段二预算：300000.00元整；标段三预算：140000.00元整）
最高限价（如有）：无。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]采购需求概况：
标段一：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务（一），养护面积共约497964㎡，其中堤防455185㎡、闸区42779㎡。标段一预算：270000.00元整。
标段二：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务（二），养护面积共约491198㎡，其中堤防431080㎡、闸区60118㎡。标段二预算：300000.00元整。
[bookmark: _Hlk90844664]标段三：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务（三），养护面积共约276038㎡，其中走马塘堤闸201638㎡、南湖荡圩区堤闸74400㎡。标段三预算：140000.00元整。
本项目共三个标段，投标人需对所有标段进行投报。
合同履行期限：2025年2月1日至2025年12月31日止。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc19427][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）
6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。
注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc16899][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台
方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件
售价：0.00元
[bookmark: _Toc8716]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]时间：2024-12-17   13:00（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅
[bookmark: _Toc31914]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc30421]六、其他补充事宜
1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。
[bookmark: _Hlk87882297]5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc15283]七、本次招标联系方式
1、采购人信息
单位名称：江苏省望虞河常熟管理所
单位地址：常熟市望虞河东大堤冶塘段袁家桥123号
联系人：成义
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0512-52409958
2、采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]单位名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司
单位地址：常熟市九里大街5号
联系人：韩忆程
联系方式：0512-52808032
3、项目联系方式
项目联系人：韩忆程
电话：0512-52808032



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新一造价师价格事务所有限公司。
2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]3、合格的投标人
3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。
4.2 本次招标不收取采购文件工本费
4.3 采购代理服务费用：
本项目中标服务费由中标人支付，在采购代理机构发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费，一次性付清，收费标准明细如下：
标段一：2835.00元整；标段二：3150.00元整；标段三：1470.00元整
账户名：苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司
开户银行：常熟农商行开发区支行
账号：101280001017827625
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc12437][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]1、招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]2、招标文件的澄清、修改
2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。
2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc11168][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]2、投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、投标函和开标一览表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
5、报价明细表
5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。
5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlk155763835]6、服务、商务要求响应及偏离表
6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）
7、项目服务方案业绩情况
7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。
8、其他
8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]9、投标有效期
9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
10、投标有效期的延长
10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc13465][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]1、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]3、投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]4、投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改
4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc4947]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]1、开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]2、评标委员会
2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3．评标过程的保密与公正
3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]4. 投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5. 对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。
5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性审查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。
6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc4711][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1、确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为苏州新一造价师价格事务所有限公司，联系地址：常熟市九里大街5号三楼，联系人：韩忆程，联系电话：189 1565 5067。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3、中标通知书
3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc27346][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]1、签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2、服务（包含与项目有关的服务）的追加
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]3、政府采购信用融资政策
3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。
4、合同公示
4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


[bookmark: _Toc10830]第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]编号：
签订地点：常熟市

甲方：                                
乙方：                                
信用融资回款账户：                               （如无可不填写）
开户银行：                                        

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务项目（项目编号：(JSZC-320581-SZXY-G2024-0059）政府采购结果签订本合同。
第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、服务：提供本合同规定的乙方承担的2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务及相关工作。
5、合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。
第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条 合同内容
1、服务内容：江苏省望虞河常熟管理所所需的2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务。
2、服务范围：第   包。
3、服务期限：2025年2月1日至2025年12月31日止。
4、本项目负责人：         （身份证号码：                    ）。
5、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。
第四条 合同价款
本项目合同项下合同优惠率为       %。
结算方式：各标段养护款的结算按投标人（1-中标优惠率）*对应标段的采购预算结算
第五条 付款方式 
1、本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币
2、合同签订后的30日历天内，甲方向乙方预先支付合同金额的10%；
3、剩余服务费用由甲方在对乙方实行月度考核后，根据考核结果每三个月支付一次（月度养护费用（含预付款）=合同金额/服务月数）。考核办法详见附件
注：（1）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行2。
（2）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
第六条  考核办法
本着公平、公正、公开的原则，严格执行《望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则》、《望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表》。
第七条 验收办法	
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、甲方按照确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。
第八条  双方的其他权利义务
1、甲方权利义务
1.1 甲方权利
甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。
1.2甲方义务
甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。
2乙方权利义务
2.1乙方权利
乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。
2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：
①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过     的，视为乙方丧失提供服务的能力。
②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。
③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。
④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在    小时内派员到场。
⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。
⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。
⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。
⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第九条 质量保证
乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。  
第十条 违约责任
1、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：
1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；
1.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；
1.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；
1.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；
1.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；
1.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；
1.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。
2、乙方在承担上述“1”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十一条 合同的解除
出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；
2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；
3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；
4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；
5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；
6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；
7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。
第十二条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。
第十三条 合同的变更、中止
本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十四条 合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
1.1 本合同正常履行完毕；
1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
1.3 任何一方行使解除权解除本合同；
1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。
2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十五条 合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十六条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第十七条 争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第十八条 通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第十九条 合同生效及其他
1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效
2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：
法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：
    年   月   日                        年   月   日
[bookmark: _Toc29846]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、项目说明：
1、本次采购内容为江苏省望虞河常熟管理所所需的2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务。
标段一：养护总面积约497964平方米，均要求三级养护（其中望虞河堤防林带北片（含穿堤涵闸）面积约455185平方米、23个北片涵闸管理区面积约42779平方米）。
[bookmark: _Hlk90290291]标段二：养护总面积约491198平方米，其中：
（1）三级养护：望虞河堤防林带南片（含穿堤涵闸）面积约431080平方米、17个南片涵闸管理区面积约46118平方米。
（2）二级养护：望虞河张墓桥套闸管理区约14000平方米。
标段三：养护总面积约276038平方米，其中走马塘堤防绿化面积约103300平方米、走马塘河道边坡绿地面积约93338平方米、走马塘水闸管理区面积约5000平方米、南湖荡圩区面积约74400平方米，均要求三级养护。
2、养护内容
2.1详见《附件1：各分包养护明细及配备表》中的各标段绿化养护服务范围明细。
2.2绿化养护工作主要七大类，主要分为：一、养护人员、安全管理；二、环境卫生、绿地保护；三、绿地养护技术要求；四、应急抢险及活动保障；五、信息资料；六、各阶段养护重点与专项工作；七、其他。
3、服务期限：2025年2月1日至2025年12月31日止。
4、管护交接时间：2025年1月底根据采购人统一安排接收管护。
5、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。采购单位联系人：成义，联系电话：0512-52449958。投标人在报价时应充分考虑现场其他实际情况，采购人不负担因投标人对项目情况考虑不周而产生的其他任何费用。
6、各标段付款方式：
6.1 本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币
6.2 合同签订后的30日历天内，采购人向中标人预先支付合同金额的10%；
6.3 剩余服务费用由采购人在对中标人实行月度考核后，根据考核结果每三个月支付一次（月度养护费用（含预付款）=合同金额/服务月数）。考核办法详见附件
注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行6.2。
（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
7、各标段养护款的结算按投标人（1-中标优惠率）*对应标段的采购预算结算。
8、本项目不接受联合体参加公开招标，不得以任何形式进行转包及分包。
二、项目要求：
1、总体要求
1.1绿地养护必须由具有一定养护经验的专业队伍来承担。中标人对服务期内绿化管养过程中的安全生产负责，承担安全生产事故造成的损失。
1.2绿地养护按照《附件2：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护要求》、《附件3：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则》、《附件4：望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表》、《附件5：防汛公路行道树养护管理要求》、《附件6：望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准》执行。
1.3养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。投标人如获得中标，应在签订合同前与采购人签订《安全生产协议》（详见附件），并严格遵守执行。
1.4养护单位所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿地养护的要求，并且对环境没有污染。
1.5养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。
2、养护要求、养护等级及质量标准
2.1养护要求详见《附件2：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护要求》、《附件5：防汛公路行道树养护管理要求》。
2.2养护等级详见《附件1：各分包养护明细及配备表》中的各分包绿化养护服务地段总体要求。
2.3质量标准详见《附件6：望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准》。
3、配备要求
3.1人员配备要求详见《附件1：各分包养护明细及配备表》中的各分包绿化养护服务地段总体要求。
3.2项目负责人应具有高级绿化工及以上（或园林绿化相关中级及以上职称）。
3.3养护人员年龄要求男工65周岁以下，女工65周岁以下。
3.4按规定统一着装，精神饱满，衣着整洁。作业时穿戴反光背心、安全帽等安全防护设施。
三、考核办法：
详见《附件3：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则》、《附件4：望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表》。
如在合同期内发生考核办法修订，则以新修订考核办法对中标人进行考核。
四、报价要求：
1、投标人须对本项目中的所有需求服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。
2、本项目以优惠率（单位为%，如10.00%）的形式报价，三个标段的优惠率应保持一致，否则将作无效投标处理。
3、各类等级的养护报价单价应以人民币报价，包括承包期内绿化养护需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、各投标人应根据《附件1：各分包养护明细及配备表》中的人员、设备、养护要求、服务内容、养护标准等综合考虑各养护等级的报价单价。各类养护等级的报价单价在服务期内不因任何因素而调整，请投标人报价时综合考虑。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。 
五、其他要求：
1、投标人在报价时应充分考虑以下因素：
1.1各投标人应结合各类绿地重要性及养护等级要求进行报价；
1.2报价应考虑整个承包期限内的全部绿地乔灌花草等园林植物的养护、绿地保洁、防汛公路保洁、枝落叶清理、闸管理区道路场地保洁、堤防排水边沟清理养护、堤防水利工程宣传等设施的日常保洁、安全事故的风险处理等费用。
1.3养护期间交通工具、肥料、农药、冬季保暖的草包、涂白用的石灰、支撑及铁丝等其他物材料一律由投标人自行采购并承担所发生的一切费用。
1.4苗木的修剪、病虫害防治、浇水等的日常管理由投标人负责。
1.5各投标人要服从养护需要，无条件进行采购人要求的施肥、浇水和日常养护管理，不另外增加费用。
1.6 堤防两侧枯枝落叶清理，不得堆放大堤内外侧，清理清运费用由投标人负责。
2、投标人在报价时应考虑的特殊因素：
2.1按规定统一配置着装等所需费用。 
2.2如出现病虫害未能得到有效控制，制定具体防治方案，由投标人按要求实施，所增加的防治费用全部由投标人承担，投标综合单价中充分考虑由此可能增加的费用。若由于养护单位工作失误引起病虫害爆发并影响景观的，则按考核细则扣除相应的养护经费，并采取补救措施，由此所发生的费用由投标人承担。
2.3因政策性调整绿地面积和养护内容的，应充分考虑，其中的风险由投标人承担。
3、工程量变更及零星工程：
3.1按照方便管理的原则，工程量变更（新移交绿地有可能纳入本项目养护、养护面积因其他原因减少），投标人须无条件执行。养护费用参考标段内同等类型绿地成交价格执行。
3.2因标段内绿地更新、改造或其他原因造成苗木缺损的，建设单位以书面形式下达，或由养护单位巡查发现申报给建设单位，经建设单位同意并授权的零星移补植工程任务，乙方需在养护期限内按建设单位要求完成。
4、各投标人投标时须落实专人踏勘现场，养护时以采购人提供的绿化范围内苗木、设施等为准。
六、相关附件：
[bookmark: _Hlk90647981]附件1：各分包养护明细及配备表
附件2：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护要求
附件3：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则
附件4：望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表
附件5：防汛公路行道树养护管理要求
附件6：望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准
附件7：安全生产协议




[bookmark: _Toc90846743][bookmark: _Toc91240559]附件1：各分包养护明细及配备表
各分包绿化养护服务地段总体要求
	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	合计面积（㎡）
	人员、设备及养护要求

	标段一
	一、望虞河堤防林带北片（含穿堤涵闸）
	　
	　
	　
	洒水车2辆（1用1备）、登高车2辆（1用1备）、卡车1辆、项目负责人1人、专人养护7人

	1
	东岸
	望虞河枢纽界南至防汛公路东胜桥北
	6800 
	139400 
	455185
	①专人管理（日常）：3人
②三级养护

	2
	东岸
	东大堤东胜桥南至谢桥入口
	1020
	10200 
	
	

	3
	东岸
	防汛公路谢桥南入口至大义桥北
	6570 
	134685 
	
	

	4
	东岸
	东大堤大义桥南至虞义桥北
	1400 
	14000 
	
	

	　
	　
	小计
	15790 
	298285 
	
	　

	1
	西岸
	冶塘桥以北至张家港河口
	3180
	31800
	
	①专人管理：1人，②三级养护

	2
	西岸
	张家港河以北至义虞桥南
	1560 
	15600 
	
	

	3
	西岸
	大义团结河以北周归桥以南
	2900 
	29000 
	
	

	4
	西岸
	周归桥以北至虞谢桥以南
	4000 
	40000 
	
	①专人管理：1人，②三级养护

	5
	西岸
	东胜桥以北至虞王桥以南
	4050 
	40500 
	
	

	　
	　
	小计
	15690 
	156900
	
	　

	　
	　
	二、北片涵闸管理区23个
	　
	　
	　
	抗旱期间备一辆洒水车

	1
	东岸
	新泾闸
	　
	1600 
	42779
	①专人管理：2人,②三级养护

	2
	东岸
	王市闸（内外）
	　
	9800 
	
	

	3
	西岸
	福山船闸
	　
	4000 
	
	

	4
	东岸
	谢桥船闸
	　
	1000 
	
	

	5
	西岸
	中泾套闸
	
	11000
	
	

	6
	西岸
	小望虞河闸
	
	930
	
	

	7
	西岸
	姚泾闸
	
	1450
	
	

	8
	西岸
	朱泾闸
	
	1766
	
	

	9
	西岸
	后王河闸
	
	840
	
	

	10
	西岸
	团结河闸
	
	460
	
	

	11
	东岸
	防汛仓库
	
	500
	
	

	12
	东岸
	白龙港闸
	
	200
	
	

	13
	西岸
	大西浜闸
	
	774
	
	

	14
	西岸
	大圩浜涵
	
	36
	
	

	15
	东岸
	孙家闸
	
	100
	
	

	16
	西岸
	锡北运河枢纽套闸
	
	5898
	
	

	17
	西岸
	锡北运河枢纽节制闸
	
	209
	
	

	18
	西岸
	锡北运河支河1、2、3、4号闸
	
	1802
	
	

	19
	西岸
	锡北运河支河1、2号涵
	
	414
	
	

	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	合计面积（㎡）
	人员、设备及养护要求

	标段二
	一、望虞河堤防林带南片（含穿堤涵闸）
	　
	　
	　
	洒水车2辆（1用1备）、登高车2辆（1用1备）、卡车1辆、项目负责人1人、专人养护8人

	1
	东岸
	防汛公路西三坏北入口至冶塘桥北
	2860 
	58630 
	431080
	①专人管理（日常）：3人
②三级养护

	2
	东岸
	防汛公路冶塘桥南至张桥水文站
	8300 
	170150 
	
	

	3
	东岸
	防汛公路原张桥水利站南至锡山交界
	5480 
	112340 
	
	

	　
	　
	小计
	16640 
	341120 
	
	　

	1
	西岸
	嘉菱荡以北至张桥大桥以南
	805 
	8050 
	
	①专人管理：2人，②三级养护

	2
	西岸
	横河闸口北至洞泾闸口南
	560
	5600
	
	

	3
	西岸
	张桥粮管所以北至羊尖塘以南
	1501 
	15010 
	
	

	4
	西岸
	羊尖塘以北至冶塘桥以南
	6130 
	61300 
	
	

	　
	　
	小计
	8996
	89960 
	
	　

	　
	　
	二、南片涵闸管理区18个
	　
	　
	　
	抗旱期间备一辆洒水车

	1
	东岸
	张墓桥套闸
	　
	14000 
	60118
	①专人管理：1人，②二级养护，办公区摆花（明细见附表），垃圾清运包干（办公区办公及厨余垃圾）

	2
	东岸
	北塘套闸
	　
	2000 
	
	①专人管理：2人，②三级养护

	3
	东岸
	练塘船闸（内外）
	　
	12000 
	
	

	4
	东岸
	南湖套闸
	　
	4000 
	
	

	5
	东岸
	东新套闸（内外）
	　
	3000 
	
	

	6
	东岸
	横塘套闸
	　
	4500 
	
	

	7
	东岸
	湘庄闸（内外）
	　
	3000 
	
	

	8
	西岸
	道林河套闸
	
	2600
	
	

	9
	西岸
	三家村闸
	
	600
	
	

	10
	西岸
	查村闸
	
	1100
	
	

	11
	西岸
	冶塘浜闸
	
	900
	
	

	12
	西岸
	秦家塘闸
	
	1300
	
	

	13
	西岸
	郎家浜闸
	
	1000
	
	

	14
	西岸
	余巷浜涵
	
	80
	
	

	15
	西岸
	羊尖塘船闸
	
	8738
	
	

	16
	西岸
	横河闸
	
	650
	
	

	17
	西岸
	洞泾河闸
	
	500
	
	

	18
	西岸
	方家墩涵
	
	150
	
	

	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	合计面积（㎡）
	人员、设备及养护要求

	标段三
	一、走马塘堤防绿化
	　
	　
	　
	洒水车2辆（1用1备）、登高车1辆、卡车1辆、项目负责人1人、专人养护4人

	1
	东西两岸
	沙槽河闸上游段绿地及防汛公路
	8870 
	97570 
	103300 
	①专人管理（日常）：2人
②三级养护

	2
	东西两岸
	沙槽河闸下游段绿地及防汛公路
	1910 
	5730 
	
	

	　
	　
	二、走马塘河道边坡绿地
	　
	　
	　
	

	1
	东西两岸
	沙槽河闸上游段
	1910 
	42020 
	93338 
	

	2
	东西两岸
	海虞其余段
	2910 
	17460 
	
	

	3
	东岸
	东岸S338桥上游
	296 
	888 
	
	

	4
	东西两岸
	虞山段
	1970 
	11820 
	
	

	5
	西岸
	西岸辛庄一组闸上游
	330 
	990 
	
	

	6
	东西两岸
	尚湖段
	3140 
	18840 
	
	

	7
	东西两岸
	面丈塘闸下游
	220 
	1320 
	
	

	　
	　
	三、走马塘水闸管理区
	　
	　
	　
	

	1
	　
	15座水闸管理范围
	　
	5000
	5000
	

	　
	　
	四、南湖荡圩区
	　
	　
	　
	抗旱期间备一辆洒水车

	1
	
	南湖荡圩区堤防林带
	3670 
	73400 
	74400
	①专人管理：2人，②三级养护

	2
	
	南湖闸站管理区绿地
	　
	1000 
	
	




各分包绿化养护服务范围明细
	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	养护服务内容及范围

	标段一
	一、望虞河堤防林带北片（含穿堤涵闸）
	　
	　
	　

	1
	东岸
	望虞河枢纽界南至防汛公路东胜桥北
	15790
	298285
	望虞河挡墙压顶至防汛公路背水面坡脚线以内范围绿地含防汛公路路面日常保洁（堤防坡脚线外有排水沟以排水沟外边侧为界，含排水沟清理养护）；含龙墩闸、福圩闸、常青闸、伍里闸四闸管理范围绿地养护；含大义桥入口花坛及绿地养护；所有偷倒垃圾及绿化垃圾（含枯枝落叶）清理外运

	2
	东岸
	东大堤东胜桥南至谢桥入口
	
	
	

	3
	东岸
	防汛公路谢桥南入口至大义桥北
	
	
	

	4
	东岸
	东大堤大义桥南至虞义桥北
	
	
	

	5
	西岸
	冶塘桥以北至张家港河口
	15690
	156900
	望虞河挡墙压顶到西大堤背水面坡脚绿地养护；含南横、仁纪、金鸡、张泾闸四闸管理范围绿地养护；所有偷倒垃圾及绿化垃圾（含枯枝落叶）清理外运

	6
	西岸
	张家港河以北至义虞桥南
	
	
	

	7
	西岸
	大义团结河以北周归桥以南
	
	
	

	8
	西岸
	周归桥以北至虞谢桥以南
	
	
	

	9
	西岸
	东胜桥以北至虞王桥以南
	
	
	

	　
	　
	二、北片涵闸管理区23个
	　
	　
	　

	1
	东岸
	新泾闸
	　
	42779
	涵闸管理区域内绿地、道路、场地等养护保洁
和垃圾清运（一月一次）。

	2
	东岸
	王市闸（内外）
	　
	
	

	3
	西岸
	福山船闸
	　
	
	

	4
	东岸
	谢桥船闸
	　
	
	

	5
	西岸
	中泾套闸
	
	
	

	6
	西岸
	小望虞河闸
	
	
	

	7
	西岸
	姚泾闸
	
	
	

	8
	西岸
	朱泾闸
	
	
	

	9
	西岸
	后王河闸
	
	
	

	10
	西岸
	团结河闸
	
	
	

	11
	东岸
	防汛仓库
	
	
	

	12
	东岸
	白龙港闸
	
	
	

	13
	西岸
	大西浜闸
	
	
	

	14
	西岸
	大圩浜涵
	
	
	

	15
	东岸
	孙家闸
	
	
	

	16
	西岸
	锡北运河枢纽套闸
	
	
	

	17
	西岸
	锡北运河枢纽节制闸
	
	
	

	18
	西岸
	锡北运河支河1、2、3、4号闸
	
	
	

	19
	西岸
	锡北运河支河1、2号涵
	
	
	

	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	养护服务内容及范围

	标段二
	一、望虞河堤防林带南片（含穿堤涵闸）
	　
	　
	　

	1
	东岸
	防汛公路西三坏北入口至冶塘桥北
	16640
	341120
	望虞河挡墙压顶至防汛公路背水面坡脚线以内范围绿地包含防汛公路路面日常保洁（堤防坡脚线外有排水沟以排水沟外边侧为界，含排水沟清理养护）；含泄水、薛家、界泾、庙泾闸四闸管理范围绿地养护；含绿塘大桥下两侧花坛养护；含防汛公路西三环泄水入口段两侧绿地养护；所有偷倒垃圾及绿化垃圾（含枯枝落叶）清理外运

	2
	东岸
	防汛公路冶塘桥南至张桥水文站
	
	
	

	3
	东岸
	防汛公路原张桥水利站南至锡山交界
	
	
	

	1
	西岸
	嘉菱荡以北至张桥大桥以南
	8996
	89960
	望虞河挡墙压顶到西大堤背水面坡脚线绿地养护；所有偷倒垃圾及绿化垃圾（含枯枝落叶）清理外运

	2
	西岸
	横河闸口北至洞泾闸口南
	
	
	

	3
	西岸
	张桥粮管所以北至羊尖塘以南
	
	
	

	4
	西岸
	羊尖塘以北至冶塘桥以南
	
	
	

	　
	　
	二、南片涵闸管理区18个
	　
	　
	　

	1
	东岸
	张墓桥套闸
	　
	60118
	张墓闸管理区域内绿地、道路、场地等养护保洁（一月一次）；管理所办公区摆花（明细见附表）；办公区办公及厨余垃圾日常清运包干。

	2
	东岸
	北塘套闸
	　
	
	涵闸管理区域内绿地、道路、场地等养护保洁
和垃圾清运（一月一次）。　

	3
	东岸
	练塘船闸（内外）
	　
	
	

	4
	东岸
	南湖套闸
	　
	
	

	5
	东岸
	东新闸（内外）
	　
	
	

	6
	东岸
	横塘套闸
	　
	
	

	7
	东岸
	湘庄闸（内外）
	　
	
	

	8
	西岸
	道林河套闸
	
	
	

	9
	西岸
	三家村闸
	
	
	

	10
	西岸
	查村闸
	
	
	

	11
	西岸
	冶塘浜闸
	
	
	

	12
	西岸
	秦家塘闸
	
	
	

	13
	西岸
	郎家浜闸
	
	
	

	14
	西岸
	余巷浜涵
	
	
	

	15
	西岸
	羊尖塘船闸
	
	
	

	16
	西岸
	横河闸
	
	
	

	17
	西岸
	洞泾河闸
	
	
	

	18
	西岸
	方家墩涵
	
	
	

	分包名称
	岸别
	养护承包范围
	长度（m)
	面积（㎡）
	养护服务内容及范围

	标段三
	一、走马塘堤防绿化
	　
	　
	　

	1
	东西两岸
	沙槽河闸上游段绿地及防汛公路
	8870 
	97570 
	走马塘堤顶范围绿地及防汛公路，含防汛公路路面日常保洁，所有偷倒垃圾及绿化垃圾（含枯枝落叶）清理外运

	2
	东西两岸
	沙槽河闸下游段绿地及防汛公路
	1910 
	5730 
	

	　
	　
	二、走马塘河道边坡绿地
	　
	　
	　

	1
	东西两岸
	沙槽河闸上游段
	1910 
	42020 
	河道水面线到河道挡墙外侧之间的边坡绿地养护（所有垃圾含偷倒及绿化垃圾清理外运）

	2
	东西两岸
	海虞其余段
	2910 
	17460 
	

	3
	东岸
	东岸S338桥上游
	296 
	888 
	

	4
	东西两岸
	虞山段
	1970 
	11820 
	

	5
	西岸
	西岸辛庄一组闸上游
	330 
	990 
	

	6
	东西两岸
	尚湖段
	3140 
	18840 
	

	7
	东西两岸
	面丈塘闸下游
	220 
	1320 
	

	　
	　
	三、走马塘水闸管理区
	　
	　
	　

	1
	　
	15座水闸管理范围
	　
	5000
	各闸管理范围内绿地、道路、场地等养护保洁
和垃圾清运。

	　
	　
	四、南湖荡圩区
	　
	　
	　

	1
	
	南湖荡圩区堤防林带
	3670 
	73400 
	东堤为元和塘挡墙压顶至背水面坡脚线、北堤为练塘河挡墙压顶至背水面坡脚线（以圩区排水河为界）范围绿地养护，含堤顶简易路面养护保洁；圩区排涝站管理区绿地、道路、场地等养护保洁和垃圾清运（一月一次）。　

	2
	
	南湖闸站管理区绿地
	　
	1000 
	




（张墓桥闸）所部办公区环境美化（摆花）要求明细
	序 号
	所在楼层
	盆数
	规格要求
	备注

	1
	一层大厅
	8
	大盆
	摆放的花卉绿植在合同期内保持生长旺盛、叶色鲜亮、株形丰满，无异常黄叶、严重缺水现象，出现上述情况无偿负责及时进行调换，调换的植物规格应和原来摆放植株的规格相一致

	2
	二层楼面
	27
	楼面大盆（五个办公室除一盆大盆，桌面要求放置花卉、盆栽一盆）
	

	3
	三层楼面
	16
	走廊中盆（四个办公室除一盆大盆，桌面要求放置花卉、盆栽一盆）
	

	4
	东面楼梯
	5
	大盆
	

	5
	西面楼梯
	2
	中盆
	

	6
	二楼会议室
	2
	中盆
	

	　
	合  计
	60
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附件2：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护要求
望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）
及绿地养护要求
一、总体要求
1、绿地养护必须由具有一定养护经验的专业队伍来承担。
2、绿地养护按照《江苏省园林绿地植物技术规定》、《常熟市绿地养护质量标准》等规定执行。
3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，作业过程中无违章操作现象，无安全事故。
4、养护单位所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿地养护的要求，并对环境无污染。
5、养护后的绿地应符合植物生长需求，设施完善，环境整洁美观。
二、养护要求
（一）堤防绿地植物养护
1、修剪
所有乔灌木冬季修剪在植物休眠期结束前完成。
园林乔木主要修剪过密枝、内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝断枝；要求树型优美，及时抹芽，芽长不超过20厘米。
花灌木秋冬季修剪遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，及时抹芽，芽长不超过20厘米。
绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。
草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型约为25次 (12－3月份，2次／月；春季4－6月份，3次／月；7－8月份，1次／月；9－11月份，2次／月) ，暖季型约为12次，即1次/月。
    所有修剪残余物要及时清理，防止滋生病虫害，保证现场整洁。
2、抗旱及排涝
①植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。
草坪、色块浇水根据每月养护要点实施。
②抗旱期间，各养护单位应调整工作时间，合理安排抗旱浇灌时间，每天在下午5点之后与上午10点之前浇灌绿地，保证水温不对绿地植物产生不良影响；对于部分乔灌木（名贵树木及新种植树木），视天气干旱情况和植物生长情况，在浇水的同时要注重喷雾，使绿地的局部小环境保持一定湿度。
③植物周围雨后积水应及时排除。
3、松土、除草
树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须经常松土，松土深度以不伤根系生长为限。（树穴大小：乔木类直径为树木胸径的8-10倍；灌木、球类直径为冠幅的1/2-2/3）
草坪内的乔灌木需做树穴且及时清除杂草。
地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草以防止根系和地下茎的损伤。
草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须慎重，事前须向分管科室汇报（经同意后才能使用除草剂），不能造成药害，严禁使用灭生性除草剂。
4、病虫害防治
做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。
喷药时间应避开高温高峰时段及阴雨天气，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。
草坪修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂防止病害发生，特别是在6－8月病害多发季节。
5、施肥
施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。
各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。具体可根据每月养护要点实施。
草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次，结合打孔施草坪专用有机肥，130g/㎡·次；3－6月，1次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/㎡·次；7－8月基本不需施肥；9－10月，1次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/㎡·次；11－12月，1次，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/㎡·次。
6、保护
每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。
台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观。
7、补植
发现枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时上报，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，并报分管科室存档，由分管科室安排补植，补植完成养护3个月后，移交养护单位养护。
（二）环境卫生管理及工程设施维护
1、所有水利工程设施（宣传墙、宣传栏、园路、座凳、花坛等）、各类标牌等必须保持正常运转、整洁完好无缺损、无乱涂乱画、张贴小广告等。
2、保洁工作。做到环境卫生整洁、美观。绿地、防汛公路、闸管理区道路、花坛、标识、标牌等外表洁净美观、无垃圾、无污物、无杂物、无乱张贴无乱悬挂、无卫生死角等现象；防汛公路，闸管理区道路无坑洼积水、积土、污渍现象；对乱扔、乱垦种、乱倒现象及时制止、上报、清理。堤防排水明沟及时清理养护（如果有的话）。垃圾做到日产日清，不能出现垃圾满箱现象，临时垃圾堆放点必须隐蔽、无焚烧现象等。
3、绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等），做到日产日清。不得堆放于绿地后侧、排水沟等引起安全隐患的地方。
（三）绿地保护
1、严格保护绿地。标段内需落实专人、专车全天候巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内垦种、占用、堆放、悬挂、焚烧垃圾等占绿毁绿现象，应第一时间制止，并及时上报有关水行政执法部门，协助处置。
2、应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放工作人员任何车辆。
3、绿地内无扣绳悬挂广告、乱垦种等现象。
4、根据甲方要求，及时清理和恢复被损、被占绿地。
5、绿地中应保证一定的安全，无破坏和偷盗事件，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。
（四）应急抢险
建立应急抢险网络，做好各类突发事件应对预案。做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾斜、伤人、伤物、碰线等应急处置工作以及台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的抢险和防范工作。一旦发生，接望虞河管理所通知后，应迅速组织力量，半小时内到达现场及时处置，并及时向有关部门回复处理情况。
（五）数字化案件处置
1、及时处置各类数字化案件，部门交办、政协、人大提案和群众来电来访等案件，按望虞河管理所要求在规定时间内回复处置结果。
2、绿化养护微信群考核。
（六）安全生产、综合治理及其它
1、安全生产、综合治理的规章制度要完善，组织网络要健全，台账要齐全。
2、对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控，及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木。
3、采取有效防火措施，按要求配备消防设施，杜绝火灾事故发生。
4、设立管护公示牌，公示内容、规格。
5、标段内的养护管理及作业人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，作业人员必须穿带有反光条的工作服）。全日保洁人员（尤其是定点保洁地段）、专职养护人员（挂牌上岗）不能脱岗。作业中安全责任概由管护方自行负责。
6、建立真实、全面、完整、系统的台账资料。如：绿地养护（病虫防治、草花播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥、抗旱排涝、防寒等）、养护量统计（含增减）、各类水利工程宣传设施及标志标牌维护、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等专类台账。
7、每月25日前报送本月养护总结及下月计划。
8、准时参加各类养护会议、培训、检查、考察活动。各标段项目负责人保持24小时通信畅通。
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附件3：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则
望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地
养护考核实施细则
为了促进望虞河堤防绿化养护工作管理规范化、制度化，提高水利工程管理水平，望管所堤防管理部门对各堤防养护承包区域的养护工作实行考核制度，特制定本考核实施细则。
一、百分制考核制度
1．实行百分制考核，满分为100分。
2．得分在90分及以上定为优良；得分在75～89分之间定为合格；得分在75分以下定为不合格。
二、考核实施具体办法
1．由所部管理人员成立考核小组，邀养护单位代表一起参加，根据《望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表》每月不定期对各养护区域进行考核一次，具体日期由堤防管理人员决定并事先通知养护单位，养护单位应无条件服从。
2．考核满分为100分，分为优良、合格、不合格三个等级。
3．因承包养护区域管理养护失当，受到来电来访举报或媒体爆光的，情况严重者，一次扣减当月考核总分  10  分。
4．因承包养护区域管理养护失当，受到上级领导点名批评，情况严重者一次扣减当月考核总分  10  分。
5．遇到甲方重大检查任务，由甲方安排的临时应急任务，在接甲方通知后承包单位应急人员不到位的，一次扣减当月考核总分  15  分。
三、考核成绩及养护经费挂钩的规定
1．考核分数与当月养护经费挂钩：（1）考核分数85（含）分以上，不扣养护经费；（2）80（含）～85分，每扣一分相应扣减养护经费的1%（与85相减）；（3）80～75（含）分，每扣一分相应扣减经费的2%（其中80以上同（2）+80以下的与80相减，）；75分以下为不合格，扣除当月养护经费。以某标段某个月10万元养护经费举例说明：假设当月养护考核综合得分为76分，当月该标段所得养护经费为100000元×（1-5×1%-4×2%）=87000元，所扣经费为13000元（所扣经费在当月绿化养护经费中扣除）
2．全年累计达到三次月考评成绩不合格的，以后每超过一次，相应加扣合同总价（即年养护总经费） 1.5%  的款项（与月考核无关）。
四、其他与养护经费挂钩的规定
1．项目负责人在合同期内经申请更换项目负责人的第一次调整扣5000元，第二次调整加扣5000元（以此类推）,第三次或未经申请擅自更换项目负责人直接终止合同（除不可抗拒因素外）。（扣款在当月养护经费中扣除）
2．接到书面整改通知书或月度考核分低于85分的养护单位不得参加当年度的评优。
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附件4：望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表
望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表
	(                           月份)

	               养护标段:                                段                              

	序号
	考核内容
	养护管理要求
	计分
	评分标准
	扣分
	得分

	1
	绿化总体外观
	要求植株生长旺盛、株形丰满、无异常黄叶、无枯枝死膀、无歪斜或倒伏现象，有较好的绿化效果，堤防表面表整洁,无枯枝落叶
	10
	a.凡出现下列情况之一处者每次扣1分扣完为止：因缺水或水涝造成乔灌木死亡5株及5株以上、色块枯死面积累计超过20㎡、植株有异常黄叶、有枯枝死膀，出现倒伏或折断现象，防汛公路两侧枯枝落叶未及时清理清运。
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	2
	绿篱及花灌木修剪
	根据树种进行修剪定位，直线需直，曲线需圆滑，修剪及时到位，不得出现超出定型高度12cm的情况。
	10
	a.发现绿篱有超过12cm的未剪现象,每株扣0.5分,扣完为止；
	　
	　

	
	
	
	
	b.球类或色块直径不一致,直线型不顺直,外观郊果差一处(15米)扣3分。
	　
	

	3
	树木修剪及养护
	根据植物的生长习性进行修剪，剥芽（含脚芽），养护地段不得出现杂树
	10
	a.凡出现下列情况之一处者每次扣1分扣完为止：
	　
	　

	
	
	
	
	  修剪不及时、脚芽不清、没进行剥芽、绿地出现构树等杂树。
	
	

	4
	病虫害防治及植物保存率
	根据病虫害情报,及时进行防治,植株保存率≥98%。用药正确,无人身安全及药害事故
	10
	a.发现植株有虫害(单株存在3处以上危害状),每株扣1分,扣完为止；
	　
	　

	
	
	
	
	b.植物保存率每下降一个百分点，扣1分，扣完为止；
	　
	

	
	
	
	
	c.树木被盗或损毁未及时汇报以及出现药害本项不得分。
	　
	

	5
	堤顶道路养护及保洁
	防汛公路及两侧路肩和花坛无杂草、杂物、垃圾，绿地留草不得蔓上路面。
	10
	a.凡出下列情况一处者，每次扣2分扣完为止:路面有垃圾、沥青路肩上
	　
	　

	
	
	
	
	有杂草，路肩有垃圾、杂物、杂草高度超过20cm(0.5平米范围内均超过)。
	
	

	6
	坡地绿地及青坎保洁养护
	坡地、青坎整洁无杂草、垃圾，留草长度一致并不超过15cm、护坡、青坎雨后无雨淋沟。
	15
	a.有下列情况之一，每处扣1分：坡地、青坎有杂物及垃圾；
	　
	　

	
	
	
	
	b.青坎内杂草高于规定高度(1平米范围内均超过)，发现一处扣1分，
	　
	

	
	
	
	
	c.每个点顺堤检查20米，发现一条雨淋沟扣1分，每段抽查6个点
	　
	

	7
	绿地保护及枯枝落叶清理
	绿地内无擅自盗伐、毁坏树木，在绿地内垦种、占用、堆放、悬挂、焚烧垃圾等占绿毁绿现象；枯枝落叶及时清运。
	15
	a.凡出现下列情况之一处者每次扣1分扣完为止：擅自移伐、乱修剪树木，在绿地内垦种、占用、堆放、悬挂、焚烧垃圾等占绿毁绿现象。
	　
	　

	
	
	
	
	b.沿线出现枯枝落叶未及时清运（15平方米），发现一处扣1分，
	　
	

	8
	堤防配套设施养护
	各类配套宣传设施齐全，标志醒目、清晰，无倒伏、无张贴小广告及损坏现象。
	5
	a.标志牌、宣传牌、宣传栏、宣传墙等各类设施损坏未及时汇报每处扣1分
	　
	　

	
	
	
	
	b.宣传标牌不清洁，有张贴，每处扣1分，扣完为止。
	　
	

	
	
	
	
	c.堤防排水明沟堵塞未清理，每处扣1分，扣完为止。
	　
	

	9
	闸管理区草坪养护
	草坪生长茂盛、生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm、基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下、草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1㎡。
	5
	a.凡出现下列情况之一处者每次扣1分扣完为止：生长期草高超过（冷）8cm，（暖）4cm、有本无阔叶杂草，杂草高度在5cm以上、草坪覆盖度98%以下，集中空秃面积超过1㎡/处
	　
	　

	10
	养护人员
	各工作段落实的专人养护人员必需到岗到位、养护未按要求工作人员统一着装
	5
	a.各工作段专人养护人员在工作时间出现脱岗现象，扣0.5分/人/次
	　
	　

	
	
	
	
	b.养护未按要求工作人员统一着装，扣0.5分/人/次
	　
	

	11
	月养护工作计划及台帐
	每月25日前报送本月养护总结及下月计划，建立真实、全面、完整、系统的养护工作台账资料。
	5
	a.护台账当月未按要求建立的或不完整、不真实，扣分1-2分/次
	　
	　

	
	
	
	
	b.每月25日前未及时报送本月养护总结及下月计划扣分1-2分/次
	　
	

	甲方堤防管理代表：              乙方养护承包商代表：                  年      月     日                      
	总分
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附件5：防汛公路行道树养护管理要求
防汛公路行道树养护管理要求
根据养护要点进行正常养护：
1、松土、除草、清理杂物、堤防枯枝落叶清理清运。
2、施肥、抗旱、排涝。
3、涂白：每年冬季涂白1次，做到涂白均匀高度一致（标准：根颈部至上1.2米处）。
4、树干整洁、无牵绳、挂物、广告、钉子等，无藤蔓缠绕。
5、支撑完整无缺失，保证植株直立性（扶正），做好冬季相关树种防寒保暖工作。
6、树冠完整，长势良好。植株无明显徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、损伤枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行、高压线、路灯及交通指示牌等。
7、修剪按养护技术规程操作，做到文明安全施工。
8、病虫害防治：
做好行道树病虫害的预测预报，及时防治控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。
喷药时间应避开高温高峰时段及阴湿天气，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。
9、及时上报并清除死树，保证完整的景观效果。
10、及时制止毁绿、占绿、乱垦种、乱倒垃圾事件，并上报协助水行下主管部门查处。
11、做好台风、大风、大雪天气的行道树应急抢险工作。
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附件6：望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准
望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准
	序号
	内容
	一级
	二级
	三级

	1
	群落
结构
	随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。
	随着植物生长的各个时期，不断进行更新与调整，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。
	植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，堤防表面整洁。

	2
	树木
养护
	①树木生长健壮，不歪斜。
②新建绿地各种植物两年内恢复正常生长。
③树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。
④花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。
⑤整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。
⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。
⑦树木存活率在98%以上。
	①树木生长正常，不歪斜。
②新建绿地各种植物三年内恢复正常生长。
③树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。
④花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。
⑤整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。
⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。
⑦树木存活率在98%以上。
	①树木生长正常，不歪斜，有绿色效果。
②新建绿地各种植物三年内基本恢复正常生长。
③树冠基本完整，修剪及时，无明显枯枝死杈。
④花灌木开花及时，花后修剪及时。
⑤整形植物及时修剪，有一定形态。
⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。
⑦树木存活率在98%以上。

	3
	草坪
养护
	①草种纯正，生长茂盛。
②颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。
③草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。
④草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。
⑤无杂草。
⑥草坪覆盖率在98%以上，无大于20×20cm的秃斑。
⑦绿地平整，雨后无积水。
	①草种基本纯正，生长整齐。
②生长期草高不超过（冷）6cm，（暖）3.5cm。
③基本无杂草。
④草坪覆盖度98%以上，无大于50×50cm的秃斑。
⑤草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。
	①草坪生长茂盛。
②生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm。
③基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下。
④草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1m2。
⑤草坪与树穴交界处有边缘线。

	4
	保洁卫生
标准
	①公路路面、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。②无垃圾、杂物。
③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。
④各类宣传设施整洁，立面无涂刻、招贴。
⑤无卫生死角。
	①公路路面、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。
②无垃圾、杂物。
③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。
④各类宣传设施整洁，立面无涂刻、招贴。
⑤无卫生死角。
	①公路路面、绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。
 ②无明显垃圾杂物。
③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。
④各类宣传设施整洁，立面无涂刻、招贴。
⑤无卫生死角。


	5
	灌溉与排水
	①绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。
②浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。
③绿地无超过12小时的积水。
	①绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。
②浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。
③绿地无超过24小时的积水。
	①灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。
②有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。
③无超过36小时的积水。

	6
	绿地杂草
控制
	无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。
	无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草控制在5cm以下，并不得蔓延到路面、花树坛，不影响景观效果。
	无缠绕性、攀缘性杂草，控制杂草高度不超20cm，以不影响景观效果为度。

	7
	病虫害控制
	①有病虫害控制措施。
②基本无病虫危害迹象。
③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过5-10%。④蛀干性害虫危害的株数在3%以下。
	①有病虫害控制措施。②无明显病虫危害迹象。
③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过10-15%。
④蛀干性害虫危害的株数在5%以下。
	①有病虫害控制措施。
②无因病虫害而引起断枝倒伏现象。
③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过15-20%。
④蛀干性害虫危害的株数在8%以下。


	8
	设施
维护
	①树木支撑桩位扎缚规范统一。
②各类宣传设施完整、安全、规范，有问题及时上报。
③硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。
④设施完善率98%以上。
	①树木支撑规范，扎缚有效。
②各类宣传设施整洁无损，安全，有问题及时上报。
③硬地卫生，无沉积垃圾杂物。
④设施完善率95%。
	①各类宣传设施基本完整，整洁，有问题及时上报。
②设施完善率90%。


	9
	管理
标准
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。
②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。
③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。
④无违章占绿，无违法建设。
⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。
⑥有紧急抢险预案措施。
⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。
⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。
②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。
③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。
④无违章占绿，无违法建设。
⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。
⑥有紧急抢险预案措施。
⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。
⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
	①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。
②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。
③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。
④无违章占绿，无违法建设。
⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。
⑥有紧急抢险预案措施。
⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。
⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。
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安全生产协议
为在绿化养护管理、绿化补植服务以及突击抢险、临时突击整改任务实施等过程中创造安全、高效的施工环境，本项目业主单位        （甲方)，与承担本养护（施工）单位                     （乙方）特签订工期（含养护期及施工期）内安全生产协议：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行绿化养护服务合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关部委颁布的安全规定，认真执行绿化养护服务合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，配备专职及兼职的安全管理人员，有组织地开展安全生产活动。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人的安全生产管理系统做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
6、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场具有相关的安全标志牌。
7、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、责任承担
1、乙方必须严格执行施工操作规程及有关安全生产保障制度，发生一切事故，均由乙方自行负责处理并承担全部费用。
2、如乙方人员发生伤亡事故，或乙方及其人员造成甲方及其人员的财产损失或人身伤害的，均由乙方处理并承担全部费用。无论何种因素导致甲方承担或支付相关费用的，在甲方承担或支付后，均由乙方支付甲方，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足部分由乙方补足。 
四、合同条款
本协议作为甲方委托乙方实施绿化养护服务的前期协议，协议一式四份，甲方、乙方各执两份，由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后有效，有效期为     年   月   日至    年   月  日。本协议内容涵盖所有甲方委托乙方实施的绿化养护服务（包括未签订绿化养护服务合同的突击性服务）。

甲方：                         （盖章）

法定代表人                                               
                      （签字）             

时间：   年   月   日

乙方：                          （盖章）

法定代表人
或
其授权的代理人：              （职务）
              （姓名）
                （签字）

时间：   年   月   日


[bookmark: _Toc4794]第五章  评标方法与评标标准

[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698]一、评标办法：
1、评标办法采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2、中标人确定规则：
2.1、有效供应商数量为N，当N≥5家时，评审小组根据排列情况将推荐前5名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名前3名的为中标人。当N＜5家，该3个标段予以终止。
注：“有效供应商”是指通过资格性和符合性检查的供应商。
2.2、如出现因中标候选名次末位并列排名超过规定中标候选人数量的，则以抽签方式确定最后的中标候选人。
2.3、中标人若有并列的，则以抽签决定中标标段的顺序。
2.4、如出现因中标名次末位并列排名超过规定中标人数量的，则以抽签方式确定最后的中标人。
2.5、中标人按照得分排名及上述特殊规定，按以下顺序直接选定对应标段。
第一名中标段二，第二名中标段一，第三名中标段三。
二、评分标准：
1、报价20分
满足招标文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标优惠率）×20分。
投标人的报价（1-投标优惠率）明显低于其他通过符合性审查投标人的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。
2、养护服务方案39分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	服务响应情况
	5分
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（10条）的得基本分5分；有负偏离的，每条扣0.5分。

	2
	内部管理制度
	4分
	根据投标人制定的内部管理制度进行评定：
1、组织架构内容完整科学合理的得1分；
2、内部养护检查考核制度完善合理的得1分；
3、养护档案管理制度完善合理的得1分；
4、人员培训方案完善合理的得1分；
注：以上内容存在缺项或不符合采购单位需求的不得分。

	3
	项目服务方案
	20分
	根据投标人制定的项目实施方案进行评定；
1、堤防防护林带（省级重点公益林）养护服务方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
2、工程管理区域及水闸管理区绿化绿地养护服务方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
3、防汛公路路面及路肩、堤防背水坡排水沟、堤防附属设施日常保洁服务方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
4、日常管养计划报送及整改落实反馈制度、管养日常台账建立的服务方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
5、针对恶劣天气（台风、暴雪、干旱）或特殊情况的养护方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
6、针对本项目的文明安全作业保障措施，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
7、针对本项目迎接重大活动和检查（望虞河联合巡河活动、水利工程管理考核）保障措施、预案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
8、绿化区域内垃圾集中收集分类处理方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
9、绿化枯枝落叶清理清运方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分。
10、针对本项目的应急处理方案，符合本项目实际情况且合理完善的得2分。
注：以上内容存在缺项或不符合采购单位需求的不得分。

	4
	现场管理方案、安全管理方案
	4分
	1、现场管理方案符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
2、安全管理方案符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
注：以上内容存在缺项或不符合采购单位需求的不得分。

	5
	车辆设备、人员到位方案
	6分
	1、车辆设备到位方案符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
2、人员到位方案符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
3、日常保洁人员到位方案符合本项目实际情况且合理完善的得2分；
注：以上内容存在缺项或不符合采购单位需求的不得分。


3、人员及车辆配置情况27分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	项目负责人
	2分
	项目负责人具有高级绿化工及以上（或园林绿化相关中级及以上职称）的得2分。注：投标文件中须提供相关证书及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供的不得分。

	2
	其他养护人员
	4分
	其他养护人员（项目负责人除外）具有中级及以上绿化工（或园林绿化相关助理工程师及以上）的，每有一个得2分，最多得4分。注：投标文件中须提供相关证书及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明材料扫描件，未提供的不得分。

	3
	车辆配备
	9分
	根据投标人拟为本项目配备车辆情况进行评定：
①每提供1辆小型/中型普通客车或轻型/小型专项作业车或轻型/小型自卸货车或小型轿车的得1分；（同类型的车辆不叠加，此类最多得3分；）
②每提供1辆洒水车（≥3t）的得1分，最多得2分；
③每提供1辆登高梯车辆设备的得1分，最多得2分；
④每提供1辆中型卡车（≥2t）的得1分，最多得2分。
上述车辆为投标人自有或租赁，没有的不得分。
注：（1）投标文件中提供的车辆为自有的，须提供行驶证、发票及车辆照片，未提供的不得分。
（2）投标文件中提供的车辆为租赁的，须提供提供行驶证、权属等证明材料并提供租赁合同（租赁时间需涵盖整个项目服务期限）及车辆照片。

	4
	小型机械设备配备
	9分
	（1） 投标人拟投入本项目割灌机、油锯、绿篱机、药水机4类设备，每有一类设备的得1分，最高得4分。
（2）投标人拟投入本项目草坪机、水泵2类设备，有1台的得1分，每类最多得2分，最高得4分。
（3）投标人拟投入本项目树木粉碎机的，有一台得0.5分，最高得1分。
注：投标文件中提供设备购置发票和设备照片扫描件，未提供的不得分。

	5
	服务响应承诺
	3分
	根据投标人接到采购人服务通知后的服务响应承诺进行评定。投标人承诺在30分钟（含30分钟）内到达服务现场的得3分；承诺在30分钟（不含30分钟）~60分钟（含60分钟）内到达服务现场的得2分；承诺在60分钟（不含60分钟）~120分钟（含120分钟）内到达服务现场的得1分；超过120分钟的不得分。未提供承诺书（承诺书格式自拟，但必须加盖投标人公章）的本项不得分。


4、综合实力14分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	业绩情况
	8分
	①根据投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的林带绿化养护服务项目业绩情况进行评定，每提供一个得2分，最高得6分。
②上述绿化养护服务业绩中包括河道绿化养护（或堤防绿化养护）业绩的，每提供一个加2分，最多加2分。
注：（1）投标文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。
（2）同一采购人或单个合同连续年度的按一个业绩计算。

	2
	信誉影响
	3分
	根据投标人提供的与上述业绩相对应的客户评价表进行评定，每提供一份评价为优良（或满意）的得1分，最多得3分。评价一般或以下的不得分。
注：（1）同一单位的评价意见表只计一份。
（2）客户评价表须有相对应客户的公章。

	3
	商务条件响应性
	3分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离的条款，每条扣0.2分。


三、政府采购政策：
1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）
（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。
（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
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第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZXY-G2024-0059








投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日



投标文件目录
一、基本目录
1、开标一览表（格式见附件）
二、资格审查内容
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2 2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；
1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）
1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）
2、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三、符合性审查内容
1、投标函（格式见附件）
2、法人授权书（格式见附件）
3、报价明细表（格式见附件）
4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）
四、综合评审文件
1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件）
2、项目方案（格式见附件）
3、人员配置情况（格式见附件）
4、养护车辆配备一览表（格式见附件）
5、设备工具一览表（格式详见附件）
6、业绩一览表（格式详见附件）
7、商务要求响应及偏离表（格式详见附件）
8、其他
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。
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附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务
项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2024-0059
	项目名称
	投标优惠率

	2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务（标段一、标段二、标段三）
	        %
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附件2 报价明细表
1、
	标段一

	养护等级
	养护面积
	养护单价
（元/㎡）
	小计（元）
	备注

	三级
	　
	　
	　
	　

	合计总价A
	　
	　

	标段二

	养护等级
	养护面积
	养护单价
（元/㎡）
	小计（元）
	备注

	二级
	　
	　
	　
	　

	三级
	　
	　
	　
	　

	合计总价B
	　
	　

	标段三

	养护等级
	养护面积
	养护单价
（元/㎡）
	小计（元）
	备注

	三级
	　
	　
	　
	　

	合计总价C
	　
	　


注：1、各投标人应根据《附件1：各分包养护明细及配备表》中的人员、设备、养护要求、服务内容、养护标准等综合考虑各养护等级的养护单价。
2、各类等级的养护单价包括绿化养护需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、每个标段合计总价应与对应标段投标报价相一致（对应标段投标报价为该标段预算价乘以（1-优惠率））。
4、各标段养护款的结算按投标人（1-中标优惠率）*对应标段的采购预算结算。本项目的中标优惠率不因任何因素而调整。
















2、
	[bookmark: _Hlk90366344]分包号
	

	养护等级
	二级/三级

	费用名称
	人员类别
	费用名称
	费用
	备注

	人工费用
	
	工资
	
	费用名称：如每月基本工资（备注：工资不低于最低工资标准的100%）、加班费、服装费、过节福利费等

	
	
	服装费
	
	

	
	
	福利
	
	

	
	
	……
	
	

	
	单个该类别人员工资费用      元，工资福利费用      元。

	
	该类别人员数量：      个。

	
	该类别人员工资福利费用合计：     元。

	
	
	工资
	
	

	
	
	服装费
	
	

	
	
	福利
	
	

	
	
	……
	
	

	
	单个该类别人员工资福利费用        元。

	
	该类别人员数量：        个。

	
	该类别人员工资福利费用合计：        元。

	
	……
	
	
	

	
	人工费用小计（元）
	

	车辆、工具等费用（元）
	

	其他费用（元）
	

	……
	

	合计费用（元）
	

	单价（元/㎡）
	


注：1、投标人应按标段分别测算各类养护等级的合计费用及单价，并将所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。养护等级面积按《附件1：各分包养护明细及配备表》中各标段养护面积计。
2、一个养护等级提供上述表格一张，按标段分别提供，人员工资待遇各个养护等级请尽量保持一致。
3、表中“单价”应与“报价明细表”中对应标段养护等级的“养护单价”相一致。

[bookmark: _Toc14076]
附件3 项目服务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标人提供服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：（1）投标人应根据“项目需求”中“二、项目要求”，对照所能提供的服务承诺进行评议。
（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。
（3）表格不够可另接。

[bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc522610225][bookmark: _Toc43821328][bookmark: _Toc387400419][bookmark: _Toc146524609][bookmark: _Toc354834784]
附件4 项目方案
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、内部管理制度说明；
2、项目服务方案说明；
3、现场管理方案、安全管理方案说明；
4、车辆设备、人员到位方案说明；
5、服务响应承诺（承诺书格式自拟，但必须加盖投标人公章）；
6、其他说明。


[bookmark: _Toc29237]附件5 人员配置情况
1、项目负责人情况一览表
	姓名
	

	身份证号码
	

	联系电话（手机）
	

	职业资格或职称
	

	经验奖励及其他说明
	


备注：1、项目负责人必须为本单位员工。
2、投标人应同时提供：
①身份证扫描件。
②职称证书扫描件。
③提供上述人员的相关证书及投标人为其缴纳最近3个月中任意1个月社会养老保险相关证明资料扫描件。
2、本项目其他养护人员情况一览表
	序号
	1
	2
	……

	姓名
	
	
	

	身份证号码
	
	
	

	联系电话（手机）
	
	
	

	职业资格或职称
	
	
	

	经验奖励及其他说明
	
	
	


备注：1、其他养护人员应为本单位职工。
2、投标人应同时提供：
①身份证扫描件。
②职称证书扫描件。
③提供上述人员的职业资格证书及投标人为其缴纳最近3个月中任意1个月社会养老保险相关证明资料扫描件。
[bookmark: _Toc19879][bookmark: _Toc139725707]附件6 养护车辆配备一览表
	序号
	类型范围
	车辆
类型
	品牌
型号
	号牌
号码
	所有人
	车辆
注册地
	车辆
注册日期

	1
	小型/中型普通客车或轻型/小型专项作业车或轻型/小型自卸货车或小型轿车
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	

	2
	洒水车
（≥3t）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	

	3
	登高梯车辆设备
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	

	4
	中型卡车
（≥2t）
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	


注：1、表中车辆类型是指机动车行驶证的车辆类型。
2、表中所有人是指机动车行驶证中的所有人。
3、表中车辆注册日期是指应机动车行驶证中的注册日期，应在本项目招标公告发出之前。
4、每辆车应同时提供：
①车辆为自有的，须提供行驶证、发票及车辆照片。
②车辆为租赁的，须提供行驶证、权属等证明材料并提供租赁合同及车辆照片。


[bookmark: _Toc6067][bookmark: _Toc139725708]附件7 设备工具一览表
	序号
	设备名称
	型号
	设备购买日期
	数量
	备注

	1
	草坪机
	
	
	
	

	2
	割灌机
	
	
	
	

	3
	油锯
	
	
	
	

	4
	绿篱机
	
	
	
	

	5
	水泵
	
	
	
	

	6
	药水机
	
	
	
	

	7
	树木粉碎机
	
	
	
	


注：1、上述设备（草坪机、割灌机、油锯、绿篱机、水泵、药水机、树木粉碎机）是指使用汽油或柴油为动力的机械。
2、提供上述设备购置发票和设备照片扫描件，发票中购货单位应为投标人。


[bookmark: _Toc5337]附件8 业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	完成时间
	业主联系人及联系电话
	备  注

	绿化养护服务项目业绩

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的绿化养护服务项目业绩。
2、上述业绩中具有河道绿化养护（或堤防绿化养护）业绩应在备注中说明。
3、请投标人提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）等证明材料。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
5、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc31284]
附件9 商务要求响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 考核办法
	
	

	第七条 验收办法
	
	

	第八条  双方的其他权利义务
	
	

	第九条 质量保证
	
	

	第十条 违约责任
	
	

	第十一条 合同的解除
	
	

	第十二条 不可抗力
	
	

	第十三条 合同的变更、中止
	
	

	第十四条 合同的终止
	
	

	第十五条 合同的转让
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


[bookmark: _Toc10160]附件10 其他
投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。
[bookmark: _Toc27338]
附件11 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
[bookmark: _Toc21057]
附件12 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



[bookmark: _Toc3899]附件13 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2024-0059号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2024 年____月____日起生效，特此声明。


被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                         

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。
[bookmark: _Toc11552]
附件14 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省望虞河常熟管理所的2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 2025年度望虞河管理所所辖管理区域绿化养护保洁服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。
（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Hlk100143292]（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc2088]
附件15 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


[bookmark: _Toc32601][bookmark: _Toc155086574][bookmark: _Toc17235][bookmark: _Toc155086474]附件16 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司
根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2024-0059号招标文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（姓名）代表兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投 标 人开户行：
账          号： 
日          期：________年____月____日



[bookmark: _Toc19861]附件17 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	服务期限：2025年2月1日至2025年12月31日止。
	
	

	2
	1 、本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币
2 、合同签订后的30日历天内，采购人向中标人预先支付合同金额的10%；
3 、剩余服务费用由采购人在对中标人实行月度考核后，根据考核结果每三个月支付一次（月度养护费用（含预付款）=合同金额/服务月数）。考核办法详见附件
注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行2。
（2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

	
	

	3
	绿地养护按照《附件2：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护要求》、《附件3：望管所所辖工程管理区域堤防林带（省级重点公益林）及绿地养护考核实施细则》、《附件4：望管所所辖工程管理区域堤防及绿地养护月考核评分表》、《附件5：防汛公路行道树养护管理要求》、《附件6：望管所所辖工程管理区域堤防林带及绿地养护质量标准》执行。

	
	

	4
	养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。投标人如获得中标，应在签订合同前与采购人签订《安全生产协议》（详见附件），并严格遵守执行。
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。
1
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