
清单编制说明

一、工程概况：

江苏省梅村高级中学3号6号学生公寓楼维修改造项目（以下简称“本工程”）建设地点位于江苏省梅村高级中学3号6号学生公寓楼，主要工作内容为：宿舍楼铲除涂料面、木门拆除、平面块料拆除、立面块料拆除、块料零星项目、水泥砂浆楼地面、塑料卷材楼地面、金属装饰线、抹灰面油漆、金属门、木质门、吊顶天棚、吊顶侧板、晒衣绳等装饰工程及宿舍楼强电、消防报警、弱电等安装工程。
二、编制范围：工程量清单范围内的全部内容。
三、编制依据：

1）业主提供的工程施工内容清单。

2）苏建价〔2014〕448 号《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》、苏建价〔2016〕154 号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2018〕298 号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、锡建建市（2018）17 号《关于贯彻省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取办法的通知》、苏建函价〔2019〕178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]19号）、省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（[2021]第16号）。
四、工程量清单投标报价相关说明：
1）取费采用《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容。

2）无锡市建设局有关文件。
3）本工程工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

4）工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

5）招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

6）暂列金额：无。
7）专业工程暂估价：无。

五、其他需要说明的问题：

1）本工程量清单所列的工程量作为投标报价的基础。
2）本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价，本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和方案一起使用。

3）本工程不可竞争费取费如下：

	序号
	费用类别
	计算基础
	安装工程
	土建修缮
	装饰工程

	1
	安全文明施工费费率(%)
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.5
	1.5
	1.7

	2
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.21
	0.21
	0.22

	3
	规费费率(%)
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	2.4
	3.8
	2.4

	4
	
	住房公积金
	
	0.42
	0.67
	0.42

	5
	
	环境保护税
	
	0
	0
	0

	6
	税金费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9
	9
	9


现场安全文明措施费实行动态管理，费率结合考评结构计取，综合考评采取管理部门考评与建设单位考评相结合的办法，管理部门考评结果为计取基本费依据，建设单位考评结果作为计取考评费的依据，发生重大安全事故的，不得计取基本费。

4）投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件、工程量清单有矛盾时，投标人应提供书面答疑。

5）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

6）本清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算与支付的依据。

7）招标人推荐的品牌（或厂家）表
	
	
	安装
	
	

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	型号

特殊要求
	备注

	1
	电线电缆
	江南、上上、江扬
	满足设计以及施工规范
	

	2
	灯具
	三雄极光、雷士、佛山照明
	满足设计以及施工规范
	

	3
	疏散指示灯具(需为消防局认可之品牌)
	三雄极光、泛海三江、敏华
	满足设计以及施工规范
	

	4
	消防应急照明灯具(需为消防局认可之品牌)
	三雄极光、泛海三江、敏华
	满足设计以及施工规范
	

	5
	金属电线管
	天津利达、浙江金州、天津友发
	满足设计以及施工规范
	

	
	
	装饰
	
	

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	型号

特殊要求
	备注

	1
	石膏板
	龙牌、泰山、可耐福
	满足设计以及施工规范
	

	2
	无机涂料
	立邦、多乐士、三棵树
	满足设计以及施工规范
	

	3
	铝塑板
	吉祥、丰丽、汇飞
	满足设计以及施工规范
	

	4
	墙地砖
	冠珠、东鹏、新中源
	满足设计以及施工规范
	

	5
	地胶
	奥丽奇、荣彩、利嘉
	满足设计以及施工规范
	


注：招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐品牌（详见招标人品牌/厂家推荐表），投标人承诺在合同履行中所涉及的材料、设备按招标人提供的品牌推荐表进行选择，按上述推荐品牌/厂家综合考虑进行报价。（投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意，同意书面材料原件扫描件上传至投标文件中，未提供上述证明资料的投标文件视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。）

2

