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第一章  投标邀请
受[扬州市公路事业发展中心]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公路事业发展中心2024年-2025年信息化与路网指挥中心维护服务项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0170)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
(扬州市公路事业发展中心2024年-2025年信息化与路网指挥中心维护服务项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0170
2.项目名称：扬州市公路事业发展中心2024年-2025年信息化与路网指挥中心维护服务项目
3.预算金额：95万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为95万元。
5.采购需求（简介）：原有的信息化维护服务将于2024年9月22日到期。原有路网指挥中心维护服务到期时间如下：市公路中心，仪征分中心、宝应分中心将于2025年7月22日到期。广陵分中心将于2024年9月30日到期，邗江分中心、江都分中心、高邮分中心将于2024年12月31日到期。为进一步整合扬州市公路事业发展中心信息化维护服务与路网指挥中心维护服务，更好地开展维护工作，现拟将两部分维护服务统一采购。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]6.合同履行期限：合同签订之日起15个月（详细内容见本招标文件第四章）
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6供应商信用承诺函；
1.7若以联合体投标，上述1.1-1.6项联合体各方均需提供。联合体双方均须提供《联合体协议》。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：若大企业参加投标，必须与中小企业组成联合体，其中投标总报价的40%以上（含）预留给该联合体成员。联合体成员须提供《中小企业声明函》
4.本项目接受联合体投标。若以联合体形式参加投标，联合体成员不得超过两家。
5.本项目不接受进口产品投标。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网
3:方式：网上获取
4:售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年12月17日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名称：扬州市公路事业发展中心
地址：扬州市史可法路50号
联系人：刘先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13773589098
2.扬州市公共资源交易中心信息
地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室
联系人：章梦璐
联系方式：0514-82087120
8、 其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/index.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20518][bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
   23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。
33、联合投标
两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各方应共同签订《联合投标协议》，明确各方承担的工作和相应的责任，《联合投标协议》及联合体各方的资格证明文件应按要求扫描上传。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
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第三章  合同文本
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江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同金额30%的预付款；维护服务满6个月，甲方自收到发票之日起10个工作日内，付至50％；项目完成并验收合格后,甲方收到发票之日起10个工作日内支付余款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
项目属性:服务类项目。
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	扬州市公路事业发展中心2024年-2025年信息化与路网指挥中心维护服务项目
	软件和信息技术服务业



1、 建设背景
原有的信息化维护服务将于2024年9月22日到期。原有路网指挥中心维护服务到期时间如下：市公路中心，仪征分中心、宝应分中心将于2025年7月22日到期。广陵分中心将于2024年9月30日到期，邗江分中心、江都分中心、高邮分中心将于2024年12月31日到期。为进一步整合扬州市公路事业发展中心信息化维护服务与路网指挥中心维护服务，更好地开展维护工作，现拟将两部分维护服务统一采购。

2、 需求分析
（一）市公路中心24小时保障服务
1、按照国家法定工作日要求全职提供服务（7*24小时响应）
2、负责巡逻南四楼数据信息中心、西二楼和北四楼机房（空调设备、消防设备、服务器设备、网络设备）运行状况，发现情况立马上报。
服务器设备清单：
	序号
	设备类型
	品牌型号
	设备名称
	数量

	1
	财务服务器
	HP
	财务服务器1
	2

	2
	视频服务器
	清华同方
	清华同方视频分析平台
	4

	3
	视频服务器
	大华
	流媒体设备
	1

	4
	视频服务器
	大华
	大华设备网关
	1

	5
	物理服务器
	H3C
	江苏公路GPS地图
	1

	6
	物理服务器
	长天智远
	农路系统平台
	4

	7
	存储服务器
	H3C
	华三存储
	1

	8
	存储服务器
	中科曙光
	曙光存储1
	6

	9
	运维服务器
	深信服
	桌面云
	3

	10
	运维设备
	长天智远
	路网可变情报板系统
	1

	11
	运维服务器
	长天智远
	扬州感知公路视频服务器
	1

	12
	运维服务器
	长亭科技
	移动OA办公、探针平台、漏扫
	2

	13
	无线AP主机
	扬州厂商
	公路处无线AP覆盖
	1

	14
	运维服务器
	长天智远
	公路自动巡查
	1


网络设备清单：
	序号
	设备类型
	品牌型号
	设备名称
	数量

	1
	交换机
	华为 S5720-36C-EI
	内网36C交换机
	1

	2
	交换机
	华为 AR3200-S
	核心路由器
	1

	3
	交换机
	华为 S5720-32X-EI-24S-AC
	光纤交换机
	1

	4
	交换机
	华为S5720-32P-EI-AC
	内网交换机1
	1

	5
	交换机
	S5720S-28P-SI-AC
	外网交换机1
	3


网络安全设备清单：
	序号
	设备类型
	品牌型号
	设备名称

	1
	防火墙
	天融信 NGFW4000(TG-B2106)
	天融信内网防火墙横向网

	2
	防火墙
	H3C SecPath F1000-AK141
	H3C内网防火墙

	3
	堡垒机
	H3C SecPath A2000-AK620
	堡垒机

	4
	日志审计
	H3C CSAP-SA-AK640
	日志审计服务器

	5
	流量分析
	长亭 基础版本
	长亭高级威胁分析预警系统

	6
	网闸
	天融信 TopRules7000
	网闸

	4
	WAF
	天融信 TopWAF(TWF-62138)
	WEB应用防护系统

	6
	穿越服务器
	旭顶 SGK-1000
	穿越服务器

	外网安全设备

	1
	防火墙
	天融信 NGFW4000-UF TG-8862
	外网防火墙

	2
	IPS
	天融信 TI-626A
	入侵防御系统

	3
	上网行为管理
	安恒 NI3200-30
	上网行为管理

	4
	远程桌面
	深信服
	VDI内网客户端

	5
	日志采集探针
	长亭科技
	　



3、负责扬州市公路事业发展中心外网、内网网络、电话通讯稳定运行。
4、负责扬州市公路事业发展中心计算机、打印机等办公设备的一般故障维修。
5、负责扬州公路数据中心各系统设备日常维护（包括交换机、路由器、防火墙、UPS、配电设备、配线架、网线、接插件等设备和设施），及时排除各类故障，确保数据中心正常、稳定，安全运行。
6、负责扬州市公路事业发展中心数据中心网络、服务器、数据库更新、系统漏洞和安全防护工作、每周定时升级病毒库，确保网络畅通、稳定、数据安全。
7、负责扬州市公路事业发展中心内网门户网站维护，OA办公系统的正常运行。
8、负责投影、视频会议室的日常会议召开。
9、负责管理扬州市公路事业发展中心计算机、服务器网络设备的账号、密码、IP地址等统计整理工作，发现问题能及时准确处置，加强网络安全保护工作。
10、负责扬州市公路事业发展中心大院及楼道环境监控系统，及时关注和调用网络资源。
11、及时完成科室领导和单位领导交办的其他工作。
12、服务期：自合同签订之日起15个月

（二）云桌面及网络设备维护
1、保证整个云桌面系统的正常运行；
2、深信服VDI免费一年软件版本升级，打补丁，修复漏洞、BUG等）；
3、深信服VDS-3550免费一年硬件延保（含配件与人工）；
4、深信服VDS-3550免费一年软件版本升级，打补丁，修复漏洞、BUG等）；
5、为用户提供7*24小时电话支持和网络支持服务，必要时提供现场服务；
6、每半年对各服务器的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、端口流量、报警信息等关键工作指标进行巡检，并提供巡检报告；
7、故障报修响应时间在30分钟以内；上门服务时间不大于2小时；
8、故障解决时限在24小时以内，如为硬件问题，超过24小时应提供备机备件；
9、每年对云桌面系统进行系统安全评估，并承诺由具有专业安全服务资质的专业机构出具安全评估报告。
10、需进行维护的云桌面及网络设备清单如下：
11、服务期：自合同签订之日起15个月

云桌面及网络设备清单
	序号
	产品名称
	数量

	1
	深信服VDI软件升级（终端授权）
	320个

	2
	深信服VDS-3550 （服务器）软件升级
	15台

	2
	云桌面系统运维保障服务
	1年

	3
	HP服务器
	5台

	4
	H3C服务器
	7台

	5
	EMC虚拟机
	1台

	6
	防火墙、网闸等网络安全设备
	6台

	7
	H3C堡垒机、日志审计
	2台

	8
	华为核心交换机、路由器
	3台

	9
	曙光服务器
	6台

	10
	视频会议设备
	1套



（三）精密空调维护（含设备风险）
提供市公路中心及分中心机房精密空调的维修及日常养护服务，包括：
1、提供2次全面检修维护，不定期巡检及7*24小时应急维修服务。
2、提供4次清洗室外冷凝器散热翅片，4次清洗室内加湿水盘及给排水通路。
3、每季度更换空调过滤网。
4、节假日前夕，根据情况进行空调巡检。
5、定期检查空氟利昂压力，及时加氟。
6、清单如下:
	安装地址
	设备型号
	数量

	扬州公路事业发展中心中心机房
	施耐德(TUAR0922A)
	1台

	扬州公路事业发展中心西二楼机房
	维谛(DEMO7MCP5)
	1台

	扬州公路事业发展中心北四楼机房
	
	1台

	扬州公路事业发展中心宝应分中心机房
	
	1台

	扬州公路事业发展中心江都分中心机房
	维谛(DEMO7MCSUP1)
	1台

	扬州公路事业发展中心邢江分中心机房
	
	1台

	扬州公路事业发展中心仪征分中心机房
	
	1台



7、详细维保内容见下表
	维保内容及周期表

	序号
	维护项目
	维护内容
	周期

	1
	控制系统
	检查报警器声、光告警，接触器、熔断器是否正常
	3个月

	
	
	检查所有电器触点和电气元件
	

	
	
	检查空调系统的各项功能及参数是否正常
	

	
	
	检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常
	

	
	
	测量电机负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常
	

	
	
	检查水浸情况、水浸告警系统是否正常
	

	2
	压缩机部分
	检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象
	3个月

	
	
	测试高低压保护装置
	

	
	
	压缩机运行声音是否正常
	

	
	
	测试压缩机运行电流及吸、排气压力
	

	3
	室外冷凝器
	检查风机的转动、轴承、底座、电机等
	3个月

	
	
	清洁或更换过滤器
	

	
	
	检查和清洁翅片
	

	
	
	检查冷凝器固定是否有松动
	

	
	
	检查冷媒管线有无破损及保温情况
	

	
	
	检查冷凝器工作时的工作电流是否正常
	

	
	
	清洁设备表面
	

	
	
	测试风机工作电流，检查风扇调速状况、风扇支座
	

	
	
	检查电机轴承
	

	
	
	检查、清洁风扇
	

	
	
	检查、清洁冷凝器翅片
	

	4
	加湿器部分
	检查加湿器远红外管是否正常
	3个月

	
	
	保持加湿水盘的清洁，清除水垢
	

	
	
	检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常
	

	
	
	检查给、排水路是否畅通
	

	
	
	检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况
	

	5
	冷却系统
	测量出风口风速及温差
	3个月

	
	
	测试回风温度、相对湿度并校正温度、湿度传感器
	

	
	
	检查制冷剂管道固定情况
	

	
	
	检查并修补制冷剂管道保温层
	

	
	
	检查冷却风机是否正常
	

	
	
	通过视镜检查并确定制冷剂情况是否正常
	

	6
	加热部分
	检查电加热器的可靠性
	3个月

	7
	空气循环系统
	检查空调过滤器是否干净，如脏了就应及时更换或清洗
	3个月

	
	
	检查风机的运行状况是否正常
	

	
	
	检查是否有气流短路情况
	



8、空调发生故障后由原厂进行维修，投标人承诺中标后购买原厂质保。(提供承诺函）。
9、服务期：自合同签订之日起15个月
(四)各类视频会议系统维护服务
1、 视频会议系统技术支持服务
1) 视频会议RMX1800电话支持服务；
2) 视频会议防火墙穿越服务器电话支持服务；
3) 视频会议录播服务器电话支持服务；
4) 视频会议终端GROUP550电话支持服务。
5) 服务期：自合同签订之日起15个月

2、 市公路中心视频会议室设备日常巡检及维护（含设备风险）
    设备主要包括：LED大屏系统、视频会议终端、中控系统、扩声系统、会议摄像头、桌面式会议系统、音视频主机、信号切换管理系统、时序电源、桌插、机柜、配电箱、电缆电线、接地等。为保障上述设备在发生故障时由原厂进行维修，投标人承诺中标后购买大屏显示系统、视频会议终端、信号切换管理系统、中控系统的原厂质保。(提供承诺函）
     服务期：2025年7月23日-合同期满

（五）分中心信息化维护
扬州市公路事业发展中心主要网络设备统一部署市中心机房，各分中心仅留存传输设备。涉及分中心维护内容如下：
1、各分中心的机房、办公楼、服务区、停车区、养护工区、应急基地的24小时保障服务。
2、服务内容为保障分中心机房的网络与各种设备运行稳定；保障分中心内外网、电话线路运行稳定。
附机房设备清单及维护内容：
	设备类型
	服务内容

	摄像头
	采集机房中的活动图像，可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像。

	环境监控设备
	监控室内温湿度变化、有无烟雾/火灾、漏水情况等。常用设备有空气温湿度传感器、水浸报警传感器等，支持对监测参数设置报警上下限，一旦触发自动报警。

	配电动力设备
	负责整个系统的电力供应，保证系统的持续运行。

	消防监测设备
	烟雾报警器配合报警主机，一旦发生高浓度烟雾、火情时，联动进行报警提示。

	网络传输设备
	包括路由器、交换机、硬件网关、硬件防火墙、网线、水晶头、标签等网络设备，以及网络机柜、服务器机柜、监控功放通信设备交换机柜、弱电箱机房等设备机柜。



3、保障分中心电脑、打印机、传真机、网络设备、杀毒软件、视频会议室等的日常维护。
服务期：自合同签订之日起15个月

（六）路网指挥中心维护
维护方式：乙方工程技术人员上门服务。
调度系统维护内容：1）全区路网指挥调度中心及平台设备日常巡检及维护，负责除不可抗力因素之外的维修更换工作；2）路网指挥调度中心视频点调保障工作。
设备日常巡检及维护内容（含设备风险）：包括路网监测接入配套设备设施，如计算机系统、大屏显示系统、信息发布系统、视频会议终端、中控系统、发言讨论及扩声系统、电子桌牌系统、NVR、交换机、会议摄像头、音视频主机、时序电源、排插电源、机柜、配电箱、电缆电线、接地等，乙方负责维修更换工作频主机、信号切换管理系统、时序电源、桌插、机柜、配电箱、电缆电线、接地等。为保障在发生故障时由原厂进行维修，投标人承诺中标后购买大屏显示系统、视频会议终端的原厂质保。(提供承诺函）
UPS电源维护内容：每周检查一次路网指挥调度中心设备系统及硬件运行情况。
服务期如下：
（1）广陵分中心：自合同签订之日起15个月
（2）市公路中心，仪征分中心、宝应分中心：2025年7月23日 -合同期满
（3）邗江分中心、江都分中心、高邮分中心：2025年1月1日-合同期满

（8） 新增内外网防火墙参数
内外网防火墙各一台。含基本网络防火墙功能、访问控制功能、攻击防护、Web防护、用户认证功能、链路负载均衡功能、流量控制、资产识别、IPSec VPN等功能。开启防病毒、入侵防御、威胁情报模块，提供防病毒、入侵防御、威胁情报三年特征库升级服务。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK22]整机吞吐10Gbps；最大并发数不少于400万；最大新建数不少于10万/秒；1、软硬一体产品。2、标准机架式，国产CPU，内存不少于16GB，硬盘不少于2TB HDD，电源规格：双电源（额定功率75W）。网络接口：千兆电口=8个（含2组电Bypass），千兆光口=4个，接口扩展槽：2个。国产操作系统；
	指标项
	技术参数

	性能要求
	设备最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万，提供产品白皮书或彩页。

	硬件要求
	防火墙，双电源，国产操作系统，国产CPU，内存≥16GB，硬盘≥2TB HDD。标配8个千兆电口(含2组电口Bypass），4个千兆光口，2个接口扩展槽，提供产品白皮书或彩页。

	部署模式
	支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备

	端口镜像
	支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像

	NAT
	支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换

	路由支持
	支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由

	DNS
	支持DNS代理功能。支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL

	IPv6
	支持IPv6/IPv4双栈；支持IPv6安全策略，包括访问控制策略、NAT策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等

	IPSec VPN
	支持IPSec VPN的协商方式为IKEv1和IKEv2。

	SSL VPN
	支持SSL VPN功能。SSL VPN的PC客户端支持Windows、macOS等操作系统。

	资产管理
	★支持资产梳理、漏洞扫描、弱密码扫描的场景化配置模板可应用到多级部门组织架构。（需提供产品功能证明截图）

	资产扫描
	★支持基于主机、软件维度的资产发现，可识别资产所属厂商、IPv4地址、IPv6地址、MAC地址、资产类型、操作系统、用户、位置、价值、风险、弱密码、软件等信息；可识别软件IP地址、软件类型、软件名称、版本、Banner、协议、端口、用户等信息。（需提供产品功能证明截图）

	漏洞扫描
	★漏洞扫描支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。（需提供产品功能证明截图）

	弱密码扫描
	★支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息。（需提供产品功能证明截图）

	访问控制
	★支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。（需提供产品功能证明）

	入侵防御
	★系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。（需提供产品功能证明截图）

	病毒防护
	★系统定义最大超过800万条主流病毒检测规则。（需提供产品功能证明截图）

	Web防护
	★支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。（需提供产品功能证明截图）

	威胁情报
	★热点威胁资讯：支持查看最近的热点威胁资讯，包含热点威胁咨询的名称、详细信息、作者、时间、关联域名、IP、文件HASH；支持针对威胁资讯进行防护，并在界面展示已防护的威胁资讯。（需提供产品功能证明截图）

	应用识别
	系统定义最大超过6000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出；支持通过立即升级、定时升级、手动上传文件三种方式升级应用特征库，支持显示升级历史和升级结果

	策略分析
	★提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（需提供产品功能证明截图）

	智能模式
	★安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（需提供产品功能证明截图）

	AI客服助手
	★支持内嵌AI客服助手，通过AI客服助手为客户提供在线知识检索、恶意代码检测、威胁情报分析、安全教育的能力，协助用户完成异常事件解读、告警深度分析、策略分析等工作。（需提供产品功能证明截图）



防火墙技术参数
1、防火墙必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的防火墙设备政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】
2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
网络防火墙技术指标要求
	
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口防火墙产品轻量化指标要求
	吞吐量档位40G以上
	体积上限
	36 dm3
	1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿）
2．吞吐量采用IPV4协议类型
3. 附录F要求

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤5 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位30G以上~40G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤6 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位20G以上~30G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤16 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位10G以上~20G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤23 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G以上~10G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤25 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G及以下
	体积上限
	10 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤65 W/Gbps
	

	2
	固定端口防火墙外部电源
	能耗
	GB20943的节能评价值
	检测方法依据GB 20943要求执行

	3
	内部电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求执行

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	4
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	5
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求执行

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	



（九）WAF及网闸续保
	序号
	产品名称
	描述
	数量
	单位

	1
	WAF特征库升级
	WAF产品特征库15个月升级License（自合同签订之日起算）
	1
	套

	2
	网闸维保授权
	TopRules NR-72116 15个月保修服务（自合同签订之日起算）
	1
	套



三、服务保障要求
（1）云桌面维保要求。
检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等使用情况，记录异常信息；检查设备卷组信息、文件系统、日志状态；检查内存交换区、CPU、硬盘I/O；检查AMS及USPV磁盘阵列状况，有异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等）；检查光纤交换机工作是否正常 （telnet 查看端口状态）；定期更改所有主机存储及密码，以保证系统安全稳定运行；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；扫描系统漏洞，在得到许可的情况下，更新操作系统补丁；进行日常系统管理，安全保障，性能优化，应用安装调整，系统部署测试，系统资源规划等维护操作。
（2）网络设备维保要求
对网络设备进行日常运维，包括网络设备的配置变更操作，网络设备状态的巡查，网络设备的状态监控，提供运维方案。
对网络设备的软硬件故障进行处理，提供故障处理方案。
当发生造成机房网络中断，影响到现有业务系统的运行的突发故障时，按照应急方案，进行紧急故障处理，提供应急方案。
熟悉网络设备配置，能够第一时间根据现场设备上自制线缆标签，查找并定位线路故障。在网络资源（IP地址）合理利用的基础上，能够最大程度上有效规划。
（3）服务器维保要求
检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；扫描系统漏洞，在经许可的情况下，更新操作系统补丁。
（4）精密空调维保要求
检查报警器声、光告警，接触器、熔断器是否正常；检查所有电器触点和电气元件；检查空调系统的各项功能及参数是否正常；检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常；测量电机负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常；检查水浸情况、水浸告警系统是否正常；检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象。
	测试高低压保护装置；压缩机运行声音是否正常；测试压缩机运行电流及吸、排气压力。
检查风机的转动、轴承、底座、电机等；清洁或更换过滤器；检查和清洁翅片；检查冷凝器固定是否有松动；检查冷媒管线有无破损及保温情况；检查冷凝器工作时的工作电流是否正常；清洁设备表面；测试风机工作电流，检查风扇调速状况、风扇支座；检查电机轴承；检查、清洁风扇；检查、清洁冷凝器翅片
检查加湿器远红外管是否正常；保持加湿水盘的清洁，清除水垢；检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常；检查给、排水路是否畅通；检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况。
（5）应急方案
投标人需根据本项目的维保服务内容，为本项目提供的可行的应急预案。预案中需提供能够处理运行维护服务实施过程中可能面临的各种突发问题（如硬件故障、网络瘫痪、病毒爆发、机房断电、重大活动保障等）的应急预案。需包括且不限于以下内容：
1）消防应急响应措施及预案；
2）突然应急响应措施及预案；
3）公共卫生应急响应措施及预案；
4）其他紧急情况的应急处理；
5）其他抵抗风险的应急响应措施及预案等；
为确保本项目在出现硬件故障后能及时恢复，投标人所有备件能充分满足本项目各类硬件设备的更换需求。
（6）视频会议终端维护要求
提供系统管理维护服务：定期对视频会议终端及其相关设备进行巡检，预防可能出现的问题。当设备出现故障时，及时进行修复，确保系统的正常运行。定期对系统进行升级和优化，以提高其性能和安全性。
提供会议保障服务：在会议开始前，对系统进行调试，确保会议的顺利进行。在会议过程中，提供必要的技术支持，解决可能出现的问题。确保会场设备、网络等各方面的正常运行，为会议提供稳定的环境。
周期性设备维护服务：定期检查终端的工作环境、线缆连接、通信网络连接和视音频输入输出等情况，确保终端及其外围设备组成的终端系统能正常运行。定期检查设备指示灯，通过检查终端前面板的指示灯状态，可以初步定位终端的运行状态，以便及时发现并排除终端异常。

3、 拟投入本项目人员要求
拟投入本项目的项目团队成员不得少于5人，项目负责人具有注册信息安全工程师证书、高级智能化系统项目经理证书、高级数据库系统工程师证书。项目组成员中（除项目负责人外）具有国家互联网应急中心发放的CCSC网络安全能力认证证书，中华人民共和国人力资源和社会保障部网络工程师证书，负责相关网络服务支撑及安全相关技术支持。
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采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准
	序号
	评审项目
	评分要求

	1
	报价
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。

	2
	技术响应
（24分）
	投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求得24分，其中加★项为关键技术参数，每有一项负偏离扣2分。投标人须提供相关指标项证明材料，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。

	3
	业绩
（15分）
	投标人2021年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供1项得3分，满分15分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传）

	4
	综合实力
（6分）
	1、投标人具有数据安全能力成熟度等级证书，三级及以上得3分，二级及以下的得2分，没有不得分。
（提供证书原件及全国认证认可信息公共服务平台上查询结果截图扫描上传，未按要求提供不得分）
2、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度为一级的得3分，二级及以下的得2分，其他不得分。
（提供证书原件及中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会平台上查询结果截图扫描上传，未按要求提供不得分）

	5
	人员配备
（15分）
	1、项目负责人具有：①注册信息安全工程师证书得2分；②高级智能化系统项目经理证书得2分；③高级数据库系统工程师证书得2分。本项满分6分。（提供证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明原件扫描上传，未按要求提供不得分）
2、项目组成员中（除项目负责人外）具有国家互联网应急中心发放的CCSC网络安全能力认证证书，负责安全相关技术支持，每提供一人得2分，满分6分。（提供证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明，提供原件扫描上传，未按要求提供不得分）
[bookmark: _GoBack]3、项目组成员中（除项目负责人外）具有中华人民共和国人力资源和社会保障部网络工程师证书，负责相关网络服务支撑，每提供一人得1分，满分3分。（提供证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明，提供原件扫描上传，未按要求提供不得分）

	7
	服务保障（30分）
	1、云桌面运维方案（5分）
按照运维服务内容，提供针对本项目的云桌面运维方案，包括云桌面设备的日常运维（如状态监控、事件分析等），故障处理(如故障分析、配件更换等)，应急维护等内容，方案优于采购文件要求的得6分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。

	
	
	2、网络设备运维方案（5分）
按照运维服务内容，提供针对本项目的详尽网络设备运维方案，包括网络设备的日常运维(如网络巡查、状态监控、网络配置等)，故障处理，应急维护等内容，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。

	
	
	3、服务器运维方案（5分）
按照运维服务内容，提供针对本项目的详尽服务器运维方案，包括服务器的日常运维(运行日志分析、性能优化、安全保护等)，故障处理(故障分析、配件更换、解决故障等)，应急维护等内容，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。

	
	
	4、精密空调运维方案（5分）
按照运维服务内容，提供针对本项目的详尽精密空调运维方案，包括控制系统、压缩机部分、室外冷凝器、加湿器部分、冷却系统、加热部分、空气循环系统日常运维及故障处理，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。

	
	
	5、应急方案（5分）
按照服务内容，提供针对突发事件的应急预案，包括消防应急、突发事件应急、公共卫生应急、其他紧急应急保障方案，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。

	
	
	6、视频会议终端维护要求（5分）
按照服务内容，提供系统管理维护，包括定期巡检，故障处理方案。提供视频会议保障服务，保证会议顺利召开。提供设备维护服务，包括终端环境、网路连接、设备状态等。方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。





[bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc13255]
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第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]


投  标  文  件









项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、供应商信用承诺函
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、投标函
十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、主要标的信息













一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



6、 供应商信用承诺函
供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　     承诺单位（加盖CA电子公章）：           
年    月    日

七、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         


九、投标函
致：扬州市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日







十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc150519795]
中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：






十二、投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。


















十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

















[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]












十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	大写：                             （人民币：圆）



                                              日期：       年   月   日






十六、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


