徐州工业职业技术学院智慧校园安防建设项目

公开招标更正公告

[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0035]

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0035

原公告的项目名称：智慧校园安防建设项目

## 二、更正信息

**更正事项：采购文件**

**更正内容：**

**原招标文件**

**一、评标标准的“技术参数要求”更正为：**

1、采购清单内“▲”标记的响应指标为重要技术指标，不满足或负偏离的，每项扣1分，扣完为止。未提供的得0分。最高得22分。

2、其他响应指标不满足或负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。未提供的得0分。最高得22分。

**二、评标标准的“人员配置”更正为：**

删除“项目组其他人员（项目负责人除外）具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格或计算机技术与软件专业中级（信息系统项目管理师）及以上技术资格证书，每1人得1分，最多得2分”。

**三、评标标准的“新老系统无缝对接方案”更正为：**

1、投标人应根据招标文件要求提供具体详实的新增设备与原平台系统无缝对接方案，包括针对门禁管理、车辆管理、人脸布控、视频监控等：

2、内容完整性（4分）：内容完整得4分；内容较完整得2分；内容不完整得0分。

3、合理性(2分)：合理、切实可行的得2分；较合理、基本可行的得1分；不合理的得0分。

技术针对性(2分)：技术针对性强得2分；技术针对性较强得1分；技术针对性不强得0分。未提供的得0分。

**四、采购清单与质量要求、规格及技术指标更正为：**

1、校园安防提档升级第2项“汇聚交换机”数量更正为“2台”；

2、公寓人脸闸机管理系统

（1）“7寸人脸一体机”屏幕参数更正为“7英寸LCD”触摸显示屏；

（2）7寸人脸一体机”删除“设备尺寸及设备重量”；

（3）“10寸人脸一体机”删除“产品尺寸”；

（4）“摆闸-左”、“摆闸-中”、“摆闸-右”更正为“电机无故障运行次数不低于1800w”；

（5）“翼闸-左”、“翼闸-中”、“翼闸-右”更正为“电机无故障运行次数不低于1800w”；

（6）“摆闸-左”、“摆闸-中”、“摆闸-右”删除第11和第12项；

（7）“翼闸-左”、“翼闸-中”、“翼闸-右”删除第11项。

**五、整体方案及要求的“现有系统基础”更正为：**

校园现有海康系统的门禁管理、车辆管理、人员考勤（学生 / 职工 / 保安考勤等）、人脸布控及部分视频监控等；大华系统的灵瞳系统、车辆超速管理系统、青教公寓监控系统及部分视频监控系统等。

**六、技术要求响应及偏离表更正为：**

 删除“3、采购清单内▲标记的响应指标为重要技术指标，不接受负偏离，如出现负偏离或不响应，符合性审查不通过。”

**七、投标有关时间信息更正为：**

投标文件提交时间：2025年07月14日北京时间09：30前。

投标截止时间：2025年07月14日北京时间09：30

开标时间：2025年07月14日北京时间09：30

  采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

江苏科建工程项目管理有限公司

2025年06月26日