编制说明

**一、基本情况**

工程名称：扬州市江都区郭村镇东进路雨水改造工程

工程地点：江都区

**二、编制依据**

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013版）；

3、《江苏市政工程计价定额》（2014）；

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014）；

5、《江苏园林定额》(2007）；

6、建设行政主管部门发布的现行计价规定。

**三、编制说明**

1、现场安全文明施工措施费基本费及扬尘费分别按《江苏省建设工程费用定额》相关规定计入；

2、本工程人工按苏建函价【2025】66号文执行；

3、本工程材料价格按照2025年8月《扬州工程造价管理》计入，无信息价材料参考市场价执行；

4、混凝土道路恢复按C30 20CM考虑计入；

5、沥青路基层混凝土恢复按C30 20CM考虑计入；

6、道板砖基层混凝土恢复按C20 7CM考虑计入；

江苏志诚工程咨询管理有限公司