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苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
二○二四年九月
前附表
尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-WYDL-G2024-0030

	2
	招标内容
	江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目

	3
	采购预算
	人民币肆佰伍拾玖万元整（¥4590000.00）

	4
	联合体
	不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。

	5
	投标有效期
	九十天（日历日）

	6
	
投标保证金
	不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	提交截止时间：2024年10月14日10:30时 北京时间
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	时间：2024年10月14日10:30时 北京时间
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	时间：2024年10月14日10:30时 北京时间
地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

	10
	成交通知书
	确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

	11
	中标单位数量
	由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	13
	中标服务费
	在领取成交通知书时由成交单位向采购代理机构一次性支付服务费，该费用综合含在响应报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付成交服务费：
预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；
预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；
预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算；
预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算；
预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算；
本项目服务费：人民币伍万肆仟肆佰玖拾元整（¥54490.00元）
账号名称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司苏州市吴中支行
银行账号：32250199753600001086

	14
	评标方法
	综合评分法，具体见招标文件。

	15
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的； 
4.因重大变故，采购任务取消的。


总目录

第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  招标书
第四章  合同文本
第五章  评标办法及评分标准
第六章  投标文件格式

第一章  招标公告
项目概况
 江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年10月14日10:30（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-WYDL-G2024-0030
2、项目名称：江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目
3、预算金额：人民币肆佰伍拾玖万元整（¥4590000.00）
4、采购需求：
数字化精密制造实训基地致力于提供先进的数字化制造技术和精密加工技能的一体化教学、生产实训、技能竞赛、师资培训与技术研发等。实训基地汇聚了高端装备、软件和一体化教学资源，旨在培养具备数字化制造和精密加工能力的高素质技能人才。具体详见招标文件第三章。具体详见招标文件第三章。
[bookmark: OLE_LINK11]5、合同履行期限：合同签订生效后45天交货并安装调试完毕，确保实训基地正常使用。 
6、 交货地点：招标单位指定地点。
7、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc509671234][bookmark: _Toc521868318][bookmark: _Toc510189380][bookmark: _Toc515141033][bookmark: _Toc461621154][bookmark: _Toc522734474][bookmark: _Toc451936434][bookmark: _Toc496545108][bookmark: _Toc470779421][bookmark: _Toc498096313][bookmark: _Toc461547726][bookmark: _Toc518732542][bookmark: _Toc424825740][bookmark: _Toc466029764][bookmark: _Toc495834719][bookmark: _Toc465952427][bookmark: _Toc497672700][bookmark: _Toc508971134][bookmark: _Toc460611469][bookmark: _Toc451533885][bookmark: _Toc426125472][bookmark: _Toc501112109][bookmark: _Toc512247196][bookmark: _Toc521857248][bookmark: _Toc425515052][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc529876195][bookmark: _Toc527647061][bookmark: _Toc456266095]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3、本项目的特定资格要求：无
注：
响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、报名及采购文件的获取
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1、获取时间：2024年9月20日至2024年9月27日。
2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、售价：免费
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、提交响应文件截止时间：2024年10月14日10:30（北京时间）； 
2、开标时间：2024年10月14日10:30（北京时间）；
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次招标有关信息将在： 
（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；
成交公告亦是刊登在以上媒体，敬请各供应商注意。
2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购单位信息
名    称：江苏省苏州技师学院
地    址：苏州国际教育园北区学府路288号
联系方式：0512-68717539
联 系 人：潘毅 
2、采购代理机构信息
名    称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
地    址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室
联系方式：0512-68218526-8015、0512-65561182-8020
3、项目联系方式
项目联系人：钱梅、喻悦、孙保会    
电  话：0512-68218526-8015、0512-65561182-8020
苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司
2024年9月20日
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司。
2.词语释义
2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的条件：
详见第一章招标公告； 
4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第六章）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包
6.1本次招标不接受联合投标的方式；
6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的招标文件的质疑
8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期；
8.4.7供应商参加投标确认函;
8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：钱梅
联系电话：0512-65561182-8015
通讯地址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室
9.招标文件的澄清和修改
9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。
9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。
四、投标文件说明
10．提示与要求
10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成
12.1封面；
12.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；
12.3投标报价分析表（详见第六章格式四）；
12.4资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函（详见第六章格式十）；
12.4.2投标单位情况表（详见第六章格式十一）；
12.4.3投标人法定代表人身份证扫描件；
12.4.4法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（如有授权）（详见第六章格式二）； 
12.4.5合格投标人资格证明材料：
12.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
12.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务报告或财务表报，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
12.4.5.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
12.4.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；
12.4.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
12.4.6其它有关资格证明文件；
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函（详见第六章格式一）；
12.5.2投标（响应）保证承诺书（详见第六章格式十二）；
12.5.3响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表（详见第六章格式九）；
12.5.4投标货物和服务性能、技术指标说明与描述，及《技术要求偏离表》（详见第六章格式五）； 
12.5.5产品质量验收标准，质量承诺；
12.5.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《商务条款偏离表》、《项目组人员一览表》、《投入本项目主要人员资历表》《售后服务承诺书》等（详见第六章格式六、七、八、十三）；
12.5.7其他有关符合性证明的文件；
12.6 综合评审文件
12.6.1所投产品技术参数响应；
12.6.2相关教学资源演示；
12.6.3技术方案；
12.6.4安装、调试、验收方案；
12.6.5培训方案；
12.6.6应急预案
12.6.7售后服务
12.6.8拟投入本项目人员
12.6.9企业综合实力
12.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.8投标人自己认为需要提供的资料。
注：
（1） 以上12.4.1-12.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
13.投标文件编制要求
13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
14.投标文件的制作、签署、上传
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16.投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）
17.投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
24.对投标文件初审
24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2与招标文件有重大偏离；
24.1.3投标单位拒绝修正错误；
24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26.废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
27. 投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：
第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。
第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。
27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。	
七、授予合同
28. 中标单位的确认
28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。
28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
29. 合同授予标准
29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
30. 中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
31. 合同的签订
31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
32. 履约保证金
无
八、其他事项
33. 中标服务费
33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。
33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
34. 监督和公证
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 招标书
受江苏省苏州技师学院的委托，苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目的政府采购进行国内公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320500-WYDL-G2024-0030
2、 项目名称：江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目
三、预算金额：人民币肆佰伍拾玖万元整（¥4590000.00）
四、项目背景：
数字化精密制造实训基地致力于提供先进的数字化制造技术和精密加工技能的一体化教学、生产实训、技能竞赛、师资培训与技术研发等。实训基地汇聚了高端装备、软件和一体化教学资源，旨在培养具备数字化制造和精密加工能力的高素质技能人才。
[bookmark: _Toc167885183]将原位于6A一楼的校企合作实训室改造为“数字化精密制造创新实践基地”。以“一基地五中心”的创新理念，建设成一个数字化精密制造实训基地，实现包含“多轴技能训练中心、虚拟仿真实训中心、智能制造生产实训中心、智能制造数据管理中心、精密加工技术研发中心”五大实训中心。
1、多轴技能训练中心
将原有的DMU五轴立式加工中心、1250TC车铣复合加工中心、V22高速精密铣床，3台设备进行数字化集成改造，致力于培养具备高度专业技能创新能力的实用型人才。该中心以“高端技能培养，创新驱动发展”为核心理念，通过提供先进的实训设备和环境，为学院提供从基础到高级、从理论到实践的全方位、多层次技能培训。专注于车削和铣削技术的复合应用，提供高精度、高效率的精密加工服务。
2、虚拟仿真实训中心
[bookmark: OLE_LINK2]借助虚拟仿真软件，通过模拟实际生产中的场景和情景，让学生通过学习使用高端CAM软件，实现自主编程操作等技能。同时按照工学一体化教学要求配置教学资源，满足工学一体化教学条件。
3、智能制造生产实训中心
采购2台五轴联动立式加工中心，对标企业真实的工厂车间要求，配有智能复合机器人、数字化智能仓储系统、数字化信息系统、智能制造MES系统，实现智能化生产、智能化控制，提高生产效率和产品质量。
4、智能制造数据管理中心
作为整个制造过程的数据枢纽，智能制造数据管理中心通过数字化总控系统，进行收集、存储、处理和分析来自各个生产环节的数据，完成实时数据监控和分析，提供生产决策支持，优化生产流程，提高生产效率和产品质量。同时，该中心还为实训基地提供数据可视化的报告服务，帮助实训基地更好地掌握实训进展与生产动态等。
5、精密加工技术研发中心
由学院省级一体化名师工作室、市级技能大师工作室联合企业技能大师工作室，共同专注于精密加工技术的研发和创新，打造一支优良的工学一体化师资队伍，完成技术成果转化与工学一体化教学资源开发；对大师工作室及校企合作办公室进行重新设计、规划及建设。
综上所述。“一基地五中心”的数字化精密制造创新实践基地致力于培养高素质人才、推动技术创新和产业省级，为制造业的可持续发展提供有力支持。
注：具体分布图详见第三章附件。
五、采购内容
（一）采购清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	五轴立式加工中心
	[bookmark: OLE_LINK3]详见技术参数及要求
	2
	台

	2
	[bookmark: OLE_LINK57]五轴CAM 软件
	详见技术参数及要求
	1
	套

	3
	刀具
	详见技术参数及要求
	1
	批

	4
	夹具
	详见技术参数及要求
	2
	套

	5
	现有机床改造
	详见技术参数及要求
	3
	台

	6
	智能产线建设
	详见技术参数及要求
	1
	套

	7
	实训室环境建设
	详见技术参数及要求
	1
	项

	8
	文化建设
	详见技术参数及要求
	1
	项

	9
	设备安装
	详见技术参数及要求
	1
	项


（二）技术参数及要求
[bookmark: _Toc20058][bookmark: _Toc167885184][bookmark: _Toc110243225]1、五轴立式加工中心
[bookmark: OLE_LINK4]★（1）三轴行程（X/Y/Z）≥450/500/400mm
[bookmark: OLE_LINK54]（2）旋转范围（A/C）±110°/360°deg
（3）主轴鼻端至工作台面距离120~520mm
★（4）工作台尺寸≥450mm
▲（5）最大承载≥300（水平）/200(竖直)kg
（6）T型槽槽数×槽宽8×14mm
[bookmark: OLE_LINK55]（7）主轴转速10~15000rpm
（8）主轴锥孔BBT40
（9）主轴电机功率≥15Kw
▲（10）快速移动速度（X/Y/Z轴）≥48/48/40 m/min
▲（11）旋转速度（A/C）≥50/80 rpm
（12）切削进给速度≥1~15000 mm/min
（13）刀库刀位≥24把
（14）刀具最大直径/长度/重量≥φ80mm/300mm/8kg
（15）刀具最大直径（相邻无刀具）≥φ120mm
（16）刀具选刀方式：任意选刀
（17）刀具交换时间（刀-刀）≤3.5S
（18）定位精度（X/Y/Z）≤0.008mm
（19）定位精度（A/C）≤8″ sec
（20）重复定位精度（X/Y/Z）≤0.005mm
（21）重复精度（A/C）≤4″ sec
（22）最大钻孔直径（加工正火中碳钢）≥φ30mm
（23）最大攻丝直径（加工正火中碳钢）≥M16
（24）铣削能力≥150 cm3/min
（25）机床电气总容量≤35KVA
（26）冷却箱容积≥350L
（27）机床外形尺寸（长´宽´高）≤3600´3300´2940mm
★（28）数控系统：主流数控系统
（29）手持操作单元
（30）链板排屑器
（31）电器箱空调
（32）自动润滑系统
（33）三色灯
（34）主轴吹气装置
（35）气幕保护
（36）清洁气枪
（37）冷却机
（38）液压站
★（39）三轴滚珠丝杠：三轴丝杠均采用中空冷却丝杠
（40）三轴线性导轨：滚柱
（41）数控系统功能：
41.1数控系统5 轴加工包:5轴联动插补/刀尖跟随功能
41.2数控系统3D 刀具半径空间补偿
41.3测量运动转换尺寸（五轴自动标定功能）
41.4 动画编程
41.5 工步动画编程
41.6在线读取DXF图纸中的轮廓，点位信息
41.7 轮廓型腔和轮廓切削的余料检测及加工
41.8 3D动态仿真
41.9 柱面坐标转换
41.10 精优曲面（Advanced Surface）运动控制
41.11 臻优曲面（Top Surface）运动控制
41.12 臻优极速（Top Speed Plus）
41.13 前瞻预读的程序段数量:≥3000
41.14 预读，IPO 程序段缓冲≥1000
41.15 屏幕保护功能
41.16 通过系统画面的刀库故障恢复调试
41.17 在线刀具长度补偿
41.18 使用框架的斜面加工
41.19 手轮叠加功能
★（42）AC直驱转台
（43）工作台中心出气功能
（44）数据采集接口
（45）开通profinet通信协议
（46）无线测头
46.2测针触发方向	±X,±Y，+Z
46.3测针各向触发保护行程XY±15°，Z+5mm
46.4无线电信号传输范围	≥10m
46.5新电池(单班5%使用率)的工作天数。≥200天
46.6防护等级	IP68
[bookmark: OLE_LINK7]2、五轴CAM软件
设计模块：
[bookmark: OLE_LINK5]（1）支持广泛的CAD系统数据模型输入，软件应具备稳定可靠的通用数据接口，如：ASCII, CADL, DWG, DXF, EPS, IGES, Inventor (IPT, IDW, IAM), KeyCreator (CKD), Parasolids, Rhino3DM, SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW), SAT (ACIS Solids), Solid Edge (PAR & PSM), SpaceClaim(SCDOC), STEP, STL, VDA, CoroPlus。
（2）采用实体-曲面混合造型技术。
（3）实体造型方面，除拉伸、旋转、扫描、放样、倒圆角、倒直角、和抽壳等常用的功能外， 具有推拉实体造型功能。
★（4）支持快速创建孔特征，支持创建任何样式的孔特征，并保存至默认库。
★（5）支持分析、修改、替换曲面模型上的UV方向。
（6）支持网格主体的创建、检查与编辑修改。
（7）支持网格主体的偏置。
（8）支持沿串联线阵列分布线框、曲面、实体等图素。
（9）支持新的完整曲面流线投影替换原有多个不一致的UV曲面流线。
（10）支持平面关联功能，当平移转换父平面时对应子平面以同样的量移动。
（11）线架造型功能包括直线、圆弧和样条曲线的设计。亦可方便地变换和编辑上述各种曲线。
（12）具有较强的曲面设计功能，包括曲面延伸、剪裁、分割，曲面间过渡、等半径或变半径倒圆角等。
（13）支持保存为3D pdf文件，3D pdf作为动态pdf文件，可显示实体模型、刀路轨迹等信息。
（14）支持2D PDF文件导入，将其导入软件可以为您其它操作提供现成的操作来源。
铣削模块
（1）具备钻削、铣削、刀具路径确认、路径后处理等基本功能，特征创建功能，通过向导等便捷方式自动产生刀具路径。
（2）具有丰富的钻削加工策略，使用基于特征的加工选项，可以实现自动钻孔。
（3）具有多段钻孔循环，可自定义孔参数。
（4）智能化的孔类特征倒角，使用带有刀尖角度的刀具根据实体特征智能计算深度，也可用于不同平面、不同直径的孔特征。
（5）孔类加工可支持模版创作。
（6）具备智能选择铣削加工范围。
（7）根据刀柄及刀具组合智能化检查及调整孔加工刀路中的碰撞。
（8）针对复杂孔特征，钻孔操作内自动划分特征为多段，供选择作为驱动孔。
（9）支持钻孔路径调整，并对排序循序进行任意更改。
（10）具有2D加工线框加工。
（11）2D高速加工：具有多种高速加工方案适应不同加工要求，更好更流畅的加工，有效减少机床磨损，延长刀具寿命，降低机床负载，缩短加工时间，获得最佳的加工质量。
（12）动态加工:利用刀具侧刃恒体积去除材料，在加工中达到最大的材料去除率，缩短加工循环时间、延长刀具寿命。
（13）灵活的毛坯定义功能，实现自动运算矩形毛坯、自动运算圆柱体、实体毛坯、输入扫描的STL等三角形数据做毛坯等设定功能。
（14）对于零件加工可以支持自动特征的获取功能，通过特征的加工选项对相关特征（如：腔体/键槽、平面）进行自动编程，实现零件特征加工自动化。提高编程的效率和加工的精准性。
（15）平面面铣削既可使用于单个简单平面，也可以利用整个复杂实体模型的所有平面。
（16）可以通过基于特征的加工选项对若干特征（腔体、键槽、平面）进行自动编程和钻孔。
（17）具有丰富(40种以上)的粗、精加工策略，有从粗加工到精加工的完整解决方案。
（18）进行基于特征的铣削，并且自动钻孔。
（19）进行基于特征的倒角，并且自动避让。
（20）检查刀柄，计算刀柄和工件的干扰和最小夹持长度。
（21）刀具触及，根据刀柄、刀具参数对模型进行触及区域的侦查，便于快速选择合适的刀具。
（22）3D刀路支持几何图形组拖放复制。
（23）3D粗加工根据选择特征支持自动创建加工边界。
（24）3D粗加工根据加工特征自动识别倒扣特征，优化刀路计算。
（25）根据加工特征软件能够自动识别加工深度的最大/最小值。
（26）为高速加工提供广泛支持。高级刀路显示，易于区分。
（27）能够生成加工残留模型，仿真过程中实现前段加工工序残余毛坯，继续仿真。
（28）支持刀具路径点均匀分布功能，优化刀具路径，用户能自定刀具路径最大点步距，优化刀具路径中的点数量分布和程序容量，减少震动，切削平稳。
（29）能够单独编辑局部切入切出和单独的切入切出。
车削模块
[bookmark: OLE_LINK6]（1）数控车削与CAD在同一界面。
（2）数控车削具有车端面、粗车、精车、沟槽、车螺纹、动态高速车削、仿形车和全向车削等加工方式。
（3）支持3D车削刀具，可导入 可建立。
（4）支持全向切削，提高加工效率。
（5）支持C轴铣削，支持带动力刀头的铣削机床。
（6）支持线框与实体仿真。
（7）支持自定义螺纹、多头螺纹车削加工。
线切割模块
[bookmark: OLE_LINK8]（1）支持2轴轮廓加工，可实现自动切入切出。
（2）支持自动穿丝、断丝加工。
（3）支持自动精加工和反向加工。
（4）实现线框与实体仿真。
木雕模块
（1）能够完成2轴-3轴的加工策略。
（2）能够实现木工排钻、锯切割功能、成型刀具特征成型。
（3）实现线框与实体仿真。
仿真加工
[bookmark: OLE_LINK9]（1）可以导入9种以上多轴机床实体模型仿真加工，可根据客户机床模型文件定制实体模拟环境，实现刀具组件、夹具、机床部件真实环境下的工艺环境模拟。
（2）集成一体的机床仿真和碰撞检查。
（3）具有智能测量分析功能，在模拟期间快速准确地测量距离。
（4）具有真实加工仿真功能，各个加工面均能进行加工仿真。该功能让编程者精确判断出实际加工的效果，分析加工缺陷等，在实际加工前就可以得到真实的加工结果。
（5）实体仿真过程进行捕捉，随时拖动还原仿真过程。
（6）可以根据客户提供的机床3D数据模型，定制构建真实仿真机床。
（7）机床仿真是基于同品牌软件运行环境下的仿真，而非第三方软件进行仿真，从而保证了仿真的真实性。
（8）机床仿真在碰撞发生时立刻报警并能够显示发生碰撞的坐标数据，给编程者提供 一个准确的判断，而不必进行再次试切验证。
（9）符合世界技能大赛CAM软件技术要求规范。
多轴同步加工
[bookmark: OLE_LINK10]（1）完全具备前倾/侧倾、直线、从点、到点、平面、曲面、曲线、固定轴角度、绕轴旋转、到串联等刀轴定义方式。
（2）支持5轴多曲面/单曲面联动加工，支持5 轴联动粗切和侧刃高效加工方式；
（3）支持3+2自动粗加工，自动分析模型和毛坯，寻找合适角度创建3+2定轴粗加工刀路，直至剩余材料符合设定要求。
（4）支持多轴联动粗加工，且根据参数调整可修改为壁边精修、底面精修，当用于壁边精修时支持超弦精加工,提高精加工效率。
（5）支持刀尖或刀具侧刃加工方式。
（6）支持5轴动态区域加工。
（7）支持超弦精加工,提高精加工效率。
（8）支持使用球刀、立铣刀、锥度刀等进行多轴去除毛刺刀路，可实现调整刀具接触点加工斜角。
（9）支持多轴综合精加工刀具路径，单个策略可实现多种加工方式。 
（10）具备智能的自动碰撞避让功能，防止刀具夹持部件与工件或夹具的干涉碰撞， 对于可能发生碰撞的部位进行自动的刀轴偏摆避让。
（11）具备智能的刀轴光顺化处理功能，使得刀轴不连续处、突然变化区域自动光顺 刀轴，以提高5轴加工的效率和被加工工件的表面质量。
（12）可以控制刀具与材料的接触角度和恒定的切削进给，尤其适合于可使用全侧刃深切削的模型，可最大限度发挥硬质合金刀具的效力。
（13）符合世界技能大赛CAM软件技术要求规范。
CAM软件后处理
（1）根据具体设备型号进行功能定制。
（2）特定指令可通过软件中杂项变量进行设定，例如坐标系输出锁定为同一坐标系。
（3）可在软件刀路设计界面，通过杂项变量的设定，处理刀路间的关联处理。
（4）后置文件修改不需要通过后置构造模块调整可直接编译修改。
（5）支持3+2定角度循环的输出，自由灵活的创建加工平面定位加工。
（6）支持第四轴、第五轴的加紧和松开代码的输出。
（7）支持五轴联动输出，RTCP刀尖点跟随控制。
（8）支持多轴联动粗切的应用输出。
（9）支持多轴安全区连接功能。
（10）支持联动钻孔、攻螺纹、镗孔等孔加工功能输出。
▲（11）定制CAM编程软件后处理（现有设备为CTX beta 1250 TC车铣复合中心，须与DMG+西门子控制器车铣复合中心兼容匹配）。
▲（12）定制对应CAM编程软件后处理，（现有设备为DMU50立式五轴加工中心，须与DMG+海德汉控制器立式五轴加工中心兼容匹配）。
▲（13）定制对应CAM编程软件后处理，（现有设备为V22立式加工中心，须与牧野+Professional控制器立式高精密加工中心兼容匹配）。
工学一体化五轴教学资源包
（1）典型叶轮模型加工
 叶轮模型

 毛坯≤φ130mm*100mm棒料
（2）典型足球模型加工
足球模型

毛坯≤φ100mm*150mm棒料
（3）典型高脚杯模型加工
高脚杯模型

毛坯≤Φ50mm*150mm棒料
（4）典型维纳斯模型加工
维纳斯模型

毛坯≤Φ60mm*150mm棒料
（5）典型大力神杯模型加工
大力神杯模型

毛坯≤Φ60mm*150mm棒料
[bookmark: OLE_LINK47]（6）工学一体化教学视频资源：槽铣削对话编程、雕刻铣削对话编程、螺纹铣削对话编程、平面铣削对话编程、凸台铣削对话编程、型腔铣削对话编程、常见报警处理；定平面剥铣策略应用、刀路转换的应用、全圆铣削策略的应用、模型倒角策略的应用、替换轴 动态铣削的应用、区域铣削、外形铣削、外形倒角、多轴钻孔、优化动态粗切及毛坯模型应用、优化动态粗切毛坯比较、曲面流线3+2、自动3+2、机床模拟、曲线策略应用、侧刃铣削基础应用、侧刃铣削切入切出设置、侧刃铣削分层加工、智能综合策略应用、沿面策略应用、多曲面策略应用、挖槽粗切、挖槽侧壁精加工、挖槽底面精加工、旋转策略应用、高级旋转应用、去毛刺策略应用、通道专家（粗加工）、通道专家（精加工）、叶片专家（粗切）、叶片专家 （精修轮毂）、叶片专家（精修圆角）、叶片专家 （精修叶片）、大赛经典案例工艺分析、大赛经典绘图案例、大赛经典加工案例。
3、刀具清单
	序号
	名称
	生产厂家
	数量
	规格

	1
	钨钢大切削铣刀
	国产
	20支
	φ10*25*75mm

	2
	钨钢大切削铣刀
	国产
	20支
	φ8*20*60mm

	3
	钨钢大切削铣刀
	国产
	20支
	φ6*15*50mm

	4
	钨钢大切削铣刀
	国产
	20支
	φ4*10*50mm

	5
	精加工镜面铣刀
	国产
	20支
	φ10*25*75mm

	6
	精加工镜面铣刀
	国产
	20支
	φ8*20*60mm

	7
	精加工镜面铣刀
	国产
	20支
	φ6*15*50mm

	8
	精加工镜面铣刀
	国产
	20支
	φ4*10*50mm

	9
	钢用超微粒球头铣刀
	国产
	20支
	R4

	10
	钢用超微粒球头铣刀
	国产
	20支
	R3

	11
	钢用超微粒球头铣刀
	国产
	20支
	R2

	12
	铝用大切削铣刀
	国产
	20支
	Ф10*30*75mm

	13
	铝用大切削铣刀
	国产
	20支
	Ф10*25*75mm

	14
	铝用大切削铣刀
	国产
	20支
	Ф8*20*60mm

	15
	铝用大切削铣刀
	国产
	20支
	Ф6*15*50mm

	16
	铝用大切削铣刀
	国产
	20支
	Ф4*10*50mm

	17
	铝用精铣系列
	国产
	20支
	Ф10*25*75mm

	18
	铝用精铣系列
	国产
	20支
	Ф8*20*60mm

	19
	铝用精铣系列
	国产
	20支
	Ф6*15*50mm

	20
	铝用精铣系列
	国产
	20支
	Ф4*10*50mm

	21
	铝用球头系列
	国产
	20支
	R4

	22
	铝用球头系列
	国产
	20支
	R3

	23
	铝用球头系列
	国产
	20支
	R2

	24
	钨钢倒角刀
	国产
	20支
	Ф10*90°

	25
	钨钢倒角刀
	国产
	20支
	Ф8*90°

	26
	钨钢倒角刀
	国产
	20支
	Ф6*90°

	27
	液压刀柄
	国产
	6个
	BT40-HDC10-90L

	28
	液压刀柄
	国产
	6个
	BT40-HDC8-90L

	29
	液压刀柄
	国产
	6个
	BT40-HDC6-90L

	30
	液压刀柄
	国产
	6个
	BT40-HDC4-90L

	31
	铣刀柄
	国产
	16个
	BT40-ER32-100L

	32
	ER32筒夹
	国产
	10套
	2mm-10mm全套

	33
	BT40加长铣刀柄
	国产
	10个
	BT40-ER20-150L

	34
	ER20筒夹
	国产
	10套
	2mm-10mm全套

	35
	后拉式高速铣刀柄
	国产
	10个
	BT40-DC04-150L

	36
	DC04筒夹
	国产
	10套
	2mm-10mm全套

	37
	高精拉丁
	国产
	60个
	BT40

	38
	工具车
	国产
	2台
	定制

	39
	脚踏板
	国产
	2件
	定制

	40
	铝合金板材
	国产
	300公斤
	2A12

	41
	碳钢板材
	国产
	600公斤
	A3

	42
	刀具箱
	国产
	2套
	标配


4、 夹具（二套）
气动四爪联动卡盘，可夹持回转类零件，以及长方形零件，夹紧力大，安装方便，重复定位精度高，具体参数如下：
名称：立式气动卡盘
最大使用压力：0.4-0.8MPa
卡盘活塞行程：≥12mm
爪行程直径：≥5mm
本体最大外圆直径：φ265mm
[bookmark: OLE_LINK12]5、现有机床改造
[bookmark: OLE_LINK38]（1）学校现有DMU50立式五轴加工中心：数控机床基本数据信息采集并通过看板展示；
（2）学校现有CTX beta 1250 TC车铣复合中心：数控机床基本数据信息采集并通过看板展示；  
（3）学校现有V22立式加工中心：数控机床基本数据信息采集并通过看板展示；
6、智能产线建设
[bookmark: OLE_LINK31]（1）立体仓储单元（1套）
1.1仓储单元本体：
[bookmark: OLE_LINK15]1.1.1仓储单元材料：≥40-40mm铝型材
1.1.2仓储单元尺寸：≥2550mm×1100mm×2140mm；
1.1.3仓储单元尺寸：≥300mm×230mm×200mm；
1.1.4仓储单元大小：≥双排6层5列；
1.1.5控制方式: PLC控制器；
1.1.6全自动堆垛机驱动方式：伺服电机；
1.1.7堆垛机传动方式：同步带；
1.1.8堆垛机货叉：三节式升缩货叉；
1.1.9堆垛机最大负重：≥10kg；
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK29]1.1.10投标文件需提供设计方案图；
1.2立体仓储单元：
1.2.1驱动方式：直流电机驱动；
1.2.2最大运输宽度：≥250mm；
1.2.3总负荷：≥10Kg；
1.2.4尺寸: ≥800*280*800mm；
1.3仓储单元管控软件
1.3.1用于从软件平台获取仓储单元执行命令，并下达给仓储单元PLC，执行原料入库、成品出库、移库、原料出料、成品回库等动作；
1.3.2实时采集仓储单元执行过程的各项数据，包括立库状态、已抓取信号、已放料信号、原料入库请求、成品回库请求及各种报警信号等；
1.3.3软件开源，可提供外部信息查询与控制API接口，可供学生进行二次开发与扩展。
（2）移动上下料机器人装置（1套）
1.1智能移动平台
1.1.1导航方式：二维码导航
1.1.2定位精度：±10mm
1.1.3移动负载：≥50kg
1.1.4驱动方式：双轮差速驱动
1.1.5 AGV车体驱动：双轴直流伺服差速轮驱动
[bookmark: OLE_LINK16]1.1.6安全防碰撞：防碰撞传感器和碰撞条
1.1.7异常报警：声光报警
1.1.8通讯网络：WIFI   无线模块通讯
1.1.9通讯协议：TCP/IP无线开放协议
1.2上下料机器人
类型：协作机器人
自由度：≥6个
负载：≥12kg
工作半径：≥1300mm
重复定位精度：≤0.04mm
工具I/O: ≥2xDI 2xDO 1xAI 1xAO
示教软件：基于浏览器的图形化示教软件
通讯接口：Ethernet TCP/IP, UDP, ModBusTCP. RS485/RS232,ModBusRTU. Profinet从站，EthernetIP从站。
功能实现：为系统中机床工位实现自动化上下料；
1.3机器人视觉引导系统
类型：自带光源智能相机；
相素：≥100万；
通讯协议：Ethernet TCP/IP, UDP, ModBusTCP. RS485/RS232,ModBusRTU；
安装尺寸：≤45*45*80mm
功能：机器人位置引导。
[bookmark: OLE_LINK70]（3）数控机床数字化集成与改造
1.1 2台新购五轴立式加工中心
实现铣削工艺个性化组加工，通过DNC网络与MES软件对接，实现不同零件加工时的智能化切换加工；
实现数控机床状态的边缘自诊断，通过数字化信息系统可以实时对机床进行故障信息诊断；
通过升级改造实现数控机床加工运行时现场加工视频的实时画面采集，通过高清摄像装置实现加工过程画面在数字化信息看板上实时呈现；
配套自动化夹具系统，实现机床与机器人之间的工件装夹；
1.2 3台现有数控机床
3台现有数控机床进行数字化集成改造，TCX BETA 1250车铣复合中心、DMU50五轴立式加工中心、V22三轴加工中心，实现基本数据信息采集并通过看板展示。
（4）数控机床数字化显示平台（5套，其中现有3套数控机床、新采购2套数控机床）
1.1工位监控摄像头
1.1.1类型：高清摄像机
1.1.2相素：≥200万
1.1.3 IO接口： HDMI、VGA、LINE、USB、RJ45网口
1.2工位实时展示系统
功能要求1：实时采集现场工位运行数据状态；
功能要求2：通过软件算法实现工位运行数据实现显示，现场工位视频实时采集与显示；
通讯接口：IO接口： HDMI、VGA、LINE、USB、RJ45网口；
（5）数字化总控系统
1.1数字化总控平台（1套）
材料：≥1.2mm优质冷轧板；
表面处理：亚光喷塑喷漆；
供电电源：AC220V 50HZ；
型式：≥2位组合式
桌面材料：木质材料；
尺寸：≥1600*800*900mm。
1.2智能制造虚实联动控制系统
▲1.2.1软件以一套具有6轴工业机器人、机器人快换夹具、4轴装配机器人、视觉识别系统、PLC控制单元、轴承压装单元、螺钉装配机械手单元、立体仓储单元单元等的综合性智能制造应用组合单元进行开发；
▲1.2.2该仿真工作站是一个用于智能制造工作站，分为立体仓储单元取料控制、轴承输出与压装控制、机器人协作装配控制、三轴机械手螺钉安装控制、旋转底座压装控制等几个重要组成部分，软件控制可以通过外置通用PLC作为控制载体；
1.2.3该仿真系统应以一套真实系统进行开发，可向学校提供真实系统在应用时的源程序代码，并向学校提供真实系统的应用视频课件，课件将每一个部分任务按完整工作流程进行实物拍摄，以真实应用引导学生进行虚拟控制学习；
1.2.4软件离线时通过键盘（A/D/W/S）与鼠标键组合控制，通过操作对设备进行各个视角操作查看。
▲1.2.5联动控制，软件可以通过虚实联动控制器进行工作站编程控制，每一个虚拟设备都以实物系统相当采用I/O或通讯控制字进行控制，学生将PLC控制通过以太网与软件进行连接，通过学生自由编程使用PLC控制器完成整个系统单元的逻辑动作控制，每一个虚拟部件都应与实物系统相吻合匹配，验证程序的正确性。
[bookmark: OLE_LINK33]（6）智能制造系统软件（1套）
1.1 MES制造执行系统可以通过手机端与PC端两种方式访问；
用户可以通过手机端与PC端两种方式进行生产产品下单和产品个性化定制等；
软件系统可以通网络对工作岛控制系统进行数据监控与生产任务系统下发，实现智能加工制造；
1.2订单管理模块：订单管理是可以通过该页进行自动下单操作界面，通过选择物料实现一键下单，各订单之间顺序排队生产。页面中包含有订单列表可以查看到当前下发还未生产订单内容，同时订单管理界面还可以查看到立体仓储单元当前任务了解到当前订单的材料准备情况。
物料管理模块：物料管理模块是管理整个系统中需要自动配送与管理物料，通过物料列表可以查看到当前已有物料编码、名称、工艺路径等内容。在此功能模块中用户还可以新建、删除、修改物料信息。 
1.3仓库管理模块：仓库管理具有初始化设置、控制器连接配置、仓库状态、库位列表等功能模块组成，是一个可与现场智能化仓储单元形成联动控制与管理的智能化管理模块。其中初始化设置、控制器连接是用现硬件通讯连接与设置的模块，仓库状态与库位列表是通过软件查看到现场仓储单元系统状态的应用窗口。
1.4工位管理模块：工位管理模块是用于生产线现场每个工位的设置定义与数字化信息监控，通过此模块可以对每工位进行独立测试与监控。 
1.5 RFID电子识别系统管理：模块是实现与RFID电子识别系统数据通讯处理软件，可以通过RFID厂商品牌选定、添加通讯与配置信息可以实现快速实现软件与硬件连接,软件为MES其它模块提供在线RFID信息读取与写入服务。模块开放有API接口供二次开发与扩展,也可以应用于RFID单机应用读写测试。
1.6 AGV管理模块：AGV管理模块是一个用于AGV小车管理与智能调度的软件模块，通过初始化配置可以实现与AGV小车硬件通讯连接。
1.7机器人管理模块：机器人管理模块用于对现场工业机器人管理与数字化信息监控应用，通过管理模块可以对现场机器人进行通数控监控与远程操作,MES通过机器人管理模块可以对全线的机器人进行数据信息采集与可视化分析。
1.8用户管理模块：用户管理模块是对整个系统应用与管理人员进行分类管理与权限设置功能模块，新建/修改/删除用户、设置用户权限可见性及使用权限；
注：投标技术方案中需提供软件各模块功能说明截图。
（7）设备控制系统 
1.1智能电源管控（5套）
控制电源：AC380V 50HZ； 
最大控制电流：32A；
授权方式：用户密码；
[bookmark: OLE_LINK73]控制通讯协议：以太网；
功能范围：依学校现有机床进行配套改造安装；
1.2数字化信息采集系统（学校现有三台数控机床）
最大检测电流：32A；
控制电压：AC380V 50HZ；
采集信号：使用电流、设备开关机、温度、湿度；
控制通讯协议：TCP/IP；
功能范围：依学校现有机床进行配套改造安装；
1.3数字化管理开发软件：
[bookmark: OLE_LINK17]1.3.1软件支持平面及3D两种形式监控画面，软件通过网络可以实现与不同品牌PLC及其它控制系统进行通讯，实现对硬件设备监控与控制。
1.3.2软件开发支持导入3D模型，3D场景内开发移动、旋转、运动等动作，同时在二维界面支持数据报表、动画、视频、IE接入等复杂控制应用。
1.3.3软件技术要求：软件具有真实三维数字化监控、导入工业模型进行定义特征.
1.3.4软件可与控制器硬件通讯：包括串口、TCP/UDP、GPRS_CDMA、等多种通信方式。
1.3.5支持多种通信协议，可自定义万能协议驱动。
1.3.6软件具有3D编辑及平面编辑操作开发界面。
1.3.7软件可开发网络Web监控云功能，实现数字化云端双胞胎系统开发，同时支持本地连接应用。
1.3.8软件3D界面显示功能：过渡、旋转/倾斜、栏框、幻灯显示等高级技术，动画连接方式，具有表格、Ribbon、树等多种控件。
1.3.9软件3D界面自由缩放、自适应屏幕。
1.3.10设计与运行时都可以任意缩放窗口，也可以自动适应屏幕大小，方便开发任意的3D数字双胞胎应用。
1.3.11 Web分布式：内置的网络/WEB模块工程发布即可监控，支持国产客户端。
1.3.12软件开发应用采用国际通用的标准脚本语言javascript。
1.3.13软件可视频连接，通过协议可以调用视频监控画面与3D结合呈现虚拟模型与现场图像无缝结合。
[bookmark: OLE_LINK18]1.3.14软件具备地图导入功能：可利用高德/百度/腾讯等地图监控定位。
1.3.15软件开发表达式支持：触发器、定时器、多语言、XML支持、定制图形、强大的系统开放性等。
7、实训室环境建设
（1）建设概况
本项目建筑面积约500㎡，本次实训室环境建设属于EPC总承包项目，对原有环境建设拆除后重新设计装修建设，包括装修、电气、弱电、暖通、消防、气体安装，学院现有的旧机床移机及精度调试，新机床安装（含基础开挖、灌浆、吊装、搬运、玻璃隔断拆除及恢复等）。
1.1装修实施项目
	[bookmark: OLE_LINK19]序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	实训室环境建设
	墙体、超耐磨环氧地坪、吊顶、涂料，功能区护栏项目
	建设材料需采用主流一线品牌材料，满足耐火、环保等硬性要求。


环境建设的要求:
①采用B1级耐火建筑材料，含耐火钢化玻璃、耐火石膏板及耐火龙骨等其他材料；
②乳胶漆、超耐磨环氧地坪漆使用环保无甲醛材料；
③环境建设的所有主材及辅材均使用国标材料。
1.2配电系统
	[bookmark: OLE_LINK20]序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	配电系统
	主要电气元器件均采用主流品牌，电线电缆等采用一线品牌
	配电系统满足《低压配电设计规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》标准。


配电系统：
[bookmark: OLE_LINK21]①机床及中央空调等设备配电；
[bookmark: OLE_LINK22]②插座及照明配电等；
[bookmark: OLE_LINK23]③配电柜采用标准动力柜和PZ30系列照明、插座配电箱，根据设计图纸用电容量分配电功率配比，主要电气元件使用主流一线品牌；
④电力桥架均采用线槽式桥架，导线管均采用镀锌电线管；
⑤电缆采用三相五线制TN-S供电系统电缆，采用无卤低烟阻燃的电缆电线，分电缆及电线根据设计图纸敷设。
1.3弱电系统
	序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	监控系统
	监控摄像机配套安装
	1、高清网络摄像机，相素：≥200万，支持夜间红外移动侦测。
2、网络硬盘录像机，录像存储容量≥180天；
3、终生免费升级IOS，质保五年

	2
	网络系统
	网络配套安装服务
	1、有线/无线网络,网络硬件、软件服务，保证网络稳定、安全。
2、终生免费升级IOS，质保五年

	3
	智能门禁系统
	门禁配套安装
	1、 人脸识别系统摄像机像素≥200万；
2、 2、认证方式：人脸、卡片、蓝牙BLE、扫码、密码（公共密码、胁迫密码）认证；

	4
	多媒体系统
	多媒体配套安装
	1、录播中控：支持多种分辨率设置，支持字幕转换、支持多种录播操控方式，网页或下载播放；
2、录播高清摄像机：采用超静音云台转动技术，支持抗闪烁功能；
具备自动/手动光圈、电子快门、背光补偿等功能；
3、教学音箱：采用一线主流品牌高端教学用音响。 
4、拾音话筒：针对人声做细微处理，并对远距离拾取的声音作声音补偿。


1.4消防系统
	序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	消火栓改造项目
	现有消火栓移位改造，满足消防要求
	符合《消防给水及消火栓系统技术规范》标准

	2
	消防应急照明疏散系统
	应急照明系统
	符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》标准

	3
	火灾报警系统
	安装声光报警器、烟感、温感，手动火灾报警按钮等
	符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》标准


消防系统：一基地五中心装修区域内的消防系统应符合《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》要求，具体要求如下：
①设计方案：施工前需制定详细的消防设计方案，包括消防设备的配置、消防通道的规划、灭火系统的设计等；
[bookmark: OLE_LINK24]②材料选择：消防系统所使用的材料必须符合国家相关标准，具有防火、阻燃等特性；
[bookmark: OLE_LINK25]③报警系统、灭火系统、紧急疏散单元等，满足学校人员密集型场所的规范要求。
1.5气体气路系统
	序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	气体气路改造系统
	现有气体系统改造，空压机利旧
	符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》标准


现场情况：
①空压机为现有设备，根据设备安装位置，重新布置气体管道安装；
②阀门安装区域应设置明显的标志，管道连接应紧密、无泄漏，连接处应采取防震、防松等措施；
③压缩空气管路畅通，施工安装需符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》标准。
1.6拆除项目
	序号
	项目名称
	内容描述
	技术参数及要求

	1
	现有拆除项目
	一基地五中心拆除项目，含玻璃隔断墙体、玻璃门、地面、墙体及顶部涂料、机电设施设备、弱电、消防等项全部拆除清运
	改造后的玻璃门安防系统符合消防报警联动系统功能，符合《人员密集型场所消防安全管理》标准。

	2
	机床搬运拆除项目
	数字化精密制造创新实践基地玻璃隔断拆除后设备、工程机械进场
	设备搬运及安装后，拆除及损坏项修缮复原

	3
	现有走廊环氧地面拆除
	现有走廊环氧地面拆除，重新施工环氧地面
	保持和现有环氧地面同色系


[bookmark: OLE_LINK77]注：实训室地面打凿、地面沉降夯实、裂缝处理，平整底层，整个施工期间对其他既有设备进行防尘防污染防损坏保护，现有玻璃隔断墙体拆除及恢复，满足新设备进场安装和旧设备搬运安装条件，现有实训室装修环境设施设备全部拆除及清运。
8、文化建设
一基地五中心文化建设，走廊室外文化墙建设，包含：
[bookmark: OLE_LINK26]（1）院系logo、实训室名称、精密加工技术研发中心文化墙、走廊文化墙、数字化精密制造创新实践基地等文化建设；
（2）墙面造型文化元素采用先进的材料工艺；
（3）文化建设的介绍：包括名师介绍、院系的制度、校企合作等文化图文；
（4）文化建设的各项设计，对本次环境建设区域内的文化建设本着江苏省苏州技师学院的办学理念、学校校训、育人遵旨、名师工作室成员介绍等方向设计与规划，具体设计内容需和院系深入沟通、审核，建设一流的院系特色文化，符合院系的建设理念。
9、设备安装
（1）新采购设备地基基础施工、调试等。
（2）学院现有精密三轴加工中心搬运及地基制作、设备调试。
六、售后服务及其他要求： 
1、人员配备：投标单位须为本项目配备相关技术人员。
2、按采购要求完成安装调试、系统整体建设、部署、调试及培训需方人员操作。投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，充分了解现场环境并在投标文件中提供实训室建设方案。中标单位需严格按招标单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。
3、投标单位所投产品应能够至少达到以上技术参数要求（若招标文件中涉及型号、品牌或品牌导向，仅作参考），同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及有技术参数的产品彩页或技术参数表说明等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。
本项目核心产品为：序号1 五轴立式加工中心，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。
3、投标单位须对其产品作出售后服务承诺，并应对其在本地的售后服务作出详细说明。
4、免费质保期：所有设备提供免费质保期不少于12个月；在质保期内发生的任何技术和机械上的问题，设备提供商全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。提供7*24小时运维服务，投标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内响应需方提出的维修服务要求，在8小时内赶到现场，24小时内处理完毕，以确保用户正常工作。投标单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如招标单位有需要中标单位配合的服务，中标单位必须予以配合，协助招标单位完善项目内容。
5、交货期限：合同签订生效后45天交货并安装调试完毕，确保实训基地正常使用。 
6、提供所投产品培训服务，方便熟知产品应用。
七、检测、验收要求（根据采购文件要求及国家有关规定验收通过）：
1、货物交到采购单位指定地点：由采购单位或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；
2、验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
3、验收标准：
（1）货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，质量为合格产品，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位投标文件中所列明的品牌、生产厂家及型号，运至招标单位指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。 如产品质量不合格或包装破损或合同清单不符，验收不合格，招标单位有权要求中标单位无条件退货更换符合验收标准的产品，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。
4、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
八、综合说明
1、投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。
2、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标总价一次性报定，投标报价应包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务,以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。投标单位根据项目的实际要求自行配置方案并报价，最终需保证项目通过招标单位及项目相关验收部门的验收。
九、信用查询
1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
2、评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
2.2.1被列入失信被执行人名单；
2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；
2.2.3根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
3、查询截止时点：投标文件递交截止时间。
4、查询渠道：统一登录政府采购交易管理平台的系统查询供应商的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。
5、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
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1、节能品目清单：(★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴)若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
2、3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在响应文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书，否则为无效标。
3、本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。
4、针对中小型企业的评审：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知要求执行。
本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才视为中小企业制造。 
明确本项目相关内容：
（1）中小企业参加政府采购活动，应当在投标文件中出具本办法规定的《中小企业声明函》。
（2）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 
（3）采购人认为具备相关条件的，对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面按合同内容执行；
（4）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
十一、行业属性：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：采购清单中“五轴CAM 软件”属于软件和信息技术服务业；其他产品均属于工业。
十二、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。
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数字化精密制造创新实践基地


精密加工技术研发中心
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甲方（需方）： 
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（供方）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据采购编号JSZC-320500-WYDL-G2024-0030号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目事宜，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合同价格（大写）人民币        元（￥        元）


本合同价格包括：全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。
二、乙方负责完成甲方的江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目，下列文件为本合同不可分割部分：
① 成交通知书；
② 乙方的响应文件；
③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 响应文件及其附件；
⑤ 合同附件。
三、标的物交付
1、交付期限：合同签订生效后45天交货并安装调试完毕，确保实训基地正常使用。 
2、项目交付地点：甲方指定地点。
3、交付方式：现场交货。
4、交货方案：按采购文件及乙方响应文件中做出的承诺执行。
5、检测、验收要求：按采购文件要求、国家有关规定及乙方响应文件中做出的承诺验收通过。
5.1货物交到采购单位指定地点：由甲方或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验。
四、付款步骤：
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%预付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款。付款时，乙方应向甲方提供以下资料：
A、合格的发票；
B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。
2、付款方式：银行电汇或转账
五、质量：
1、乙方应按照采购文件的有关规定提供合格的标的物；
2、标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、标的物的验收包括；数量、质量、性能和乙方承诺的其它指标。
六、检验、安装、调试、试运行和验收：
1、甲方有权就乙方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。
2、所有货物运达指定地点后，甲方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，乙方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由乙方负责处理解决。
3、所有货物全部到达现场后，甲方即安排开箱检验，乙方须派人到现场参加开箱检验。如乙方不能按时到达现场，又无函电通知时，甲方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应认可并负责处理。若发现有质量问题甲方有权拒收。
4、所有货物由乙方根据技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。在安装调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员到现场安装和调试。在所有货物安装调试完毕且验收合格前，由乙方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。
5、所有货物安装完毕后的验收工作按照技术文件要求进行，乙方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由甲方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，甲方向乙方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。
6、如每次货物检验和验收结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由乙方承担。
七、售后服务及其他要求：
1、具体按招标文件售后服务条款。
2、其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
八、所有权及知识产权：
乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。
九、违约责任 
1、甲方违约责任及违约金支付：
①在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
②甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。
2、乙方违约责任及违约金支付：
①乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
②乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
3、本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。
十、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Hlk31709859]十二、争议解决方法
1、因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。
2、因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他
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2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。
4、本合同一式 肆 份，甲方 壹 份、乙方 壹 份，政府采购监督管理部门 壹 份，采购代理机构各 壹 份。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	日期：
	日期：


第五章 评标办法与评分标准
一、评标办法：
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 
4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。 
5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，明确本项目相关内容：
（1）中小企业参加政府采购活动，应当在响应文件中出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 
（4）采购人认为具备相关条件的，对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面按合同内容执行； 
（5）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
6.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK51]（二）所投产品技术参数响应（25分）
根据投标单位对本项目产品技术参数及要求（评分项“（三）相关功能演示”除外）的响应情况进行评分：每有一项重要技术参数不满足要求的扣2分，一般技术参数不满足要求的扣1分，本项满分25分，扣完为止。   
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK28]注：本项目技术规格、参数及要求“▲”代表重要技术参数，非“▲”技术参数为一般技术参数，带“★”的为实质性要求条款，不计入评分，不允许负偏离，否则作无效标处理。投标单位需对全部参数逐条响应；采购需求中要求提供设计方案图、功能说明截图等材料的，未提供视作负偏离。
[bookmark: OLE_LINK52]（三）相关教学资源演示（8分）
1、展示工学一体化教学视频资源：定平面剥铣策略应用，刀路转换的应用，全圆铣削策略的应用，模型倒角策略的应用，替换轴动态铣削的应用，区域铣削，外形铣削，外形倒角，多轴钻孔，优化动态粗切及毛坯模型应用，优化动态粗切毛坯比较，曲面流线3+2，自动3+2，机床模拟，曲线策略应用，侧刃铣削基础应用。（演示内容充实、完善，全部演示得8分；少一项内容扣0.5分；无相关内容或内容不可行的不得分）。
注:
1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。
2）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。
3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。
（四）技术方案（8分）
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK39]1、根据投标单位提供的确保供应货物生产进度、质量水平，生产实施方案、质量监控措施和先进的质量检测设备等方面进行综合评审，方案描述全面完整、充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施、可实施性强得4分；方案较全面完整、考虑到本项目的具体情况并采取措施，具备实施性得3分；方案不全面或可实施性较差得2分；未提供不得分。本项最高4分。
[bookmark: OLE_LINK41]2、根据投标单位对本项目的项目情况了解，针对项目特点进行整体方案规划，设计方案，并提供校企合作方案，方案完整详细、合理可行的得4分；方案完整、较合理可行的得3分；方案有所欠缺、合理性可行性一般的得2分；未提供不得分。本项最高4分。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK36]（五）安装、调试、验收方案（4分）
[bookmark: OLE_LINK44]根据投标单位提供的安装、调试、验收方案进行评分，方案科学有效且具有可操作性的得4分；方案科学性、可操作性一般的得3分；方案有所欠缺，可操作较差的得2分，未提供不得分，本项最高4分。
（六）培训方案（4 分）
[bookmark: OLE_LINK56]根据投标单位针对本项目提供培训情况，具体至培训次数、方式、内容、地点、时间、准备资料、承诺达到的效果、培训师资力量等进行综合比较打分，方案完整详细、合理可行的得4分；方案完整、较合理可行的得3分；方案有所欠缺、合理性可行性一般的得2分；未提供不得分。本项最高4分。
[bookmark: OLE_LINK42]（七）应急预案（4分）
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK34]根据投标单位提供的合同期内应急突发情况处理方案进行打分，方案内容详细合理、应急保障措施完善的得4分；方案内容较合理、应急保障措施较完善的得3分；方案内容不够详细、应急保障措施不完善的得2分；未提供不得分。本项最高4分。
[bookmark: OLE_LINK45]（八）售后服务（3分）
根据投标单位提供的售后服务具体内容和措施：包括售后技术服务方案、故障响应时间，售后服务维保方案,从日常售后服务和响应时间、服务人员配备、应急服务和响应、设备日常维保的频度及措施、日常维修备件等综合打分，方案科学有效且具有可操作性的得3分；方案科学性、可操作性一般的得2分；方案有所欠缺，可操作较差的得1分，未提供不得分，本项最高3分。
[bookmark: OLE_LINK46]（九）拟投入本项目人员（4分）
拟投入本项目人员中具有机械、电气相关专业工程师及以上职称的，每提供1个证书得0.5分，本项最高得 4 分。
注：投标文件中需提供相关人员的职称证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分。
（十）企业综合实力（10分）
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK58]1、所投核心产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的，每种证书得1 分，本项最高得4分。
[bookmark: OLE_LINK27]注：投标文件中需提供有效期内的认证证书扫描件及在中国国家认证认可管理委员会官网查询证书截图，否则不得分。
2、所投核心产品制造商自2021年1月1日以来为职业技能大赛赛事提供设备支持的，省级赛事得1分，国家级赛事得3分；本项最高得3分。
注：投标文件中提供与赛事承办方签署的合作协议扫描件（协议中需体现支持设备内容），未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK49]3、所投核心产品系列曾获得省级及以上政府部门颁发的产品技术相关奖项的得2分；获得市级政府部门颁发的产品技术相关奖项得1分；本项最高得2分。
注：投标文件中需提供相应证书扫描件，未提供不得分。
4、所投核心产品制造商为高新技术企业的得1分；本项最高得1分。
[bookmark: OLE_LINK50]注：投标文件中需提供相应证书扫描件，未提供不得分。







第六章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。































投标文件格式一： 
投标函
苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司：
我们收到贵公司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。
4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                              联系人：
地址：                              邮政编码：
联系电话：                          传真：
投标单位：（公章）
定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日
投标文件格式二：

	法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标人签章： 
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 
















投标文件格式三：
开标一览表
（格式）
投标人（盖公章）：                            招标编号：             号
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	江苏省苏州技师学院数字化精密制造实训基地项目
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    ￥：



法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：
说明：投标单位的投标报价不得超过采购预算，否则即为无效投标。


投标文件格式四：
投标报价分析表
招标编号：         号                         
投标人名称（公章）：                           
	序号
	项目名称
	生产厂家、品牌型号
	数量/单位
	单价（元）
	总价（元）
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	总价：元




法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：

备注：
1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2、投标总报价应包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。








投标文件格式五：
技术要求偏离表
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   注：
1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

投标文件格式六：
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：         年         月       日





投标文件格式七：
项目组人员一览表

项目编号：         号                          项目名称：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	责任或分工

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：投标人必须自行根据项目需要配备相应的人员。


投标单位：（签章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：         年         月       日



























投标文件格式八：

投入本项目主要人员资历表
项目名称：                 
	1、一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	技术职称
	

	职务
	
	在本合同中拟任职
	
	为竞标人服务时间
	

	学历：   ，  年毕业于   学校 专业

	已取得的相关执业资格：

	2、经历

	年份
	负责过的主要项目（类型和金额）
	该项目中任职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3、获奖情况

	

	4、目前承担的工作（需要如实填报）

	




响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月   日



投标文件格式九：


响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

	序号
	标的物名称
	生产厂家、产品参数及品牌
	采购技术要求
	响应技术要求
	数量
	交付期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年   月   日



投标文件格式十：




关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
投标单位：（签章）
日期：      年	 月 	日























投标文件格式十一：
投标单位情况表
单位名称：（签章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2023年          万元

	实现利润
	2023年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	










投标文件格式十二：
投标（响应）保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。 
投标（响应）人（签章）：                       
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                 
日期：     







投标文件格式十三：
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期内
	免费更换
	
	

	2
	
	免费维修
	
	

	3
	质保期满后免人工维修
	
	

	4
	服务响应
	
	

	5
	到达现场
	
	

	6
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。
投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日















投标文件格式十四：

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：	
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）                                    采购编号： 
	序号
	名称、品牌、型号
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日
注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。
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（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日
注：如果响应单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。


（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）                               采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日

注：如果响应单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。


（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）                          采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日

注：如果响应单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。

（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

响应单位名称（盖章）                         采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：   年  月  日

注：如果响应单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：




注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）   （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）   （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
 日  期：





注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。








（全文完）
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