**连云港市东海县白塔埠镇农村黑臭水体**

**治理项目清单编制说明**

**一、工程概况**

1、工程名称:连云港市东海县白塔埠镇农村黑臭水体治理项目；

2、建设地点:东海县白塔埠镇人民政府；

3、建设地点:连云港市东海县白塔埠镇。

**二、编制依据**

1、中城科泽工程设计集团有限责任公司设计图纸(电子版）。

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)等工程量计算规范。

3、经建设单位确认尚需明确的相关情况说明。

4、国家、省市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。

**三、编制范围**

本工程编制范围为连云港市东海县白塔埠镇农村黑臭水体治理项目，主要施工内容对现状河道/沟渠清淤疏浚、新建河岸缓冲带、边坡整治、水生态构建、生态护坡、氮磷拦截沟、河面垃圾清理、新增提升泵房等，具体工作内容详见工程量清单。

1. **其它说明**

1、本工程清单编制使用混凝土均为商品(预拌)混凝土，所用混凝土外加剂满足设计要求并在投标报价中综合考虑；

2、本次清单编制无预留金；

3、本次清单编制所有承插管均按C30强度等级考虑；

4、本次清单编制图纸未注明混凝土按C25强度等级考虑；

5、本次清单编制栅栏围墙高度按1.5m考虑；

6、工程施工中，为保证质量而由施工单位自行采取的施工工艺措施项目均由投标单位在报价时自行考虑，无论采用与否，结算时均不调整；

7、投标人综合考虑所有措施费用，投标人措施中未考虑部分视为在报价中已综合考虑；

8、材料二次转运、现场协调、安全防护等费用，投标人自行考虑在报价中，招标文件另有规定的除外；

9、未尽事宜详见招标文件、工程量清单、设计图纸及规范。

**注：材料使用前须报送招标人，经招标人对性能、质量认可后方能使用。**