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项目要求（采购需求）
一、项目概况
1.采购人:邳州市水务局
2.采购项目名称:邳州市城镇污水处理厂污泥临时应急处置服务项目
采购包1:采购预算金额为300万元，单价限价为205元/吨。
采购包2:采购预算金额为300万元，单价限价为205元/吨。
本项目不接受超过各采购包预算金额的报价，以单价作为评审因素，超出各采购包预算的报价，为无效响应文件。报价包括完成本项目的全部费用，采购人不支付报价以外的任何费用。
注:本项目共分为二个标段，兼投不兼中，供应商可选择多个采购包参与，但只能成交一个采购包，成交顺序为一至二标段依次排序。
二、服务范围及内容
（一）服务周期
1年。具体服务时间以成交供应商签订合同日起计算，以具体发生服务时间为实际周期（如遇重大政策调整或南水北调邳州固废处置有限公司正式运营，即刻终止采购服务）。
（二）服务内容
覆盖邳州市城镇共25座污水处理厂及土山水厂。包含城区城东污水处理厂、城北污水处理厂、炮车污水处理厂、东湖污水处理厂，镇区21座污水处理厂、土山水厂的污泥进行无害化临时处置。
（三）工作范围和工作量
采购包一（处置方式为污泥建筑材料利用或焚烧）：处理污泥总量的50%（因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂）。
采购包二（处置方式为污泥建筑材料利用或焚烧）：处理污泥总量的50%（因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂）。
三、服务要求及质量标准
（一）处置方式要求：采用污泥建筑材料利用或焚烧的，可无害化处置污泥。
（二）运输要求：污泥处置地点位于徐州境内。距中标处置地点15公里范围内由各处理厂送达并承担运费，超过15公里的运输费用由成交供应商承担，车辆由成交供应商提供，且所有投入本项目的运输车辆须具备道路运输许可。运输车辆需安装定位，必须密封，无跑冒滴漏现象等相关部门关于运输污泥的要求。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。
（三）计量要求：以成交供应商通过有权机构检验合格的电子地磅过磅数量净重为准。需定期鉴定设备是否准确无误，出具鉴定合格报告。
（四）管理要求：根据江苏省固废管理规定，必要情况，成交供应商需对污泥的产生、转移及处置利用等信息协助登录江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息系统进行网上申报登记，动态管理。
（五）处置量要求：为确保乙方（即成交供应商）在合同期内持续履行污泥接收、运输及无害化处置义务，如因设备故障、日常检修、大气管控等客观原因造成减产或停产的，应提前3日函告甲方（即采购人），以便甲方启动应急处置方案。乙方在正常生产状态下，无故停止或减少接收污泥的，以所属标段预算金额20%进行处罚承担违约金。无故年度累计停运超15日，甲方有权单方终止合同。
四、售后服务
涉及省、市等相关部门、单位考核检查，需提供必要相关材料文件，陪同现场查看。
五、付款方式
1、支付按照各标段实际处置污泥量*中标单价结果计算，年终总支付价格不超过各标段预算金额；
2、付款按月结算，每个月20号之前，中标单位向邳州市水务局报送费用拨付审核单，确认无误后，当月25号前费用转入指定账号。
六、其他要求
其他详见招标文件《拟签订的合同文本》。


