项目要求（采购需求）
一、本项目预算金额为189.68181万元 ，最高投标限价189.68181万元。本项目不接受超过189.68181万元的磋商报价。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、验收、利润等供应商认为可能发生的一切相关费用。
采购人不支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _GoBack]二、项目概况：
1、工程名称：沛县安国镇2026年度一事一议道路建设财政奖补项目
2、建设地点：沛县安国镇人民政府
3、工程标段划分：本招标工程共分一个标段。  
4、工程内容：本项目为沛县安国镇2026年度一事一议道路建设财政奖补项目，涉及安国社区、张庄村、刘河涯村、汪堂村为水泥路；周田社区为沥青道路)；如下：
（1）张庄村村内水泥道路，总长1590米，宽3米，厚0.15米，面积4770平方米，含路基整理，5公分青石子垫层，道路两侧路肩铺垫不少于50厘米。水泥混凝土标号采用C30。
（2）刘河涯村村内水泥道路，总长1287米，宽3米，厚0.15米，面积3861平方米，含路基整理，5公分青石子垫层，道路两侧路肩铺垫不少于50厘米。 水泥混凝土标号采用C30。
（3）安国社区村内水泥道路，总长1469.3米，宽3米，厚0.15米，面积4407.9平方米，含路基整理，5公分青石子垫层，道路两侧路肩铺垫不少于50厘米。水泥混凝土标号采用C30。
（4）汪堂村村内水泥道路，总长1438米，宽3米，厚0.15米，面积4314平方米，含路基整理，5公分青石子垫层，道路两侧路肩铺垫不少于50厘米。水泥混凝土标号采用C30。
（5）周田社区村内沥青道路，总长1387.4米，宽3.5米，厚0.05米，面积4855.9平方米，沥青面层杜绝使用再生料。
具体详见工程量表所包含的全部内容。
5、承包方式：施工总承包。
[bookmark: _Toc8799]6、要求质量标准：合格。
7、要求工期：45日历天。
8、现场踏勘：自行踏勘现场。
8.1 供应商自行对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。
8.2 供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。
8.3 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。
8.4 供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。
9、现场自然及施工条件：要求供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
10、质量保修期限：二年。
[bookmark: _Toc11504]三、《已标价的工程量表》要求：
（一）工程量表及实施要求详见附件工程量表汇总。
（二）《已标价的工程量表》报价要求
[bookmark: _Toc14248]1、响应报价内容
1.1响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量表以及施工图中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
注：供应商必须按采购人提供的工程量表进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量表中的分部分项内容及数量，否则视为不响应竞争性磋商文件。
1.2供应商应按采购人提供的工程量表填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量表中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量表的其他单价和合价中。
1.4响应的供应商必须按统一的工程量表报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量表有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量表项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。
1.5清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
1.6响应供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量表是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
1.7供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.8安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.9垃圾外运，在报价中综合考虑。
1.10辅助工程部分：综合单价中应包括采购人提供的施工图所含内容，以及工程量表报价中的价格，应包括完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费及利润等费用。政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、责任等各项应有费用，并含相应的平整场地、地基处理调整等图纸及建设方要求的工程施工全部内容的全部费用。
1.11地方关系协调费投标人自行考虑，就此项采购人不支付任何费用。
1.12由响应单位负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，响应单位在响应报价时应考虑此方在的因素，费用包含在报价中，采购人不接受响应单位关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.13本工程质保期按质量保证书所填时间，必须保证工程质量，因此产生的各项费用视为投标人已自行考虑在投标报价中；除采购人确认的有效变更签证、设计变更外，结算时不因任何因素调整中标的综合单价。
1.14施工时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。
2、投标报价方式
2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量表计价。供应商应根据采购人提供的图纸和工程量表计算工程项目的单价、合价。工程量表中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量表的其它单价、合价中。
四、低于成本报价：
[bookmark: _Toc11874]在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
五、项目相关要求：
1、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。
2、供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划。
3、供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
4、施工要求
4.1 供应商必须遵从采购人相关安全保卫制度、安全文明施工要求。
4.2 施工改造不得破坏现有设施设备，否则免费原样恢复，造成重大事故的由施工单位承担相关责任。
4.3重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，服从采购人的安排。
4.4拆除原设施如为保护性拆除，不得随意损坏。否则，造成损坏的要无偿修复或按工程清单中价格赔偿。赔偿款从工程款中扣除。
5、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
6、承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实，方案必须符合我市关于扬尘管控的相关规定要求。
7、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚。
六、服务要求：
1、质保及售后服务：执行国家相关标准，质保期外，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。
2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在12小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。
3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工方案。

