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采购需求
一、项目采购需求
本项目不接受总价超过100万元（采购项目预算金额）、单价超过0.30元/平方米的报价。以单价报价按实结算，最终支付金额不超过100万元。投标人报价应包括为完成本项目标的所产生的一切费用，包括不限于人工、材料、机械、差旅、编制、评审、管理、利润、规费、税金等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
1、项目名称：2026年度徐州高新区测绘技术服务
2、项目地点：徐州市（以采购人指定地点为准）。
3、合同履行期限：360日历天。
三、工作范围
土地征收转用、土地征收成片开发方案、土地储备（房屋征收）、用地市场供地核实所有资料数据、地籍调查、预审选址及周边地形图测绘和报告书、土地变更调查、耕保督察图斑、违法现场核查、立案处罚涉及地块等需要测绘及出具勘测成果报告。
四、工作内容
1、本次采购的内容为勘测定界图及勘测定界技术报告编制服务.建设用地成片开发方案报批土地测量成果、申请批次用地征收转用报批所需的测量成果、土地交付测绘、土地储备(房屋征收)、用地市场供地核实所有资料数据、地籍调查、预审选址及周边地形图测绘和报告书；土地变更调查、卫片下发、耕保督察涉及图斑的测绘，违法现场核查、立案处罚涉及地块的测绘。
2、投标人依据发包人提供的项目范围图，守成项目区土地勘测定界及市场供地核实所需测绘成果，做好挂牌前和划拨前供地的边界内业及外业核实工作，并出具勘测报告。投标人负责实地界定土地使用范围、测定界址位置、编制土地利用现状图、土地利用总体规划局部图、计算出各地类用地面积并形成测绘成果报告书，为发包人所从事的业务提供科学、准确的基础资料。
3、完成采购人下达的所有工作内容确保采购人通过土地报审要求、市场供地要求。
4、做好征地测绘全过程资料收集及整理，应按照技术标准和工作流程提供技术服务，保证成果质量。
5、按采购人要求测绘成果完成征地上报，直至取得建设用农用地转用征收的批准文件为止。
6、及时向采购人汇报工作进展，反馈工作中存在的问题，提交技术服务内容成果；承担项目资料的收集、整理、分析及审核，以及批后数据库备案、档案的归档等工作。
五、技术要求
投标人严格按照国家、省、市的有关技术要求作业，以满足项目区建设的需要。具体技术要求为：
1、中华人民共和国国土资源行业标准，《土地勘测定界规程》（TD/T 1008—2007）；
2、TD/T1055-2019《第三次全国土地调查技术规程》；
3、GB/T18314—2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》；
4、DB11/T2414-2025《地籍调查技术规程》等。 
六、提交成果
1、项目土地勘测定界图；
2、界址点成果表；
3、项目区域土地分类面积表；
4、建设项目土地权属地类面积审核表；
5、土地利用现状图及总体规划局部图；
6、符合土地报审的成果文件要求；
7、土地储备（房屋征收）相关地块面积、市场供地边界核实；
8、地籍调查表、宗地图及宗地界址点坐标等有关界址、面积等材料；
9、预审选址及周边地形图测绘等。
七、售后服务
1、本地化服务做到：
（1）一般问题处理：6小时内解决。
（2）重点问题处理：12小时内解决。
2、对完成项目提供最少 1年 的售后服务，内容包括：
(1） 如遇范围调整，需完善项目勘测定界图及勘测定界技术报告编制、审核、修改完善、提交等工作；
(2） 配合主管部门完成后期供地。
八、服务质量标准：
提交的成果报告质量必须符合国家相关技术规范和法律法规要求，并在技术层面能够通过主管部门组织的专家评审。
九、现场勘查：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况进行报价，未到现场勘察，由此造成的问题由供应商自行负责。
十、其他要求：见采购文件《拟签订的合同文本》。
注：供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。





