有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月16日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年6月16日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
项目要求（采购需求）

一、本项目预算金额：317.069793万元人民币，最终支付以审计价为准。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工、机械、材料、保险、验收、税费、利润、招标代理服务费等相关的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、工程概况

招标项目主要内容为：沛县河口镇锦河路、民熙路改造项目，详见施工图纸及工程预算书清单内容。
三、项目范围及要求
1.项目名称：沛县河口镇锦河路、民熙路改造项目；

2.工程地点：沛县河口镇锦河路、民熙路；

3.计划工期：40日历天（具体根据采购人要求）
4.技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
5.质量标准：合格（符合国家标准及行业要求，满足采购人需求）；

6.《工程量清单》要求

（一）报价清单

1. 工程总承包报价范围包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费及暂列金额等；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。 
1、清单采用《建设工程工程量清单规范》（GB 50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB500858-2013）；

6、定额采用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省修缮定额》（2009）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

7、苏建函价[2019]178号文件江苏省建设厅关于建筑业营业税税率调整的通知；

8、人工费根据苏建函价[2026]27号文件计取；

9、材料单价根据徐州市2026年3月份造价信息计取；

10、委托方提供的本工程的设计图纸等相关资料；

11、江苏省、徐州市地方现行的有关法规、制度、办法、通知等。

1.1 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 
1.2 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.报价方式

1）本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。

供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2）材料风险约定：

（1）对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

（2）本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3.报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4.报价编制依据及要求：

1)按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
其他要求：详见本项目磋商文件附件6《拟签订的合同文本》。

