 采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目预算金额
本项目采购包一：本采购包不接受超过165.65 万元/年的投标报价；本项目采购包二： 本采购包不接受超过140.086 万元/年的投标报价；本项目采购包三：本采购包不接受超过63.744 万元/年的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目内容
采购包项目内容主要指园林绿化养护（施肥、浇水、整形修剪、病虫害防治、松土除草、支撑、防护涂白、补植调整、绿化巡查等），安保（公共秩序维护、巡查等），公共设施维护与修缮（堤顶道路、游园路、景观灯、音响、铺装、栏杆扶手、木栈道、监控、园林小品及建筑、标志标牌、垃圾箱等），保洁（道路、硬化铺装保洁、绿化带保洁、野广告清理、垃圾收集运输等），公厕管理（粉刷墙面、设施维修），道路冲洗除尘，积雪清扫，电力设施维修，水费缴纳，集水井清掏，巡查养护范围内有无破坏及占绿毁绿、井盖破损、缺失等。重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。
1.高新区滨河景观绿地养护采购包一
	序号
	绿地名称
	起止位置
	绿化等级
	绿化面积（㎡）

	
	
	
	
	

	1
	奎河综合养护项目 三期北段
	连霍高速-五环路
	一级乙类
	414138.26



2.高新区滨河景观绿地养护采购包二
	序号
	绿地名称
	起止位置
	绿化等级
	绿化面积（㎡）

	
	
	
	
	

	1
	奎河综合养护项目 三期南段
	五环路-黄桥闸
	一级乙类
	400246.96 



3.高新区滨河景观绿地养护采购包三
	序号
	绿地名称
	起止位置
	绿化等级
	绿化面积（㎡）

	
	
	
	
	

	1
	奎河公园（一期）综合养护
	奎河（经纬路到毕庄中沟）
	一级乙类
	126532.25



4.机械化作业：定期浇水，遇连续20天无明显降雨或出现明显旱情时，及时浇水灌溉、喷水冲刷除尘。
5.配备相应的园林生产垃圾储存场所，及园林生产废物利用工具。
6.投标人应针对园林绿化养护工作、绿化巡查工作、安保工作、保洁工作等全面安排，运用统筹兼顾、整体协调的管理方式把各项目养护、保洁、安保等工作有机地结合起来，确保作业效果明显提高。
7.作业车符合国家标准。
8.本项目服务期12个月。

3、 [bookmark: _Toc150422737]项目要求
1.投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，安保、巡查、养护人员工资应不低于最新公布的徐州市铜山区最低工资标准，高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。投标人投标时要充分考虑到当地用工所需费用及政策所涉及的当地最低工资标准等变化因素，合同期内中标方要按国家政策发放员工工资，除采购方要求外，不论费用增长多少，采购方不予补贴，投标方在投标时应充分考虑到该项风险。
2.按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资和加班费发放、设备（车辆）信息、园林生产垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。
4、 [bookmark: _Toc150422738]人员、设备配置要求（本项不允许负偏离，否则按废标处理）
[bookmark: _Toc150422739]（一）人员专用原则
1.项目组成员专用原则：投标项目组成员应为投标人本单位人员，必须具有一定物业管理经验或园林养护管理经验，年龄在55周岁以下（不限男女）。专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且需常驻本项目。项目组成员均不统计在作业人员（园林绿化养护作业人员、安保、保洁和其他作业人员）数量内。
2. 设备（车辆）：投标人必须按照招标文件要求配备相关车辆设备， 设备可以是自有或者租赁或提供中标后签订合同前具备相关车辆（新购置、租赁均可）承诺格式自拟。
（二）人员配置基本要求
1.项目部人员基本要求
各采购包项目经理1名，项目负责人具备中级职称及以上资格，并同时具有园林相关专业大专及以上学历；或具备物业管理从业资格并作为项目经理管理含绿化、保洁、安保项目的2年以上物业管理经验。绿化技术人员1名，必须从事园林一线绿化工作至少2年及以上，具备一定的园林绿化工作经验。另配电工1名。
（本条为实质性响应指标，如不能满足或低于配备数量则按照无效投标处理）
2.绿化养护作业人员年龄要求
（1）禁止使用男60周岁、女55周岁以上人员。
（2）人员总数最低应满足下表要求：
	采购包
	人    数    （人）

	
	一线绿化
养护人员
	巡查人员
	项目部人员
	总人数

	
	
	
	项目经理
	项目
技术人员
	

	采购包一
	49
	保安兼顾（10名保安）
	1
	1
	51

	采购包二
	48
	保安兼顾（10名保安）
	1
	1
	50

	采购包三
	16
	保安兼顾（5名保安）
	1
	1
	18


说明：1.以上人员不包含机械操作人员。
2.一线绿化养护人员中包含安保、秩序维护人员。
3.中标人承担所有作业人员及管理人员、设备的安全责任及费用。
4.中标人须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。
负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。
（三）设备（车辆）配置基本要求
1.作业设备（车辆）配置基本标准
	
	大型机械设备
	小型机械设备
	备注

	采购包
	吊车货车等常用车
	水车、高压打药车
	水泵
	绿篱机
	打草机
	小型变压冲洗（打药车）
	巡查车
	垃圾清运车
	备注

	采购包一
	1
	1
	10
	10
	10
	4
	10
	1
	水车有效容积≥8m3

1吨以上的高压打药车

其他人工修剪用品若干

	采购包二
	1
	1
	10
	10
	10
	4
	10
	1
	

	采购包三
	1
	1
	4
	6
	8
	2
	5
	1
	


注：投标人承诺中标后按需求配备大型机械设备。
2.投标人自有或租赁燃油车辆须为2022年1月1日后出厂并取得机动车行驶证。
3.设备（车辆）外观要求需要有“园林绿化”字样。
五、绿化养护实施要求：
投标人应针对本项目制定实施方案，实施方案至少应包含以下部分：
1.项目分析：
投标人根据招标文件、地方情况和个人理解等方面，对项目整体、作业范围、作业难点重点等进行分析。
2.项目管理团队、场所配备方案：
投标人应根据项目特点建立项目管理小组，项目管理小组应包含项目经理一名和管理小组成员若干，提供停车场地、办公场所等使用方案。投标文件中应编制管理方案。
3.公园及绿地管理方案：
方案内容中至少包含项目组成员清单、人工作业方案、作业人员配置、内部管理制度、设备保养等内容，《项目经理情况一览表》、《项目组成员一览表》、《公园及绿地清扫保洁、绿化养护人员配备表》；
4.机械化作业管理方案：
方案内容中至少包含机械化设备配备清单、机械化设备作业方案、机械化设备（车辆）作业时间表、机械化设备管理制度、内部人员管理制度、内部人员岗位职责、设备保养、设备（车辆）购买承诺书等内容；
5. 园林绿化养护管理方案：
方案内容中至少包含拟投入使用的绿化养护机械设备满足养护项目实际规模，各类养护机械设备数量；项目管理体系、操作规程，落实养护计划的具体措施；自查体系反馈渠道；1-12月每月全面具体完整的作业计划，有苗木补植、追播实施计划。
6.垃圾收集运输管理方案：
方案内容中至少包含垃圾收集运输的方案。方案中须至少体现人员配备、时间安排、工具配备、设备（车辆）安排、垃圾量台账记录等基本要求；
7.野广告管理方案
根据经验及项目特点自行编制；
8.绿化巡查及安保巡查管理方案
方案内容中至少体现人员配备、作业时间、内部人员管理职责、岗位工作要求、运行台帐记录等基本要求；
9.应急、突击保障方案：
根据各采购包项目要求制定方案。内容至少提供《重大活动保障应急预案》、《特殊季节性道路保洁、绿化养护应急预案》、《道路大面积污染应急预案》、《除雪应急预案》、《台风暴雨等恶劣天气应急预案》、《绿化补植应急方案》；
10.文明、安全作业管理实施方案：
根据经验及项目特点自行编制。

