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第六章采购需求
一、本项目不接受超过人民币434万元（采购项目预算金额）的投标报价。
注：投标报价须包含人员薪酬、社保、人身意外险、体检、劳保、服装、加班费、各项福利、培训等全部用工成本采购人不另行支付任何额外费用。
二、项目名称：江苏九里湖国家湿地公园绿化养护服务
三、项目内容：江苏省九里湖国家湿地公园管理中心的园林绿化管理、消防及园林设施维护。服务范围内所有绿地和行道树的养护管理,包括但不限于园艺养护（修剪、除草、施肥等）、卫生保洁、秩序管理、园林设施日常维修保养、病虫害防治、园林垃圾无害化处理、垃圾清理清运、城管数字化案件处理、12345工单处理、园林植物补植种植迁移、抗旱防汛防冻防火等各类应急抢险、文明城市卫生城市等各类创建评比、安全生产及其他重大活动。
	序号
	具体位置及范围
	绿地面积(㎡)

	1
	九里湖东湖、西湖矿南路停车场西侧入口向东至西湖南岸木栈桥东首入口、西湖南岸木栈桥东首入口向西至北矿南路停车场西侧、小北湖、垃圾场及公园内四季草花更换（一年四次，870平方米）
	621392


四、本项目管护期限：自合同签定之日起2年。
五、工作人员配备和养护机械设备配置要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效报价）：
（一）工作人员配备
1、本项目配备项目负责人常驻现场，并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。
2、本项目各标段的人员配备要求工种配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，满足养护管理需要，具体人员名单应在合同签订前提交给采购人备案。
3、上岗人员必须统一着装，每日工作时间8个小时。
4、提供全天24小时应急服务，在市区有固定办公地点、值班人员及联系电话。
5、中标单位必须按照《中华人民共和国劳动法》相关要求，按时发放工人薪资。
（二）养护机械设备配置
	序号
	其中水车等机动车辆
	水泵
	喷药机具
	小型专业园林机具

	1
	1台（含）以上
	4台
	喷药喷雾器4台
	绿篱机12台、割灌机12台


本项目所配备的设备不得同时用于其他同类项目。投标文件中须提供所配备养护机械设备的实物图片和购买发票复印件。
说明：投标文件中必须提供“投标人对“工作人员配备和养护机械设备配置”的承诺”文件，且所承诺的内容不得低于上述要求，并附所配备养护机械设备的实物图片和购买发票复印件。其中水车等机动车辆可以租赁，须提供照片和租赁合同及车辆行驶证、车辆保险等证件资料。
六、管护内容：
1、负责所有绿地的动植物资源的管护工作，防止出现盗、砍、滥伐林木等破坏林木行为和破坏绿地的出现。
2、负责所管护绿地内森林防火、宣传、值班、巡查和扑救工作。
3、承担所有绿地森林病虫害的预测简报，根据采购人要求及时做好病虫害防治工作。
4、负责所有绿地的自然环境和人文景观的保护工作，承担所有绿地内环境卫生常态保洁、死株的清理清运工作。
5、采取相应措施，杜绝所有绿地内私埋乱葬坟墓的行为，及时制止并上报。
6、积极协助所管护绿地内的资源调查、科研活动、宣传教育、项目建设等工作。
7、按时参加采购人组织的相关培训、会议等活动，完成采购人要求的其他事宜。
8、园区基础设施维护，相关费用由中标人承担，采购人不再支付任何费用。
9、建立健全台账制度。
七、绿地养护管理质量标准：
1、中标人必须高度重视安全生产工作，应定期向采购人汇报绿地管理计划及保障绿地安全的有关措施，确保全年不出安全责任事故。 
2、全年不发生一起较大森林火灾；确保乔木受灾率为0。
3、森林病虫害监测预报准确率100%，具体防治由采购人和成交供应商双方另行商定。
4、及时做好林内树木正常修剪，及时清理枯枝、病木、弱木、断压木等。每日做好巡查日志，冬季芦苇进行全面收割（没有芦苇的地方做好防火隔离带）及清运。
（1） 林缘边建设防火隔离带，林内基本无杂草，杂草率不超过10%。隔离带建设具体工作由采购人和中标人双方另行商定。
5、防止盗、砍、滥伐林木等破坏林木行为和破坏林地行为的出现。
6、绿地内无明显杂物，基本无白色污染，无外来建筑垃圾等堆物。
7、及时对死树进行排查并做好更换工作，更换时应按原树种的同规格，同类型植株进行更换，更换前需报采购人同意。
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