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[bookmark: _Toc5246]第一章  投标邀请
	项目概况：
金湖中等专业学校异地扩建项目办公家具及课桌凳设备采购项目JSZC-320831-JSYQ-G2026-0012 的潜在投标人应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网自行免费下载投标文件，并于2026-11-9   9:00（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320831-JSYQ-G2026-0012  
项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目办公家具及课桌凳设备采购项目
预算金额：774.3373万元
最高限价（如有）：774.3373万元。报价不得超过最高限价，否则作废标处理。
采购需求：办公桌椅、长条桌椅、演讲台、排椅、文件柜、更衣柜、密集柜、单人塑钢调节课桌凳、书包柜、组合桌、多功能椅、报告厅礼堂椅、看台座椅等。具体详见第五章“项目采购需求”。
供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函
2.投标人提供下列之一（提供相关材料）
（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；
（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。
3.本项目不接受联合体投标人参加投标
4.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动。
采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求
1.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）
（1）中小企业声明函；
（2）《残疾人福利性单位声明函》；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.本项目按照以下第 （1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第36.1项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：无
投标人资格要求以投标文件第六章第六条资质审查时投标人必须提交的资格证明文件为准。
三、获取投标文件
时间：2026年10月16日至2026年11月9日（北京时间）
地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网
方式：投标人登录江苏省政府采购网或淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件提交截止时间及开标时间：2026-11-9      9:00（北京时间）
投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用不见面电子投标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标投标人自负。
2.本项目无需投标保证金。
3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4.采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏永勤工程管理有限公司负责代理本次投标的相关事宜。
5.采购代理费：参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，成交投标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。
6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zl*z/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
8.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：金湖县教育体育局
单位地址：金湖县
联系人：姚先生
联系电话：13952332221 
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏永勤工程管理有限公司
单位地址：金湖县健康路22号
联系人：汤凯钧
联系电话：15195323111
3.项目联系方式
项目联系人：汤凯钧
电话：0517-86803566
[bookmark: _Toc25315]第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。
2.2满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏永勤工程管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。
4.3采购代理机构服务费：中标人参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的85%，作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助采购人完成此项目，中标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。
4.4本次项目不收取文件工本费和成交管理费。
二、投标文件
5.投标文件由以下部分组成
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6投标文件格式
6.招标文件的澄清
6.1任何对招标文件要求澄清的投标人，均应在递交投标文件截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对递交投标文件截止时间十日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化交易系统进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3投标人须持续关注本项目在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。
7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1投标投标人编写的响应文件应按投标文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。
9.2电子投标文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《苏采云供应商操作手册》。投标人可自行至“江苏省政府采购网”或“淮安市政府采购网”下载查阅。
9.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件不一致，请以“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.证明投标响应标的符合投标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标报价
11.1本次项目投标报价应是招标文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，投标人被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。
11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。
11.4投标报价应以人民币为货币单位。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，否则将被拒绝。
12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标保证金
15.1本项目无需缴纳投标保证金。
16.方案部分（如果本项目涉及的话）
16.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审
R不采用        £采用
16.2暗标编制要求
方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。
16.3方案部分采用暗标方式的，投标人则需按16.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
17.投标有效期
17.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其响应文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.投标文件的签署
18.1投标文件应按招标文件要求进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。
19.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。
19.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。
20.投标文件被拒绝接收的情形
20.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
21.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
21.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
21.4投标人不得在提交电子响应文件截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
五、开标及评标
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22.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标程序
（1）采购人或代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织采购开始仪式。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动。
（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、唱标确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。
（3）开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
（4）投标文件提交截止时间结束后参加的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。
（5）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1评标组织
23.1.1评标工作由采购人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托协议直接确定中标人；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
23.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
23.2评标程序
23.2.1投标文件的资格审查。
23.2.1.1采购人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。
23.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
23.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
23.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
23.2.2投标文件的符合性审查
23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
23.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第23.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
23.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。
23.2.2.9投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。
（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标人不具备采购文件中规定的资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）
（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。
（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。
（13）评标委员会认为中标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（14）投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（15）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。
在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。
23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（6）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
23.3异常低价投标审查
23.3.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评委会认定的投标人报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
23.3.2启动异常低价投标审查后，评委会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
24.评审及中标
24.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
24.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
25.评审过程的保密
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。
25.2采购人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
六、定标及合同签订
26.确定中标人
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。
26.3采购人（代理机构）将在淮安市政府采购网发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.1在公告中标结果的同时，采购人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。
27.2中标人在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作为自动放弃处理。中标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。
27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
28.签订合同
28.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
28.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。
29.货物和服务的减少
33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照投标时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
30.履约保证金
30.1本项目无需缴纳履约保证金。
30.2投标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
30.3投标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但投标人履约仍未结束的，投标人须进行续保。
30.4投标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
30.5如投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
30.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还投标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
30.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给投标人。
30.8如果成交投标人没有按照31条或32条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选投标人，或重新采购。
30.9本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财库[2020]46号]关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。
七、质疑处理
31.质疑处理
31.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
31.2上述应知其权益受到损害之日是指
（1）对投标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
31.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
31.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
31.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
31.6采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。
31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人（代理机构）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
31.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
32.政策功能落实
32.1小微型企业价格扣除
32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
32.2联合体及分包
32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3小微型企业
（1）投标人须按照投标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见投标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
32.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
32.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
32.6采购本国产品的支持政策
32.6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
32.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
32.6.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
33.节能、环保政策（本项目不涉及）
33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2节能产品
本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
33.3环保产品
本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作为无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
34.政府绿色采购（本项目不涉及）
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
35. 履约资金扶持政策
35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
[bookmark: _Toc19320]第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人推荐数量为3名。
三、具体标准（100分）
	
序号
	评标因素
	分值
	评分标准

	1
	价格总分
	30分
	

	1.1
	价格部分
	30分
	根据投标人的投标报价，按照本公式进行计算得分：投标报价得分＝评标基准价÷有效投标报价×30，其中评标基准价为最低有效报价，价格分为满分30分，在计算分数时每一步四舍五入取小数点后两位。
低价认定：根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”具体详见第二章投标人须知23.3。

	2
	技术总分
	35分
	

	2.1
	投标货物技术性能指标
	30分
	
投标人所投产品完全符合招标文件中各项技术参数要求的得30分。
1. 招标文件技术参数中标记“▲”的，投标人所投产品有一项负偏离的扣2分，扣完为止。
2. 招标文件技术参数未标记“▲”号的，投标人所投产品有一项负偏离的扣1分，扣完为止。
注：以招标文件中技术偏离表及技术参数中要求提供的有关证明材料为评审依据。


	2.2
	深化设计方案
	5分
	评委根据投标人提供的课桌和课凳生产工艺图、三视图、部件结构图,用料明细方面综合进行打分，最高得5分。
备注：1、按上述要求提供资料完善、工艺先进，结构合理、安全性高、合理清晰得5分；
2、提供资料基本完善、工艺设计贴合，结构基本合理、安全性不高的得分3分；
3、提供资料简单、工艺简单，结构不合理、安全性不高的得1分；
4、未提供的不得分。

	3
	商务总分
	35分
	

	3.1
	项目业绩
	4分
	投标人提供自2022年1月1日至今政府采购类似项目业绩的证明材料，每提供一份得2分，最高得4分。（提供中标通知书、合同及验收报告原件扫描件，以合同签订时间为准）

	3.2
	投标人综合实力
	15分
	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一份得1分，最多得3分。（认证范围不全或未提供国家认监委网站截图，此项不得分）
2、投标人或产品生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书:（认证单元为金属家具，产品名称包含：会议桌、办公椅、更衣柜、储物柜），得3分，上述认证单元或产品名称不符的此项不得分。（提供国家认监委网站截图，不提供不得分）
3、投标人或产品生产厂家具有CEC中国环境标志产品认证证书（认证单元包含：钢木家具、金属家具、人造板类家具、软体家具），得3分。（认证范围不全或未提供国家认监委网站截图，此项不得分）
4、投标人或产品生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书(产品名称和系列包含：金属办公家具、软体家具-沙发），得3分。（认证范围不全或未提供国家认监委网站截图，此项不得分）
5、投标人或产品生产厂家具有人类工效学产品认证证书（认证单元包含：会议桌、办公椅、更衣柜、储物柜），得3分。（认证范围不全或未提供国家认监委网站截图，此项不得分）
注：以上证书须在有效期内，提供原件扫描件。

	3.3
	实施方案

	6分
	投标人结合项目招标需求，制定质量保证措施（包括：项目重难点分析及应对方案，专业设备、人员的投入等）、进度保证措施（包括：项目进度计划和安排，重要节点的应对方案等）、安装方案（包括设备安装流程、功能布局、难点分析等），较好表述得6分，一般表述得3分，不佳表述得1分，无表述得0分。

	3.4
	售后服务能力
	10分
	1、根据投标人提供的售后服务响应时间、问题处理时间及响应方式进行综合评分：优秀的得4分；一般得2分；有明显缺陷或未提供的不得分。
2、根据投标人提供的全寿命周期内售后服务内容、措施及保障体系进行综合评分，优秀的得3分；一般得1分；有明显缺陷或未提供的不得分。
3、产品质保期（3分）：在原有5年免费质保期的基础上每延长一年得1分，最高得3分。

	
	合计
	100分
	



注：1、本次招标核心产品为单人塑钢调节课桌凳
2、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前原件扫描件加盖单位公章或者电子签章上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台。
3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

[bookmark: _Toc26585]

























[bookmark: _Toc9610_WPSOffice_Level1]第四章  合同格式及条款
注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
合同条款前附表
	序号
	内容

	1
	付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

	2
	供货期：合同签订后30天内供货完毕并验收合格

	3
	收货地点：按采购人要求


合同通用条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指金湖县教育体育局。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；
（5）双方确认的验收合格证书。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应在规定时间内完成安装、验收，并交付买方验收使用。如卖方无正当理由未在规定时间内完成，或不满足本项目要求的，或无故拖延安装、验收及交付时间的，将受到以下制裁：责令整改，加收误期赔偿直至终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
11.3卖方无正当理由出现11.1条情形的，卖方有权按合同规定条款执行外，同时有权追究卖方的赔偿责任，并上报相关主管部门对其进行相应处罚。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，其他违约条款详见合同协议书第十四条违约责任。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金：
1.乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%）
注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
5.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
16.争端解决
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。
16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.项目验收
20.1 甲方依法组织履约验收工作。
20.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
20.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
20.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
20.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
20.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
21.合同生效及其它
21.1金湖县           招标文件、投标方提交的         投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
21.2本合同应在买方和卖方双方盖章，并在卖方向采购人缴纳履约保证金后生效。
21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。
21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


项目采购合同协议书
买方：                   
卖方：                   
甲、乙双方根据                      公开招标采购的结果，签署本合同。
一、合同文件
下列关于                      采购文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：
1.合同主要条款及通用条款；
2.卖方提交的响应文件；
3.成交通知书；
4.买方和卖方商定的其他必要文件。
二、合同金额与支付
1.本合同金额为：人民币         	（￥     ）。分项价格详见卖方提交的报价明细表。
2.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。
三、交货时间和地点
本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。
4、 质量标准
合格。
五、质保期
免费质保期：   *  年。免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。
六、技术要求
按照采购文件第五章项目采购需求的要求执行。
七、“首件产品验收”环节：
1.卖方供货前，提供完整一组①塑钢调节课桌凳②排椅提交买方验收，样品书面确认合格后方可批量供货。
2.样品不合格的，按合同约定的违约责任处理。
八、质量与验收： 
1.卖方应按照采购文件的有关规定提供合格产品； 
2.质量出现问题，卖方负责调试、维护，费用由卖方承担； 
3.验收标准：根据相关规定并按国家相关标准进行验收通过。验收过程中如发现货物质量、安装调试结果不符合合同约定，卖方应当在完成整改后提请二次验收；二次验收仍不合格的，买方有权解除合同并要求卖方返还已经支付的全部款项，在整改以及验收不合格导致产生的费用由卖方承担。
4.卖方交付验收时应先用书面、传真等方式通告买方；
5.卖方必须严格按照投标时所提供的材料和承诺书执行，如发现未按投标材料和承诺执行，买方有权将对其进行处罚。
6.卖方必须严格按照采购文件、投标文件的内容及买方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，买方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，买方有权终止合同，扣除履约保证金并要求赔偿相应损失。
7.项目中所有安装耗材、调试、线路等，卖方需供货时自行调整到位，确保项目顺利验收。
九、违约责任： 
1买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.买方无故逾期验收和办理货款支付手续的，买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。
3.卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。 
4.卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。
5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
十、其他约定：
1.凡是卖方提供的技术标准证明或产品认证证书必须是真实有效的，如有伪造，按该项货物价值3倍罚款。
2.卖方在供货时须提供所投产品全国联保售后服务的质保函原件，未提供的，买方有权终止合同，造成的相关损失由卖方承担。
十一、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，处理不成由金湖县人民法院管辖。
十二、合同生效及其他
1.本合同经买方、卖方双方盖章后方可生效。如有变动，双方自行商讨签订补充协议。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3.本合同一式五份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买方：（盖章）                            卖方：（盖章）
日期：    年    月    日                  日期：    年    月    
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[bookmark: _Toc23561]第五章  项目采购需求及总体要求
1、 设备技术参数
	2号楼报告厅
	
	

	报告厅及休息室家具
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	图片（以下仅供参考）

	1
	主席台
	规格：≥1800*600*760mm，
1、基材：采用优质环保中密度纤维板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用优质绿色环保油漆。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。性能：静音、防撞、防锈、承重使用持久

	张
	16
	

	2
	主席椅
	规格：≥698*550*750mm，产品材质：椅身、座板、框架均为棕红色橡木，椅面采用优质西皮，高密度PU气泡海绵。
	张
	48
	

	3
	长条桌
	规格：≥1200*420*760mm
1、基材：采用优质环保中密度纤维板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用优质绿色环保油漆，符合环保标准。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的中密度纤维板检测报告，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
	张
	135
	

	4
	长条桌
	规格：≥1800*420*760mm，
1、基材：采用优质环保中密度中纤板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用绿色环保油漆。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。性能：静音、防撞、防锈、承重使用持久

	张
	3
	

	5
	演讲台
	规格：≥860*560*1150mm 
1、基材：采用优质环保高密度中纤板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用绿色环保油漆，符合环保标准。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。
	张
	3
	

	6
	排椅
	1.规格：中心距≥520mm、座高≥440mm、整椅深度≥846mm。写字板高度≥760mm。
2.写  字  板：桌面板采用厚≥25mm宽度≥300mm实木颗粒板热压表面后成型，面贴防火板（面板颜色为榉木色），桌面前后两边采用防火板包边，环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理。
3.站脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，单脚重量不小于2760克，整个椅脚下端采用上窄下宽椭圆管状结构，左右各有加强筋图形，保证站脚美观牢固。管状结构加强了整支椅脚结实程度，不易晃动。椅脚扶手打破传统理念根据人体工程原理弧形设计，舒适美观。站脚无毛刺，无焊接，脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度可选适合平地和多种阶梯教室：900/950/1010mm，地脚长345mm宽70mm,采用加宽加长和弧形设计，有效增加地面接触面积，增强座椅牢固度 ，增加座椅载荷,地脚螺丝固定处封闭式结构。
4.前排桌：脚架采用铝合金一体压铸成型，高度≥785mm宽度≥50mm，厚不得低于为3.5毫米，表面经喷涂处理。
5.椅背：≥425mm(高）×510mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用≥10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油
漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用≥1.2mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角。靠背面前凸呈漫圆形；上、下缘加工成弧形。靠背凹面的曲率半径≥500mm。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。靠背点位于椅体的正中线上，且在靠背前凸最高点，使靠背支撑点集中在肩胛下方的腰背部位，符合人类功效学。
6.椅座：≥430mm(深）×448mm（宽）×14mm（厚），采用不小于14mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
桌面支撑件：固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
7.书包篮：采用优质≥φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书包篮尺寸为：≥长 430mm×深 240mm×130mm，方便放取书物，表面经喷涂处理。采用4颗M4*16螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
8.回复结构：铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，尺寸≥宽80mm,长度≥ 218mm，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复结构。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的产品质量检测报告。
	个
	275
	

	7
	长条桌
	规格：≥1800*420*760mm，
1、基材：采用优质环保中密度中纤板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用绿色环保油漆，符合环保标准。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。
▲提供国家权威部门出具的中密度纤维板检测报告，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
	张
	137
	

	8
	椅子
	规格：≥450*430*900mm，坐高≥450mm
面料：优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。椅架：实木椅架
	张
	413
	

	9
	文件柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
    产品均采用优质冷轧钢板，厚度为≥0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。

	张
	2
	

	2号楼团委活动室、1号楼党员活动室及团员活动室
	
	

	1
	更衣柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
产品采用≥0.6mm厚冷轧钢板制作而成，耐压，强度大，不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染；开启灵活、扣手新颖个性，铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面部分光滑平整。
	张
	20
	

	2
	休闲长桌
	规格：≥1200*800*750mm，
材质要求：
1、木制部分，基层采用优质环保多层板，面贴防火板，基层板游离甲醛释放量符合国家E1级标准，贴面色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。
2、桌脚部分：金属脚架
	张
	10
	

	3
	休闲椅
	椅子钢架脚，靠背是弯板，软包是西皮或者布艺饰面
	张
	40
	

	4
	长条椅
	规格：≥1750*680*780mm，
扶手、脚：≥1.2mm优质冷轧钢板冷冲成型
表面处理：高温除油-磷化-清洗-烘干-静电喷涂-高温固化
座板：≥1.2mm冷轧钢板经冲孔，折边、冲弯等工序后与支架自动焊接，表面静电喷涂处理
横梁：≥1.5mm 冷轧钢板辊压成型后焊接加工，标准座板与扶手脚的安装孔位，管头装ABS塑料件，表面静电喷涂处理。
	张
	20
	

	
	9号楼实践中心
	

	9号楼档案管理、1号楼档案室、学籍档案室
	
	

	1
	密集柜
	1、 架体结构、工艺技术及要求
（1）架体为双柱式结构，每层两块搁板，搁板能垂直调整高度。标准层净高≥325 mm。
（2）底盘：厚度要求2.6mm ，采用分段焊接后，整体组装，钢性足，不变形。
（3）立柱： 厚度要求1.2mm，冷轧钢板全自动滚压成形，成型尺寸为≥50*33，立柱为六刀六筋折弯结构，安装后可确保搁板、挂板沿立柱的垂直方向调整高度。立柱正面压两条凹型筋，凹槽宽度≥6mm，深度≥2mm，侧面压四条圆型筋增强钢板强度，增强承重力，立柱勾边做圆弧处理，防止挂手且美观牢固。
（4）搁板：厚度要求0.9mm，冷轧钢板全自动滚压成形，隔板正面有六条凹型筋，增强钢板强度，文件放置上面放置滑动，层均匀承重标准为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，牢固防止且存取文件防止挂手。
（5）挂板：采用整体式结构，厚度要求0.9mm，冷轧钢板全自动滚压成形，表面光滑平整。正面有压型两个椭圆凹槽，增加强度，凹槽上下压型两条长条圆筋，结实坚固耐用，挂板下方压制一条向内的通型圆筋，起到加强牢固作用和隔板架上去以后防止隔板脱落的卡条。
（6）档书条： 厚度要求0.7 mm，冷轧钢板一次辊压成型 四折三筋 .正面和侧面各压一条凹型筋，增强钢板强度，层均匀承重，档条两头做小挂钩处理，挂在挂板上面防止堆放资料过多的时候变形而脱落，也起到拉制挂板使挂板增强的效果。
（7）顶板、门板：厚度要求0.9 mm，表面光滑平整，边缘三折弯，一次成型，门板采用三加强结构。
（8）侧护板：厚度要求0.8mm，冷轧钢板冲压成形，中间采用压筋处理，边角采用圆角处理，美观大方，不易磕碰，每块侧板上装有两个标签框，方便档案查询。
（9）边列门锁；采用门把手/锁一体结构，美观实用。
二、智能密集架控制部分
（1）触摸屏：15英寸、分辨率：1920*1080、面板设计：一体化铝合金设计，集成圆形指纹仪、双目人脸识别、矩阵麦克风、语音控制、立体声喇叭、USB3.0接口等。
（2）温湿度数值：主控首页支持展示当前架体环境的温度和湿度信息。支持手动开启/关闭。支持配置温湿度上限，超出阈值产生报警提示和语音。
（3）年月日时间：主控首页展示实时的年、月、日时间信息。
（4）通过首页上方的“帮助”按钮可进入“帮助”页面，具有“休眠”、“一键测试”、“替换logo”三个功能按钮
（5）系统指纹仪指标要求：智能密集架指纹仪需满足GA701-2007标准，指纹识别错误率为0.001%时，错误拒绝率应≤0.5%。
（6） 人脸识别功能：通过固定列控制器双目摄像头进行活体人脸识别身份验证，验证通过后可进行管控操作。
（7）人脸注册失败率：智能密集架人脸注册失败率满足GA/T1093-2023标准要求，人脸注册失败率≤0.01%。
▲（8）人脸识别准确率：智能密集架人脸识别准确率满足GA/T1093-2023标准要求，人脸识别准确率＞99.5%。（需提供有效期内国家安全防范报警系统产品质量中心出具的符合要求的人脸识别模组检测报告作为佐证材料）
（9）档案上架：固定列主控接收到从平台发送的“上架任务”，在“首页-任务-上架任务”模块，系统自动显示需要上架的档案列表，显示内容为：档案名称（不超过20个文字）；档案在架位置（区列节层左右）；档案条码（不超过15个字母）等；操作：开架。根据实际要上架的顺序，在查询框输入“档案条码与档案名称”关键字，对档案进行搜索，搜索应支持模糊查询。
（10）档案下架：固定列主控接收到从平台发送的“下架任务”，在“首页-任务-下架任务”模块，系统自动显示需要下架的档案列表，显示内容为：档案名称：不超过20个文字；档案在架位置：区列节层左右；档案条码：不超过15个字母；存入时间；操作：开架
（11）人员管理：在“用户管理”页面，应实现人员信息的添加、编辑、删除，人员信息包括用户编号、密码、指纹录入、人脸录入。其中用户编号最低6位英文或数字，密码最低8位英文或数字，单人最多可支持10个指纹信息，指纹和人脸均支持判重识别。
▲（12）移动列运行状态显示功能：移动列移动过程中，可通过移动列控制器触摸显示屏显示移动列的运行状态，包括移动距离、工作电流、压力数值、到位状态。（需提供有效期内带CMA、CNAS标识的国家级检测机构出具符合要求的智能电动密集架控制系统检测报告作为佐证材料)
▲（13）控制系统稳定性：智能密集架控制系统（包含屏幕和控制器安全模块）通过温度最高+60℃、最低-20℃以上时，经历至少8h试验时间后，产品外观正常，结构无异常，工作应正常。湿热环境下存储和工作状态要求：温度+40℃，湿度80%RH环境下，经历至少8h试验时间后，产品外观正常，结构无异常，工作应正常。（需提供有效期内带CMA、CNAS标识且带查验二维码的国家级检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料。)
▲（14）①单列快速开合：在通道宽度80cm±5cm情况下，单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤7s，架体应运行；②平稳团体快速开合：9列活动列架体，从完全闭合状态到全部开架到位且通道宽度为80cm±5cm所用时间应≤65s，架体应运行平稳，无刺耳噪声。（需提供有效期内带CMA、CNAS标识且带查验二维码的国家级检测机构出具符合要求的检测报告作为佐证材料。)

	立方
	156.2
	

	宣讲室
	
	

	1
	演讲台
	规格：≥860*560*1150mm 
1、基材：采用优质环保高密度中纤板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。
2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。
3、油漆：采用绿色环保油漆，符合环保标准。
4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。
5、五金配件：采用优质五金件。
	张
	2
	

	教职工休息室
	
	

	1
	教师床
	1.整体尺寸、规格：≥2000*1200*1100mm，床尾高度≥450mm，边框≥140*30mm，立柱≥150*35mm，后背板为≥17mm辐射松指接板，进槽工艺，床板称≥50*50mm，床板条≥15mm；
2.产品采用优质辐射松无节材，表面光滑；
3.木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等，含水率≤10%；
4.工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙；
5.采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔，光泽度一致）；
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的底漆检测报告，检测内容包含：总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量、打磨性、附着力均符合国家标准。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的面漆检测报告，检测内容包含：总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量、耐磨性、耐水性、耐碱性、耐污染性均符合国家标准。
	张
	364
	

	2
	席梦思
	1.整体尺寸、规格：≥2000mm*1200mm，厚度≥200mm。
2.采用环保热熔棉（棉纤维经高温消毒压制，无异味），吸热吸汗、防潮防霉，厚度≥50mm（均匀无结块）。
3.采用优质碳素钢大芯拉网式弹簧，经热处理，连锁结构均衡分压，承托人体均衡。
4.复合面料与周边复合材料缝合在一起、呈线状的边条。
5.床垫有检测口，可检测材质和厚度。四角适当裁剪，要求床垫与床匹配吻合。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的床垫检测报告，检测内容包含：织物面料层采用采用优质三防面料，其甲醛含量、有害染料(致敏染料\致癌染料等）、含氯苯酚、有机锡化合物、溴系阻燃整理剂、残余表面活性剂等检测，符合国家或行业标准要求。
	个
	364
	

	3
	床头柜
	规格：≥宽400mm×深400mm×高440mm
采用E1级双面无节点辐射松指接板:柜体（面板、侧板、后背板、底板、抽屉面板）17mm,抽屉旁板、前后板12mm。
抽屉底板采用厚度≥5mmE1 级多层板，四边进槽≥ 5mm。
上部单洞、下部单抽，采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔、色差），颜色为清水色（透明显木纹，纹理清晰），采用优质三节滑珠轨道，静音顺滑无卡顿；仿木色圆形塑料球拉手，直径≥30mm，采用优质螺丝从内部穿孔固定，固定后拉手无晃动。
	张
	364
	

	4
	衣柜
	规格：≥900mm*500mm*1800mm，基材：采用≥16mm厚双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为衬板，外漏截面采用1.2mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。（2人位/组）
	套
	364
	

	5
	宿舍组合休息沙发
	沙发：实木框架，麻布材质，内填高回弹海绵，尺寸≥76*72cm，座深≥47cm，坐高≥42cm。
三角茶几：多色可选，桌角实木，桌面模压板，尺寸≥55*60cm。
配置组成：2个个体沙发+一个茶几
	套
	182
	

	6
	电视柜
	尺寸：≥1.4M*50CM*20CM
材质：钢化玻璃面，E1环保板材
	套
	182
	

	7
	床上用品
	含棉质被褥、枕头、床单、被套、枕套
	套
	364
	

	14、15门卫、及1号楼保安室
	
	

	1
	办公桌
	办公桌规格：≥1400*700*750mm，
1、基材：全部采用E1级中纤板。
2、饰面：胡桃木皮饰面。 
3、油漆：环保聚脂漆喷涂甲醛含量≤1.0mg。
4、优质五金配件连接。
	张
	6
	

	2
	椅子
	规格：≥深450mm×宽510mm×高890mm，座高450mm
1、材质：橡胶木，纹理自然；
2、油漆：喷涂环保净味油漆，颜色均匀一致，木纹清晰可见；
3、座面及靠背采用优质西皮，耐光性、耐折牢度、耐磨性、挥发性有机物及甲醛、气味等均符合国家或行业标准要求。
4、座面及靠背填充一次成型高回弹软质聚氨酯泡沫塑料。
5、靠背及座面采用E1 级多层板，厚度≥12mm
	把
	6
	

	3
	资料柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm
产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。
	张
	24
	

	4
	头盔
	钢制，防碰撞，防穿透，耐摔，耐击打，不易变形，不起泡。
	个
	8
	

	5
	强光手电
	LED强光远射，充电式
	个
	8
	

	6
	橡皮警棍
	高压电棍，电击器警用，电击棒带电击 。
	个
	8
	

	7
	防刺手套
	材质：HPPE高强度聚乙烯材料，针织制作，贴合舒适。
	件
	8
	

	8
	防刺背心
	软质防护服：软质24层防刺衣，PVE防护纤维+EVA抗震棉
	件
	8
	

	9
	储物柜
	规格：≥宽1400mm*深450mm*高900mm
1、9格独立小柜组合结构，每格配备独立柜门与锁具，柜门采用绿色、粉色、蓝色等明快色彩区分
2、主体材质：采用≥0.6mm 厚冷轧钢板制作。焊接工艺：焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平整，无焊瘤、漏焊缺陷。
3、喷塑工艺：采用静电粉末喷塑。扣手设计：柜门扣手为铝合金材质。
	个
	8
	

	10
	床
	1.整体尺寸、规格：≥2000*1200*1100mm，床尾高度≥450mm，边框≥140*30mm，立柱≥150*35mm，后背板为≥17mm辐射松指接板，进槽工艺，床板称≥50*50mm，床板条≥15mm；
2.产品采用优质辐射松无节材，表面光滑，造型美观；
3.木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等，含水率≤10%；
4.工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙；
5.采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔，光泽度一致）；
	张
	2
	

	11
	床头柜
	规格：≥宽400mm×深400mm×高440mm
采用E1级双面无节点辐射松指接板:柜体（面板、侧板、后背板、底板、抽屉面板）17mm,抽屉旁板、前后板12mm。
抽屉底板采用厚度≥5mmE1 级多层板，四边进槽 ≥5mm。
上部单洞、下部单抽，采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔、色差），颜色为清水色（透明显木纹，纹理清晰），采用优质三节滑珠轨道，静音顺滑无卡顿；仿木色圆形塑料球拉手，直径30mm，采用优质螺丝从内部穿孔固定，固定后拉手无晃动。
	张
	2
	

	12
	衣柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
产品采用≥0.6mm厚冷轧钢板制作而成，耐压，强度大，不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染；开启灵活、扣手新颖个性，铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面部分光滑平整。
	套
	2
	

	垃圾桶
	
	

	1
	校园垃圾桶
	98*40*97cm，选用201不锈钢板1.0mm厚，激光切割焊接成型，配有合金三角锁，底部有4个便于膨胀丝固定的孔，内部配有玻璃钢内胆，耐腐蚀。垃圾桶表面丝网印刷垃圾分类图标。
	个
	50
	

	导览台
	
	

	1
	导览台
	规格：≥3000*880*1050mm
1、台面采用25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，其余地方为18mm厚板材，文理清晰耐磨损。                                         
2、基材：采用E1级刨花板，密度在700-800kg/m3（均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准。
3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm，耐高温、耐污染环保产品。
4、优质五金配件
	张
	1
	

	2
	导览台椅子
	尺寸≥47*47*90cm，椅面采用网布+加厚海绵材质，5cm加宽扶手，尼龙材质五星脚，静音pu万向轮
	张
	2
	

	200人报告厅
	
	

	1
	排椅
	1.规格：中心距≥520mm、座高≥440mm、整椅深度≥846mm。写字板高度≥760mm。
2.写  字  板：桌面板采用厚≥25mm宽度≥300mm实木颗粒板热压表面后成型，面贴防火板（面板颜色为榉木色），桌面前后两边采用防火板包边，环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理。
3.站脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，单脚重量不小于2760克，整个椅脚下端采用上窄下宽椭圆管状结构，左右各有加强筋，保证站脚美观牢固。管状结构加强了整支椅脚结实程度，不易晃动。椅脚扶手打破传统理念根据人体工程原理弧形设计，舒适美观。站脚无毛刺，无焊接，脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度可选适合平地和多种阶梯教室：900/950/1010mm，地脚长345mm宽70mm,采用加宽加长和弧形设计，有效增加地面接触面积，增强座椅牢固度 ，增加座椅载荷,地脚螺丝固定处封闭式结构。用加宽加长和弧形设计,地脚螺丝固定处封闭式结构。
4.前排桌：脚架采用铝合金一体压铸成型，高度≥785mm宽度≥50mm，厚不得低于为3.5毫米，表面经喷涂处理。
5.椅背：≥425mm(高）×510mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用≥10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油
漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用≥1.2mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈6º～12º角。靠背面前凸呈漫圆形；上、下缘加工成弧形。靠背凹面的曲率半径≥500mm。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。靠背点位于椅体的正中线上，且在靠背前凸最高点，使靠背支撑点集中在肩胛下方的腰背部位，符合人类功效学。
6.椅座：≥430mm(深）×448mm（宽）×14mm（厚），采用不小于14mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
桌面支撑件：固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
7.书包篮：采用优质≥φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书包篮尺寸为：≥长 430mm×深 240mm×130mm，方便放取书物，表面经喷涂处理。采用4颗M4*16螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
8.回复结构：铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，尺寸≥宽80mm,长度≥ 218mm，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复结构。
	个
	200
	

	20人小会议室
	
	

	1
	组合桌
	长≥75cm，三角形桌面，可自由组合拼接1、面板为25厘米厚麻面实木颗粒三聚氰胺板，接近色1.7厘厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边。 
2、架子底架钢架选用优质钢材下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理。
3、脚轮：尼龙轮。 
4、组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动，使用方便。
	张
	20
	

	2
	多功能椅
	坐深≥46cm，专业办公网布饰面，1、PP一体注塑成型椅背
2、人体工学设计弹力椅背贴合人体曲线，在疲备的时候能够适当的伸展释放腰部的压力。弧型镂空后背，透气又护腰。坐板有底壳。
3、座椅下带万向轮
	张
	20
	

	3
	茶水柜
	规格：≥1200*400*800mm
1、优质三聚氰胺板饰面。
2、基材：选用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件 颜色：可选 白腊木色+暖白色
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，甲醛释放量≤0.050mg/m³。
	张
	20
	

	贵宾休息接待室
	
	

	1
	接待室沙发
	沙发：3+1+1 三人座规格：≥1800*720*800mm，单人座规格：≥1380*720*800mm
皮制，上等西皮，透气防潮，耐磨干爽，健康环保，海绵：高密度成型PU、阻燃海棉,高回弹海绵。实木脚架，环保PU漆全封闭涂装，三级干燥实木框架，经防潮、防虫、防腐处理，内部采用榫结构，螺丝加固成型。
	套
	1
	

	2
	茶几
	规格：≥1200*600*750mm，  
1、基材：全部采用E1级中纤板；
2、饰面：胡桃木皮饰面；
3、油漆：优质环保聚脂漆喷涂甲醛含量≤1.0mg；
4、优质五金配件连接。
	张
	1
	

	30人中会议室
	
	

	1
	组合桌
	长≥75cm，三角形桌面，可自由组合拼接1、面板为25厘米厚麻面实木颗粒三聚氰胺板，接近色1.7厘厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边。 
2、架子底架钢架选用优质钢材下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理。
3、脚轮：尼龙轮。 
4、组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动，使用方便。
	张
	30
	

	2
	多功能椅
	坐深≥46cm，专业办公网布饰面，1、PP一体注塑成型椅背
2、人体工学设计弹力椅背贴合人体曲线，在疲备的时候能够适当的伸展释放腰部的压力。弧型镂空后背，透气又护腰。坐板有底壳。
3、座椅下带万向轮
	张
	30
	

	团委（2间）
	
	

	1
	长方桌
	规格：≥1400*900*760mm，台面采用橡胶木30mm指接板拼接，框架采用橡胶木实木，立柱≥60*80mm. 环保油漆处理，表面光滑无毛刺。
	张
	4
	

	2
	软包方凳
	方凳尺寸≥350*250*440,高度≥440mm,面板厚度≥16mm,立柱≥45*30mm,，横撑≥30*20mm,橡胶木。
	张
	16
	

	3
	展示柜
	柜子单组尺寸：≥1200*400*900，整体橡胶木≥18mm指接板，带钢化玻璃防护罩。
	个
	6
	

	4
	旗杆
	高2米不锈钢主架加3号队徽旗帜
	付
	12
	

	5
	旗杆座
	木制底座组装焊接不锈钢管
	米
	7.2
	

	6
	宣传展板
	规格：≥60*90*5mm，亚克力UV平板喷绘加10mmPVC底板
	块
	12
	

	保密室、试卷保密室、账本保密室、题库保密室
	
	

	1
	保密柜
	尺寸：≥1800mm*850mm*390mm
材质：加厚冷轧钢板，静电粉末喷塑
开锁方式：电子密码锁,密码+钥匙双重保险
报警系统：双重报警机制，密码输错三次报警，柜体受到震动敲打报警
	个
	30
	

	2
	桌子
	规格：≥1600*1100*760mm
1、台面采用≥25mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板经≥1.0mm厚PVC封边条封边。拉板采用≥1300*300mm*16mm厚三聚氰胺板材。
2、桌腿采用方管钢板材料≥25*50*1.5mm厚一次性弯曲成型，立柱板材采用优质冷扎板厚度≥1.0mm冲压成型，内置预留插座孔，经酸洗磷化、防锈、防腐处理,塑料底脚采用优质环保聚乙烯材料做成，美观牢固，永不脱落。
	张
	5
	

	3
	椅子
	尺寸≥47*47*90cm，椅面采用网布+加厚海绵材质，5cm加宽扶手，尼龙材质五星脚，静音pu万向轮
	把
	10
	

	教工之家
	
	

	1
	桌子
	1、整体尺寸：≥长4000mm×宽1600mm×高760mm；
2、材质：≥25mm厚E1级环保三聚氰胺饰面刨花板；饰面刨花板气味等级达到国家标准要求的 1 级；
3、封边：采用与面板同色的PVC封边条，厚度≥2mm；
4、钢管规格：横截面≥ 60mm×30mm，壁厚≥1.2mm，材质为冷轧钢，焊接工艺：采用二氧化碳气体保护焊接，焊点无虚焊、漏焊、焊瘤，加固设计：两个分桌体的桌架之间，沿长度方向均匀设置3道同规格钢管（≥60×30×1.2mm）加固连接，加固钢管与分桌架焊接牢固，表面处理：桌架经磷化除锈后静电喷塑，涂层厚度60μm；
5、桌面预设2个多功能线盒（均匀分布在桌面中间或两侧，方便多区域使用），线盒嵌入桌面（与桌面平齐，无凸起）；
6、采用优质五金件连接 。
	张
	1
	

	2
	椅子
	总高：≥1040mm，背高：≥600mm，座高：≥460mm，座深：≥510mm， 内宽 ：≥ 500mm，外宽：≥ 620mm，PP玻纤黑色背扶手，透气3D透气耐磨座背网，高密度切割棉，2.0mm厚黑色喷漆圆管弓形架。
	张
	16
	

	小会议室
	
	

	1
	会议桌
	规格：≥3600*1200*1050mm,白蜡木+暖白
1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。
2、基材：选用E1级优质实木颗粒板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件 钢制脚架喷涂工艺。
	张
	2
	

	2
	椅子
	总高：≥1040mm，背高：≥600mm，座高：≥460mm，座深：≥510mm， 内宽 ：≥ 500mm，外宽：≥ 620mm，PP玻纤黑色背扶手，透气3D透气耐磨座背网，高密度切割棉，2.0mm厚黑色喷漆圆管弓形架。
	把
	24
	

	后勤维修器材室、装配室
	
	

	1
	办公桌
	规格：≥1550*1400*1100mm，
屏风：铝合金包边，双面贴双色环保板，带地脚线可走线，带条砂玻璃，
面材：桌面采用≥25mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板,其余部分采用≥18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板。
封边：优质PVC封边，颜色均匀、美观
	张
	1
	

	2
	办公椅
	总高：≥1040mm，背高：≥600mm，座高：≥460mm，座深：≥510mm， 内宽 ：≥ 500mm，外宽：≥ 620mm，PP玻纤黑色背扶手，透气3D透气耐磨座背网，高密度切割棉，2.0mm厚黑色喷漆圆管弓形架。
	张
	1
	

	3
	货架
	≥1000*500*2000mm，1、用材：选用钢，立柱使用1.5mm冷轧钢板,搁板使用≥1.0mm冷轧钢板，稳重、坚固。
2、表面处理：采用先进的喷塑工艺处理，不褪色。防锈，磷化，酸洗处理,表面静电喷塑粉末喷涂,光滑美观，富有金属质感.不生锈。
	节
	3
	

	保管室
	
	

	1
	货架
	≥1000*500*2000mm，1、用材：选用钢，立柱使用≥1.5mm冷轧钢板,搁板使用≥1.0mm冷轧钢板，稳重、坚固。
2、表面处理：采用先进的喷塑工艺处理，不褪色。防锈，磷化，酸洗处理,表面静电喷塑粉末喷涂。
	节
	12
	

	2
	柜子
	规格：≥900mm*400mm*1850mm
产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。
	张
	24
	

	3
	桌子
	规格：≥1600*1100*760mm
1、台面采用≥25mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板经≥1.0mm厚PVC封边条封边。拉板采用≥1300*300mm*16mm厚三聚氰胺板材。
2、桌腿采用方管钢板材料≥25*50*1.5mm厚一次性弯曲成型，立柱板材采用优质冷扎板厚度≥1.0mm冲压成型，内置预留插座孔，经酸洗磷化、防锈、防腐处理,塑料底脚采用优质环保聚乙烯材料做成。
	张
	4
	

	4
	椅子
	尺寸≥47*47*90cm，椅面采用网布+加厚海绵材质，5cm加宽扶手，尼龙材质五星脚，静音pu万向轮
	把
	8
	

	小会议室、党总支
	
	

	1
	会议桌
	规格：≥3600*1200*1050mm,白蜡木+暖白
1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。
2、基材：选用E1级优质实木颗粒板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件 钢制脚架喷涂工艺。
	张
	3
	

	2
	椅子
	1.白色尼龙加玻纤背架。
2.白色尼龙玻纤独立扶手，座包采用定型绵。
3.固定扶手连接椅背和椅座。
4.弓型架采用2.0mm电镀铁管。
5.采用优质螺丝。
	把
	32
	

	大会议室（2间）
	
	

	1
	会议桌
	尺寸≥8米*2米，材质：E1级加厚密度板，厚度≥5CM
	张
	2
	

	2
	会议椅
	尺寸：≥45*43*90cm
材质：优质pu皮
木质：橡木
	把
	100
	

	校长、副校长室
	
	

	1
	办公桌
	规格：≥2000*1600*760mm
1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，具有阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高等特点；
2、基材：采用符合E1优质刨花板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。
3、封边：采用≥2mm厚优质同色PVC封边条。
	张
	8
	

	2
	文件柜
	规格：≥2400*400*1900mm
1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，具有阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高等特点；
2、基材：采用符合E1优质刨花板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。
3、封边：采用≥2mm厚优质同色PVC封边条。
	组
	8
	

	3
	大班椅
	1、定型棉，久坐不变形，                                
2、灰色固定扶手
3、原位锁定底盘
4、120沉6气杆30万次升降，                         
5、灰色尼龙脚
6、60mmPU轮子滑行≥10万次
	张
	8
	

	4
	班前椅
	1、网布，抗张、透气、耐磨性                                     
2、定型棉，久坐不变形，                                
3、灰色固定扶手，                                                       
4、灰色喷涂架
	张
	16
	

	5
	沙发
	1、优质西皮饰面。
2、用的高速车及粗线车制皮套，直接包面。
3、采用蛇簧垫底，多层强力拉筋包背。
4、采用高密度发泡高回弹PU海绵，不变形，根据人体工程学原理设计，做点舒适。
5、五金：采用优质五金配件，结构简单，链接牢固，安装快捷。
	组
	8
	

	6
	茶几
	规格：≥1200*600*460mm
面板：12mm劳伦黑金/雪山白岩板面
架子：优质黑砂喷涂钢架
	张
	8
	

	办公室
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	

	1
	办公桌
	规格：≥1550*1400*1100mm，
屏风：铝合金包边，双面贴双色环保板，带地脚线可走线，带条砂玻璃，
面材：桌面采用≥25mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板,其余部分采用≥18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板。
封边：优质PVC封边。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的25mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板检测报告，检测内容包含：气味等级达到国家标准要求的1级及以上。
	张
	310
	

	2
	办公椅
	总高：≥1040mm，背高：≥600mm，座高：≥460mm，座深：≥510mm， 内宽 ：≥ 500mm，外宽：≥ 620mm，PP玻纤黑色背扶手，透气3D透气耐磨座背网，高密度切割棉，2.0mm厚黑色喷漆圆管弓形架。
	张
	310
	

	3
	文件柜
	规格：≥900mm*400mm*1850mm,板厚≥0.6mm
    产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的产品质量检测报告。
	张
	319
	

	4
	茶水柜
	规格：≥1200*400*800mm
1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。
2、基材：选用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量,吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为25MM；
3、封边: ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。
4、五金件：采用优质五金件 颜色：可选 白腊木色+暖白色
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，甲醛释放量≤0.050mg/m³。
	个
	91
	

	5
	教室清洁工具
	包括扫把、簸箕、垃圾桶、拖把、水桶
	套
	91
	

	6
	卫生柜
	≥1800*850*400，双门高脚，不锈钢制
	套
	177
	

	教室
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	

	2
	教师椅
	总高：≥1040mm，背高：≥600mm，座高：≥460mm，座深：≥510mm， 内宽 ：≥ 500mm，外宽：≥ 620mm，PP玻纤黑色背扶手，透气3D透气耐磨座背网，高密度切割棉，2.0mm厚黑色喷漆圆管弓形架。
	张
	86
	

	3
	单人塑钢调节课桌凳
	课桌规格：长*宽：≥650mm*450mm（高度：按照低中高年级配置三种不同高度，700mm，730mm，760mm）
1.桌面尺寸及要求：≥650mm*450mm*20mm厚，面板重量≥2KG/张，桌面板前设有隐藏笔盒尺寸：≥240mm*80mm*20mm，翻起笔盒盖板可以支撑书本，桌面两侧有防止文具滑落的半圆不小于3mm的凸起圆角。笔盒右侧设有水杯槽设计尺寸直径≥80mm，整体采用 ABS 环保塑料粒子注塑成型，全部新料，无旧料、废料，面板下有日字型加强筋，前后钢管尺寸为≥15mm*30mm，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，防破裂，抗静电，防褪色。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的ABS塑料检测报告，检测内容包含：自然日光气候老化、闪燃及自然和阻燃均符合国家标准要求，且N,N-二甲基甲酰胺DMFa)含量符合国家标准要求。
2.书斗：书洞规格：斗长≥500*300*145mm，采用≥0.6mm优质冷轧钢板板一次冲压成型；开口部位卷边。
3.桌子立柱：立柱主管采用≥30*60*1.2mm厚椭圆管, 立柱升降连接采用≥25*50*1.2mm厚椭圆管，脚踏横管连接采用≥25*50*1.2mm厚椭圆管，底部采用底部采用≥40*50mm*1.2mm D型管落地，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷涂塑粉，表面光滑平 整无气泡，脚套采用低密度聚氯乙稀，不易脱落。 
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的塑粉检测报告，检测内容包含：
①.I型I类热固性粉末涂料性能要求达到附着力（干附着力）≤1级、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H、耐磨性（750g/500r）≤50mg。
②.爆炸物检测为不属于爆炸性物质、自反应物质和混合物检测为不属于自反应物质且热稳定性测定为放热分解能低于300焦耳/克。                                                                                
4.网兜采用直径≥16mm圆管及直径≥5mm圆钢弯曲工艺，采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平 整无气泡。
5.书包挂钩：采用优质环保ABS塑料一次注塑成型。
学生凳规格：≥355*255*高440mm
1.方凳面板：长×宽×厚：≥255*355*32mm，整体造型根据人体工程学及力学原理设计，长久坐不感疲劳，采用优质环保PP塑料一次注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的PP塑料检测报告，检测内容包含：抗菌率(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)≥99%，防霉达到级0级。
2. 凳腿：采用双立柱款式，主管为≥25*50*1.2mm厚椭圆管,脚踏横管连接采用≥25*50*1.2mm厚椭圆管，底部采用≥40*50mm*1.2mm D型管落地，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平 整无气泡，脚套采用低密度聚氯乙稀，不易脱落。
3.五金：采用优质环保五金螺丝连接。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的单人塑钢调节课桌检测报告，检测内容包含：安全要求、金属件喷涂层表面理化性能（抗盐雾）、力学性能均为合格。
	套
	2500
	

	4
	书包柜
	1、 单门规格：高≥305mm*宽≥385mm*深≥468mm （不含底座）。
2、板材框架厚度：侧板≥22mm 顶板≥30mm 底板≥30mm 门板≥27mm  底座 ≥80mm。
3、采用100%全新ABS塑料，五大合成树脂之一制成，柜体不使用任何五金件（锁具除外）
4、柜体顶部和外侧板采用凸起设计，凸起部分需大于8mm，以增强承重力。
5、每门标配配件：无孔拉手*1个，眼镜盒*1个，门牌号*1张。
6、大型钢模注塑，无需另外加工。
7、使用榫卯链接结构，卡槽设计，并合理布局加强筋。柜体与柜门安装时使用全塑尼龙铰链连接，不使用螺丝和其他五金连接件，可反复拆装。
8、全塑尼龙铰链具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点
9、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。门板与底板、顶板使用尼龙L轴连接。
10、背插板上下端各有两处凸起造型设计，可以更好的锁住板材，柜子更牢固。中间位置设计有小孔组成的大圆圈，让柜子内部空气得到流通。
11、底座为正长方形四周无任何拱型凸位，放平后为全密闭底座，有利于阻挡污水赃物进入底座内侧，底座高度80mm。
12、▲提供有效期内检验依据为：GB/T 10357.5-2023 《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》检测报告、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》检测报告
13、▲提供有效期内检验依据为：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》质量检测报告、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具：甲醛释放量、总挥发性有机物、可迁移重金属》检测报告
	套
	440
	

	5
	后墙黑板
	规格：≥1200*4000（mm）
1、面板：厚度≥0.23mm，表面有保护膜，漆膜厚度≥5μm。
2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（面纸300g，底纸120g）、消音蜂窝纸板或高密度泡沫板（厚度≥20mm），采用先进工艺，改善书写手感，书写无吱吱声，蜂窝纸板每平方可承受800kg压力（防盗门亦采用此工艺）。
3、背板：优质镀锌板，厚度0.2mm,每隔8cm设置2cm的加强槽。
4、胶合剂：采用优质环保胶合剂。
5、边框：规格：20*30（mm），高强度工业用铝合金，表面经过电泳氧化处理，立体加强双梯形设计，壁厚0.7mm，硬度值HRC12度。
6、包角：防老化ABS工程塑料。
	块
	86
	

	6
	教室清洁工具
	包括扫把、簸箕、垃圾桶、拖把、水桶
	套
	86
	

	7
	组合桌
	长≥75cm，三角形桌面，可自由组合拼接1、面板为≥25厘米厚麻面实木颗粒三聚氰胺板，接近色≥1.7厘厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边。 
2、架子底架钢架选用优质钢材下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理。
3、脚轮：尼龙轮。 
4、组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动，使用方便。
	张
	215
	

	8
	多功能椅
	坐深≥46cm，专业办公网布饰面，1、PP一体注塑成型椅背
2、人体工学设计弹力椅背贴合人体曲线，在疲备的时候能够适当的伸展释放腰部的压力。弧型镂空后背，透气又护腰。坐板有底壳。
3、座椅下带万向轮
	张
	215
	

	9
	报告厅礼堂椅
	1. 座椅宽扶手中至中≥ 580mm，座高 ≥430mm，扶手高 ≥630mm，后背离地总高度≥ 1030mm，底座棉垫长 ≥450mm。 
2. 支撑腿采用≥2.5mm 冷轧钢板，经冲压焊接而成，地脚采用≥3mm 冷轧钢板冲压拉伸成型，支撑腿与地脚用冷拔钢管，40×80mm，壁厚≥2mm 相连接。所有钢件均通过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂。
3. 背封板厚度≥18mm，涂环保胶，利用高频压机一次模压成型，外部用高级实木做装饰。
 4 .座封板厚度≥15mm，采用优质桦木多层板，外表面贴天然榉木皮厚度≥0.6mm，钻 64 - 81 和圆孔，具有吸音降噪功能，透气性好。
5.扶手板采用优质榉木加工成型，座椅右侧配活动写字板，板厚 16mm。椅背、椅座泡沫采用聚氨酯冷发工艺、一次发泡成型，背厚 120mm，密度 55KG/M3，座厚 150mm，密度 60KG/M3，外覆优质阻燃亚麻高级面料，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光棉，面料颜色为中性色调。
 6. 回弹部件采用弹簧扭转式，坐板和回弹件用防遇丝固定。配有阻尼器，使坐垫缓慢回位，无噪音，回位准确。座椅采用相应不锈钢内角圆柱膨胀螺丝固定于地板。 
7 .所有木质均喷优质环保亚光聚酯油漆。背板、写字板、扶手为枣红色。座椅甲醛释放量满足 GB18580 - 2001 中 E1 级标准要求。
8 .背面靠板底面座板，外观要求木质面皮，皮质均匀无开裂。
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的报告厅礼堂椅质量检测报告。
	套
	1000
	

	10
	看台座椅
	1、 椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料一次加工成型。
2、椅面外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高≥420×450×310（㎜），
3、支架：采用精密铝压铸斜挂式支架。
4、连接圆管：采用外径为≥Φ32镀锌管，圆管端头采用橡胶塞头封口。
5、所有钢构件均经除锈后在自动喷涂线上完成静电喷塑。
6、紧固件：座椅、连接板与支架采用螺丝加缓冲软垫连接。支架用膨胀螺栓与看台地面混凝土连接，连接牢固无松动。
7、斜挂式安装，通过膨胀螺栓连接，可根据客户要求排列组合。安装间距为480～500mm，椅面距地面高度为425mm。  
▲提供有效期内国家认可的检测机构出具的看台座椅的检测合格报告，检测内容包含高温性能、低温性能、脱色性能、防火等级、大肠杆菌抗菌性能、金黄色葡萄球菌抗菌性能、可溶性重金属含量、极限荷载性能、横梁扣件老化性能、横梁扣件光泽曝光率等。
	座
	3320
	


二、其他要求：
1、质保期：5年 。
2、供货期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。
3、付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。
★4、以上所有规格、尺寸的参数有一项负偏离的作无效标处理。
注：本项目报价包含完成该项目所发生的所有费用。投标人在投标报价时应根据招标文件要求并自行踏勘现场，在投标报价时应充分考虑项目实施期间的各类风险并计入报价中，结算时单价不再调整。采购人不组织投标人踏勘现场，由投标人自行对现场和周围环境进行勘察。投标人踏勘现场发生的费用自理并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc114]第六章  投标文件格式

投  标  文  件 


项目名称：


项目编号：





投 标 人：




二〇二六年    月    日



尊敬的投标人：
请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子签章。
一、投标函
致：               （采购人） 
关于          采购项目（项目编号：            ）投标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以总价（大写、人民币）    元（¥：    元）；
4.如果我们成交，我们将按招标文件的规定要求提供所需货物和服务，交货时间：合同签订后20天内供货完毕并验收合格，办公桌椅、文件柜、更衣柜、单人塑钢调节课桌凳、书包柜、组合桌于9月1日前供货完成。
5.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
7.我们接受招标文件的所有条款和规定。
8.我们同意按照招标文件第二章第17条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称：  （电子签章）            
地址：             邮编：             
电话：             传真：             
         日期：       年   月   日
二、开标一览表
	项目名称
	金湖中等专业学校异地扩建项目办公家具及课桌凳设备采购项目

	投标报价总计
	（小写）¥：               元
（大写）人民币：             元

	供货期限
	合同签订后20天内供货完毕并验收合格，办公桌椅、文件柜、更衣柜、单人塑钢调节课桌凳、书包柜、组合桌于9月1日前供货完成。


投标人：                  （电子签章）
法人或其委托受托人签字：                    

注：
（1）投标报价总计应满足投标文件中投标人须知投标报价所述内容。
[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]（2）开标一览表格式不得自行改动。



2、 投标报价明细表

	2号楼报告厅

	报告厅及休息室家具

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	主席台
	
	张
	16
	
	

	2
	主席椅
	
	张
	48
	
	

	3
	长条桌
	
	张
	135
	
	

	4
	长条桌
	
	张
	3
	
	

	5
	演讲台
	
	张
	3
	
	

	6
	排椅
	
	个
	275
	
	

	7
	长条桌
	
	张
	137
	
	

	8
	椅子
	
	张
	413
	
	

	9
	文件柜
	
	张
	2
	
	

	2号楼团委活动室、1号楼党员活动室及团员活动室

	1
	更衣柜
	
	张
	20
	
	

	2
	休闲长桌
	
	张
	10
	
	

	3
	休闲椅
	
	张
	40
	
	

	4
	长条椅
	
	张
	20
	
	

	9号楼实践中心

	9号楼档案管理、1号楼档案室、学籍档案室

	1
	密集柜
	
	立方
	156.2
	
	

	宣讲室

	1
	演讲台
	
	张
	2
	
	

	教职工休息室

	1
	教师床
	
	张
	364
	
	

	2
	席梦思
	
	个
	364
	
	

	3
	床头柜
	
	张
	364
	
	

	4
	衣柜
	
	套
	364
	
	

	5
	宿舍组合休息沙发
	
	套
	182
	
	

	6
	电视柜
	
	套
	182
	
	

	7
	床上用品
	
	套
	364
	
	

	14、15门卫、及1号楼保安室

	1
	办公桌
	
	张
	6
	
	

	2
	椅子
	
	把
	6
	
	

	3
	资料柜
	
	张
	24
	
	

	4
	头盔
	
	个
	8
	
	

	5
	强光手电
	
	个
	8
	
	

	6
	橡皮警棍
	
	个
	8
	
	

	7
	防刺手套
	
	件
	8
	
	

	8
	防刺背心
	
	件
	8
	
	

	9
	储物柜
	
	个
	8
	
	

	10
	床
	
	张
	2
	
	

	11
	床头柜
	
	张
	2
	
	

	12
	衣柜
	
	套
	2
	
	

	垃圾桶

	1
	校园垃圾桶
	
	个
	50
	
	

	导览台

	1
	导览台
	
	张
	1
	
	

	2
	导览台椅子
	
	张
	2
	
	

	200人报告厅

	1
	排椅
	
	个
	200
	
	

	20人小会议室

	1
	组合桌
	
	张
	20
	
	

	2
	多功能椅
	
	张
	20
	
	

	3
	茶水柜
	
	张
	20
	
	

	贵宾休息接待室

	1
	接待室沙发
	
	套
	1
	
	

	2
	茶几
	
	张
	1
	
	

	30人中会议室

	1
	组合桌
	
	张
	30
	
	

	2
	多功能椅
	
	张
	30
	
	

	团委（2间）

	1
	长方桌
	
	张
	4
	
	

	2
	软包方凳
	
	张
	16
	
	

	3
	展示柜
	
	个
	6
	
	

	4
	旗杆
	
	付
	12
	
	

	5
	旗杆座
	
	米
	7.2
	
	

	6
	宣传展板
	
	块
	12
	
	

	保密室、试卷保密室、账本保密室、题库保密室

	1
	保密柜
	
	个
	30
	
	

	2
	桌子
	
	张
	5
	
	

	3
	椅子
	
	把
	10
	
	

	教工之家

	1
	桌子
	
	张
	1
	
	

	2
	椅子
	
	张
	16
	
	

	小会议室

	1
	会议桌
	
	张
	2
	
	

	2
	椅子
	
	把
	24
	
	

	后勤维修器材室、装配室

	1
	办公桌
	
	张
	1
	
	

	2
	办公椅
	
	张
	1
	
	

	3
	货架
	
	节
	3
	
	

	保管室

	1
	货架
	
	节
	12
	
	

	2
	柜子
	
	张
	24
	
	

	3
	桌子
	
	张
	4
	
	

	4
	椅子
	
	把
	8
	
	

	小会议室、党总支

	1
	会议桌
	
	张
	3
	
	

	2
	椅子
	
	把
	32
	
	

	大会议室（2间）

	1
	会议桌
	
	张
	2
	
	

	2
	会议椅
	
	把
	100
	
	

	校长、副校长室

	1
	办公桌
	
	张
	8
	
	

	2
	文件柜
	
	组
	8
	
	

	3
	大班椅
	
	张
	8
	
	

	4
	班前椅
	
	张
	16
	
	

	5
	沙发
	
	组
	8
	
	

	6
	茶几
	
	张
	8
	
	

	办公室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	
	

	1
	办公桌
	
	张
	310
	
	

	2
	办公椅
	
	张
	310
	
	

	3
	文件柜
	
	张
	319
	
	

	4
	茶水柜
	
	个
	91
	
	

	5
	教室清洁工具
	
	套
	91
	
	

	6
	卫生柜
	
	套
	177
	
	

	教室

	1
	教师椅
	
	张
	86
	
	

	2
	单人塑钢调节课桌凳
	
	套
	2500
	
	

	3
	书包柜
	
	套
	440
	
	

	4
	后墙黑板
	
	块
	86
	
	

	5
	教室清洁工具
	
	套
	86
	
	

	6
	组合桌
	
	张
	215
	
	

	7
	多功能椅
	
	张
	215
	
	

	8
	报告厅礼堂椅
	
	套
	1000
	
	

	9
	看台座椅
	
	座
	3320
	
	

	合计
	大写：                  （¥：             元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %



投标人：      （电子签章）    
法定代表人或其委托受托人签字：                 

注：
（1）所有价格系人民币表示。
（2）上述表中的单价应包括人工、货物、安装调试、检验检测、装卸、运输、保险（意外保险）以及服务过程中一切可能发生的所有费用，投标人不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。
（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。
（4）本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
四、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：       （电子签章）    
法定代表人或其委托受托人签字：                 
注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章项目采购需求及总体要求中设备技术参数要求，并将拟投采购包响应情况及偏离情况逐项填入上表，加★项的不接受负偏离。

五、服务承诺
（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

[bookmark: _Toc157775454]六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式按照示范格式三要求提供）
2.投标投标人提供下列之一（提供相关材料）：
（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（提供法人资格证明和身份证原件扫描件）；
（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（提供授权委托书和身份证原件扫描件）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：
（1）中小企业声明函（按示范格式四要求提供）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（按示范格式五要求提供）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（提供加盖出具单位公章的原件扫描件上传）；
4.本项目不接受联合体投标人参加投标。（不是联合体即可）
5.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动（按示范格式六要求提供）：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺。
采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。
注：
1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前，使用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。
2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。七、涉及无效响应文件条款中投标人必须提供的证明文件
投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料。
八、评审时投标人需提供的证明文件
请投标人仔细阅读投标文件中评标办法及评分细则。
九、投标人认为有必要提供并说明的其他资料
格式由投标人自定，加盖投标人公章。


















十、示范格式
示范格式一

法定代表人资格证明
单位名称：                    
地址：                        
姓名：               性别：           年龄：          职务：       
系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 投标人：    （电子签章）     
                     日  期：       年    月   日

                     
注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


示范格式二
授权委托书
致                ：
本授权书宣告：
委托方：                     地址：                  
法定代表人：          
受托人：姓名            性别：          出生日期：    年   月   日
所在单位：                               职务：           
身 份 证：                               联系方式：             
兹委托受托人           代表我公司参加           组织的项目名称（项目编号：        ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


委托单位    （电子签章）    
日  期：     年   月   日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我公司参加金湖县教育体育局组织实施的                （项目编号：                     ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定作出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：（电子签章）
                                                  日  期：    年   月   日










示范格式四
中小企业声明函（货物类）
致：               （采购人）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1.            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业））；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      投标人：        （电子签章）     
                   法定代表人：（电子签章）
                       日  期：       年    月   日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc7099]示范格式五
[bookmark: _Toc7212]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     投标人：        （电子签章）     
                 法定代表人：（电子签章）
                    日   期：     年    月   日
注：非残疾人福利性单位不需提供此函。


[bookmark: _Toc20345]示范格式六
承 诺 书
我单位参加本次采购活动，未存在以下情形，承诺如下：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺；

企业名称（电子签章）：
日  期：    年    月    日










示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
20
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