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[bookmark: _Toc227570965]第一章 投标邀请
[bookmark: OLE_LINK13]受仪征市水利局的委托，宏信天德工程顾问有限公司就2027年仪征市泵站、闸站运行维护项目（JSZC-321081-TDGW-G2026-0049号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
2027年仪征市泵站、闸站运行维护项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2026年12月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-TDGW-G2026-0049
[bookmark: OLE_LINK7]2.项目名称：2027年仪征市泵站、闸站运行维护项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK51]4.预算金额：320.12万元，其中包一预算金额：96.9万元、包二预算金额：73.06万元、包三预算金额：40.61万元、包四预算金额：50.84万元、包五预算金额：58.71 万元
[bookmark: OLE_LINK52]5.最高限价（如有）：320.04万元，其中包一最高限价：96.83万元、包二最高限价：73.06万元、包三最高限价40.61万元、包四最高限价：50.83万元、包五最高限价：58.71万元。各分包报价超过各分包最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK9]6.采购需求：包一：2027年城东泵站、东园路泵站、港口社闸站、林业闸站、古湄闸站、潘家河闸站运行维护项目；包二：2027年三元沟泵站、郁桥泵站、陈庄泵站、新河泵站、梅套泵站、红叶泵站运行维护项目；包三：2027年沙河闸站、红旗泵站运行管护项目；包四：2027年金斗河闸站、金斗河北闸站、城南泵站运行管护项目；包五：十二圩闸站、土桥站运行管护项目。具体内容详见招标文件第四章项目需求。
7.合同履行期限：
[bookmark: OLE_LINK50]包一：城东泵站、东园路泵站、港口社闸站、林业闸站、古湄闸站、潘家河闸站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日。
包二：三元沟泵站、郁桥泵站、陈庄泵站、新河泵站、红叶泵站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日，梅套泵站服务期为2027年4月1日至2027年12月31日。
[bookmark: _Hlk212814082]包三：沙河闸站、红旗泵站服务期为2027年5月1日至2027年12月31日。
包四：金斗河闸站、金斗河北闸站服务期为2027年4月16日至2027年12月31日，城南泵站服务期为2027年5月1日至2027年12月31日。
[bookmark: OLE_LINK42]包五：十二圩闸站、土桥站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）供应商信用承诺函；
[bookmark: OLE_LINK12]（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网” 
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年12月4日9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: OLE_LINK29]4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：仪征市水利局
地址：仪征市真州西路31-33号
联系人：杨先生
联系方式：13952716720
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk162861926]名 称：宏信天德工程顾问有限公司
地 址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层
[bookmark: _Hlk162861935]联系人：展工
联系方式：13773586331
3.项目联系方式
联系人：展工
联系方式：13773586331 
[bookmark: _Toc227570966]

第二章 投标人须知
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321081-TDGW-G2026-0049号项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宏信天德工程顾问有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由各中标单位按照根据发改价格[2011]534号规定的服务类标准的68.4%支付给招标代理机构代理服务费：
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
4.3专家评审费标准按扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、扬州市政府采购网、仪征市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、 “仪征市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“仪征市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2纸质投标文件的递交
中标单位在中标后1周内递交2本纸质版投标文件，递交至代理公司。纸质版投标文件内容应与电子投标文件内容一致，胶装后加盖单位公章，一式两份。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6异常低价处理
26.6.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10未通过异常低价投标审查程序的。
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“仪征市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、服务（包含与服务相关的货物）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


[bookmark: _Toc227570967]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标单位不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标单位结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）
项目名称：2027年仪征市泵站、闸站运行维护项目
编号： 
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
一、服务及产品内容
1.1 项目（产品）名称：
1.2 包号：____________ 
1.3 项目服务内容： 
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（￥：_________）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包
6.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、项目服务期限
7.1服务期限：_________
[bookmark: OLE_LINK10]八、服务方式及服务地点
8.1 服务方式：按项目需求执行
[bookmark: OLE_LINK8]8.2 服务地点：采购人指定地点
九、货款支付
9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
[bookmark: OLE_LINK3]9.3 甲方付款方式：
（1）合同签订后，甲方收到发票10个工作日内，支付合同总价30%的预付款（同时乙方须提供30%项目金额的银行保函或保险保函或担保保函等)；剩余合同总价70%价款（固定费____元、考核费____元、运维费____元）。固定费（人员服务费）按投标报价执行，甲方依据乙方投标分项明细列明的人员费用，每月核算支付一次。本项费用不纳入履约考核扣减范围。考核费按投标报价执行，结合甲方泵站（闸站）运行管理考核办法核定支付标准，履约考核产生的扣减款项优先从考核费中抵扣。其他运维费包含设备维修保养费、垃圾清运费、环境绿化养护费，其中设备维修保养费按投标报价执行，实施前由乙方提交书面申请，经甲方审核同意后方可组织实施，费用按实计量结算；垃圾清运费、环境绿化养护费实行总价包干，对应服务全部纳入履约考核范围。履约考核扣减金额超过考核费总额的，超出部分依次从垃圾清运费、环境绿化养护费、设备维修保养费的应付结算价款中抵扣，扣至对应分项应付价款为零为止。考核费、设备维修保养费、垃圾清运费、环境绿化养护费的最终结算价款以审计审定结果为准，审计完成并扣除全部履约考核扣减金额后，剩余款项一次性支付。
（2）补充：如发生拖欠农民工工资纠纷，甲方除可直接从合同金额中先行支付外，有权根据其影响后果对乙方追究相应责任。同时向相关主管部门进行通报。
9.4 其它要求：
（1） 乙方须收到款后，应首先解决工人工资、保险等，如乙方挪用工人工资、保险等款项，甲方有权采取适当措施纠正乙方行为并追究其违约责任。
（2）履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
11.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。
11.4 在服务期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
12.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、服务或产品包装、发运及运输
13.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
13.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
13.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经宏信天德工程顾问有限公司见证盖章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，双方可另行友好协商并签订补充协议；补充协议未涉及的事项，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各贰份，见证方壹份。  
	甲方：仪征市水利局
	乙方： 

	地址：仪征市前进西路1号
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 
见证方：
日期：     年    月    日


安全管理协议
为在项目的实施过程中，切实加强安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的项目实施环境，本项目采购方仪征市水利局（以下简称“采购方”）与供应方               （以下简称“供应方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是2027年仪征市泵站、闸站运行维护项目（包  ）项目采购合同的附件，具有同等法律效力。
一、采购方安全职责
1、审核供应方在项目实施前制定的安全措施方案，并备案。
2、有权对供应方项目实施现场进行安全生产检查，监督供应方及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求供应方违反安全管理规定提供服务。
4、采购方的前述审核、监管、备案等行为不构成责任主体行为，项目实施中发生的安全事故其责任均由供应方承担，采购方无需承担任何责任。
二、供应方安全责任
1、供应方所提供的承包项目所要求的相关人员、设备证明材料必须真实、有效。
2、在项目实施中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行服务合同中有关安全的要求。遵守采购方制定的有关安全生产规章制度。
3、确保所派项目人员业务水平、身体素质及精神状态等满足项目要求，严禁使用未成年和不适应现场安全项目实施要求的老、弱、病、残人员进行服务。
4、项目实施前必须进行安全技术交底，全体项目人员均应掌握项目特点及项目实施安全措施；开工前应组织项目实施人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
5、项目实施现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
6、应保证安全生产所需资金的投入，所有项目实施设备、工器具、项目实施临时用电及项目实施场所安全防护设施等均应定期检查，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
7、项目人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如有特种作业（操作）人员，必须持证上岗。项目实施人员应按规定佩戴劳动防护用品。
8、项目实施人员必须在规定的项目实施范围内作业，不得超出项目实施范围，不得擅自操作项目实施范围外的设施设备，若确需操作的，需征得供应方安全管理负责人同意，由专职人员操作或在安全管理人员的监督下操作。
[bookmark: OLE_LINK11]9、必须接受采购方的监督、管理，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对采购方或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告采购方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
10、项目实施中的安全由供应方自行负责，项目实施中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律责任等均由供应方承担。
11、对采购方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，供应方有权拒绝。
12、供应方项目实施人员有变动的，必须对新进场项目实施人员及时进行安全教育。
三、协议生效
1、本协议一式肆份，采购方执贰份、供应方执贰份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至本项目双方采购合同终止日为止。
采购方（盖章）：                           供应方（盖章）：  
采购方安全责任人（签名）：                 供应方安全负责人（签名）：


[bookmark: _Toc227570968][bookmark: OLE_LINK40]第四章 项目需求
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _Toc498003957]投标人应自行独立踏勘现场，采购人不组织集中踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对本项的风险和义务已经完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
[bookmark: OLE_LINK78]本次采购共分为五个分包，按分包1至分包5的顺序开标、评标、中标，兼投不兼中，即同一投标人只能中标一个包，不可选择。如同一投标人已中标前一个包的，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。请各投标人按所投包号分别制作投标文件。
一、项目概况
本项目共5个分包：包一：2027年城东泵站、东园路泵站、港口社闸站、林业闸站、古湄闸站、潘家河闸站运行维护项目；包二：2027年三元沟泵站、郁桥泵站、陈庄泵站、新河泵站、梅套泵站、红叶泵站运行维护项目；包三：2027年沙河闸站、红旗泵站运行管护项目；包四：2027年金斗河闸站、金斗河北闸站、城南泵站运行管护项目；包五：十二圩闸站、土桥站运行管护项目。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Hlk211603038]包一项目概况：
[bookmark: OLE_LINK21]（1）城东泵站建筑物位置位于：扬子东路。城东泵站装机5台套，总动力675KW，流量8m3/s；
（2）东园路泵站建筑物位置位于：盐津大桥西南侧。东园路泵站装机4台套，总动力640KW，流量8m3/s。
（3）港口社闸站和林业闸站建筑物位于：港口社闸站位于仪征市泗源沟大桥西50米（渡江路东）、林业闸站位于仪征市渡江路。港口社闸站装机2台套，总动力110KW，流量1m3/s；林业闸站装机2台套，总动力110KW，流量1m3/s。
（4）古湄闸站建筑物位于：胥浦河东侧、沿江公路北侧。古湄闸站装机2台套，总动力190KW，流量3m3/s。
[bookmark: OLE_LINK17]（5）潘家河闸站建筑物位置位于：潘家河桥南侧长江边。装机4台套，总动力740KW，流量10m3/s，该补水泵站担负着城区骨干河道的生态补水和抗旱补水功能。
包二项目概况：
（1）三元沟泵站建筑物位置位于：建安路东侧。装机6台套，总动力960KW，流量13m3/s。
（2）郁桥泵站建筑物位置位于：仪扬河北侧、S125东侧。装机4台套，总动力740KW，流量12m3/s。 
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK33]（3）陈庄泵站建筑物位置位于：S125与三将二路交叉口东侧。装机1台套，总动力180KW，流量3m3/s。
（4）新河泵站建筑物位置位于：解放东路东城水岸小区内。装机3台套，总动力330KW,流量4.65m3/s。
（5）梅套泵站建筑物位置位于：镜湖花园小区西侧、解放西路北侧。装机3台套，总动力319KW,流量3.95m3/s。
（6）红叶泵站建筑物位置位于：仪征市石桥河北路115号，位于水利综合服务中心院内。装机4台套，总动力385KW,流量6.3m3/s。
包三项目概况：
（1）沙河闸站建筑物位置位于：仪征市新城镇沙河村（仪征市长江主江堤北侧）共设5孔，其中中孔为节制闸孔，其余4孔位排涝泵站孔，单孔泵室安装1400ZLB6.25-5.0型立式轴流泵，配套电机功率500kW。中孔净宽3m，配套QLW-100kN-SD螺杆启闭机，长江侧出水池涵洞设5.0×4.0m钢闸门，配QPK-2×125kN闭式卷扬启闭机。内河侧设一座清污机桥，共设5台套清污机，配套水平输送皮带机1台、堆高机1台。闸站配套自动化操作系统、监控系统、柴油发电机等。设计抽排流量25.0m³/s，设计自排总流量7.5m³/s；
（2）红旗泵站建筑物位置位于凤来仪阅江澜庭人才公寓西南角约100米处（仪征市长江主江堤北侧），共配备3台800ZLB-70型立式轴流泵，单机流量2m³/s，配套185KW电机，设计抽排流量6m³/s。
包四项目概况：
（1）金斗河闸站建筑物位置位于：仪征市马桥路11号，共设5孔，其中中孔为节制闸孔，其余4孔位排涝泵站孔，单孔泵室安装1200ZLB-125立式轴流泵，单机配套电动机功率250kW，单机出口闸门处配套一台套QPK-2×80kN快速卷扬启闭机。节制闸孔净宽4米，配套一台套QP-2×80kN卷扬启闭机。引水泵站泵室共计2孔，布置于东岸第一节翼墙空箱内，单孔泵室安装900QZ-125潜水轴流泵1台套，单机配套功率155kW，进水口，配套一台套QPK-125kN快速卷扬启闭机，出水涵洞侧设铸铁闸门1扇，配套QL-100KN伞齿螺杆式启闭机。内河侧设一座清污机桥，配套清污机、水平输送皮带机。闸站配套自动化操作系统、监控系统等。闸站抽排设计流量15m³/s，抽引设计流量5m³/s，自排设计流量20.3m³/s。；
（2）金斗河北闸站建筑物位置位于中共仪征市纪律检查委员会西侧约50米（仪城河南侧），共设潜水泵2台，配套160KW电机，仪扬河侧设卷扬式启闭机1台，金斗河侧设卷扬式启闭机2台，闸站配套回转齿耙式捞草机，槽型皮带输送机。设计抽引流量5m³/s，自排流量5m³/s。
[bookmark: OLE_LINK16]（3）城南泵站建筑物位置位于仪征市长江水政监察中队旁（仪征市长江主江堤北侧），共设500ZLB-85立式轴流泵2台，配套55KW电机，设螺杆式启闭机2台，设计抽排流量1.5m³/s。
包五项目概况：
（1）十二圩闸站建筑物位置位于：十二圩闸站现位于仪征市新城镇十二圩，工程座落在长江主堤上，是扬州西部地区引排综合利用的水利枢纽工程。共设8孔，其中中间西侧单孔净宽4.2m为节制闸孔，单孔泵室安装1200ZLB-100双向立式轴流泵，单机配套功率280kW，总装机容量1960KW，单孔泵室内河侧配套卷扬式启闭机及闸门一套，外河侧配套卷扬式启闭机及闸门2套，分引水/排涝闸门，闸站配套回转齿耙式捞草机，槽型皮带输送机。设计抽排、抽引、自排、自引流量均为26.0m³/s。
[bookmark: OLE_LINK4]（2）土桥站建筑物位置位于土仪征市新城镇土桥村，2003年7月投入运行，新建一座堤身式三台套总流量为20.4 M3/S的泵站，采用“X”型双向进出水流道，水泵型号为1200ZLB6.8-3.5型立式半调节轴流泵，配用TL400-16/1730型400KW同步电机3台套，总装机容量1200KW，设计扬程3.5M。内河侧设有捞草桥，采用固定式捞草机，长江侧布置交通桥，泵站规模为中型Ⅱ级。
二、服务内容
包一服务内容：
（1）城东泵站、东园路泵站、林业闸站、港口社闸站、古湄闸站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施维修养护、垃圾清捞外运、院内安全保卫、绿化养护、环境保洁等。
（2）潘家河泵站运行管理范围包含仪征城区胥浦河、仪城河等骨干河道的补水任务，同时担负着抗旱补水功能以及机泵设施养护、全年长江-潘家河进水池段垃圾清捞外运、闸门调控、院内安全保卫、绿化养护、环境保洁等。
包二服务内容：
[bookmark: OLE_LINK38]（1）三元沟泵站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施养护、垃圾清捞外运、院内安全保卫、环境保洁等。
（2）郁桥泵站运行管理范围包含汽车工业园和周边地区安全度汛提供保障及机泵设施养护、垃圾清捞外运、院内安全保卫、绿化养护、环境保洁等。
[bookmark: OLE_LINK32]（3）陈庄泵站运行管理范围包含日常排涝、补水任务及设备维修保养、垃圾清捞外运、环境保洁等。
（4）新河泵站运行管理范围包含排涝任务及机泵设施养护、院内安全保卫、绿化养护、环境保洁等。
（5）梅套泵站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施维修养护、垃圾清捞外运、院内安全保卫、绿化养护、环境保洁等。
（6）红叶泵站管护范围包含仪征红叶泵站的日常安全管护、负责院内清洁及进水池、沟面的环境卫生等。
包三服务内容：
沙河闸站、红旗泵站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施养护、垃圾清捞外运、院内绿化养护、环境保洁等。
包四服务内容：
（1）金斗河闸站、金斗河北闸站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施养护、垃圾清捞外运、院内绿化养护、环境保洁等。
（2）城南泵站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施养护、垃圾清捞外运、环境保洁等。
包五服务内容：
十二圩闸站、土桥站运行管理范围包含防洪排涝任务及机泵设施养护、垃圾清捞外运，站房院内、生活区、办公楼院内绿化养护、环境保洁等。
三、管理内容
（1）汛期做好泵站开机排涝，按通知要求及时预降水位，人员24小时待岗值守，信息通畅，确保排涝区域不受涝。有补水功能的泵站需做好活水、补水任务。
（2）做好泵站机泵设备保养维护工作，如更换水泵盘根、电机加油、电气柜除尘、丝杆及钢丝绳保养等。
（3）做好站内外环境卫生保洁、垃圾清捞外运、树木草坪修剪、禁止违章种植、安全保卫及站容站貌等。
四、服务期限
包一：城东泵站、东园路泵站、港口社闸站、林业闸站、古湄闸站、潘家河闸站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日。
包二：三元沟泵站、郁桥泵站、陈庄泵站、新河泵站、红叶泵站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日，梅套泵站服务期为2027年4月1日至2027年12月31日。
包三：沙河闸站、红旗泵站服务期为2027年5月1日至2027年12月31日。
包四：金斗河闸站、金斗河北闸站服务期为2027年4月16日至2027年12月31日，城南泵站服务期为2027年5月1日至2027年12月31日。
包五：十二圩闸站、土桥站服务期为2027年1月1日至2027年12月31日。
五、人员配备要求
包一人员配备要求：
1、投标单位应根据本项目运行管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置人员。基本要求如下（人员数量不低于以下最低标准）：
	人数

泵站名称
	运行期内运行管护人员（名）
	汛期（5月-9月）专业运行人员（名）
	日常护站人员
（名）
	备注

	城东泵站
	1
	1
	1
	

	东园路泵站
	1
	1
	1
	

	林业闸站
	1
	/
	1
	两站共用1名日常护站人员

	港口社闸站
	1
	/
	
	

	古湄闸站
	1
	[bookmark: OLE_LINK22]/
	1
	日常护站人员服务周期为6个月

	潘家河闸站
	2
	/
	1
	

	合计
	7
	2
	5
	


（1）城东泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（2）东园路泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（3）港口社闸站人员要求
该闸站要求全年1名专业运行人员在岗，汛期根据运行要求24小时在岗，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证）；运行人员年龄要求在60周岁以下，无病史；护站1名24小时在岗看护泵站（与林业闸站共用1名），要求在65周岁以下，无病史。
（4）林业闸站人员要求
该闸站要求全年1名专业运行人员在岗，汛期根据运行要求24小时在岗，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证）；运行人员年龄要求在60周岁以下，无病史；护站1名24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，无病史。
（5）古湄闸站人员要求
该闸站要求全年1名专业运行人员在岗，汛期根据运行要求24小时在岗，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证）；运行人员年龄要求在60周岁以下，无病史；护站至少1名，服务周期为6个月，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，无病史。
[bookmark: _Hlk183504595]（6）潘家河闸站人员要求
该闸站要求全年至少2名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力。运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，无病史。
2、各泵站的运行人员工作时间
[bookmark: _Hlk212044380]日常上午8点-11点30分，下午1点30分-6点，汛期24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。护站人员工作时间：24小时在岗。
[bookmark: OLE_LINK26]3、供应商需提供以上各闸站、泵站运行人员低压电工证或高压电工证（持证人员合计不少于9名）及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明（原件扫描上传）
包二人员配备要求：
1、投标单位应根据本项目运行管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置人员。基本要求如下（人员数量不低于以下最低标准）：
	人数

泵站名称
	[bookmark: OLE_LINK1]运行期内运行管护人员（名）
	[bookmark: _Hlk212044649]汛期（5月-9月）
专业运行人员（名）
	日常护站人员（名）
	全年管护员（名）
	备注

	三元沟泵站
	1
	1
	1
	/
	

	郁桥泵站
	1
	1
	1
	/
	郁桥与陈庄共用人员

	陈庄泵站
	
	
	
	
	

	新河泵站
	1
	/
	1
	[bookmark: OLE_LINK28]/
	

	梅套泵站
	1
	1
	1
	/
	该泵站运行期为9个月

	[bookmark: _Hlk211870562]红叶泵站
	/
	/
	/
	2
	

	合计
	4
	3
	4
	2
	


（1）三元沟泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（2）郁桥泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（3）陈庄泵站人员要求
该泵站与郁桥泵站共用人员。
（4）新河泵站人员要求
[bookmark: OLE_LINK36]该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力。运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；泵站护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（5）梅套泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（6）红叶泵站人员要求
管护工作人员2名：负责泵站的日常安全管护，负责站内及进水池区域水面的环境卫生。要求在年龄60周岁及以下，身体健康，无病史。
2、各泵站的运行人员工作时间
日常上午8点-11点30分，下午1点30分-6点，汛期24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。护站人员工作时间：24小时在岗。
3、供应商需提供以上各闸站、泵站运行人员低压电工证或高压电工证（持证人员合计不少于7名）及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明（原件扫描上传）
包三人员配备要求：
1、投标单位应根据本项目运行管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置人员。基本要求如下（人员数量不低于以下最低标准）：
	人数

泵站名称
	运行期内运行管护人员（名）
	汛期（5月-9月）专业运行人员（名）
	日常护站人员
（名）
	备注

	沙河闸站
	2
	4
	/
	接到启闭卧虎闸、钢坝闸任务后，立即安排运行人员至现场完成启闭任务

	[bookmark: OLE_LINK34]红旗泵站
	1
	1
	1
	

	合计
	3
	5
	1
	


（1）沙河闸站人员要求
[bookmark: OLE_LINK2]该泵站要求运行期内至少2名专业运行人员值守运行，一班组1人，两班倒，2名人员中至少1名需持有高压电工证；汛期（5月-9月）必须至少增加4名专业运行人员，一班组3人，两班倒，每班组至少配备1名高压电工证人员。运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；要求在60周岁以下，身体健康，无病史。
（2）红旗泵站人员要求
[bookmark: OLE_LINK46]该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员，运行人员两班倒，一班组一人。运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
2、各泵站的运行人员工作时间
红旗泵站：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天或接到调度指令后24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。护站人员工作时间：24小时在岗。
沙河闸站：汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组三人。非汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组一人。
3、供应商需提供以上各闸站、泵站运行人员满足条件：持证人员合计不少于8名，其中持高压电工证人员不少于2名，其余人员持低压电工证或高压电工证。提供以上人员电工证及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明（原件扫描上传）
[bookmark: OLE_LINK41]包四人员配备要求：
1、投标单位应根据本项目运行管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置人员。基本要求如下（人员数量不低于以下最低标准）：
	人数

泵站名称
	运行期内运行管护人员（名）
	汛期（5月-9月）专业运行人员（名）
	日常护站人员
（名）
	备注

	金斗河闸站
	4
	[bookmark: OLE_LINK25]/
	[bookmark: OLE_LINK6]/
	

	[bookmark: OLE_LINK39]金斗河北闸站
	1
	1
	1
	

	城南泵站
	1
	1
	1
	

	合计
	6
	2
	2
	


（1）金斗河闸站人员要求
[bookmark: OLE_LINK44]该泵站要求运行期内至少4名专业运行人员值守运行。运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史。
（2）金斗河北闸站要求
[bookmark: OLE_LINK35]该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员，运行人员两班倒，一班组一人。运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
（3）城南泵站人员要求
该泵站要求运行期内至少1名专业运行人员值守运行，汛期（5月-9月）必须至少增加1名专业运行人员，运行人员两班倒，一班组一人。，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史；护站人员至少1名，24小时在岗看护泵站，要求在65周岁以下，身体健康，无病史。
2、各泵站的运行人员工作时间
金斗河北闸站、城南泵站：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天或接到调度指令后24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。护站人员工作时间：24小时在岗。
金斗河闸站：运行人员两班倒，一班组两人。
3、供应商需提供以上各闸站、泵站运行人员低压电工证或高压电工证（持证人员合计不少于8名）及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明（原件扫描上传）
包五人员配备要求：
1、投标单位应根据本项目运行管理的实际需要及采购单位的有关要求，合理配置人员。基本要求如下（人员数量不低于以下最低标准）：
	人数

泵站名称
	运行期内运行管护人员（名）
	汛期（5月-9月）专业运行人员（名）
	日常护站人员
（名）
	备注

	十二圩闸站
	3
	/
	/
	搭配原站内人员，共同开机运行，参与防汛值班

	土桥站
	2
	/
	/
	

	合计
	5
	/
	/
	


（1）十二圩闸站人员要求
该泵站要求运行期内至少3名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史。
（2）土桥站要求
该泵站要求运行期内至少2名专业运行人员值守运行，运行人员要求有相关泵站运行管理经验或机电安装调试经验，对泵站运行中出现的问题有一定的应急处理能力；运行人员必须持证上岗（具备低压电工证或高压电工证），要求在60周岁以下，身体健康，无病史。
2、各泵站的运行人员工作时间
汛期：参与防汛值班，具体以排班为准；开机排涝时六小时一班，两班倒；
非汛期：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天或接到调度指令后24小时在岗，具体以排班为准，周末及法定节假日按照排班要求进行值班，正常工作日根据排班可休息。
3、供应商需提供以上各闸站、泵站运行人员低压电工证或高压电工证（持证人员合计不少于5名）及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明（原件扫描上传）
六、管理具体内容及要求
1、组织管理方面
(1)按照项目实际情况及采购单位的具体要求，组织配备相应的项目经理、技术骨干及其他管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；
(2)负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，水利设施泵站运行操作人员必须持证上岗；
(3)做好运行记录和维护保养记录；
(4)做好泵站管理范围内环境卫生。
2、安全管理方面
[bookmark: OLE_LINK23](1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利泵站管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护泵站权益，保障泵站安全。
(2)执行泵站运行、设备维修养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。
3、运行管理方面
(1)掌握水情、雨情、工情，做好防汛排涝和其它服务工作；
(2)根据泵站控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站控制运用调度工作，并保证泵站的正常运行；
 (3)对泵站进行定期的检查，做好记录并及时分析研究，随时掌握泵站状态,发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报；
(4)对泵站进行日常养护，拟定维修养护方案，向主管部门申请，经批准同意后按要求实施，确保泵站安全完整；
⑸对泵站进水池垃圾日常清捞外运，事先向主管部门申请，经批准同意后按要求实施，确保泵站干净、整洁。
4、运行管理要求
总体要求：按国家级水管单位考核标准（水建管[2016]361号文）（泵站工程）执行。 
5、技术管理要求
(1)投标单位应参照《江苏省泵站技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合泵站具体情况，制订本泵站具体的技术管理细则。中标后，该细则需报业主或上级主管部门批准后执行。
(2)投标单位应根据该泵站运行要求、控制运行原则等，制定该泵站的控制运用方案和调度制度。中标后，该方案及制度需报业主或上级主管部门批准后执行。
(3)中标人须加强对委托管理范围内泵站设施、设备等的检查养护工作，实行定期检查制度，并及时将检查情况向业主汇报。
(4)中标人应组织技术管理人员认真学习本泵站的管理细则和有关技术标准，熟悉泵站规划、设计、施工等情况，熟悉泵站各部位结构，掌握控制运用、检查、养护修理等管理业务，做好所管泵站的技术管理工作。
6、设备养护要求
(1)水泵：定期检查、清洁、补加润滑油、更换、补充填料等。
(2)主电动机：定期检查、清洁、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。
(3)开关柜、箱：定期检查调试、清洁，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检测与处理、碳刷磨损更换、接线松动处理、试验配合等。
(4)直流系统：直流系统定期检查，清洁，各类仪表定期效验、易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、蓄电池充放电等。
(5)变压器：定期检查,外壳清洁,试验配合。
(6)隔离刀闸：隔离刀闸定期检查，清洁，易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、试验配合等。
(7)室内照明：灯具、灯杆和线路维护、清理、绝缘处理、易损件更换等。
(8)自动监控系统：定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘和自动化柜体封堵。
(9)抓斗机：定期检查清理 ,各部位清洁、转动部件加油、试运转等。
(10)拦污栅：定期检查清理,各部位清洁。
(11)水泵叶片调节机构：定期检查、清洁、漏水、渗漏油处理等。
(12)起重设备：定期检查，少量部件维修，钢丝绳清洗、抹黄油并用胶皮捆扎保护等。电动机清洁、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。  
(13)检修闸门：定期清洗、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。
(14)电力变压器系统调试：变压器、断路器、互感器、隔离开关机常规保护、测量、控制等一、二次回路调试，整组传动调试。
(15)送变配电装置设备系统调试：自动开关或断路器、隔离开关、互感器、常规保护装置、电气控制、测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统调试。
(16)交流同步电动机调试：电动机、励磁机、断路器、互感器、常规保护装置、起动设备和一、二次回路的调试。
(17)备品备件：定期检查、清洁、防护等。
7、调水排涝运行管理基本要求(不限于以下要求)
7.1机电设备运行管理基本要求
(1)认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。
(2) 按照《江苏省泵站技术管理办法》中有关规定定期对本泵站相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。
(3)严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。
(4) 至少一人以上具备高压操作证人员才能进入高低压室巡检，如需进行维修，按工作需要填写工作票，且检修时必须有专职的监护人专职监护。
(5)运行、检修等必须有台帐记录。
(6)编制主要设备维修计划上报业主。
7.2建构筑物及相关设施运行管理基本要求
(1)做好管理范围内建（构）筑物以下部位（泵房、控制室、设备间、功能间、角楼、连廊、联轴层、检修层、水泵层、工作桥、上游清污机以内及下游引河河道等）的除尘、保洁等（不包含▽8.5米以上部位古建筑，干挂外墙及高空玻璃）, 做到窗明几净，无积尘，无积水；围墙、道路、泵房、及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌，及时向业主报告。
(2)对相关外露装置如保护接地装置注意做好保养工作；绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。
(3)保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好。
(4)设备、设施、管道、栏杆色标准确，油漆完好，无严重锈蚀。
(5)水位计完好有效，经常清洗水标尺。 
(6)负责零星设备设施零部件更换工作。
(7)做好泵站环境卫生工作，做到场地整洁，物品堆放整齐到位。
7.3泵站机泵主要设备管理、养护要求
(1)清洁：每天对主机泵进行清理，机泵外壳保持无尘、无污、无锈，表面清洁。
(2)润滑：检查电机温度是否正常，无渗漏现象。
(3)检查水泵外盖无渗水现象
(4)运行巡视检查
①运行监视数据准确可靠，运行记录完好。机组无报警。
②机泵运行后，应无异声和异味，电动机电压、电流在额定值内，温升和轴承的最高温度应符合规范要求，测温和综合检测系统准确可靠。 
7.4高低压电气设备养护要求
（1）严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定。
（2）变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象；各种开关、继电保护装置，触点良好，接头牢固；
（3）蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形；
（4）各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值；
7.5清污机管理要求
(1)清洁：机架、电机外表、电气控制箱每周一次。
(2)润滑
	润滑部位
	润滑剂
	周期

	轴承座
	钙基润滑油
	次/一季度

	滑转动部位
	钙基润滑油
	次/30日


做好润滑记录
(3)检查
①清污机每周清理一次
②每季度应检查一次所有紧固件是否松动，如有松动应及时拧紧
(4)定期养护：定期检查皮带松紧度、滚子的润滑程度等
7.6控制系统管理要求
(1)投入运行的设备均应有专职维护人员，建立完善的岗位责任制。建立完善的交接班制度。在处理事故、进行重要的测试或操作时，不得进行交接班。
(2)值班人员必须经过专业培训及考试合格方可上岗。
(3)定期对该设备进行巡视，检查和记录，应建立分管设备的帐、卡。发现情况及时向业主汇报，由业主请相关专业人员负责设备的维修。
(4)必须对各种计算机设置安全级口令，不能越权操作。不能将无关的u盘、软件进入系统，或擅自进入因特网。
(5)建立运行日志和设备缺陷测试数据等记录簿，每月作运行统计和分析。
(6)运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录。
(7)测试仪表及变送器是保证控制系统测量精度的重要设备，运行中的测量仪表及变送器必须严格按照有关标准维护检修并按“计量法”规定定期检测。
7.7设备涂色要求
设备涂色分为设备类涂色标准和设施类涂色标准，其中安全色参照国家标准GB2893，部分参照GB/3181中相关的设备颜色标准。
8、其他管理要求
(1)安全、消防制度齐全及建立安全台帐；定期开展安全活动做好记录；作业人员持证上岗；消防、安全用具齐全有效。
 (2)安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。
(3)负责向采购单位提供相关物资、备品备件的采购、更换与补充计划，由采购单位负责采购，费用不包含在投标报价中。
(4)养护单位应根据行业标准和招标文件要求制定泵站检查、观测、检测、养护的详细质量标准。
(5)做好治安保卫工作，站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。
9、档案管理要求
(1)技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。
(2)泵站基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。
(3)已过保管期的资料档案，必须经过业主或其上级主管部门鉴定，确认可销毁的造册签字，指定专人销毁。
(4)技术档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到单位领导认可，不得随意带走或散失。
（5）中标单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。服务期结束后，必须将全部资料移交业主。
七、养护计划要求
1、汛前（1-4月）工作计划
1.1天气寒冷要做好保暖防冻工作。
1.2春节来临前要加强安全教育工作，合理安排节日值班和防盗工作。
1.3加强管护服务及考核检查力度，防止脱岗等现象发生。
1.4本季天气干旱时，做好消防工作，检查消防器材应完好。
1.5配合业主做好泵站汛前设备设施的维修养护工作。
1.6设备维护保养必须严格实行有关条例，做好设备清洁、润滑、紧固、油漆等工作，检查厂房建筑物等有无漏雨、积水等现象，若有及时处理。
1.7所有设备保养均应在断电条件下进行，做好二级隔离，应有完备的手续（包括停电申请）。
1.8设备保养后应有记录，并有保养人和验收人的签字，资料应齐全、完整。
1.9加强对职工的技术培训，提高业务技能。
2、汛期（5-9月）工作计划
2.1由于进入梅雨季节，泵站应做好自身电器设备的绝缘工作，以及要做好防触电事故工作。 
2.2设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。
2.3高温季节要加强对变配电间的巡视，确保变配电间通风良好，防止高温造成设备故障。
2.4做好设备例保工作。
3、汛后（10-12月）工作计划
3.1对所有设备进行保养工作，并提出维修方案。
3.2对河道、设备、设施、水下部分进行检查。
3.3做好水情报表等资料的汇编工作。
3.4做好年终各项总结工作及来年的工作安排。
3.5做好有关准备工作，接受业主组织的年度泵站管理目标考核。
八、采购人的义务和责任
1、采购人应在运行管理合同生效后7天内向管理人提供开展管理业务所需要的有关泵站技术资料一套。包括：泵站设计资料、竣工图及主要设备技术参数和图纸以及其它相关的技术资料一套。管理业务完成或合同终止14天内需交还采购人。
2、采购人对管理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达管理机构，时限为：一般文件5 天，紧急事项文件2天。
3、采购人向管理人提供必要的工作、生活条件，包括水、电、现场运行管理人员生活、办公用房等。管理人自备的设施、设备在投标时列清单。
九、管理人的权利
1、对采购人发出的有碍健康和人身安全的指令有拒绝执行的权利。
2、对采购人发出的可能影响泵站安全或可能引起运行事故的指令有拒绝执行的权利。
十、采购人的权利
1、采购人不定期对管理人的运行管理工作进行日常检查，每月进行考核，以月度考核为依据形成年终考核结果，依据考核办法（附件 仪征市泵（闸）站运行维护考核办法）核定管理人的考核服务报酬。中标单位在合同履行期间，如月度考核三次得分低于90分，则甲方有权与乙方解除合同，且下年度该单位不得参与竞标。
2、采购人将成立专家委员会，界定和审核管理人提出的合同外工作，并对管理人的管理运行工作进行检查和指导，提出整改意见。


附件：
仪征市泵（闸）站运行维护考核办法
为加强泵（闸）站日常管理，保障泵（闸）站运行安全，充分发挥其职能效益，有效建立激励竞争机制，特制定本办法。
一、考核对象
所属各泵（闸）站
二、考核成员组成
成立考核小组，考核成员由发包单位人员组成。
三、考核内容
1、严格遵守监管单位各项管理规定及泵（闸）站内部规章制度，包括安全操作规程制度、巡查检查制度、台账资料记录整理归档制度、调度执行制度、安全管理制度等。
2、严格落实汛期 24 小时值班值守制度，非汛期按照标书要求值班值守，值班人员必须规范着装，持证上岗，务必保证在岗且信息畅通；严禁出现脱岗、睡岗、打游戏、酒后上岗等违规行为；非工作人员严禁进入泵（闸）站内，严禁无关人员接触设备设施。
3、严格执行泵（闸）站环境卫生保洁制度，办公区域及泵（闸）站管理范围内环境需保持干净整洁、无杂物堆放、无垃圾积存，物料摆放有序、标识清晰、机电设备辅助设备等表面干净无油污、无积尘、无破损、无锈蚀，进水池无成块水草垃圾等。
4、机泵操作人员必须持有效期内的高低压电工证上岗（具体按标书要求执行），须严格按照运行规章制度及操作流程，穿戴绝缘设备，执行泵机开机全过程流程化操作，闸门启闭流程化操作，严禁违规操作，不当操作，无证操作，若操作过程中发现安全隐患需及时上报。
5、坚决服从监管单位统一调度指挥，做到响应及时、执行到位，杜绝推诿拖延、执行不到位、打折扣等现象。运行人员接到调度指令后，需第一时间检查设备状况，按照程序化流程化操作开机引放水，并立即在工作群内报备开机运行情况（按如下格式：xxx闸站/泵站已开x台机，目前内河水位xx米；xxx闸站已开xx闸门xx米，目前内河水位xx米；同时需附带自动化界面照片和现场泵机或进水池照片），做好开机/开闸记录，相关运行人员须签字，所有运行台账资料，定期汇总，备查。
6、每日对泵（闸）站全域进行巡查，重点覆盖机电设备、金属结构、辅助设施、电气系统、备用电源、拦污栅、安全用具（绝缘设备、安全帽等）等关键部位，记录设备状态、异常情况及处理结果；若出现标识标牌脱落损坏的及时更换恢复，若发现零配件损坏的，需及时上报并更换，同时做好维修记录。
7、规范建立运行台账、巡查台账，做到内容详实、数据准确、签字完整，定期汇总备查。有柴油发电机的工程，需定期（汛期1个月2次、非汛期1个月1次）试发电，每次试发电需达到15分钟，并做好记录工作。
8、运行单位须定期组织运行人员学习安全生产相关法律法规、开展安全技术培训，确保运行人员熟练掌握岗位安全技能；特种作业人员必须参加专业安全技术考核，保证证书在有效期内。​
9、每月需巡查应急照明、消防通道、灭火器等消防安全设施及装置并做好记录工作，若发现设备故障或超过有效期，需及时上报。
10、运维单位应制定完善的安全生产应急预案，包含设备故障、汛情突发、火灾等场景的处置流程；定期组织应急演练，提升人员应急响应和处置能力；建立安全事故报告制度，发生安全事件或险情时，第一时间启动预案、上报情况，妥善处置并做好后续调查记录。
四、考核方法
采用百分制考核，计分采用考核表（具体见附件）。考核小组对照考核表对被考核单位运维泵（闸）站打出考核项目的分值，并由考核小组和被考核单位现场人员签字确认。
五、考核要求
考核小组要认真对照考核内容，本着实事求是和公平、公正、公开的原则，对泵（闸）站进行认真考核。
六、考核频次
汛期（5-9月份）按照一个月大于等于2次进行考核，非汛期（10月-次年4月）按照一个月大于等于1次进行考核。特殊考核：其他上级部门视察、督查、检查等。
七、考评细则
单次考核满分为100分，97分至100分为优秀，94分至96分为良好，90分至93分为合格，70分至89分为不合格，70分以下为严重不合格。合同期内，出现一次考核不合格情况的，口头警告并督促整改；出现两次考核不合格情况的，书面通报批评并要求整改（需提供整改报告）；合同期内出现三次不合格情况的，书面通报批评，取消该运维单位下次投标资格（涵盖水利局管理的所有泵（闸）站工程运维标的），且发包单位有权与该运维单位立即解除运维合同；合同期内出现严重不合格情况的，直接解除运维合同。
单次考核不同档位按扣减分数扣除考核费（详见下表），项目合同最后一次结算时统一计算并扣除相应的考核费后支付剩余款项。
备注：若考核费全部扣完，则从其余费用中扣除（全部考核扣款总额以本合同项下【考核费+垃圾清运费+环境绿化养护费+设备维修保养费】合计金额为上限，人员固定费（人员服务费）不在考核扣款范围内，不予扣减）。
	序号
	得分情况
	扣除考核费标准/元

	1
	优秀（97分至100分）
	（100 - 得分）*150

	2
	良好（94分至96分）
	（100 - 得分）*200

	3
	合格（90分至93分）
	（100 - 得分）*250

	4
	不合格（70分至89分）
	（100 - 得分）*300

	5
	严重不合格（70分以下）
	（100 - 得分）*500
结算运维费用，直接解除合同关系



八、本办法自修订之日起生效。
附件1：仪征市泵（闸）站运行维护考核表

仪征市泵（闸）站运行维护考核表
被检查单位：
	[bookmark: _Hlk190083181]序号
	考核内容及评分标准
	扣分
	扣分说明

	1
	严格落实汛期24小时值班值守制度（非汛期按照标书内要求执行），若出现值班人员脱岗（未报备），按照标书内运行人员配置要求，每少一人扣1分
	
	

	2
	运行值班人员应穿着得体，值班时应遵守值班值守制度，若出现脱岗、睡岗、打游戏、酗酒、酒后值班等违规行为时，每发现一次/项，扣1分；情节严重的（如：配电房/高压室/泵房/中控室等关键场所内聚众吃喝、饮酒、赌博等），每发现一次，扣10分
	
	

	3
	严格执行闸站环境卫生保洁制度，若院内杂乱、站房内地面、设施设备表面有明显灰尘、油污的，中控室、机房、配电室等有杂物堆积的，检修室设施设备摆放杂乱的，每发现一处扣1分
	
	

	4
	运行操作人员无证上岗或证件无效或证件过期的，合同期内第一次发现的，一人次扣3分；第二次发现的，一人次扣11分；第三次发现的，一人次扣31分
	
	

	5
	严格执行调度指令，若出现响应不及时、执行不到位、未按照指令执行等现象，每发生一次扣1分；若仍拒不执行调度指令的，单次扣11分
	
	

	6
	每次开机/闸、关机/闸均需按照指定格式在工作群内汇报，若汇报内容格式不符合要求的，每出现一次，扣1分；若出现未汇报的，每次扣2分；
	
	

	7
	巡查检查台账资料，开机运行记录台账资料，设备检修台账资料等均需按照规范要求填写，若发现填写不规范或未及时填写，记录未签字等现象，每发现一项扣1分
	
	

	8
	标书内明确规定包含进水池、出水池垃圾清运的，未在要求的时间内完成垃圾清运的，单次扣1分；再次要求限定时间内清理，仍未清理的，单次扣5分
	
	

	9
	闸站严禁非运行值班人员外其他人员随意进出，严禁非运行人员接触设施设备，若闸站内发现非运行人员，每发现一人扣3分；若发现无关人员触碰/操作泵机设备、高低压设备，每发现一人次扣11分
	
	

	10
	巡查、检修需按照制度规范要求进行，若发现问题未及时上报，检修未及时跟进，发现一次扣1分；若因未及时上报导致设备无法正常运行，出现一次扣5分
	
	

	11
	运维单位应制定完善的安全生产应急预案，并向中心报备，定期组织运行人员学习安全生产相关内容、开展安全技术培训、开展安全应急演练等，并存档学习相关资料，若全年度均未开展学习，则扣5分；自合同签署日起，一个月内若未报备安全生产应急预案的扣3分，两个月内未报备的扣5分，三个月内未报备的扣11分
	
	

	12
	操作应严格遵守操作规程执行，操作前需检查设备状态及安全条件，操作前中后均需做好记录工作，若未按照规程进行操作，发现一次扣1分；若未按照操作规程操作导致设备损坏，发现一次扣11分；若操作记录不完善、不准确、未签字，发现一次扣1分
	
	


备注：单项扣分不设上限，满分为100分，扣完为止。
检查人：                        被检查单位现场人员：                
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[bookmark: _Toc227570969]第五章 评标方法与评标标准
 一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	分值
	评分标准

	价格分
(20分)
	以满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，得满分20分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他报价）×20，结果保留至小数点后两位。

	运行管理方案
（50分）
	1、对运行管理机构健全、设置科学合理，管理软件建设内容齐全，管理方案切实可行、内容齐全；科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。
2、安全管理方案切实可行、内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK24]3、运行管理方案切实可行、内容齐全且科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分；基本合理、描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。
4、文明及环境管理方案切实可行、内容齐全且科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得7分，基本合理、描述一般、存在可操作性得5分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分，未提供不得分。
5、本项目在实施过程中的重点和难点，分析详细透彻的得7分，分析基本合理的得5分，分析较不合理的得2分，未提供不得分。

	[bookmark: _Hlk242343214]企业实力
（30分）
	管理体系
（3分）
	投标人具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系，每提供一个得1分，满分3分。
[bookmark: OLE_LINK67]注：投标文件中须提供相关有效期内的证书原件扫描上传，同时须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。

	
	相关保险
（3分）
	投标人为项目组所有运行人员购买意外险的，得 3分。
投标时提供保险保单及发票原件扫描上传；若暂未购买，可提供承诺书，承诺中标后为项目组所有人员购买，格式自拟。保险期应覆盖整个项目服务周期。

	
	项目组人员
（15分）
	1.项目负责人具有水利或机电或机械或安全技术与管理或电力技术类或电气类相关专业大专及以上学历的得3分；
[bookmark: OLE_LINK14]2.除项目负责人以外，具有高压电工证书的，有1人得3分，最高得6分；
3.除项目负责人以外，具有低压电工证书的，有1人得3分，最高得6分，未提供不得分。
（提供证书原件或相关证明材料原件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传）

	
	业绩
(9分)
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似运行维护业绩，有一个得3分，最多得9分。（提供合同原件扫描上传，提供不全或未提供不得分。）



注：
1、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
2、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。



[bookmark: _Toc227570970]第六章 投标文件格式
 
投  标  文  件






项 目 名 称：                                       
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）



投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、项目组人员表
七、设备配备表
八、技术参数响应及偏离表
九、商务条款响应及偏离表
十、技术方案
十一、主要标的信息
十二、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺函；
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK45]未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应在投标文件中按要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业。
	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。




















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_____________ 
                               日期：    年    月    日


供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                    承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日


投标函格式
致：宏信天德工程顾问有限公司
根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：________年____月____日


法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）       号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：_____________________         __     
联系电话（手机）：  _____________________         __                           
    单位名称：____________________________________
单位地址：  _____________________         __                                       
日期：    _____________________         __                                     

法定代表人身份证复印件


被授权人身份证复印


中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（分包号：**）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：



中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	





三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	







残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                             日  期：
                             












四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)：                       
	  投标服务或产品名称
	                      投标报价

	
	大写：                       
小写：                       （人民币：     元）



                                              日期：       年   月   日
5、 分项报价表
包一：2027年城东泵站、东园路泵站、港口社闸站、林业闸站、古湄闸站、潘家河闸站运行维护项目
城东泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	工资
	元/月
	1人/5月
	
	汛期5月-9月、要求同上

	
	3
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/年
	1人/年
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/年
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	 元/年
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　



东园路泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	工资
	元/月
	1人/5月
	
	汛期5月-9月、要求同上

	
	3
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	
	
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/月
	1人/年
	
	雇主责任险

	
	小计
	
	
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/月
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/月
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	　
	　
	
	





林业闸站和港口社闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	元/月
	2人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	其它
	元/月
	2人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/年
	1人/12月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/年
	12月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/年
	12月
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



古湄闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/6月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/6月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/年
	1人/半年
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/年
	12月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/年
	12月
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



潘家河闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	2人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	其它
	元/月
	2人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/月
	1人/12月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/月
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/月
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



注：报价包含人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：


[bookmark: OLE_LINK18]包二：2027年三元沟泵站、郁桥泵站、陈庄泵站、新河泵站、梅套泵站、红叶泵站运行维护项目
三元沟泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	工资
	元/月
	1人/5月
	
	汛期5月-9月、要求同上

	
	3
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	 元/年
	1人/年
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/年
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	 元/年
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　



郁桥泵站和陈庄泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	工资
	 元/月
	1人/5月
	
	汛期5月-9月、要求同上

	
	3
	其它
	 元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	 元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	 元/年
	1人/年
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/年
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。（两座泵站）

	
	2
	设备保养维护
	 元/年
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



新河排涝泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	其它
	 元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/12月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/12月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/年
	1人/年
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/年
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/年
	1年
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　



梅套排涝泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/9个月
	 
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗；（低压电工证或高压电工证）
2、工作时间：汛期24小时在岗，非汛期上午8点-11点30分，下午1点半-6点,节假日服从安排，无特殊情况可休息；
3、年龄60周岁以下，无病史；
4、含各项保险、福利等。

	
	2
	工资
	 元/月
	1人/5个月
	
	汛期5月-9月、要求同上

	
	3
	其它
	 元/月
	1人/9个月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/9个月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保；
2、与站内运行人员互助协同，如遇人员突发状况，及时上报并施救；
3、全年24小时在岗；
4、年龄65周岁以下，无病史。

	
	2
	其它
	元/月
	1人/9个月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/年
	1人/9个月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清运
	元/年
	9个月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等。

	
	2
	设备保养维护
	元/年
	9个月
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，日常保洁用具等。

	
	小计
	　
	　
	
	　

	五、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　



红叶泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、管护人员费用
	1
	管护员工资
	元/月
	2人/12月
	
	门卫值守及电动车管理

	
	2
	保洁员工资
	元/月
	2人/12月
	
	院内清洁及沟面保洁

	
	3
	其它
	元/月
	2人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　

	注：保安员可兼任红叶泵站管护，保安员年龄限60周岁及以下的男性。



注：报价包含人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



分项报价表
[bookmark: OLE_LINK20]包三：2027年沙河闸站、红旗泵站运行管护项目
沙河闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	2人/8月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、非汛期工作时间：一班组1人，两班倒，2名人员中至少1名需持有高压电工证；
汛期工作时间：一班组3人，两班倒，每班组至少配备1名高压电工证人员。
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、管理范围内环境卫生、安保
5、含各项保险、福利等

	
	2
	工资
	 元/月
	4人/5月
	
	

	
	3
	其它
	 元/月
	2人/8月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/8月
	8月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、传送机垃圾处理、垃圾外运等（站内绿化面积约1640㎡，绿化养护约6次左右）该项纳入考核

	
	2
	设备保养维护
	 元/8月
	8月
	
	更换水泵盘根、黄油、机油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，安全用具耐压试验及日常保洁用具等（需提供检测报告，运管单位可委托具有资质的第三方单位进行检测）

	
	3
	钢坝闸、卧虎闸启闭运行
	 /月
	8月
	
	接到启闭卧虎闸、钢坝闸任务后，立即安排运行人员至现场完成启闭任务

	
	小计
	　
	　
	
	　

	五、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



红旗泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/8月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、非汛期工作时间：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。
汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组一人。
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、含各项保险、福利等

	
	2
	工资
	 元/月
	1人/5月
	
	

	
	3
	其它
	 元/月
	1人/8月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/8月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保
2、全年24小时在岗
3、年龄65周岁以下，无病史
4、监护运行人员操作及安全

	
	2
	其它
	 元/月
	1人/8月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	 元/8月
	1人/8月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/8月
	8月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等（站内绿化面积约850㎡，养护约6次左右）该项纳入考核

	
	2
	设备保养维护
	 元/8月
	8月
	
	更换水泵油麻盘根、黄油、机油、齿轮油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，配电柜、操作柜清理、防火胶泥封堵更换等，含日常保洁用具及办公用品购买等

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



注：报价包含人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



包四：2027年金斗河闸站、金斗河北闸站、城南泵站运行管护项目
金斗河闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	4人/8.5月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、非汛期工作时间：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。
汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组一人。
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、管理范围内环境卫生、安保
5、含各项保险、福利等

	
	2
	其它
	 元/月
	4人/8.5月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/8.5月
	8.5月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、传送机垃圾处理、垃圾外运等（站内绿化面积约2827㎡，绿化养护约6次左右）该项纳入考核

	
	2
	设备保养维护
	 元/8.5月
	8.5月
	
	更换水泵油麻盘根、黄油、机油、齿轮油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，配电柜、操作柜清理、防火胶泥封堵更换等，含日常保洁用具及办公用品购买等

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　





金斗河北闸站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/8.5月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、非汛期工作时间：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。
汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组一人。
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、含各项保险、福利等

	
	2
	工资
	元/月
	1人/5月
	
	

	
	3
	其它
	元/月
	1人/8.5月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	元/月
	1人/8.5月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保
2、全年24小时在岗
3、年龄65周岁以下，无病史
4、监护运行人员操作及安全

	
	2
	其它
	元/月
	1人/8.5月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	元/8月
	1人/8.5月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	元/8.5月
	8.5月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理，站内除草、垃圾外运等（站内绿化面积约200㎡，养护约6次左右）该项纳入考核

	
	2
	设备保养维护
	元/8.5月
	8.5月
	
	更换水泵油麻盘根、黄油、机油、齿轮油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，配电柜、操作柜清理、防火胶泥封堵更换等，含日常保洁用具及办公用品购买等

	
	小计
	　
	　
	
	　

	四、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	
	
	
	



城南泵站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/8月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、非汛期工作时间：日常上午8点-11点30分，下午1点半-6点，雨天24小时在岗,节假日服从安排无特殊情况可休息。
汛期工作时间：运行人员两班倒，一班组一人。
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、含各项保险、福利等

	
	2
	工资
	 元/月
	1人/5月
	
	

	
	3
	其它
	 元/月
	1人/8月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、护站人员费用
	1
	工资
	 元/月
	1人/8月
	
	日常看护要求：
1、管理范围内环境卫生、安保
2、全年24小时在岗
3、年龄65周岁以下，无病史
4、监护运行人员操作及安全

	
	2
	其它
	 元/月
	1人/8月
	
	考核

	
	3
	意外保险
	 元/8月
	1人/8月
	
	雇主责任险

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/8月
	8月
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理、垃圾外运等该项纳入考核

	
	2
	设备保养维护
	 元/8月
	8月
	
	更换水泵油麻盘根、黄油、机油、齿轮油等，闸门、启闭机、行车及附属电气设施检测维修，零部件更换，配电柜、操作柜清理、防火胶泥封堵更换等，含日常保洁用具及办公用品购买等

	
	小计
	
	
	
	　

	四、税
	　
	
	
	
	　

	合计
	
	
	
	　



注：报价包含人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



[bookmark: OLE_LINK37]包五：十二圩闸站、土桥站运行管护项目
十二圩闸站、土桥站
	项目名称
	序号
	内容
	标准
	数量
	金额（元）
	备  注

	一、运行人员费用
	1
	工资
	 元/月
	5人/12月
	
	日常运行管护要求：
1、开机运行持证上岗（低压电工证或高压电工证）
2、工作地点：2名人员在土桥站、3名人员在十二圩站
3、工作方式：搭配原站内人员，共同开机运行，参与防汛值班
3、年龄60周岁以下，无病史。
4、管理范围内环境卫生、安保
5、含各项保险、福利等

	
	2
	其它
	 元/月
	5人/12月
	
	考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	二、其它
	1
	垃圾清理外运
	 元/年
	1年
	
	总价包干：含进水池漂浮垃圾清理打捞、传送机垃圾处理、清理，垃圾外运等，该项纳入考核

	
	2
	绿化养护
	 元/年
	1年
	
	总价包干：十二圩新站站内绿化面积约10000㎡(十二圩新闸绿化养护自2027.9.1起至12.31至，约需养护3次）、十二圩老站内绿化面积约4500㎡、土桥站站内绿化面积约5900㎡，十二圩老站、土桥站绿化养护全年各约需8次左右，纳入考核

	
	小计
	　
	　
	
	　

	三、税
	　
	
	　
	
	　

	合计
	　
	　
	
	　



注：报价包含人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：



六、项目组人员表（格式自拟）


七、设备配备表（格式自拟）



[bookmark: OLE_LINK43]八、技术参数响应及偏离表（包*）
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
投标人全称（加盖公章）：
日期：


[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363]九、商务条款响应及偏离表（包*）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	


      投标人全称（加盖公章）：
日期：



十、技术方案











十一、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：






十二、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
image1.jpg




