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[bookmark: _Toc17529]第一章  磋商公告
受扬州科技馆的委托，江苏苏中兴工程造价咨询有限公司就扬州科技馆部分展区更新改造项目(JSZC-321000-SSZX-C2026-0008号)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 扬州科技馆部分展区更新改造项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年11月26日14点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-SSZX-C2026-0008号 
2.项目名称：扬州科技馆部分展区更新改造项目
3.预算金额：250万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为250万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：见磋商文件第四章
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]6.合同履行期限：合同签订后6个月
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）；
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺函；
1.7磋商响应函；
1.8若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件扫描上传)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证（原件扫描上传）
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。
注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中（十六）条：其他未列明行业
4.本项目不接受联合体参与磋商：
5.本项目不接受进口产品参与磋商
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
2.方式：在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载磋商文件。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交响应文件截止时间、地点
1.截止时间：2026年11月26 日14点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
6.1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
6.2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：13813140731。
6.3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
6.4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
6.5.本次磋商不收取磋商保证金。
6.6各供应商自行进行现场勘察，各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
6.7拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
6.8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
6.9本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条款，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
6.10 如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：扬州科技馆
地 址：扬州市文昌东路9号市民中心3号楼
联系人：吴静
联系方式：0514-82088303
2.采购代理机构信息
名    称：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司
地　　址：扬州市文昌中路20号文昌国际大厦5楼
联系人：刘洋
联系方式：0514-85165770、15152732066
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、
市财政局、市公共资源代理机构推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
3、落实好政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
4、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
5、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。


























[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20960]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk115095815]4.2本次采购预算中已包含代理服务费，由成交供应商在领取成交通知书前按照按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等形式支付； 
代理服务费户名：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司
开户行：江苏银行扬州甘泉支行
行  号：313312000111
账  号：7560020109030383
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市政府采购网”、”江苏政府采购网”、“中国政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”、”江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市政府采购网”、”江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和 “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商不得更改采购人确定的合同条款和内容，本磋商文件后附的“合同文本”条款，采购人有权根据需要作出变更和修改。若成交供应商未能按上述规定签约，视为放弃，采购人有权取消该成交决定，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。在此情况下，采购人将按国家有关规定另选成交供应商。对未能成交的供应商，采购人无任何义务和责任对其未能成交的原因作出说明和解释，供应商不得提出任何异议。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人书面同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
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成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。













[bookmark: _Toc10761]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）
（合同编号）
项目名称：扬州科技馆部分展区更新改造项目
项目编号：JSZC-321000-SSZX-C2026-0008号 
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏苏中兴工程造价咨询有限公司扬州科技馆部分展区更新改造项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2 乙方在提供本合同所约定的服务前，已拥有的知识产权归乙方所有；
乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件，所完成的服务成果的所有权利(包括知识产权)归甲方所有；
甲方利用乙方前款所述的服务成果，所完成的新的技术成果，归甲方所有。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
8.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
8.3合同款项的支付方式及进度安排
甲方付款方式：固定总价
合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；乙方将所有展品及设备安装调试完成，试运行结束后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至乙方合同总价的80%；竣工验收合格并提交全部资料后7日内付清尾款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之二每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权选择拒绝接受服务，并可单方面解除合同，乙方应当向甲方退还依据合同收取的相关款项，甲方亦有权责令乙方在合理期限内进行整改到位，继续履行相关合同义务。在上述情况下，甲方均有权同时要求乙方承担合同价款总值30%的违约金。
11.5 根据乙方违约情况，甲方保留向政府采购主管部门申请给予行政处罚的权利。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经江苏苏中兴工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：  
见证方：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司
项目经办人：
签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
项目属性：服务类项目
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。





	















[bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc32518]（一）招标范围
本项目改造面积约400m²（三层基础科学厅约240m²，二层工艺技术厅约160m²）。主要内容包括但不限于二层工艺技术厅和三层基础科学厅旧展陈拆除、新展陈设计施工、展品研发制作、安装调试及环境改造等，具体如下：扬州科技馆二层工艺技术厅、三层基础科学厅更新部分展品，并同步对部分布展环境、灯光等进行设计、施工，同时对二层和三层展厅的保留展品进行维修保养，具体以现场实际测量为准。展厅内部分布展及展项的拆除、部分保留展项改动位置后重新安装、调试；新增展品展项的深化设计、制作、安装、调式、试运行、验收、交付使用、技术培训、售后服务；场景氛围的设计装修以及智能中控配套设置。
[bookmark: _Toc4397]（二）展厅改造概况
1、展厅改造背景
本次改造的二层工艺技术厅（改建数学主题厅）和三层基础科学厅建成于2014年前后，其中二层工艺技术厅原以工艺技术类展示为主，三层基础科学厅为场馆核心常设展厅之一。经过多年运营两个展厅展品内容老化、互动形式陈旧，已难以满足当前公众科普需求。为此，本次拟对两个展厅实施全面改造，以提升场馆科普服务效能，持续发挥扬州科技馆作为城市科普核心阵地的重要作用。
2、展厅规划主题
2.1二层工艺技术厅现状
该厅现存展品11件，为零散工艺演示。针对以上现状，提出本次改造要求：采用从底层基础到高阶前沿递进式叙事链条，打造有神秘感、吸引力的沉浸式数学科普空间；知识分层覆盖大众基础、中学、大学理工、专业进阶、科研研究五层；划分为理论数学、基础数学、应用数学、交叉数学四大板块；融入大国重器案例，补充前沿数学内容；互动展品占比≥80%，全受众适配。
2.2三层基础科学厅现状
该厅当前以“声光之绚”、“电磁之秘”、“力学之巧”三大板块划分展区，展品总量50余件。近期馆方组织对全厅展品进行了实地踏勘，逐件排查设备状态，梳理共21件展品需维修翻新或更换。本次改造要求为：“保留展厅原有基础科学主题，增加化学学科板块 ，对整间基础科学展厅全域升级、维修翻新。”
[bookmark: _Toc19199]3、展厅改造目标
本次双展厅改造以补全学科体系、升级体验质感、深化科普内涵、打造标杆展厅为核心目标，兼顾专业性、趣味性、系统性、落地性，全面适配全年龄段受众科普需求，具体目标如下：
3.1主题专业化：二层打造独立“数学之趣”专题展厅，形成完整数学科普叙事体系；
3.2科普系统化：三层梳理声光、电磁、力学、化学知识脉络，分区排布展品，实现由浅入深递进式展示；
3.3体验互动化：全部展项以实体机械、多媒体实操为主，降低静态图文占比，提升青少年动手参与度；
3.4经济实用化：优先选用低损耗、通用配件展品，严控造价，降低长期运维成本；
3.5风格统一化：两大改造区域视觉色调、导视系统、展板字体标准化统一，融入扬州本土数学科普元素。
4、改造设计思路
以“基础科学可视化、科普活动常态化、展厅运营长效化”为核心，分两大板块实施改造：
二层新建数学专题展厅，以溯源—发展—应用的探索动线铺展全程，带领观众褪去对数学的敬畏与刻板，在动手游玩与沉浸体验中，直观感受“万物有理，数学有趣”。
三层优化基础科学展厅，合理排布展品，新旧展品穿插排布，增加参观充实度；合理增加新展项，兼顾原展区保留区域的风格延续，实现新旧融合、全厅统一 ；
[bookmark: _Toc28424]（三）展厅展品展项设置
	数学之趣展厅本次设计、制作展项清单（15件）

	序号
	名称
	科学原理（展示目的）
	展项描述
	形式

	1
	自然中的数学
	斐波那契数列是一个著名的数列，由0和1开始，后面的每一项都是前两项的和。这个数列在自然中也有很多应用，例如植物的叶片排列、动物皮肤上的斑点分布等。分形是一种以非整数维形式充填空间的形态特征为研究对象的几何学，它描述了自然界中许多不规则、破碎和复杂的形态。分形艺术通过递归、迭代等方法生成具有自相似性的图形，如雪花、山脉等。
	本展项主要由植物浮雕模型、触摸屏等组成，墙面植物模型按斐波那契数列规律进行排列；观众通过观察墙面植物模型，发现斐波那契数列规律；在触摸屏上根据此规律填充数列空白，成功解锁斐波那契数列在植物生长中的演示动画；自由调节植物生长角度，对比观察不同形态，深入理解斐波那契数列的形态优势。观众在触摸屏上选择改变坐标参数和颜色，创造各式各样美丽的分形图案，通过点击放大，可以看到分形图案中无限重复的特征。
	模型+多媒体互动

	2
	万物皆是数
	让观众在步入数学宇宙的震撼中，感知从自然生物到宇宙天体、从艺术建筑到科学定理，万物皆遵循数学规律，从而打破“数学只是纸上公式”的狭隘认知。
	展项设计一个墙面互动投影，从向日葵的螺旋到星系的旋臂，从贝壳的曲线到DNA的双螺旋，建筑的一根木头到勾股定理，多媒体画面内的每个事物都可以用数学解释，观众触摸墙面，手下的数学图形随之变化，触发屏幕展示相关的数学原理（例：出现一个冷却塔，观众触摸，冷却塔的图片上出现双曲面的线条图案 ，旁边是弹出的图文介绍），用视觉化的方式呈现“万物皆数”的震撼画面。
	多媒体互动

	3
	圆的周长与半径
	圆直径d=2r，周长C=πd，代入可得C=2πr；π（圆周率）约等于3.14，是固定不变的常数，因此圆的周长仅由半径决定：半径扩大几倍，周长就同步扩大几倍，二者成正比例关系。
	展项由印有周长公式的科普背景板、两套带调节旋钮的圆盘机构构成，左侧为带刻度指针的圆盘，右侧搭载齿轮传动结构，参观者手动操控旋钮完成实验操作，能够直观感知圆的周长随半径变化的规律，理解圆周率为固定常数、周长与半径成正比例的数学知识，熟悉曲线转直线、滚动测距这两类周长测量思路，了解圆周长相关公式在齿轮、车轮等工程设计里的实际用途。
	模型

	4
	二进制与十进制
	二进制（基数为2，用0和1表示）与十进制（基数为10，用0-9表示）是两种不同的数制系统。它们之间的转换基于位权原理：十进制转二进制采用“除2取余法”，二进制转十进制则按“位权展开”相加。计算机内部运算、数据存储均基于二进制，因电子器件易实现两种稳定状态。生活中，IP地址、编程、数字图像处理等均依赖二进制，它是现代信息技术的基石。
	本展项主要由转换器（二进制和十进制的转换）、显示器（42寸）、复位按键、展台等组成。显示器循环播放科普视频，介绍关于二进制和十进制的转换原理。展台上设置了一台就是二进制与十进制的转化器。观众按下复位按键，然后转动转盘仔细观察，可以看到转换器内二进制和十进制面板的数字会相应的发生变化。
	机电互动+多媒体互动

	5
	看得见的数学
	数学，是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科，从某种角度看属于形式科学的一种。而在人类历史发展和社会生活中，数学也发挥着不可替代的作用，也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。
	展项通过数学模型的组合展示，帮助观众直观理解数学理论。
本展项为组合式展项，包含抛物线、双曲狭缝、翻转四面体、滚出直线、画出星形、正交十字磨、正多面体、旋转体、圆周转直线运动联动装置、透视原理和画法几何模型共十一套展品，向观众展示数学的丰富性和趣味性。
	机械互动

	6
	莫比乌斯环
	莫比乌斯带是拓扑学经典造型：将一条长条纸带一端扭转180°后首尾粘接，形成只有单一表面、单边边界的奇特曲面。观众推动小车沿着轨道行进，可以直观看到小车不用翻越边缘，就能走遍曲面原本的“正反面”，感受奇妙的拓扑几何特性。
	
	

	7
	哥德巴赫猜想
	哥德巴赫猜想是数论领域最著名的未解难题之一。1742年，德国数学家哥德巴赫在给欧拉的信中提出：任一大于2的偶数都可写成两个质数之和。其数学表达式为：对于任意偶数N（N≥4），存在质数p和q，使得 N = p + q。1973年，中国数学家陈景润证明了“1+2”——任一充分大的偶数都可表示为一个质数与一个不超过两个质数乘积之和，至今仍保持该领域的世界纪录。哥德巴赫猜想作为“数学皇冠上的明珠”，吸引着全世界数学家前赴后继。
	本展品为哥德巴赫猜想互动验证台，由展台、数字选择面板与灯光反馈系统组成。台面设有多组数字选择按钮，观众可任意选取一个不小于6的偶数。选定后，展台灯光系统自动演示该偶数分解为两个质数之和的过程——每组可能的质数组合对应一组灯光路径，质数对依次高亮显示，让观众直观看到“任一大于2的偶数都可写成两个质数之和”
	机电互动

	8
	无理数π
	通过趣味展示π的图文互动，引导观众在π的无限不循环小数中发现生日、特殊数列等有趣组合，帮助观众理解“无限不循环”这一核心特征，思考π作为无理数的数学本质，体会数学之美与逻辑思辨的魅力。
	展示由图文构成，观看墙面图文中的数字，在其中找到π中的一些特殊数字，如12345678，111111111等，并找其中是否有规律；同时思考一些数字例如5,6,14等，其化为小数形式后是否有规律，可以通过阅读图文了解有理数和无理数的区别，思考π作为无理数的原因。
	图文互动

	9
	计算式中的美妙规律
	通过设置两组计算中的现象，展示计算式中的一些神奇规律。
	展项由数字计算矩阵、立方和平方矩阵、多媒体操作屏等组成。观众可以观察计算式以及平方、立方矩阵之间的关系，寻找他们之间奇妙的规律，感受数学的神奇。
	模型+多媒体互动

	10
	掉不下去的井盖
	一条曲线无论以哪个角度卡在两条平行切线之间，两条平行线的间距始终不变，这类图形就是定宽曲线。
圆形是最常见的定宽曲线：直径处处相等；莱洛三角形是除圆形外最经典的定宽曲线：以正三角形三个顶点为圆心、正三角形边长为半径，分别画出三段圆弧拼接成封闭图形，它的宽度全程等于原正三角形边长，滚动过程中心会上下起伏，但上下两条支撑平行线距离始终不变，和圆一样可以平稳滚动、不会从等宽洞口掉落。
	生活中常见的井盖大多设计为圆形，这背后藏着有趣的数学知识。
展台上放置着圆形、正方形、普通三角形、莱洛三角形、莱洛五边形五种造型盖板，搭配对应等宽洞口，观众动手尝试将方块从洞口塞出去，可以观察到只有等宽曲线构成的盖板，无论怎样旋转，都不会从对应的洞口掉落，从而理解市政优先选用圆形井盖的数学逻辑，同时认识莱洛三角形这类特殊几何图形。
	模型

	11
	哥尼斯堡七桥
	哥尼斯堡七桥问题是数学史上一个著名的图论与拓扑学问题，起源于18世纪普鲁士城市哥尼斯堡（今俄罗斯加里宁格勒）的地理布局。该问题探讨是否可能从某处出发，不重复地一次性走完连接城市两岸与河心两岛的七座桥，并最终回到起点。欧拉创造性地提出将陆地视为“点”，桥梁视为“线”，从而避开了繁琐的穷举尝试，揭示了图形中“奇点”与“偶点”的数量规律。这一突破不仅解决了具体的城市散步难题，更开创了数学的新分支——图论，并为拓扑学的发展奠定了基础。
	本展项为互动多媒体类展项，主要由计算机控制判别系统、多媒体演示系统构成。通过互动多媒体的方式，向观众展示了哥尼斯堡七桥问题，让参与者了解欧拉回路的含义。
	多媒体互动

	12
	概率
	概率：又称或然率、机会率、机率（几率）或可能性，它是概率论的基本概念。概率是对随机事件发生的可能性的度量，一般以一个在0到1之间的实数表示一个事件发生的可能性大小。越接近1，该事件就有可能发生；越接近0，则该事件就不大可能发生，其是客观论证，而非主观验证。
	本展项设有概率的演示装置，安装在一个圆柱形的透明体内，观众点击台面的开始按钮，可以看到侧面的提升装置将全部小球依次提升至展品顶端的圆盘内，然后小球会从圆盘表面上同一位置的圆孔落下，跌落至概率装置，当小球全部下落完后，可以观察到小球在下方随机形成的驼峰状曲线。
	机械互动

	13
	密铺艺术
	展项通过平面和曲面密铺，展示密铺的特性和原理
	蜂巢‌：蜜蜂巢室是正六边形，能无缝拼接，是天然密铺代表 。苍蝇复眼、植物表皮细胞常呈六边形排列，海胆外骨骼也有多孔网状结构 。
展项分成两组，一组在墙面上设置平面密铺，由磁吸墙面、硬质拼图块组成；另外一组在曲面展台上，设置曲面密铺（包含平面密铺、球面密铺、圆柱密铺、双曲面密铺四种)。观众还可以通过多媒体了解更多相关知识，讲述密铺的知识、应用、背景、科学家等，挖掘背后的科学人文精神；在互动模式下，可以设置密铺游戏，完成后有胜利动画和排名情况。
	模型+多媒体互动

	14
	混沌摆
	混沌摆由主摆与三个副摆构成多体耦合系统，拨动主摆后能量在四个摆之间不断转移、分配，但每个摆的受力随时变化，能量分配无法用简单线性方程描述，呈现典型的非线性动力学特征。三组摆锤的运动由牛顿力学方程精确控制（确定性系统），但由于混沌系统对初始条件具有极端敏感性（“蝴蝶效应”），初始角度、力度的微小差别会在摆动过程中被急剧放大，导致每次运动轨迹完全不同、无法复刻、长期不可预测，这正是混沌理论的核心——确定性系统中的不确定性：运动规律确定，但结果无法预测。
	混沌摆由一个主摆和三个副摆组成，每个摆的运动相互影响，呈现不规则、混沌的状态。展品通常由T字型主摆、三组自由活动的小型摆锤及金属底座构成。观众轻拨主摆即可启动装置，观察三组摆锤相互牵动、毫无规律的摆动。每次以不同力度和角度拨动，运动轨迹完全不同、无法复刻——即使重复相同动作，摆锤也会走出截然不同的路径。
	机械互动

	15
	逻辑门
	逻辑门是电子学中的基本元件，用于实现逻辑运算。常见的逻辑门有与门、或门和非门。与门要求所有输入都为真时输出才为真，或门要求至少一个输入为真时输出就为真，非门则是将输入取反后输出。
	图文版上解释了不同逻辑门的工作原理，观众需要根据图文版的指示，正确操作开关按钮来点亮灯泡。例如，如果图文版显示的是与门，观众需要同时按下两个开关按钮才能点亮灯泡；如果是或门，观众只需要按下任意一个开关按钮；如果是非门，观众需要按下开关按钮后再按一次来点亮灯泡。当观众成功接通电路并点亮灯泡时，他们会看到灯泡亮起，这表示他们正确理解了逻辑门的工作原理。
	机电互动




	

	基础科学展厅本次设计、制作展项清单（16件）

	序号
	名称
	科学原理（展示目的）
	展项描述
	形式

	1
	声纹玫瑰
	声纹是通过电声学仪器显示的、携带言语信息的语音频谱图。现代科学研究表明，声纹具有个体特异性和相对稳定性。成年人的声音在生理成熟后可长期保持稳定。实验证明，无论讲话者故意模仿他人声音或改变语调，还是以耳语方式轻声说话，即使听觉上高度相似，其声纹特征仍存在显著差异。基于这两个特性，侦查人员可通过声纹鉴定技术，将犯罪分子的声纹与嫌疑人的声纹进行比对，为案件侦破提供可靠的科学证据。
	本展项主要由话筒、27寸显示器、按钮：录制（长按）/确认（单击）/返回（双击）、两个旋钮（颜色、形状）及展台等组成。观众按住按钮，根据屏幕提示对着话筒进行语音录制，系统实时采集语音并提取声纹特征，在画面上生成玫瑰图案。录制过程中，若不满意，可连续按下按钮两次，返回录制界面重新录制；若满意，则进入参数调节界面。观众通过旋转旋钮选择声音参数，系统将个人声纹与视觉模板融合，生成独特的“声纹玫瑰”图像，系统生成二维码，观众可扫码保存。
	多媒体互动

	2
	偏振迷宫
	光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象叫做光的偏振。只有横波才能产生偏振现象，故光的偏振是光的波动性的又一例证。
	展项一共有4组，可供4个观众同时操作。观众从起点开始，经过仔细观察管道内地挡块，以最快的时间将小球运送到中间的目的地，音乐响起以示祝贺。此时系统会记录游戏时间，小球会通过内部轨道自动复位提升到起点位置方便观众下次参与。
	机电互动

	3
	神奇的光家族
	电磁辐射的载体为光子，不需要依靠介质传播，在真空中的传播速度为光速。电磁辐射可按照频率分类，从低频率到高频率，包括有无线电波、微波、红外线、紫外线、X射线和伽玛射线等。
	展项通过一组7个子展项来表现光家族的组成和基本性质，使观众认识到光是电磁波，而不是狭义的可见光。
展项主要演示包括X射线、紫外线、防紫外线材料、红外光、微波、无线电波和伽马射线在内的7种光的各自的特点。可以看到X光透视下包内物品的灯箱片，紫外线灯照射下物体的荧光效果，检测不同放射性物质样本的伽马射线辐射强度等。
	机械互动

	4
	光的路径
	展项通过机械互动的方式，让观众体会光在不同介质中传播的路径以及光的折射原理。
	光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变，从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。
展项主要由平面镜、光电传感器、旋钮、按钮、LED灯带等组成。观众按下“启动”按钮，起点处会发射出一束激光，通过旋钮控制对应颜色的平面镜转动，可以使激光束的传播方向发生反射，观众需调整平面镜方向，让光束在规定时间内到达顶部的靶心，即终点接收端。当靶心中传感器检测到光束时，就会发出响声，同时LED灯会亮起。
	机电互动

	5
	磁液舞蹈
	根据奥斯特的电流磁效应，电可以产生磁，电流周围存在着磁场，电流大小会改变磁场强弱。磁液下方的电磁铁通电后具有磁性，可以吸附磁液，并通过改变电流大小来控制磁场的变化，从而达到改变磁液形态的目的。磁流体（铁磁流体）作为一种智能材料，已应用于航天器精密密封、扬声器散热、生物医学靶向给药等尖端科技领域。
	本展项主要由硅油磁液瓶、电磁线圈、音乐按钮、控制系统、灯光、展台等组成。展台上设有十五个互动容器装置和五个启动按钮，展品使用一个类似于音频合成器的终端，将不同的振荡磁场诱导到多个配备了硅油中的铁磁流体的容器中。当观众按下启动按钮时，电磁铁线圈内电流的大小和方向会随着音乐发生变化，产生的磁场也随之改变，铁粒就会在动态变化的磁场作用下产生不同的运动状态，随着音乐节拍起舞。
	机电互动

	6
	磁阻尼摆
	电磁阻尼现象源于电磁感应原理。宏观现象即为：当闭合导体与磁铁发生相对运动时，两者之间会产生电磁阻力，阻碍相对运动。这一现象可以用楞次定律解释：闭合导体与磁体发生切割磁感线的运动时，由于闭合导体所穿透的磁通量发生变化，闭合导体会产生感生电流，这一电流所产生的磁场会阻碍两者的相对运动。其阻力大小正比于磁体的磁感应强度、相对运动速度等物理量。
	展品主要由展台、支架、磁铁、不同材料的单摆构成。
台面上三组摆锤附近都固定有相同尺寸和外观的永磁体。在每组磁场中悬挂有由不同材料组成的单摆，分别为铝摆、线圈摆和塑料摆，两两一组。分别为：左侧第一组摆的摆锤分别为铜和铝，中间第二组摆的摆锤分别为铜和塑料。右侧第三组摆的摆锤分别为铝和塑料。
观众参与互动的时候，同时拉起一组中的两个摆锤，拉到相同高度同时释放，观察单摆各自的运动状态。观众会发现摆动铝摆时，铝摆会很快停止摆动；摆动塑料摆时，塑料摆会自由摆动较长时间；而摆动线圈摆时，线圈摆动会越来越慢，这就是磁阻尼现象。不同材料的单摆在磁场中产生的感应电流不同，受到的磁场阻力就不同，从而导致不同材料单摆的运动状态也不相同。
	机电互动

	7
	静电小球
	展项以机电互动的方式，让观众了解静电现象产生的工作原理。
	展品由若干轻质金属小球。沿均压罩与圆盘的相接处安装一圈金属条作为接地极。按下“启动”按钮，在静电场作用下，小球移向中间电极，在碰触电极后被电极同化，带上相同电荷；带有相同电荷的小球在静电斥力的作用下又会远离中心电极，向外侧移动；再碰触到外侧的接地环，电荷释放，小球回归初始状态，重复前面的运动。
包裹金属带的泡沫球在静电场的作用下移向中间的电极，在碰触电极后被电极同化，带上相同电荷；带有相同电荷的小球在静电斥力的作用下又会远离中心电极，向外侧移动；再碰触到外侧的接地环，电荷释放，小球回归初始状态，重复前面的运动。
	机电互动

	8
	同级磁力摆
	磁极相互作用定律：磁铁存在N极、S 极两种磁极，遵循 “异名磁极相吸，同名磁极相斥” 的核心规律；本装置所有摆块磁铁为同级相对，两块磁铁靠近时会产生隔空排斥力，阻碍两者接触。
非接触力传递：磁力属于场力，不需要磁铁相互接触就能产生作用力，磁场会在磁铁周边空间形成作用范围，因此即使摆体不触碰，也能互相推开、传递摆动动能。
能量传递规律：拨动单根摆产生的机械能，会通过磁场斥力传递给相邻磁力摆，实现摆动联动，直观展现机械能通过磁场力完成相互转移。
	展项由支撑支架、多组悬挂磁力摆、同级永磁磁块组成，参观者拨动摆体使同级磁铁相互靠近，可观察到磁铁隔空相斥、摆体联动摆动的现象，以此理解同名磁极相互排斥的磁学基础规律，认识磁力作为非接触场力的作用特点，直观感受机械能通过磁场实现传递的能量转化过程。
	机电互动

	9
	电磁炮
	电磁感应与磁场作用力：线圈瞬时通电会产生强脉冲磁场，磁化轨道上的小球，对小球产生向前的电磁推力。多级线圈依次导通，持续为小球提供加速动力，实现逐级提速。
电能与动能的转化：装置先将电能储存于电容中，发射瞬间集中释放，电能转化为磁场能，磁场力对物体做功，最终转化为小球高速运动的动能，直观展示电磁能量的高效转化过程。
现代科技应用：本展项原理与真实电磁炮、电磁弹射器一致，依靠电磁力替代传统化学能推进，具有速度快、可控性强、绿色安全的特点，广泛应用于航母弹射、高速发射实验、新型武器装备等前沿领域。
	本展项主要由储能电容、多级电磁线圈、直线发射轨道、轻质弹射小球、触发开关及防护装置组成。展项通过瞬时电磁能量释放实现物体高速弹射，目的是让参观者脱离传统火药发射的认知，直观体验电磁力做功的过程，了解电磁转换、磁场加速的物理原理，认识现代电磁发射技术在军事、航天、工业加速设备中的应用价值。
	机电互动

	10
	气流投篮
	根据“伯努利定理”，当气流吹向皮球时，中间气流速度大，压强小，周围的气流速度小，压强大，周围的空气会把皮球约束在气流束中间，不让它掉落下来，通过调整气流方向，就可以将球投进篮筐里。足球里的“香蕉球”以及一些其他球类运动的弧线球，都是基于伯努利原理造成的流体压强差而导致的。
	展品主要由一定倾斜度的围栏、圆形鼓风机、调整装置、轻质篮球组成。借助投篮的趣味互动游戏，介绍伯努利原理的基本内涵。观众按下按钮，风机开始启动,篮球被来自风口的气流顶起并随着气流悬浮在空中，转动调整装置，调整好气流和球体的位置关系，就可将球送进对面的球筐里。
	机电互动

	11
	蛇形摆
	通过摆长各异的小球同步启动后形成的波浪运动，直观展示单摆周期与摆长的对应关系，结合平面镜反射增强视觉趣味，帮助观众理解周期运动的规律及其应用。
	展项通过有趣的机械互动让观众了解什么是单摆的周期等相关知识。 展项由横梁、小球、挡板平面镜等组成。横梁上用细线吊挂一排小球，每个小球的摆线长度不一。展项采用机电驱动的形式，蛇形摆外围设置透明亚克力防护罩，使得观众无法碰触干扰小球的运动。在蛇形摆下方的台面上内嵌着一块平面镜，当蛇形摆运动时，镜面上也反射出与之对应的影像，增加了展品的趣味性与美观性。
	机电互动

	12
	角动量守恒
	角动量是描述物体绕某一轴旋转状态的物理量，它在经典力学、量子力学、天体物理等多个领域中扮演着核心角色。角动量守恒的理论：物体高速旋转时角动量很 大，旋转轴会一直稳定指向一个方向。
 
	展项由一个吊挂的轮子与支架，两个收纳在展柜上的轮子以及可旋转的座椅。吊挂的轮子静止时为下垂状态，当参观者手持吊挂一端，轮轴与绳子成直角，迅速拨 动轮子使其高速旋转起来后松手，发现轮轴仍与绳子成直角。参观者也可手持轮子坐在转椅上迅速拨动轮子后，将其倾斜，椅子会朝相反的方向运动。
 
	机械互动

	13
	元素周期表
	触摸元素符号，点亮灯箱并获取特性、发现史等信息，认知周期表的排列规律；理解化学元素与生命、生态及日常生活的紧密关联。
	展墙上错落有致地摆放了118个元素LED灯箱，中间设置一台显示器，观众可以通过触摸化学元素符号，实现与118个元素的互动。观众触摸任意一种元素，对应的灯箱就会随之亮起，显示器会介绍该元素的特点、特性介绍，以及元素发现、元素命名。无人操作时，屏幕随机播放门捷列夫的生平、元素周期表的发展历程和元素周期的重大作用，以及各元素与生命生活以及生态健康之间的关系
	机电+多媒体互动

	14
	制作焰火
	该展品通过多媒体互动的方式，让观众从中认识到焰色反应的相关科学知识原理。
	展项设置一个多媒体互动游戏。观众参与互动时，可以选择屏幕上不同的金属元素，加入到烟花中，并选择释放烟花。烟花会根据观众选择的元素不同，呈现出不同的颜色。观众可以与小伙伴比一比看看谁制作的烟花更加绚丽夺目。
	多媒体互动

	15
	元素光谱
	该展品通过互动体验，让观众从中认识到光谱的相关科学知识原理
	展项由展台、五种充有稀有气体的灯管、按钮等装置组成。观众参与时，按下按钮，相应的灯光通电会发光，观众拿起光栅观察由五颜六色的气体发光而产生的的光谱。稀有气体都是单原子分子，通电后原子会释放核外电子，电子由于能量变化，发生跃迁，从基态或低态跃迁到高态（激发态），到了高态变得不稳定，又要向低态跃迁，就会以光的形式向外释放出能量。
	实物+机电互动

	16
	美丽化学
	播放微观摄影下的化学反应影像，展现色彩与形态的独特艺术美感；引导观众从美学角度欣赏科学，激发对化学世界的好奇与探索热情。
	展项采用多媒体展览的方式，播放由中国科技大学美丽科学团队拍摄的美丽化学系列视频。在微观镜头下，排除了烧杯、试管等玻璃仪器产生的视觉干扰，将化学反应独有的美丽呈现在大众眼前。如氯化钴在硅酸钠溶液中的反应看起来像霸道的巨龙，硝酸银和氯化钠生成氯化银的过程如同奔腾的瀑布，在显微摄影镜头的呈现下，化学反应呈现着别样的风景。
很多人在中学就接触过化学反应，但很少从美学的角度去观察它们。本展项展示化学反应之美，唤起观众对科学的兴趣。
	多媒体互动


	二层展厅拆除展品、拆改展品和维修展品清单
 

	序号
	拆除展品
	拆改展品
	维修展品

	1
	现代通信
	摩尔斯电码
	疯狂的赛车

	2
	脑电波传感
	辽宁舰
	快乐涂鸦

	3
	VR蛋椅
	 
	车辆的稳定与控制

	4
	技艺扬州
	 
	 

	5
	漆器设计师
	 
	 

	6
	园林大比拼
	 
	 

	7
	玉雕制作
	 
	 

	注：
1、 拆除展品为旧有展品拆除；
2、拆改展品为旧有展品拆掉后，换到其他位置重新安装调试；
3、成交供应商需根据维修展品清单中的展品进行维修保养；
4、对于其他业主提出要求维修的其他展品，成交供应商也需要进行维修。











	三层展厅拆除展品、拆改展品和维修展品清单


	序号
	拆除展品
	拆改展品
	维修展品

	1
	三棱镜
	云团
	氢氧火箭

	2
	变换魔镜
	万有引力
	没有声音的真空世界

	3
	工具面面观
	飞机发动机
	多普勒效应

	4
	高空骑车
	
	双耳效应

	5
	
	
	尖叫小屋

	6
	
	
	光的三基色（加法原理）

	7
	
	
	光立方

	8
	
	
	波与波的干涉

	9
	
	
	地球磁场

	10
	
	
	电动机与发电机

	11
	
	
	脚踏家庭发电组合

	12
	
	
	动量守恒（牛顿摆）

	12
	
	
	洛伦兹力

	14
	
	
	蛟龙号

	注：
1、拆除展品为旧有展品拆除；
2、拆改展品为旧有展品拆掉后，换到其他位置重新安装调试；
3、成交供应商需根据维修展品清单中的展品进行维修保养；
4、对于其他业主提出要求维修的其他展品，成交供应商也需要进行维修。


（四）响应文件技术要求
1、展区总体设计效果
（1）展区总体设计方案
展区总体设计方案应符合并优于采购文件要求，包括但不限于如下：
 展厅主题
 展厅目标定位
 展厅设计理念
 展厅展示策划
 展厅亮点
 展厅总体布局
 展厅空间规划
 展厅流线
 展厅灯光设计
 展厅导览导示创意设计
 展厅材料设备选用节能环保
（2）设计图纸
设计图纸应充分表达设计理念，重点部位应加以说明，包括但不限于如下：
 展厅平面布局图
 展厅人流动线图
 展厅鸟瞰图
 展厅布展效果图
 疏散指示图
 其它需要表达设计意图的图
2、指定展品深化设计
根据采购文件要求对指定展品深化设计，出具包括但不限于以下：
（1）展品名称、展示目的、展示内容及功能描述；
（2）展品展示方式及操作说明；
（3）展品规格尺寸，3D 效果图，三视图；
（4）展品的图文展板；
（5）列明展品中使用的主要设备材料清单；
（6）展品的图纸：分为机械设计图纸和电气控制设计两部分，其中机械设计包括机械总装图、零部件图、安装基础图等，其中电气控制设计包括电气控制系统图、电气控制原理图、电气控制接线图、AV系统图、AV原理图、AV接线图、主要设备选型清单等。（展品的机械设计应符合相关国家标准及相应技术规范，尺寸标注、公差、表面处理、加工工艺、材料、标题栏及技术要求等齐全。展品的电气控制设计应有漏电、过载和短路保护等安全装置，观众所能触及的开关、按钮、旋钮、手柄、手轮、摇杆等操作部件的电压应采用≤24V的安全电压，电气符号命名及绘制均应符合现行法律法规要求。）
（7）展品需要的设施:水、气、电、网络、信息化等外部接口要求；
（8）提供展品的验收标准；
（9）带多媒体系统的展品，编写图像、剧本或脚本及达到的效果详细描述，界面设计,分镜头画面，分段时间及总时长。 
指定深化展品列表
	序号
	展项编号
	展项名称

	1 
	DC-5
	电磁炮

	2 
	LX-3
	角动量守恒

	3 
	SG-3
	神奇的光家族

	4 
	SX-5
	看得见的数学

	5 
	SX-6
	莫比乌斯环


3、项目实施方案
项目实施方案应深刻理解和全面把握项目概况，符合项目实际，准确反映招标需求，并切合展陈方案和技术要求，包括不限于详细的进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理与措施等内容，并提出项目总体筹划、目标、节点、关键工序、工期保障、施工场地布置重难点进行分析及应对措施等，能指导设计、施工，并确保安全。
4、驻场人员架构要求
驻场主要人员配备要求表
	序号
	管理岗位
	技术职称要求
	数量要求（人）
	备  注

	1
	项目负责人
	/
	1
	项目负责人不得兼任其他岗位

	2
	技术负责人
	/
	1
	

	3
	设计师
	/
	1
	

	4
	安全员
	/
	1
	

	5
	施工员
	/
	1
	

	6
	质检员
	/
	1
	


5、质量保修期及售后服务要求
5.1质量保修期：
自竣工验收合格并移交完成之日起两年（包括展品、多媒体软件及设备等所有项目设施、设备及物品）。若制造商另有规定高于本保修期要求的，则从其规定执行。
5.2售后服务要求：
5.2.1成交供应商负责对所有货物提供2年质保(7天×24小时)服务，对故障和非人为损坏货物免费更换。
5.2.2提供终身技术支持服务，免费维保期后能为采购人提供有偿售后服务。超过质保期的备品、备件及易损件，如遇制造商产品调整停止生产，成交供应商应提前通知采购人，并同时告知可替代新产品。采购人需要购买时，成交供应商应按不高于合同签定时的价格向采购人提供产品。
5.2.3质保期满后，如设备、材料或安装出现质量问题或因其他原因需更换，采购人向成交供应商购买时，成交供应商应及时按不高于合同签定时的价格向采购人提供合格的产品。
5.2.4成交供应商负责本次招标内容的安装调试，以达到工程应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时成交供应商必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。
5.3本项目交付工期为六个月，以合同签订日期起算。
6、技术规格参数
	序号
	展品展项技术要求 

	1 
	展项名称：声纹玫瑰
数量：1件
规格：1.4*0.7*1.1m
技术参数：
1.展品用材
（1）展台：人造石+钢结构
（2）图文版：亚克力
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）显示设备：27寸显示屏，分辨率：1920*1080，1台
（3）墙面图文：1套
（4）话筒：1套
（5）音响设备：1套
（6）软件系统：定制，1套
（7）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	2 
	展项名称：偏振迷宫
数量：1件
规格：1.8*1.8*0.8m
技术参数：
1.展品用材
（1）展台：人造石+钢结构+钢化玻璃；
2.主要配置
（1）控制设备：电控系统，1套
（2）迷宫组件：亚克力管道+偏光系统，1套
（3）互动手柄：4件
（4）显示模块：定制，4套
（5）回球轨道：4套
（6）提升机构：4套
（7）软件系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/500W

	3 
	展项名称：神奇的光家族
数量：1件
规格：3.2*0.6*0.8m
技术参数：
1.展品用材
（1）台体：钢结构+钣金烤漆+人造石；
（2）图文板：亚克力板+UV打印
2.主要配置
（1）互动组件：x射线、紫外线、红外光、微波、无线电波和伽马射线，各1台
（2）软件系统：定制，1套
（3）控制系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/1500W

	4 
	展项名称：光的路径
数量：1件
规格：1.6×0.6×2.3m
技术参数：
1.展品用材
（1）主体：钢结构+钣金烤漆+钢化玻璃；
2.主要配置
（1）控制设备：控制系统，1套
（2）光源：激光器（绿色 5mW,红色 20mW）3台
（3）互动旋钮：定制，6台
（4）转动机构：定制，6套
（5）音响设备：1套
（6）软件系统：定制，1套
（7）灯光系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/200W

	5
	展项名称：磁液舞蹈
数量：1件
规格:1.6*0.8*1.1m
技术参数：
1.展品用材
（1）台体：钢结构+人造石+钣金烤漆
说明牌：亚克力UV打印
2.主要配置
（1）橱窗：定制，钣金，发光板，亚克力隔板，钢化玻璃，1套
（2）磁液装置：定制，350mL玻璃瓶,磁液，电磁线圈，11组。
（3）控制系统：按钮，话筒，MP3,功放，音箱，1套
（4）软件系统：定制，1套
（5）灯光系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/800W

	6
	展项名称：磁阻尼摆
数量：1件
规格：1.6*0.65*1.2m
技术参数：
1.展品用材
（1）台体：钢结构+钣金烤漆
（2）说明牌：亚克力UV打印
2.主要配置
（1）互动装置：定制，铝/铜/塑料 不同材料阻尼摆装置，3套
3.用电需求：无

	7
	展项名称：静电小球
数量：1件
规格：1.8*0.8*1.4m
技术参数：
1.展品用材
（1）说明牌：亚克力UV打印
（2）台体：钢结构+钣金烤漆
2.主要配置
（1）静电滚球装置：定制，内高压电极，轻质导电球，保护罩，高压静电发生装置，控制系统，1套。
（2）静电乒乓装置：定制，内含高压静电发生装置，保护罩，特制乒乓球拍，乒乓球，控制系统，1套
（3）静电回旋装置：定制，内含高压静电发生装置，保护罩，正负导电电极组，控制系统，1套
3.用电需求：AC220V/1500W

	8
	展项名称：同级磁力摆
数量：1件
规格：2.4*1.2*1.2m
技术参数：
1.展品用材
（1）主体：钢结构+钣金烤漆
2.主要配置
（1）磁力摆装置：定制，含摆杆，轴承，磁铁；16组
3.用电需求：无

	9
	展项名称：电磁炮
数量：1件
规格：3.2*3.5*2.2m
技术参数：
1.展品用材
（1）互动展台：钢结构+钣金烤漆
（2）回球台：钣金+阻燃板+地胶
2.主要配置
（1）互动发射台：定制，内含发射炮机构，发射加速线圈，钢珠，限位器，按钮，控制系统，软件系统，1组
3.用电需求：AC220V/1500W

	10
	展项名称：气流投篮
数量：1件
规格：2.0*2.3*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）互动展台：钢结构+钣金烤漆
（2）回球台：钣金+阻燃板+地胶
2.主要配置
（1）出风装置：定制，内含操作手柄，固定架，风机，按钮，1套
（2）篮筐装置：定制，内含接球框，进球检测，进球计分装置+轻质球，2套
（3）回球装置：定制，钢结构+阻燃板+地胶
3.用电需求：AC220V/1000W

	11
	展项名称：蛇形摆
数量：1件
规格：2.2*1*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）主体框架：钢结构+钣金烤漆+内侧 亚克力UV 图文+镜面玻璃
2.主要配置
（1）蛇形摆装置：定制，含11个可前后摆动的钢球，钢丝绳吊挂装置，横杆等，1套。
（2）启动装置：定制，按钮，电机，启动杆，1套
（3）控制系统：定制，1套
（4）软件系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/500W

	12
	展项名称：角动量守恒
数量：1件
规格：φ1.2*1m
技术参数：
1.展品用材
（1）围栏：不锈钢+钢化玻璃
（2）地台组件：钢结构+钣金烤漆+地胶
2.主要配置
（1）互动机构：定制，含：手摇把手，齿轮驱动机构，飞轮，保护罩，座椅，座椅回转机构，1套
3.用电需求：无

	13
	展项名称：元素周期表
数量：1件
规格：3.6*0.5*2.2m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+钣金烤漆
（2）墙面机构：亚克力+UV打印
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）显示设备：21.5寸显示屏，分辨率：1920*1080，1台
（4）元素展示盒：定制，亚克力盒+灯光，118件
（5）控制系统：定制，1套
（6）软件系统：定制，1套
（7）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/2000W

	14
	展项名称：制作火焰
数量：1件
规格：1.8*0.6*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）展示柜：钢结构+钣金烤漆
（2）说明牌：亚克力UV打印
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）触摸显示设备：55寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台
（3）音箱系统：1套
（4）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	15
	展项名称：元素光谱
数量：1件
规格：1.2*0.7*1.1m
技术参数：
1.展品用材
（1）墙体：轻钢龙骨+阻燃板+喷绘
（2）操作台：钢结构+钣金+人造石
2.主要配置
（1）展示盒：定制，钣金壳体，带氦气、氖气、氩气、氪气、氙气的玻璃管各1套。
（2）互动台体：定制，钣金，人造石台面，UV图文，按钮等
（3）控制系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/500W

	16
	展项名称：美丽化学
数量：1件
规格：2.2*0.5*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）框架：钢结构+钣金烤漆+钢化玻璃。
（2）图文板：亚克力+UV打印
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）触摸显示设备：65寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台
（3）音箱系统：1套
（4）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1500W

	17
	展项名称：自然中的数学
数量：1件
规格：3.5*0.8*3m
技术参数：
1.展品用材
（1）显示器框架：钣金烤漆+钢化玻璃
（2）墙面模型：树脂（3D打印）+手绘
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）触摸显示设备：32寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台
（3）模型：定制，3D打印，手绘，4件
（4）电视安装框架：定制，1套
（5）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1000W

	18
	展项名称：万物皆是数
数量：1件
规格：4*0.5*2.4m
技术参数：
1.展品用材
（1）墙面骨架：钢结构+铝合金收边框
2.主要配置
（1）计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）LED屏：4米*2.25米，灯珠cob封装，间距不大于P1.875
（3）激光雷达：识别半径≥5米
（4）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/7000W

	19
	展项名称：圆的周长与半径
数量：1件
规格：1.5*0.6*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）整体框架：钣金烤漆+阻燃版+亚克力UV+钢化玻璃
2.主要配置
（1）互动装置：齿轮互动给机构1组，半圆展开机构1组；
3.用电需求：无

	20
	展项名称：二进制与十进制
数量：1件
规格：1.4*0.8*1.4m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+钣金烤漆+台面人造石
2.主要配置
（1）进制转换机构：定制，包含二进制齿轮组，十进制齿轮组，驱动电机，复位装置，手轮机构，复位按钮等，1套
（2）控制系统：定制，1套
（6）软件系统：定制，1套
（7）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1000W

	21
	展项名称：看得见的数学
数量：1件
规格：3.2*1*2.3m
技术参数：
1.展品用材
（1）主体结构：钢结构+钣金+钢化玻璃
（2）围板：钣金网孔板烤漆
2.主要配置
（1）互动装置：抛物线、双曲狭缝、翻转四面体、滚出直线、画出星形、正交十字磨、正多面体、旋转体、圆周转直线运动联动装置、透视原理和画法几何模型各1套
（2）控制系统：定制，1套
（3）软件系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/8000W

	22
	展项名称：莫比乌斯环
数量：1件
规格：φ2.2*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+钣金+台面人造石
（2）围栏：钢管烤漆
（3）演示机构：钣金+玻璃钢
2.主要配置
（1）操作台机构：定制，含展台，人造石面板，围板，1套。
（2）莫比乌斯环：定制，钣金，玻璃钢，轨道，1套
（3）瓢虫模型：3D打印外壳+机械结构，1套
（5）控制系统：定制，1套
（6）软件系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/300W

	23
	展项名称：哥德巴赫猜想
数量：1件
规格：146*0.6*1.5m
技术参数：
1.展品用材
（1）台体：钢结构+钣金烤漆+台面人造石
（2）显示框架：亚克力+UV打印
2.主要配置
（1）控制设备:计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）操作台互动装置：定制，含台体、按钮，图文版等，1套。
（3）数显装置：定制，LED屏（P2）1套
（4）控制系统：定制，1套
（5）软件系统：定制，1套
（6）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	24
	展项名称：无理数π
数量：1件
规格：3.5*0.2*2.4m
技术参数：
1.展品用材
（1）墙面图文：阻燃板+喷绘
2.主要配置
（1）墙面喷绘：内容定制，UV
3.用电需求：无

	25
	展项名称：计算式中的美妙规律
数量：1件
规格：4.2*0.3*2.5m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+钣金烤漆+人造石台面
（2）墙面图文：底层阻燃板+UV喷绘
2.主要配置
（1）墙面平方立方装置：定制，平方，立方装置 各1套
（2）控制设备:计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（3）触摸显示设备：24寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台。
（4）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	26
	展项名称：掉不下去的井盖
数量：1件
规格：2*0.6*0.8m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+钣金烤漆+台面人造石
（2）墙面图文：底层阻燃板+UV喷绘
2.主要配置
（1）互动装置：定制，圆形、正方形、普通三角形、莱洛三角形、莱洛五边形五种造型盖板 各1套
3.用电需求：无

	27
	展项名称：哥尼斯堡七桥
数量：1件
规格：1*0.3*1.5m
技术参数：
1.展品用材
（1）墙面图文：亚克力UV打印
（2）显示装置：钣金烤漆
2.主要配置
（1）控制设备:计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）触摸显示设备：32寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台。
（3）音箱：1套
（4）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	28
	展项名称：概率
数量：1件
规格：φ1.2*2.2m
技术参数：
1.展品用材
（1）操作台：钢结构+台面人造石+围板冷板+亚克力保护罩
2.主要配置
（1）概率装置：定制，亚克力隔板+塑料珠等，1套
（2）提升机构：定制，电机+轨道+负压机构，1套。
（3）顶部释放装置：定制，倾斜轨道，概率出球口，1套
（4）控制系统：定制，1套
（5）软件系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/600W。

	29
	展项名称：密铺艺术
数量：1件
规格：3.2*0.5*2m
技术参数：
1.展品用材
（1）磁吸板：定制，abs+磁铁
2.主要配置
（1）控制设备：计算机（I7/16GB/256SSD），1台
（2）触摸显示设备：32寸触摸显示屏，分辨率：1920*1080，电容屏，触摸点数≥10点，1台。
（3）密铺装置：定制，平面密铺、球面密铺、圆柱密铺、双曲面密铺四种各1套
（4）音响设备：1套
（5）软件系统：定制，1套
（6）多媒体系统：定制，多媒体片源清晰度4K，1套
3.用电需求：AC220V/1200W

	30
	展项名称：混沌摆
数量：1件
规格：1.2*0.4*1.6m
技术参数：
1. 展品用材
（1）主体：钢结构+铝合金+钢化玻璃
2.主要配置
（1）混沌摆机构：铝合金，3组；
（2）手柄：定制，铝合金，1套
（3）保护板：钢化玻璃，1套
3.用电需求：无

	31
	展项名称：逻辑门
数量：1件
规格：2*0.6*2.2m
1.展品用材
（1）主体：钢结构+阻燃板+喷绘
（2）操作台：钢结构+钣金+人造石
2.主要配置
（1）互动开关装置：包含：互动开关，开/关传感器，灯光各1件
（2）与非门模型：定制，与非门组合模型，灯光线路1套
（3）控制系统：定制，1套
（4）软件系统：定制，1套
（5）灯光系统：定制，1套
3.用电需求：AC220V/500W

	注：表格中展项的配置为展项主要设备设施的基本要求，响应文件的技术参数不得低于以上要求。


[bookmark: _Toc3604]（六）成交后深化设计及实施阶段要求
1、深化设计要求
（1）确认成交供应商后10 个工作日内提供第一版设计方案（含效果图、展项设计方案等全部内容）。
（2）如采购人认为设计方案需要调整修改的，在采购人明确修改内容后 5 日内，成交供应商必须提供修改完成后的设计方案。
（3）在设计方案确定后，成交供应商必须在 20 日内提交图纸，包括采购文件中要求的所有设计内容。
（4）在提交图纸后，成交供应商必须在 15 日内提交深化报价清单（不改变成交总合同价），包括采购文件中要求的所有施工内容。
2、项目实施要求
（1）展项制作：依据确认的深化设计方案，负责全部展品、展项及设备的采购、制作、安装及信息化系统的软件开发和系统集成。确保整个展馆各项功能使用的全部内容，原则上所有使用的材料和设备的规格、型号、技术参数、品牌与响应文件一致，如因采购人要求确需变更的，标准不得低于响应文件中的标准，且价格不予调整。
（2）布展施工：依据确认的深化设计方案，负责对现场展品及原有安装按需改造或调整（原有附属物或安装物投标人在满足设计、规范及安全的情况下自行按需拆除或利用），负责布展环境装饰施工及全部配套安装及与外部的协调对接工作（含强电系统、弱电及展览智能化控制系统等展览所必备的功能设施的对接、协调与安装）。
（3）影视、影像制作要求：依据确认的深化设计方案制作该项目配套的所有影视、影像。


























第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、政府采购政策功能落实：
本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策。
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




三、评审方法与评审标准
	序号
	评分内容
	评分标准

	1
	投标报价
（10分）
	以满足磋商文件要求的最低响应报价为评标基准价，得满分10分，其他响应报价得分=（评标基准价/其他响应报价）×10×100%。
注：供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其成本的，当评委会要求其作出书面说明并提供相关证明材料时，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的将否决其响应文件。

	2
	企业实力
（15）
	1. 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。
注：提供证书原件扫描及全国认证认可信息公共服务平台查询结果有效截图上传系统并加盖供应商电子公章，否则不得分
2.供应商自2021年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一份合同得3分，最高12分。
注：（1）、须提供合同原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章，不提供不得分。
（2）、类似项目为：综合性科技馆、科学馆、科学中心、纪念馆、展览馆、博物馆等展陈项目业绩。
（3）、综合性科技馆定义:根据《科学技术馆建设标准》建标101-2007第一章第三条:综合性科技馆是指以多学科领域内容为收藏和展示对象的科技馆。

	3
	团队组建（6分）
	1.项目负责人具备展品设计制作及布展施工一体化项目业绩经验的，提供一项得2分，本小项最高得4分；
2.项目团队人员中配有中级及以上职称证书的，每提供一个得1分，本小项最高得2分。
注：（1）、供应商须提供项目负责人业绩证明（提供业绩合同关键页或项目验收报告，其中一项材料能够体现项目负责人名称）及供应商为其缴纳的截止开标前3个月任意一个月（不含开标当月）的社保凭证原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章，未提供或未按要求提供不得分；同一人员不重复得分。
（2）、项目负责人业绩与企业业绩，不得重复计分。
（3）、如上述人员为返聘人员，则提供返聘合同和供应商为其缴纳的截止开标前3个月任意一个月（不含开标当月）工伤保险缴费清单原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章。

	4
	展品制作能力
（4分）
	1.供应商拥有生产场地的得2分，本小项最高得2分；
2.供应商具备相关机械设备，包括车床、铣床、折弯机、剪板机、钻床、激光机等设备，每提供一个设备得1分，本小项最高得2分。
注：（1）、供应商须提供生产场地产权证或租赁合同等证明文件原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章，如供应商委托加工则提供展品加工合作协议和合作方场地设备证明材料原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章，未提供或未按要求提供不得分；
（2）、供应商须提供设备照片及设备采购发票（如为租赁，还须提供设备租赁合同等证明材料）原件扫描上传系统并加盖供应商电子公章，未提供或未按要求提供不得分。

	5
	展区总体设计方案和图纸效果
 （20分）

	1、根据供应商在响应文件中针对项目展区总体设计方案等进行综合评价。
设计效果科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
设计效果基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
设计效果具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
设计效果具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无方案的不得分。
2、根据供应商在响应文件中针对展厅平面布局图和人流动线图设计效果进行综合评价。
设计效果科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
设计效果基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
设计效果具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
设计效果具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无图纸效果的不得分。
3、根据供应商在响应文件中针对展厅布展效果图设计效果进行综合评价。
设计效果科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
设计效果基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
设计效果具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
设计效果具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无图纸效果的不得分。
4、根据供应商在响应文件中针对疏散指示图设计效果进行综合评价。
设计效果科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
设计效果基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
设计效果具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
设计效果具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无图纸效果的不得分。

	6
	指定展品深化设计
（20分）
	供应商须提供指定展品深化设计方案（指定展品见指定深化展品列表）：
1.展品的图纸资料齐全、规范，版面清晰的得5分，不符合或未提供不得分；
2.展品的展示效果、功能描述、材料及设备的选用科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
具有具有明显不合理项、描述欠缺的或深化设计的不得分。
3.机械设计图纸科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无深化设计的不得分。；
4.电气控制设计图纸科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的5分；
基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；
具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；
具有具有明显不合理项、描述欠缺的或无深化设计的不得分。

	7
	布展空间3D漫游视频
（10分）
	1、漫游视频完整覆盖展区全部空间，镜头完整流畅，空间还原度高，材质、灯光、展项及多媒体设备效果展示真实直观，能完整呈现整体展陈效果，得10分；
2、漫游视频空间覆盖较完整，整体效果较好，但局部细节还原度一般，得7分；
3、漫游视频内容基本完成，空间展示基本合理，画面质量基本达成招标要求，得4分；
4、漫游视频内容简单，空间展示不全，画面质量一般，得1分；
5、未提供布展空间 3D 漫游视频，得0分。
注：供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为苏采云系统规定的格式）。上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

	8
	项目实施方案
（8分）
	根据供应商提供的项目实施方案（包含但不限于展品制作流程、设备选用、进度计划、节点控制等）进行评审：
1.项目实施方案详细完整、严谨科学，可行性高，得8分；
2.项目实施方案基本完整，具备一定可行性，得5分；
3.项目实施方案缺乏合理性，得2分；
4.未提供不得分。

	9
	售后服务
（4分）
	1.售后服务方案详细完整、科学合理，售后服务响应迅速，人员调配合理，得4分；
2.售后服务方案完整，售后服务响应速度一般，人员调配较为合理，得2分；
3.售后服务方案不完整，缺乏可行性，得1分；
4.未提供不得分。

	10
	项目实施质量方案（3分）
	根据供应商提供的项目实施质量方案的具体程度、可行性、可操作性进行评审： 
1.质量方案措施得力、详细，可行性、可操作性高，得3分；
2.质量方案措施比较得力、详细，可行性、可操作性比较高，得2分；
3.质量方案措施缺乏可行性，得1分；
4.未提供不得分。



注：1、所有材料均须原件扫描上传。
2、签订合同前，采购人有权对成交供应商提供材料的原件进行核查。
3、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
4、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、供应商信用承诺函
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、磋商响应函
十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十一、分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、主要标的信息
十五、关于符合本国产品标准的声明函














一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。










1. 供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
 承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
               承诺单位（加盖CA电子公章）：           
年    月    日

七、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]
八、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             号                 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         


























九、磋商响应函
致：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司
根据贵方的JSZC-321000-SSZX-C2026-0008号 磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





十、中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于    （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：

中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

     供应商全称（加盖CA电子公章）：
           日  期：











联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：












十一、分项报价表（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。




















十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
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	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]


















[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]十四、主要标的信息
主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：





















十五、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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