第四章  采购需求

项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
[bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc22280]本项目不接受进口产品。
一、项目概况：
1.工程内容：沭阳县西圩乡2027年农村公路提档升级工程。具体为：中陈路，位于西圩街区，长 1.93公里，宽7 米/6.5米，现状为水泥砼路面，现有路面局部破损严重；三才线，位于西圩乡北部，三才村、汉沟村的主要对外出行道路，长 1.217公里，宽 5.5 米，现状为水泥砼路面，现有路面局部破损严重。总里程长度 3.147 公里。2.设计主要技术标准：道路等级四级公路，设计速度 20km/h ， 设计年限：5 年 ，路基宽度：8m/7.5m/6.5m， 路面宽度：7m/6.5m/5.5m。本次改造对老路等厚加铺 5cm AC-13C 沥青面层，维持现状走向不变，不改变老路纵断面线形指标。具体工程量详见招标工程量清单。（具体工程量清单与图纸）。
2.工    期：45日历天
3.质    量：合  格    
4.付款：合同签订后，承办人向发包人提供合同价10%的预付款担保后，发包人支付合同价款的10%作为预付款，完成合同工程量的50%，付至合同价款的30%；工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满后一次性付清(无息)。
注：1.采购人可以采用数字人民币方式支付工程款。
   2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。 
二、项目实施方案等要求 
根据采购项目具体特点和实际需要编制切实可行的施工组织总体设想、方案、施工方案及质量保证措施、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、安全文明施工及环境保护措施，同时应对关键施工技术、工艺提出相应技术措施。 
（1）施工组织总体设想、方案：方案内容完整，符合实际情况且优于规范要求得施工组织内容、方法与技术措施应完整、具体、合理应符合要求。 
（2）施工方案及质量保证措施：根据本工程的现场实际情况提供施工方案及质量保证措施应全面、完整、合理、进度应符合要求。 
（3）施工进度计划和各阶段工期保证体系及进度的保证措施：对本次施工现场实际情况的施工进度计划和各阶段进度的保证措施等应完整、详细具体应符合要求。 
（4）拟投入本工程的机械、设备的种类：拟投入本工程的机械、设备的种类是否齐全、数量是否满足工程施工要求、是否符合本地区施工现场特点。 
（5）安全文明施工及环境保护措施：根据响应文件中提供的安全文明施工及环境保护措施等应完整、详细具体应符合要求。
（6）根据本项目施工现场实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、新技术新产品、新工艺、新材料应用编写方案。
（7）包装要求及费用承担：按规范的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在合同价中， 由乙方承担与支付。
三、技术要求
1.施工具体包含图纸和清单中全部内容，施工结束后对施工过程中破坏的绿化、道路、铺装等进行恢复。以上所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。 
2.成交人应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由承包人承担。在工程建设期间，应结合施工现场及周边的环境，在保证安全和不影响道路正常通行的前提下，做好文明施工工作。 
四、验收要求
1.验收条件：根据技术要求全部完成后，项目竣工且提供竣工验收资料。
2.验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在3个工作日内组织验收并出具验收书。
3.验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。
4.验收程序、内容及履约：由采购人、专业评审、设计单位及监理单位等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对成交人的履约情况开展验收。按照谈判文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对成交人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查
五、工程量清单：另附。
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