**泗洪县公安局2025年辅警夏季服装采购项目**

**采购需求**

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受 进口产品。

**一、项目概况**

（一）本项目地点：采购单位指定地点。

（二）采购范围：泗洪县公安局2025年辅警夏季服装采购项目，预算价71.8525万元。

（三）合同履行期限：采购合同签订后10日历天内完成量体工作，40日历天内供货完毕并交付使用。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30% ；

进度款：货物全部供货到现场并经采购人验收合格后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）运行维护期（售后服务期）：一年。一年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维保期自货物最终交付验收合格之日计算(设备厂家维保期大于一年的，以设备厂家维保期为准）。

（六）质量：合格。

1. **采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **备注** | **数量** | **单位** |
| 1 | 夏季执勤服 | **上衣**  1、面料：涤棉交织绸  2、规格参数：经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%。  3、参照执行标准：《GA568-2009警服夏执勤服》  ▲4、样式：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.1条。  ▲5、号型与规格：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.2条。  ▲6、颜色色泽偏差范围：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.3、4.4条。  ▲7、材料裁片纱向：符合《GA568-2009 警服夏执勤服》中4.5、4.6条。  ▲8、敷衬：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.7条。  ▲9、缝制、锁定：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.8条。  ▲10、标志：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.9条。  ▲11、成品外观质量：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中4.10条。  ▲12、整叠方法：符合《GA568-2009警服夏执勤服》中8.1.1条。  **裤子**  1、面料：毛涤素花呢  2、规格参数：毛50%，涤50%（含导电纤维），Nm110/2×Nm60,质量153g/㎡。  3、参照执行标准：《GA258-2009警服单裤》  ▲4、样式：符合《GA258-2009警服单裤》中4.1条。  ▲5、号型与规格：符合《GA258-2009警服单裤》中4.2条。  ▲6、颜色色泽偏差范围：符合《GA258-2009警服单裤》中4.3、4.4条。  ▲7、材料裁片纱向：符合《GA258-2009警服单裤》中4.5、4.6条。  ▲8、敷衬：符合《GA258-2009警服单裤》中4.7条。  ▲9、缝制、锁定：符合《GA258-2009警服单裤》中4.8条。  ▲10、标志：符合《GA258-2009警服单裤》中4.9条。  ▲11、成品外观质量：符合《GA258-2009警服单裤》中4.10条。  注：以上参数标“▲”提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件（男款和女款均提供）。 | 1600 | 套 |
| 2 | 夏季作训服 | 1、面料：精梳涤棉混纺格子布  2、规格参数：（13tex×2）×28tex，涤65%，棉35%，密度：433×208根/10cm。  3、参照执行标准：《GA466-2009警服训练服》  ▲4、样式：符合《GA466-2009警服训练服》中4.1条。  ▲5、号型与规格：符合《GA466-2009警服训练服》中4.2条。  ▲6、颜色色泽偏差范围：符合《GA466-2009警服训练服》中4.3、4.4条。  ▲7、材料裁片纱向：符合《GA466-2009警服训练服》中4.5、4.6条。  ▲8、敷衬：符合《GA466-2009警服训练服》中4.7条。  ▲9、缝制、钉扣：符合《GA466-2009警服训练服》中4.8条。  ▲10、标志：符合《GA466-2009警服训练服》中4.9条。  ▲11、成品外观质量：符合《GA466-2009警服训练服》中4.10条。  注：以上参数标“▲”提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件（男款和女款均提供）。 | 660 | 套 |
| 3 | 执勤帽 | **款一**  1、面料：精梳涤棉混纺格子布  2、规格参数：13×2/28，涤65%，棉35%。  3、参照执行标准：《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）  ▲4、样式：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.1条。  ▲5、规格：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.2条。  ▲6、颜色色泽偏差范围：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.3、3.4条。  ▲7、材料外观及用途：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.5条。  ▲8、下料：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.6条。  ▲9、敷衬：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.7条。  ▲10、缝制：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.8条。  ▲11、标志：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.9条。  ▲12、成品外观质量：符合《警帽特警战训便帽》（生产检验稿）中3.10条。  ▲13、PH值：4.0-8.5  ▲14、甲醛含量（mg/kg）：≤75  ▲15、洗涤后外观质量：敷衬部位无起泡、开胶、脱层，缝合部位无明显抽皱。  **款二**  1、面料：精梳毛涤混纺单面哔叽  2、规格参数：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2，质量：200g/㎡。  3、参照执行标准：《警帽战训帽》（试用稿）  ▲4、样式：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.1条。  ▲5、规格：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.2条。  ▲6、颜色色泽偏差范围：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.3、3.4条。  ▲7、材料外观及用途：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.5条。  ▲8、下料：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.6条。  ▲9、敷衬：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.7条。  ▲10、缝制：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.8条。  ▲11、标志：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.9条。  ▲12、成品外观质量：符合《警帽战训帽》（试用稿）中3.10条。  ▲13、洗涤后外观质量：成品按洗涤要求洗涤后，敷衬部位无起泡、开胶、脱层，缝合部位无明显抽皱。  ▲14、PH值：4.0-8.5  ▲15、甲醛含量（mg/kg）：≤75  注：以上参数标“▲”提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件（男款和女款均提供）。 | 1115 | 顶 |
| 4 | 作训鞋 | 1、主材料：鞋面合成革  2、规格参数：超细纤维合成革，黑色。  3、参照执行标准：《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）  ▲4、成品尺寸：符合《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）成品尺寸要求。  ▲5、外观质量：符合《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）中3.8.2条。  ▲6、标志：符合《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）中3.9条。  ▲7、内包装：符合《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）中6.1.1条。  ▲8、鞋带规格：符合《警鞋2018款作训鞋》（试行稿）鞋带规格要求。  ▲9、耐折性能：折后鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落。  ▲10、外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤7.0  ▲11、硬度（度）：橡胶外底（邵尔A）：63±3，中底（邵尔C）：55±3  ▲12、防滑性能（摩擦系数）：干态：≥0.85，湿态：≥0.30  ▲13、水洗后外观质量（分包）：洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开。  ▲14、加热老化后外观质量：外观无变色、无龟裂、无开胶、无喷霜。  ▲15、可分解有害芳香胺染料（mg/kg）（分包）：禁用  ▲16、游离甲醛含量（mg/kg）（分包）：≤75  ▲17、鞋带扯断力（N）：≥600  ▲18、鞋带止滑力（N）：≥16  注：以上参数标“▲”提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件（男款和女款均提供）。 | 1145 | 双 |

**三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求**

1、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

4、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。