**雪枫公园市民运动健身中心建设工程**

**工程量清单编制说明**

一、工程概况：

本工程为雪枫公园市民运动健身中心建设工程，工程地点位于宿迁市雪枫公园东南角。本工程包含市政、园林、安装工程。

二、编制依据

1、建设单位提供的雪枫公园市民运动健身中心建设工程图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的工程量计算规范。

3、苏建价（2016）154号文、苏建函价（2019）178号文及其他相关规范文件。

4、本工程执行现行的相关法律法规及相关政策文件。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

三、其他说明

1、暂列金额：共3.0万元，详见各单位工程其他项目费暂列金额明细表。

2、依据建设单位回复：篮球场5厚硅PU塑胶面层、球场围网、篮球架、草坪（矮生百慕大，秋季覆播黑麦草、细沙草坪找平2cm厚）、不在本次招标范围内。

3、依据建设单位回复：硬化地面修复工程量为1200m2，做法150厚碎石垫层、50厚C20混凝土、20厚1：2.5水泥砂浆找平。

4、依据建设单位回复：沥青路面做法中30厚1：3水泥砂浆结合层取消。

5、工程量不作为最终结算依据，结算应按实调整。