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第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省公安厅的委托，决定就其所需的江苏公安智慧交通一期大数据中心、云平台服务器硬件及软件采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：江苏公安智慧交通一期大数据中心、云平台服务器硬件及软件采购
标书编号：JSZC-G2019- 086
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价
（一）招标项目简要说明
根据省公安厅警务云、大数据平台技术架构和全省智慧警务建设总体部署要求，按照江苏公安智慧交通（一期）项目建设任务，在省厅警务云及江苏交警四大信息平台的建设基础上，基于云平台架构，建设公安交通大数据中心，采购满足Oracle数据库和华为云运行需要的服务器设备及商用软件。
注：现使用数据库品牌为oracle
（二）本项目采购预算为641.3万元。
三、招标项目需要落实的政府采购政策
详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求
详见招标文件第四章内容。
五、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（如有多分包，分别列出每个分包的资格条件）
（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不接受进口产品投标；
六、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

1、投标文件接收方式：快递送达或现场送达。
以快递形式送达的投标文件，请在快递单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。快递寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。
2、投标文件接收截止时间：2020年4月8日17：00。
3、投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。
4、投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；
项目经办人：王建浩，电话：025-83668513
八、开标有关信息
1、开标时间：2020年4月9日9:30
2、开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼
九、本次招标联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼
邮编：210036
采购中心联系人：王建浩
联系电话：025-83668513
采购人：江苏省公安厅
采购人联系人：孙旭＼龚德玉
采购人联系电话：025-83526459＼83527102
采购人联系地址:南京市鼓楼区扬州路1号
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：
正本份数：1份   副本份数：4份
十一、本次招标投标保证金
本次招标投标保证金要求：
本次招标不收取投标保证金。
江苏省政府采购中心
2020年3月12日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3 有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4 其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.3 中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 投标文件密封包装上应：
19.2.1 注明投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。
19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、投标文件的递交
21.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以快递方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
23.2 开标仪式由采购中心组织。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会
24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
25、评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
26、投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）
26.2 接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
（备注：如果需要投标人书面澄清，收件邮箱由项目经办人现场告知评委会。评委会以电子邮件形式向投标人作出书面澄清要求。发标前该备注删除。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 未按要求交纳投标保证金的。
28.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6 未通过符合性检查的。
28.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
28.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2 废标条款：
28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
30.5 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5. 5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
31.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32、签订合同
32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金
本项目收取履约保证金，履约保证金的数额为中标金额的10%。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                   项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：______________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 预付款：签订合同后，支付合同总价的30 %。
10.2 货到付款：主要设备运到甲方使用现场并完成安装，中标人提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后，支付至合同总价的70%；
10.3 履行期间付款：系统安装调试结束，试运行 3 个月正常，乙方提交全部报告材料，并通过甲方组织的验收决算审计后，支付至合同金额的95%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。
10.4 尾款：维保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，付清余款。
十一、税
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，试运行三个月，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
甲方：                              乙方： 
地址：                              地址： 
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                          联系电话：           
签订日期：      年    月   日
第四章  项目需求
一、购置设备需求
1、大数据中心
1.1 超融合计算节点服务器
	指标项
	技术规格及配置要求

	品牌
	国产品牌

	外观
	2路2U机架式，可放入42U标准机柜

	处理器
	配置2颗Intel Silver4114处理器，主频≥2.2GHz，核数≥10核，L3缓存≥13.75MB

	内存
	内存类型：ECC DDR4内存；配置内存容量256GB

	硬盘
	配置14块热插拔1200GB 10K RPM 12Gb/s SAS磁盘

	网卡
	配置1块双端口千兆电口卡，2块双端口万兆光口卡（含4个多模光模块）

	阵列卡
	配置独立的高性能RAID卡，配置2GB缓存，带电容掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	冗余性
	配置冗余风扇，配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	存储架构
	★支持分布式存储架构，并提供150T以上分布式块存储软件授权

	管理维护功能
	集成BMC管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
★BMC管理芯片为国产自研，提供证明材料
★支持BIOS中文管理界面，提供BIOS管理界面截图证明

	安全性
	为保障系统安全性，管理软件须自主研发，服务器厂家提供服务器管理软件著作权登记证书复印件

	服务
	提供5年原厂质保服务，硬盘不返还


1.2 超融合存储节点服务器
	指标项
	技术规格及配置要求

	品牌
	国产品牌

	外观
	2路2U机架式，可放入42U标准机柜

	处理器
	配置2颗Intel Silver4114处理器，主频≥2.2GHz，核数≥10核，L3缓存≥13.75MB

	内存
	内存类型：ECC DDR4内存；配置内存容量256GB

	硬盘
	配置12块热插拔4TB 7.2K RPM SATA磁盘,2块1200GB 10K RPM 12Gb/s SAS磁盘

	网卡
	配置1块双端口千兆电口卡，2块双端口万兆光口卡（含4个多模光模块）

	阵列卡
	配置独立的高性能RAID卡，配置2GB缓存，带电容掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	冗余性
	配置冗余风扇，配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	存储架构
	★支持分布式存储架构，并提供150T以上分布式块存储软件授权

	管理维护功能
	集成BMC管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。
★BMC管理芯片为国产自研，提供证明材料。
★支持BIOS中文管理界面，提供BIOS管理界面截图证明。

	安全性
	为保障系统安全性，管理软件须自主研发，服务器厂家提供服务器管理软件著作权登记证书复印件

	服务
	提供5年原厂质保服务，硬盘不返还


2、云平台
2.1 超融合应用服务器
	指标项
	技术规格及配置要求

	品牌
	国产品牌

	外观
	2路2U机架式，可放入42U标准机柜

	处理器
	配置2颗Intel Silver4114处理器，主频≥2.2GHz，核数≥10核，L3缓存≥13.75MB

	内存
	内存类型：ECC DDR4内存；配置内存容量256GB

	硬盘
	配置2块600GB 10K RPM 12Gb/s SAS磁盘

	网卡
	配置1块双端口千兆电口卡，2块双端口万兆光口卡（含4个多模光模块）

	阵列卡
	配置独立的高性能RAID卡，配置2GB缓存，带电容掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60.

	冗余性
	配置冗余风扇，配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	存储架构
	★支持分布式存储架构，并提供150T以上分布式块存储软件授权

	管理维护功能
	集成BMC管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。
★BMC管理芯片为国产自研，提供证明材料。
★支持BIOS中文管理界面，提供BIOS管理界面截图证明。

	安全性
	为保障系统安全性，管理软件须自主研发，服务器厂家提供服务器管理软件著作权登记证书复印件

	服务
	提供5年原厂质保服务，硬盘不返还


3、相关应用软件
3.1 数据库容灾复制软件
	指标项
	技术参数要求

	功能
	支持数据库企业版高可用集群软件。

	
	★支持一对多、多对一、多对多等多种复制模式

	
	★支持异构数据库复制，支持主流的数据库平台，例如Oracle、DB2、Sqlserver等

	
	★支持两端数据对比和数据修复的工具或方案

	
	对主、备系统的存储没有型号限制，支持异构存储；无须依赖存储镜像和专门的数据和存储复制软件。

	
	实施过程对生产系统无任何影响，且不需要做任何改造，无需停机，在线部署。

	
	支持本地、同城和异地灾备，没有距离限制；支持两地三中心、支持一对多或级联保护。

	
	灾备数据库处于打开状态，并能够提供查询、报表、测试以及主库的备份卸载工作，但不影响容灾系统的正常运行—即灾备方案可随时验证、即时演练。

	
	复制软件应基于全库复制，对于主库的所有数据类型、所有操作，都能够复制到备端，以便最快的进行主备切换，对应用透明。

	
	支持在数据库核心内直接提供灾难备份功能模块，通过自动传输日志信息，可以实现生产系统自动往灾备系统数据库的数据同步，数据同步方式支持同步、异步，以及从同步到异步的模式转换。

	
	支持实时、延时多种保护机制。

	
	能实现对服务器、存储、网络、自然灾难、人为错误、数据坏块等各种中断事件的有效。

	
	复制软件应该基于IP网络直接实现日志复制，不会对生产库进行查询、扫描操作，造成资源消耗, 能够实现零数据丢失、远距离数据保护，无距离限制。

	
	复制软件支持断点续传（网络故障）。

	
	复制软件需要确保主备端数据的一致性。

	
	支持存储硬件/固件的故障可能导致数据写丢失的数据保护：主备端能够自动检测数据损坏(坏块)，同时能够利用对端的完整数据（好块）进行自我修复。

	
	复制软件在一对一、一对多的复制配置中，主备互相切换时，新的主节点能够自动向其他备用节点复制数据。

	
	复制软件应该支持在多种保护模式下进行自由切换，如可以从RPO为0的复制模式切换到对主库无影响模式(如突发性网络故障)，在条件具备时，自动切换回RPO为0的模式。

	
	复制软件在备端需基于日志恢复的方式进行数据同步，避免转换成逻辑SQL语句的方式在备端提交。

	
	复制软件可以支持压缩传输，加密传输。

	
	备用数据库可随时打开到Open Read Only或Read Write状态，恢复后无需调整容灾环境设置。

	
	支持当容灾端出现异常或传输异常导致复制关系停止时，生产端业务不受影响。当复制关系恢复后，复制软件可以自动校验主备端的间隙，自动补齐。

	
	对于主生产库的例行维护，主备之间能够快速进行双向切换，切换时间应该在秒级或者分钟级。

	
	如果主库出现异常，容灾端能够实现自动快速可靠地进行失败切换接管，相应时间应该在秒级或者分钟级。

	兼容性
	数据库容灾复制软件与现有数据库软件必须兼容，能够稳定运行。

	数量
	提供1个物理CPU核心的数据库容灾复制软件的完全使用许可。

	服务
	原厂1年标准服务，针对“江苏省公安厅”完全使用授权，中标后提供原厂针对该项目的服务承诺函原件。


3.2 GIS服务软件
	指标项
	技术参数要求

	总体技术指标
	云端一体化GIS平台软件代表当前GIS发展的方向，应能够包含一整套完整的产品线，包括云GIS门户平台、GIS应用服务器与GIS分发服务器，以及丰富的PC端、Web端、移动端产品与开发包，并要求所有产品具有统一的内核，即要求所有产品的数据格式、编程模式、开发框架一致：数据格式一致，指GIS系列产品都使用相同的数据格式，无需任何处理即可直接使用且没有任何信息损失，GIS系列软件具有统一的地图配置；编程模式一致指编程风格方式一致并具有相似的接口和函数定义；

	
	支持高性能、内核级跨平台（C++内核），支持32位和64位多种操作系统尤其国产操作系统，支持主流的中间件技术；

	
	GIS软件要求支持来自多种数据源的数据，支持多种不同格式源数据的转入转出：如CAD的DWG、DXF、DGN等数据格式，支持打开SDB/UDB数据；可以导入E00、MIF、TAB等GIS数据格式；支持国家《地球空间数据交换格式》.VCT；支持多种影像数据格式，如MrSID、TIF、BMP、JPG，以及影像压缩格式ECW、SIT等；

	
	能管理TB级的数据量，建立海量、无缝空间数据库；支持主流大型商用关系型数据库，包括：Oracle(支持Oracle RAC集群技术)，DB2，SQL Server，Kingbase，PostgreSQL；

	
	GIS平台应具有一体化存储和管理空间大数据的能力。支持存储和管理多种类型的空间数据，如关系数据、切片数据、时空数据以及二进制数据；支持快速集成已有的空间大数据存储平台，如HDFS文件系统、MongoDB分布式数据库以及PG-XL数据库集群等；针对各种类型，各种来源的空间数据提供统一的访问入口，支持数据检索、数据管理以及数据导入、导出操作；

	
	GIS平台应具有分布式空间分析和数据处理的能力。内置Spark分布式计算框架，提供BS配置界面，支持快速搭建分布式计算应用系统；支持包括空间统计分析如聚合分析、区域汇总分析，常规的空间分析如叠加分析、密度分析以及数据处理如矢量裁剪等多种分布式功能；可通过REST API动态调整分析结果的输出目标。随节点个数增多，GIS平台的性能接近线性增长；

	
	GIS平台应具有流数据接入和实时处理的能力。内置Spark Streaming流处理框架，支持快速搭建分布式流处理应用系统；支持接入WebSocket协议、TCP协议、HTTP协议以及Kafka专有协议，CSV、JSON、GeoJSON格式的流数据；支持实时对流数据进行属性和空间关系过滤；支持对位置事件进行快速响应，当检测到感兴趣的位置事件发生时，可实时发出告警通知。

	
	GIS平台应具有统一而高效的内核技术，各产品拥有统一的数据格式

	
	GIS平台要求遵循IT工业标准和OGC标准，提供真正的互操作性。具体包括：支持工业标准Microsoft.Net、JAVA；支持网格协议TCP/IP、HTTP、WebSocket；支持OGC空间标准，包括WMS，WFS，WCS，WMTS、WPS、CSW、GeoRSS 、KML、GML以及SLD格式等

	
	GIS平台软件应具有良好的开放性，支持通用开发语言环境下的应用开发。

	
	GIS平台软件应具有良好的易用性。易用性要求为：对于一个对GIS不甚了解的开发者，也能在很短的时间内开发出功能强大的GIS系统

	
	GIS平台软件应具有良好的安全性。支持数据文件的加密，支持对存储在数据库中的数据进行加密，支持发布到客户端、移动端的缓存进行加密，支持基于角色的服务访问控制。

	
	GIS平台软件应具有从上到下多个产品层次，使系统具有良好的可伸缩性。各模块应可伸缩、应用平台统一、严整、完备，使得系统可方便地进一步无缝地扩展和升级。

	
	GIS平台应具有良好的中文支持，拥有简体中文版和简体中文的文档、手册，GIS平台应对国内测绘标准有良好支持。

	
	支持常用坐标系与投影方式，支持自定义坐标系和投影方式，支持投影转换以及动态投影

	
	GIS平台软件应在中国具备的专门的培训机构，并配备完善的培训师资、设备和中文培训教材。

	数据发布与管理
	支持多种关系型数据库管理矢量数据、栅格数据、三维模型数据，包括：
微软 SQL Server（仅Windows平台支持）
甲骨文 Oracle
甲骨文 Oracle Spatial（仅支持点、线、面、文本、栅格、影像和纯属性数据集）
人大金仓 KingbaseES （仅Windows平台支持）
博阳BeyonDB 最新版
IBM DB2 
PostgreSQL 
MySQL（仅64位版本支持）
通用影像格式，如BMP，JPG，TIFF等

	
	支持海量影像数据的快速发布，全面支持各种空间对象类型，支持SIT遥感影像压缩技术，支持影像和矢量数据的叠加显示

	
	支持多重数据索引机制，拥有良好的访问速度和检索效率

	
	支持直接发布二维瓦片为地图服务，包括FastDFS、MongoDB分布式存储的多版本地图瓦片，磁盘文件存储的地图瓦片，ZXY瓦片，以及标准的MBTiles、GeoPackage瓦片、矢量要素瓦片

	
	支持将远程Web服务作为数据来源二次发布，支持的远程服务类型包括：
REST类型的地图服务、数据服务、空间分析、交通网络分析、交通换乘分析和三维服务
OGC标准的WMS、WMTS、WFS服务
第三方在线服务，如天地图、Bing Maps、Google Maps、百度地图、超图在线（SuperMap Online）服务、OpenStreetMap，以及ArcGIS REST地图/要素/网络分析服务

	服务功能
	支持发布地图服务，提供地图相关的功能，包括地图浏览、缩放、查询、鹰眼、动态投影、图层管理等，地图服务支持for Flash、for JavaScript、for Silverlight表述，以及以超图云、天地图的在线地图为底图进行浏览

	
	支持发布数据服务，提供数据管理功能，包括数据集、数据源的管理，空间要素与属性信息的查询和编辑等

	
	支持发布地址匹配服务，提供正向地址匹配以及逆向地址匹配功能。

	
	内置数据目录服务，提供数据目录相关功能，包括列出所有数据集信息，数据元信息检索、数据集创建、删除以及导入多种格式的数据文件（包括Execl文件、GeoJson文件、Shapefile文件、UDB文件、GeoPackage文件、Smtiles文件等）

	
	★支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问，提供专利证书证明文件

	
	★具备自主知识产权的地理信息分布式层次集群技术，提供专利证书证明文件

	
	内置分布式分析服务，提供分布式空间分析和数据处理功能，包括聚合分析、区域汇总分析、空间查询、叠加分析、密度分析以及矢量裁剪等操作。

	服务类型
	支持发布标准的REST服务，支持发布基于JSR311标准实现的服务，包括地图、数据、空间分析、交通网络分析、交通换乘分析、动态标绘、地址匹配、三维、数据目录、分布式分析等服务。

	
	支持OGC标准等行业标准，包括:
CSW 2.0.2
GML 2.1.2/3.2.1
KML 1.0
SLD 1.0
WCS 1.1.1、WCS 1.1.2
WFS 1.0.0、WFS 2.0
WMS 1.1.1、WMS 1.3.0
WMTS 1.0.0
WPS 1.0.0
GeoPackage 1.0
GeoRSS

	地图缓存
	支持对地图服务分布式切图生成三种类型的瓦片以应对不同的应用需求，包括：
地图瓦片：栅格格式，适用于基础数据，可作为在线地图的底图，使用瓦片可大幅提升出图和在线访问效率
矢量瓦片：体积小、生产快，适用于数据变更频繁的矢量图层（如POI数据），可进一步避免底图瓦片的变更
属性瓦片：适用于地图中需要频繁鼠标交互的属性信息，可直接用于客户端实现高频交互

	
	支持生成分布式存储的多版本地图瓦片，包括：FastDFS、MongoDB

	
	支持生成存储于SQLite数据库的标准MBTiles格式瓦片

	
	支持生成本地磁盘存储的地图瓦片

	
	支持针对地图中的矢量图层生成矢量瓦片

	
	支持针对地图中的矢量图层的属性信息生成标准UTFGrid格式的属性瓦片

	HTTP服务端缓存
	支持启用HTTP缓存，对访问频繁的服务在高并发的时候能起到加速作用

	HTTP请求缓存
	支持启用请求缓存，将请求结果缓存在本地，加速访问，覆盖所有服务功能，包括地图、数据、空间分析、交通网络分析、交通换乘分析，以及三维服务等

	分布式切图
	支持分布式的多节点并行切图，支持单机的多进程节点并行切图

	
	支持新增节点智能加入

	
	支持切图节点随时退出或加入，不影响切图任务的执行

	
	支持管理切图任务，支持暂停、启动及删除

	
	支持监控切图进度，可实时查看各个切图节点的工作状态

	
	支持将瓦片分布式存储于FastDFS、MongoDB，支持多版本瓦片存储

	
	支持对地图生成栅格类型的地图瓦片

	
	支持对地图中的矢量图层生成矢量瓦片

	
	支持对地图中矢量图层的属性信息生成属性瓦片UTFGrid

	
	支持对聚合后的地图进行切图

	
	支持对切图的瓦片格式进行扩展

	
	分布式切片库支持版本管理，可随时翻看地图的历史版本

	服务聚合
	支持聚合的地图服务来源有：
远程 REST地图服务
地图瓦片包，包括FastDFS、MongoDB、MBTiles、GeoPackage、SMTiles、UGCV5、ArcGIS缓存、TPK
OGC标准服务，包括WMS、WMTS服务
在线地图服务，包括超图在线（SuperMap Online）的服务、天地图、Bing Maps、Google Maps、百度地图、OpenStreetMap，以及ArcGIS REST地图服务

	
	地图服务聚合后，支持发布为地图REST服务、WMS服务、WMTS服务等

	
	支持聚合的数据服务来源有：远程REST数据服务、OGC标准的WFS服务

	第三方服务接口分发
	支持基于超图的数据发布第三方服务，从而支持第三方平台的客户端直接打开

	
	支持分发的三方服务接口有：ArcGIS Server平台的地图服务、数据服务和网络分析服务、百度地图服务、Google地图服务

	分布式层次集群
	支持跨硬件平台、跨操作系统平台的异构集群，包括：
不同性能、的服务器、PC机甚至笔记本都可以加入集群
不同操作系统的机器，如Windows、CentOS、Red Hat、SUSE、Ubuntu、麒麟等，都可以加入同一个集群系统

	
	支持分布式、多层的集群结构，支持任意集群服务节点、GIS应用节点动态加入到集群服务中

	
	支持动态伸缩的体系结构，包括：子节点根据负载智能伸缩、新增节点数据自动部署、各节点数据自动同步

	
	支持集群内部动态验证节点有效性和响应结果正确性

	
	集群分发机制支持基于业务进行扩展，实现基于业务的智能分发

	单机多进程
	支持进程节点动态伸缩，包括：Master 节点实时监控Worker 节点的可用情况、设置 Worker 节点数量、各Worker节点自动参与切图，Master根据切图状态、系统资源使用情况等自动调整切图节点个数

	
	支持可视化配置进程数量、端口范围等

	
	支持将一个服务扩展为多个服务实例，支持将各实例自动部署到各Worker进程中，并可动态调整服务实例的个数

	
	支持对各 Worker 的GIS服务实例进行统一访问和管理，包括：统一的访问入口、统一的服务发布与管理、统一的服务安全管理、统一的服务性能监控与访问统计

	服务器运维管理
	支持监控服务器的运行状态、并发访问、热点服务

	
	支持监控并统计服务器的当前负载、集群系统内部各节点的负载状况

	
	支持按照用户、时间或日期统计服务访问历史

	
	支持在系统出现错误或警告信息时通过邮件通知管理员

	
	支持集成hawtio等第三方硬件监测工具

	日 志
	支持服务从启动到关闭的过程中按照指定的级别生成日志信息，用来表达目前服务所处的状态，协助管理员运维管理。

	服务管理
	GIS服务的配置和管理，包括：创建/删除/配置服务，设置服务来源，以及对服务进行授权等

	备份恢复
	通过备份和恢复配置文件，实现对系统和服务配置信息的备份和恢复：
支持备份当前服务配置信息
支持将服务器恢复到某一配置信息的状态
支持将服务器一键恢复到出厂设置

	计划任务
	支持定时完成系统管理的任务，如资源定时回收，可设定临时资源的回收时间点和回收周期

	安全管理
	支持常规的服务器保护措施，支持防火墙、固定端口、HTTPS加密通信

	
	支持工作空间数据加密，支持加密后发布

	
	支持缓存数据加密

	
	支持基于角色的访问控制，且支持用户组

	
	支持设置前n次密码不可重复使用，设置密码错误次数保护以防密码被暴力破解

	
	支持将认证和授权信息存储在数据库中，且支持扩展。便于管理员统一管理认证和授权信息。

	
	支持集中式会话，多个Server可共享会话信息，支持单点登录

	
	支持Token（令牌）机制

	
	支持基于CAS服务器的单点登录（SSO）

	
	支持 LDAP 账户登录

	
	支持OAuth账户登录

	
	支持集群内的通讯安全机制

	
	支持Java中间件内置安全方案、支持其他基于Java的安全框架/解决方案、第三方认证

	
	提供接口，支持安全认证的快速扩展

	扩展开发
	支持丰富的开发方式，提供整套的SDK，包括：
提供覆盖所有服务的REST API和完善的Java SDK
提供丰富的客户端SDK，包括：iClient3D SDK、Android SDK、Flash SDK、iOS SDK、JavaScript SDK、Silverlight SDK，以及Windows Store apps SDK和Windows Phone 8 SDK，以及iConnector

	
	支持内核容器级的领域服务扩展机制，包括：扩展支持新的数据来源、扩展新的服务类型、扩展支持行业领域功能发布为REST服务

	
	支持REST接口各层次的扩展，包括：扩展已有REST资源或新增资源、扩展表述类型
扩展参数传递格式、扩展HTTP请求处理器

	客户端
	支持丰富的Web端与轻量移动端：
Web端包括：iClient3D、Flash、JavaScript、Silverlight
轻量移动端包括：iOS、Android、Windows8/WP8平台
支持Web（浏览器端）、Hybrid（移动端）、Native（移动端）三种开发方式

	
	支持丰富的可视化技术，包括：麻点图、矢量图、属性图、态势图、标签图、高性能矢量渲染技术、时空数据可视化

	
	提供连接第三方地图API的SDK，实现互联互通

	操作系统
	支持Windows全系列操作系统（含32位、64位）；
支持64位Linux系列操作系统；
支持64位的Unix操作系统；

	中间件
	支持主流中间件部署，包括：
Apache Tomcat
GlassFish
IBM WebSphere Application Server
WildFly Application Server
Jetty
Oracle WebLogic Application Server
金蝶 Apusic Application Server
东方通 TongWeb


4、项目方案
	指标项
	技术参数要求

	实施方案
	投标人须提供本次项目实施方案，要求包括但不限于：
方案必须科学、合理、完整、可行；
项目实施人员必须有类似项目实施经验；
中标方必须承担所有设备安装，还要负责系统外的整合；
20个工作日内安装调试完成；
须进行功能、性能、安全等全方位测试。

	培训方案
	投标人须提供培训方案，要求包括但不限于：
必须是现场培训，必须有实际操作演示和指导；
次数不少于4次，每次培训时长不少于3小时；
培训内容包含产品详细介绍、软硬件部署、软硬件设备基本操作、设备运行维护、基本故障排查及维修、运行状态及性能监测等；
提供详细的培训课件和文档资料；
提供课后咨询服务；
培训老师拥有五年以上工作经验，普通话标准，表达能力强。

	安装、验收方案
	设备到货后，采购人与中标人共同配合对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。
设备安装完成，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；
如验收中出现不符合标书和合同要求的质量问题时，采购人保留索赔权利；
中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档；
中标人必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。
安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行；
投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南；
投标人应根据以上要求制定项目验收方案。

	本地化服务方案
	投标人须提供投标人提供周全的本地化服务方案，要求包括但不限于：
提供营业执照、缴纳社保的人员清单等有效证明文件，复印件加盖投标人公章；
售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如技术人员、响应时间、服务范围、应急处理方案）须完整、全面；
出现故障时必须1小时内给出解决方案，12小时内到达现场；
每季度进行一次巡检，并向招标方提供书面报告；
提供远程调试服务，1小时内响应招标方需求；
对于软件有新版本的给予免费升级。


以上参数字体带“倾斜+下划线”的部分不接受负偏离，否则投标文件无效。
二、配置设备目录、数量及供货要求
	序号
	项目
	详细配置
	数量
	备注

	1
	超融合计算节点服务器
	详细配置见参数要求
	32台
	

	2
	超融合存储节点服务器
	详细配置见参数要求
	10台
	

	3
	超融合应用服务器
	详细配置见参数要求
	8台
	

	4
	数据库容灾复制软件
	详细配置见参数要求
	1 CPU核心
	

	5
	GIS服务软件
	详细配置见参数要求
	1套
	

	6
	系统集成及服务
	
	1项
	


项目交付或实施的地点：江苏省公安厅指定地点。
三、相关服务要求
集成服务要求
1、本项目为交钥匙工程，凡项目建设所必需的辅助设备、材料、线缆，在设备清单中未考虑未提及的，也由投标人自行增补承担，我厅承担一次性建设资金投入和相关资源的分配、使用、管理等工作。本项目的项目经理在项目最终验收前，必须常驻项目现场，未经客户同意不得随意更换。
2、中标人必须在合同签订前提供所投设备的制造商针对本项目的按招标文件要求的质保服务承诺函，在维保期内免费提供硬件扩容、固件升级和故障处理过程中所需相关制造商上门服务），中标人未能提供或提供的承诺内容不符合要求的，甲方有权终止合同，由此产生的风险损失由乙方承担。

其他服务要求
1、供应商除要承担所有设备安装，还要负责系统外的整合，主要包括：新购系统与采购人现有业务系统、存储系统整合以及系统数据安全规划、系统整体性能优化；制定整个系统维护、备份管理计划，并负责采购人各种应用的实施等。所有硬件产品提供至少5年免费质保服务，软件产品提供至少1年免费质保服务。
2、供应商必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件（包括但不限于接口设备、缆线、软件、控制器、I/O槽等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，中标供应商须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。
3、付款方式：签订合同后，支付合同总价的30%；主要设备运到甲方使用现场并完成安装，中标人提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后，支付至合同总价的70%；系统安装调试结束，试运行3个月正常，乙方提交全部报告材料，并通过甲方组织的验收决算审计后，支付至合同金额的95%，同时无息退还乙方的合同履约保证金；维保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，付清余款。
4、供应商须在合同生效之日起20个工作日内供货，20个工作日内安装调试完成。供应商应确保其提供的软硬件设备及时安装联调到位并投入正常运行，如果出现所提供的设备不能满足用户要求、技术支持服务不全面，导致项目无法交付使用或不能完全交付使用的情形，供应商须承担全部责任。
5、供应商完成项目设备供货并安装到位后，经联调检测和试运行合格，根据合同、招标书要求，须向用户提出项目正式验收申请，提交项目设备清单、安装实施、系统联调、运行测试报告、质量与安全检查记录、操作使用说明书等相关文件资料。

6、供应商须向用户提供服务器设备、大数据平台管理维护等方面不少于4次现场技术培训，包括：相关设备性能、系统软件部署、运行维护流程等。
7、供应商须及时响应采购人的服务要求，提供至少5年7*24小时电话支持服务，服务工程师、供应商售后负责人电话需保持畅通，电话或远程维护不能解决问题的，接到电话后45分钟内到现场协调处理故障。故障恢复时间：系统出现异常或故障时，供应商承诺系统故障恢复时间为2小时以内。故障报告及全年正常运行时间：故障发生24小时内向采购人提供故障报告；故障解决3日内提供故障分析报告。
8、供应商所投服务器设备为本项目核心产品，相关制造厂商须具有本地备品备件库。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。所有证明材料均需标注其在招标文件中所对应的页码。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分40分；
需要证明材料的请在证明材料上标注招标文件对应页码；

技术参数字体带斜体下划线的部分为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；
打★项有负偏离每项扣3分，扣完为止；
字体非斜体下划线指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止。
如有响应参数与事实不符，则投标文件无效。
	40

	3
	方案
	投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案、培训方案、验收方案和本地化服务方案（共20分）
1、实施方案（共5分）：优于招标要求的得5分，方案满足采购需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。
2、培训方案（共5分）：优于招标要求的得5分，方案满足采购需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。
3、验收方案（共5分）：优于招标要求的得5分，方案满足采购需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。
4、本地化服务方案（共5分）：优于招标要求的得5分，方案满足采购需求的得3分，方案不满足的得0分，未提供的不得分。
	20

	4
	技术能力
	1、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上资质得2分。
2、投标人具有企业信用等级证书为AAA级的得1分。
3、投标人项目组成员具有2名及以上拥有OCP认证证书的，得1分。
4、投标人项目组成员具有1名信息系统项目管理师（高级）证书的，得1分；投标文件中需提供工程师人员名单、近3个月（2019年1月以来任三月）社保缴费记录、身份证复印件（原件备查）。1人拥有多张认证证书的不重复得分。投标时提供证书原件备查，证书在官方站点可查并在有效期内。
	5

	5
	公司业绩
	提供2016年以来类似案例，提供合同复印件或验收报告复印件，每个得1分，最高不超过3分.
	3

	6
	节能环保
	1.投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分
	2


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               

招 标 编 号：               

投标人名称 ：               

日      期 ：               

评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资格性和符合性检查响应对照表
二、资格、资信证明文件
三、投标函
四、投标配置与分项报价表
五、供货一览表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、开标一览表
一、资格性和符合性检查响应对照表
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


二、资格、资信证明文件要求
1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）
文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。
备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。
2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》
格式2《联合体协议》
格式3《残疾人福利性单位声明函》
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：
联系电话：（手机）
单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：________________________________

单位地址：
日期：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：        
日  期：                 
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式二 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商全称（盖章）：        
日  期：                   
三、投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日
四、投标产品配置及分项报价表
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


五、供货一览表
	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
七、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


八、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                       分包号：
	投标货物名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品
制造商及产地
	


日期：       年   月   日
附件              履约保证金退还申请
江苏省政府采购中心：
我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。
采购人确认：（盖章）         申请单位：（公章）
联系人：
联系电话：
时间：              联系人：
联系方式（手机）：
开户行及账号：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    

联系人：                      联系电话：                                       

授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                

地址：                         邮编：                                     

二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          

质疑项目的编号：                         包号：                           

采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        

三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
